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MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA 

	LP.
	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
	WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA 
I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KOLUMNY NR 2

	1
	2
	3

	I
	WARUNKI OGÓLNE

	1
	Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2026.
	spełnia/nie spełnia

	2
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, 
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 
20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz.1990, z późn. zm.) wraz 
z przepisami wykonawczymi do ustawy.

-Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej 
(Dz. U. z 2019 r. Poz. 594)
	spełnia/nie spełnia

	3
	Pojazd musi posiadać wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP należy złożyć wraz z ofertą – jeśli dotyczy

	dotyczy/nie dotyczy

	4
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 9).

Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.
	spełnia/nie spełnia

	II
	

	1. 
	Kolor nadwozia czerwony zbliżony do – RAL 3000,
	spełnia/nie spełnia

	2. 
	Pojazd typu furgon z przestrzenią ładunkową, przeznaczony do przewożenia 9 osób wraz z kierowcą. 
	spełnia/nie spełnia

	3. 
	Wymiary pojazdu:

· długość całkowita, co najmniej 6000mm.
· wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), min 2600 mm max 2800 mm,

· dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczyć 3500 kg.
	Należy określić parametry

	4. 
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 175 KM spełniającym w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6 z możliwością rejestracji pojazdu w dniu odbioru.
	Należy określić parametry

	5. 
	Układ przeniesienia napędu 4x2 na oś przednią. Opony wielosezonowe. Felgi aluminiowe min 16”. 
	spełnia/nie spełnia

	6. 
	System kontroli ciśnienia w oponach
	spełnia/nie spełnia

	7. 
	Oś przednia i tylna wzmocniona 
	spełnia/nie spełnia

	8. 
	Skrzynia biegów automatyczna
	spełnia/nie spełnia

	9. 
	Kierownica: po lewej stronie, wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana
	spełnia/nie spełnia

	10. 
	Elektromechaniczny hamulec postojowy
	spełnia/nie spełnia

	11. 
	Tempomat, system rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny ogranicznik prędkości
	spełnia/nie spełnia

	12. 
	Pojazd wyposażony w system stabilizacji toru jazdy ESP oraz system zapobiegający staczaniu pojazdu podczas ruszania.
	spełnia/nie spełnia

	13. 
	Reflektory główne światła mijania i światła drogowe w technologii LED ( FULL LED), ze światłami dziennymi LED
	spełnia/nie spełnia

	14. 
	Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
	spełnia/nie spełnia

	15. 
	Automatyczne światła do jazdy dziennej, oświetlenie przy wsiadaniu.
	spełnia/nie spełnia

	16. 
	Pojazd wyposażony w sygnały dźwiękowe i świetlne LED wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego montowane na stałe: belka nad kabiną, jedna lampy z tyłu pojazdu, dwa światła ostrzegawcze niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane w przedniej atrapie pojazdu oraz dwa w zderzaku przednim
	spełnia/nie spełnia

	17. 
	W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny wyposażony w moduł GPS (lub moduł innego

równoważnego systemu) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Z gps 
Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest

przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr

SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości

z której korzysta Zamawiający.
	spełnia/nie spełnia

	18. 
	Pojazd musi posiadać oświetlenie wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, minimum 6 punktów oświetlenia LED (minimum 3 na stronę lewą i minimum dwa na prawą stronę, rozmieszczone równomiernie wzdłuż pojazdu i jeden punkty z tyłu pojazdu).  Możliwość włączenia/wyłączenia wymienionego oświetlenia z poziomu kierowcy.
	spełnia/nie spełnia

	19. 
	Podgrzewane dysze spryskiwaczy
	spełnia/nie spełnia

	20. 
	Przednia szyba klejona ze szkła atermicznego, podgrzewana. Szyby boczne z przodu, ze szkła atermicznego oraz przyciemniane szyby boczne z tyłu. Szyba boczna prawa przesuwna. 
	spełnia/nie spełnia

	21. 
	Drzwi przesuwne z prawej strony w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej. Tylne drzwi dwuskrzydłowe. 
	spełnia/nie spełnia

	22. 
	Lusterko zewnetrzne lewe, o dużym kątem widzenia, ze zintegrowanym kierunkowskazem LED. Lusterko zewnętrzne prawe, z dużym kątem widzenia, ze zintegrowanym kierunkowskazem LED. Lusterka zewnętrzne, regulowane i ogrzewane elektrycznie
	spełnia/nie spełnia

	23. 
	Zderzak przedni w kolorze białym z lakierowaną osłoną w kolorze samochodu. Zderzak tylny w kolorze białym. Nadkola w kolorze białym. Osłony boczne drzwi i zabudowy w kolorze białym.
	spełnia/nie spełnia

	24. 
	Przód pojazdu zabezpieczony orurowaniem o średnicy 60 mm. w kolorze czarnym.
	spełnia/nie spełnia

	25. 
	Samochód wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (określonej w świadectwie homologacji) z hamulcem najazdowym o masie całkowitej przyczepy minimum 3000 kg, wraz ze złączem elektrycznym (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin)
	spełnia/nie spełnia

	26. 
	Pojazd wyposażony w fabryczną  kamerę cofania z fabrycznym ekranem dotykowym, oraz fabryczne czujniki parkowania - przednie i tylne.
	spełnia/nie spełnia

	27. 
	Pojazd wyposażony w fabryczny radioodtwarzacz z minimum 4-ma głośnikami w przedziale pasażerskim, systemem Apple CarPlay oraz Android Auto, z minimum 10” wyświetlaczem.
	spełnia/nie spełnia

	28. 
	Pojazd wyposażony w fabryczną dwustrefową klimatyzację z podziałem na przedział pasażerski i przedział pracy kierowcy sterowaną oddzielnie, o wydajności umożliwiającej utrzymanie zadanej jednolitej temperatury w całej przestrzeni pasażerskiej. Pojazd wyposażony w dodatkowy wymiennik ciepła z rozprowadzeniem na przedział pasażerski, którego lokalizacja i sposób montażu nie mogą ograniczać szerokości otworu załadunkowego ani ingerować w płaską powierzchnię podłogi przestrzeni ładunkowej. Niedopuszczalne jest umieszczenie wymiennika bezpośrednio na podłodze lub pod dachem przestrzeni bagażowej w sposób powodujący jej zabudowanie lub zmniejszenie objętości.    
	spełnia/nie spełnia

	29. 
	Na zewnątrz po stronie otwieranych drzwi przedziału pasażerskiego na wysokości krawędzi dachu zamontowana markiza umożliwiająca zwiększenie zadaszonej powierzchni z boku pojazdu


	spełnia/nie spełnia

	30. 
	Zabudowa części pasażerskiej:
· Fotel kierowcy amortyzowany, fotel pasażera podwójny.

· Fotele pojedyncze 6 szt, regulowane oparcia, zagłówki, podłokietniki i pasy bezpieczeństwa 3 pkt. Montowane w aluminiowych, homologowanych szynach.

· 8 szt. podłokietników w układzie:

· !o !o! o!

· !o !o! o!

· System szybkozłączy dla foteli II i III rzędu
· Fotele II rzędu z możliwością obracania o 180 stopni.
· Stolik wpinany w szynę prowadnic foteli
· Izolacja termo - akustyczna całej przestrzeni osobowej

· Tapicerka materiałowa całej przestrzeni osobowej (poziom okien) 
· Tapicerka zmywalna (poniżej okien)

· Tapicerka materiałowa sufitu w części osobowej

· Podłoga wielowarstwowa typu Monolit na całej długości pojazdu, pokryta wykładziną zmywalną

· Oświetlenie LED przedziału osobowego i bagażowego z osobnym włącznikiem 
· Dodatkowe dwa głośniki w tylnej części przestrzeni osobowej

· Cztery gniazda USB w przestrzeni osobowej oraz 2x gniazdo 12V
· Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej 2szt.
· Ściana działowa za trzecim rzędem siedzeń stała pełna, tapicerowana od strony osobowej, od strony bagażowej pokryta sklejką szarą, zmywalną, laminowaną 6 mm z uchylna klapą na dole

· Ściany boczne w przestrzeni bagażowej pokryte sklejką szarą, zmywalną, laminowaną 6 mm

· Sufit pokryty sklejką szarą, zmywalną, laminowaną 6 mm

· Drzwi tylne pokryte sklejką szarą, zmywalną, laminowaną 6 mm

· Zabudowa nadkoli z wytłoczek ABS

· Ryflowana góra zderzaka tylnego

· Szafka zamykana na ścianie lewej powyżej linii okien
· Przetwornica 230V 2000W, 2 gniazda w przestrzeni ładunkowej i dwa gniazda w przestrzeni pasażerskiej
	spełnia/nie spełnia

	31. 
	Pojazd wyposażony w urządzenie ładujące z gniazdem samo wypinającym się po uruchomieniu silnika umieszczonym w okolicach drzwi kierowcy.
	spełnia/nie spełnia

	      32.
	Kabina dodatkowo wyposażona w:

· półkę podsufitową na dokumenty
· indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm,
· dedykowane gumowe dywaniki przednie.
· na wszystkich progach kabiny umieszczone oklejenie zabezpieczające przed rysowaniem się lakieru
	spełnia/nie spełnia

	33.
	W przestrzeni bagażowej na ścianach bocznych zamontowane półki na sprzęt dostarczony przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
	spełnia/nie spełnia
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