Znak sprawy: 8/2026/ZP
Załącznik nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Ciągnik kompaktowy przeznaczony do prac gospodarczych na terenach miejskich i zielonych oraz transporcie towarów. Maszyna nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2026 roku. 
1. Konstrukcja ciągnika oparta na pełnej sztywnej ramie stalowej do której mocowane są główne podzespoły ciągnika. Dopuszcza się zastosowanie tzw. półramy ( ramy szczątkowej ) do której zamocowany jest silnik napędowy ciągnika, oś przednia oraz przedni TUZ . 
2.Jednostka napędowa:  Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym ( Diesla) zasilany olejem napędowym, chłodzony cieczą, spełniający normę emisji spalin EURO STAGE V. - silnik 3 cylindrowy turbodoładowany, z chłodnicą powietrza doładowania, o pojemności w przedziale 1500- 1700 cm3. - moc netto silnika znamionowa min.  40 KM - maksymalny moment obrotowy nie mniej niż 140 Nm przy 2600 obr/min. Silnik spalinowy musi spełniać wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1628 z dnia 14 wrzesnia2016 roku ( poziom V). Zamawiający wymaga przedłożenia zaświadczenia homologacji typu WE potwierdzającego że typ zastosowanego w określonej maszynie silnika jest zgodny z przepisami w/w rozporządzenia. 
3.Układ przeniesienia napędu 
3.1.Skrzynia biegów hydrostatyczna min. 3 max 4 biegi do przodu i do tyłu 
3.2.Osie Zamawiający wymaga dostarczenia ciągnika z napędem na obie osie ( oś tylną i oś przednią). Napęd na oś przednią rozłączany w całym zakresie prędkości jazdy ciągnika, umożliwiający poruszanie się pojazdu tylko z napędem na oś tylną ( np. w transporcie drogowym). Tylna oś napędowa sztywna – oś kołnierzowa z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego Przednia oś napędowa skrętna – oś amortyzowana z blokadą mechanizmu różnicowego. 
4.Układ kierowniczy z układem wspomagania układu kierowniczego  
5.Uklad hamulcowy 
5.1.Układ hamulcowy zasadniczy tarczowy wspomagany hydraulicznie. Układ hamulcowy dwuobwodowy Hamowana oś tylna i oś przednia. 
5.2. Hamulec awaryjno -postojowy 
6.Instalacja elektryczna o napięciu 12 V z biegunem ujemnym na masie, zamontowany Główny wyłącznik prądu instalacji elektrycznej oraz gniazda wyjściowe instalacji : 3 -pin i 7 -pin. 
7.Trzypunktowy Układ Zawieszenia narzędzi ( TUZ) – tył ciągnika Tylny TUZ musi umożliwiać sprzęganie zawieszanych i pół zawieszanych narzędzi z tyłem ciągnika. Maszynę zawieszaną łączy się z ciągnikiem z trzech punktach : dwóch dolnych na cięgłach dolnych i jednym górnym poprzez regulowany łącznik górny. System sterowania pracą podnośnika elektrohydrauliczny ( EHR). Regulacja pracy podnośnika: - siłowa - pozycyjna - mieszana - położenie pływające Kategoria TUZ I .Maksymalny udźwig na podnośniku nie mniej niż : 1100 kg. Cięgło środkowe ( górne ) TUZ – regulowane mechanicznie lub hydrauliczne Cięgła dolne TUZ wyposażone w otwarte końcówki kleszczowe. Regulowana długość wieszaków cięgieł dolnych umożliwiająca ustawienie poprzeczne zawieszanego narzędzia. TUZ wyposażony w ograniczniki wahania cięgieł dolnych Amortyzacja tylnego TUZ (wykorzystywana w transporcie zawieszanych na nim narzędzi). 
8. Trzypunktowy Układ Zawieszenia narzędzi ( TUZ) – przód ciągnika Przedni TUZ musi umożliwiać sprzęganie zawieszanych i pół zawieszanych narzędzi z przodem ciągnika. Kategoria TUZ – I Maszyny sprzęgane z ciągnikiem będą mieć kategorię: II lub III. Maksymalny udźwig przedniego TUZ nie mniej niż: 700 kg Cięgło środkowe ( górne ) TUZ – regulowane mechanicznie ( śruba rzymska ) Regulowana długość wieszaków cięgieł dolnych umożliwiająca ustawienie poprzeczne zawieszanego narzędzia. TUZ wyposażony w ograniczniki wahania cięgieł dolnych ograniczające wychylenia boczne narzędzia. Przedni TUZ wyposażony w system kontroli odciążenia zawieszonego osprzętu tj. dociążenia osi przedniej ciągnika w celu poprawienia jego właściwości trakcyjnych.  
9.Wałek Odbioru Mocy – WOM 
9.1. Tylny WOM Prędkość obrotowa WOM – obroty niezależne od prędkości jazdy ciągnika : minimum 3 zakresy prędkości WOM : - 540 obr /min. Włączany elektrohydraulicznie 
9.2.Przedni WOM Prędkość obrotowa WOM – obroty niezależne od prędkości jazdy ciągnika: 1000 obr/min. Włączany elektrohydraulicznie. Napęd WOM niezależny tzn.: prędkość obrotowa końcówki WOM jest proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika ( niezależnie od prędkości jazdy) 
10.Układ hydrauliki zewnętrznej ciągnika 
10.1.Układ hydrauliki zewnętrznej musi umożliwiać pracę z siłownikami hydraulicznymi jedno- i dwustronnego działania oraz z osprzętem hydraulicznym o ciągłym przepływie ( silniki hydrauliczne). Położenia robocze sterownika pracy siłowników zewnętrznych: - podnoszenie - neutralne - opuszczanie - położenie pływające ( umożliwiające swobodny ruch siłownika w obu kierunkach – kopiowanie powierzchni terenu) W przypadku współpracy z silnikiem hydraulicznym - regulator prędkości obrotowej silnika hydraulicznego ( płynna regulacja natężenia przepływu oleju,) obsługa łyżki pługu sterowanego w dwóch kierunkach przez przednie zawory hydrauliczne.
10.2.Układ hydrauliczny wyposażony w funkcję wykrywania obciążeń. Wydatek pompy olejowej (nominalny przepływ oleju ) nie mniej niż: 100 litrów/min. 
10.3.Tylne zawory hydrauliki zewnętrznej: - minimum 3 pary zaworów sterowanych elektronicznie 
10.4.Przednie zawory hydrauliki zewnętrznej - minimum 1 para zaworów sterowanych elektronicznie 
10.5. Niezależny zbiornik oleju hydraulicznego – oddzielne obiegi oleju hydraulicznego i oleju w skrzyni biegów zapobiegające mieszaniu się olejów (Ciągnik będzie współpracował z często zmienianym osprzętem zewnętrznym). 
10.6. Układ hydrauliki zewnętrznej wyposażone w rozdzielacz i złącze typu „ Power Beyond” lub równoważne, umożliwiające regulację wydatku dozowanego przez pompę hydrauliczną oleju( w zależności od zapotrzebowania przez zewnętrzny osprzęt ) 
10.7.Uklad hydrauliki zewnętrznej wyposażony w gniazdo hydrauliczne wolnego spływu ( z pominięciem rozdzielacza hydraulicznego 
11.Zaczepy transportowe 
11.1.Automatyczny zaczep transportowy na sworzeń wypukły 38 mm Zaczep transportowy regulowany w płaszczyźnie pionowej ( góra - dół ) umożliwiający podłączenie dyszla transportowego przyczepy niskopodwoziowej. Zaczep ze zmienną wysokością położenia w szynach prowadzących w granicach 740- 940 mm 
12.Koła i ogumienie 
12.1.Felgi kół stalowe 
12.2.Ogumienie całoroczne, bezdętkowe dostosowane do jazdy w terenie płaskim, zielonym Ogumienie nowe wyprodukowane nie później iż w 2025 r. 
12.3. Felgi kół tylnych dostosowane do montażu obciążników dociążających oś tylną. 
14.Kabina operatora : 
14.1. Kabina jednomodułowa ,zapewniająca dobrą widoczność, zamykana na klucz. 
14.2. Zawieszenie kabiny amortyzowane 
14.3. Maksymalny poziom hałasu w kabinie operatora : 80 dB 
14.4. Drzwi wejściowe z lewej strony kabiny. Dopuszcza się wariant z drzwiami z obu stron kabiny ( z lewej i prawej strony kabiny operatora) 
14.5.Lusterka zewnętrzne z obu stron kabiny- regulowane elektrycznie z kabiny operatora ( prawa i lewa strona kabiny ) 
14.6.Kabina wyposażona w fotel operatora amortyzowany pneumatycznie z regulacją: - przesuwu siedziska w płaszczyźnie poziomej ( przód – tył ) - wysokości siedziska - kąta pochylenia oparcia - obciążenia 50-140 kg ( regulacja automatyczna) Siedzisko operatora wyposażone w podłokietniki z regulacją wysokości i pochylenia, Kolumna kierownicy regulowana w płaszczyźnie pionowej i płaszczyźnie poziomej, Instalacja radiowa z anteną ,głośnikami oraz radiem. Kabina wyposażona w klimatyzację , ogrzewanie, wentylację, Wycieraczki szyb: przedniej i tylnej 
15.Oświetlenie: światła pozycyjne, światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy, światła stop, światła cofania, Robocze Oświetlenie robocze umożliwiające pracę ciągnika o zmroku, zainstalowane z przodu i tyłu ciągnika. Minimum dwa reflektory z przodu oraz dwa reflektory z tyłu. 15.3.Ostrzegawcze Pomarańczowe światło ostrzegawcze na dachu ciągnika w ilości minimum 1. 
16.Wyposażenie dodatkowe: 
-Obciążniki przedniej osi do poprawy stateczności ciągnika z maszynami zawieszanymi na tylnym TUZ. Ilość obciążników musi być dobrana dla maksymalnego obciążenia tylnego TUZ. Obciążniki montowane tylko doraźnie (okresowo) w celu poprawienia własności trakcyjnych ciągnika ( dociążenie osi przedniej). 
- Zbiornik paliwa min. 35 l. i zbiornik płynu AdBlue wyposażone w korek wlewowy zamykany na klucz. 
- Gaśnica p.poż.
- Trójkąt ostrzegawczy
- Oznakowanie pojazdu wolnobieżnego
17.Gabarty i masy ciągnika : Wymiary : Długość z TUZ: nie więcej niż 3250 mm, szerokość nie więcej niż 1750, Wysokość: nie więcej niż 2400 mm, Masa całkowita z ogumieniem: nie więcej niż 1700 kg ( bez obciążników osi przedniej, oraz dodatkowych obciążników kół tylnych, dopuszczalna masa całkowita 2000 kg.
 18.Dokumenty: 18.1. Świadectwo homologacji pojazdu 18.2. Książka serwisowa 18.3. Instrukcja obsługi w języku polskim 18.4. Katalog części zamiennych
