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Poznań, 13.08.2026 r.
WAT.272.1.5.2026

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Remont dachu budynku GIOŚ i WIOŚ 
w Poznaniu”

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi 
na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ, skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 5 złożonym w dniu 10.08.2026 r.

Pytanie nr 1
Grubość powłoki: Mając na uwadze, że pierwotna specyfikacja przewiduje dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy (którego łączna grubość wynosi zazwyczaj min. 8-10 mm), prosimy o wskazanie, jaka jest minimalna grubość suchej warstwy (DFT) dla płynnej membrany poliuretanowej lub polimocznikowej, którą Zamawiający uzna 
za rozwiązanie równoważne? Czy Zamawiający dopuści powłoki o grubości mniejszej 
niż 2,0 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, by grubość powłoki wynosiła min. 2,0 mm suchej warstwy.
Grubość wykonanej powłoki musi zapewniać uzyskanie parametrów technicznych 
i użytkowych nie gorszych niż wymagane dla przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2
Gramatura i zużycie materiału: Ile wynosi minimalna wymagana przez Zamawiającego masa (gramatura) materiału hydroizolacyjnego z płynnej membrany na 1 m² dachu, 
aby rozwiązanie zostało uznane za równoważne?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, by masa (gramatura) materiału hydroizolacyjnego z płynnej membrany wynosiła min. 2,5 kg/m2.

Pytanie nr 3
Zbrojenie systemowe: Czy Zamawiający w technologii płynnych membran wymaga pełnego zbrojenia systemową włókniną (np. z flisu poliestrowego) na całej powierzchni dachu, czy dopuszcza aplikację membrany bez zbrojenia lub ze zbrojeniem wyłącznie miejscowym (w strefach koszowych, przy attykach i kominach)?


Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zastosowania pełnego zbrojenia systemową włókniną (np. z flisu poliestrowego) na całej powierzchni dachu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną szczelność i trwałość wykonanej hydroizolacji, w szczególności w miejscach newralgicznych, takich jak attyki, kominy, przejścia instalacyjne itp.

Pytanie nr 4
Odporność na ogień zewnętrzny: Jaką minimalną klasyfikację w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny musi posiadać oferowany system płynnej membrany? 
Czy Zamawiający wymaga bezwzględnego przedstawienia klasyfikacji \(B_{ROOF}(t1)\) lub \(B_{ROOF} (t4)\) dla zaoferowanego układu warstw?
Odpowiedź:
Zastosowany system hydroizolacji dachu musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wynikające z obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga, aby zastosowany system spełniał warunki NRO. Zamawiający wymaga, 
by Wykonawca przedstawił potwierdzenie klasyfikacji systemu Broof(t1).

Pytanie nr 5
Odporność na promieniowanie UV: Jaką minimalną klasę odporności 
na promieniowanie UV oraz starzenie termiczne według normy PN-EN (np. klasa W3 – żywotność 25 lat) musi spełniać płynna membrana, aby Zamawiający uznał 
ją za równoważną i charakteryzującą się trwałością „nie gorszą” niż tradycyjne pokrycie 
z pap modyfikowanych SBS/APP?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby zastosowany system płynnej membrany posiadał właściwości zapewniające trwałość użytkową i odporność na oddziaływanie promieniowania UV oraz warunków atmosferycznych potwierdzoną w dokumentacji technicznej nie krótszą niż 25 lat (W3), przy prawidłowym wykonaniu i użytkowaniu zgodnie z wymaganiami producenta.

Pytanie nr 6
Przygotowanie podłoża:
Ponieważ technologia płynnych membran wymaga skrajnie innej czystości, wilgotności i gładkości podłoża niż układanie papy, prosimy o informację, czy w przypadku wyboru technologii membranowej Zamawiający wymaga i uwzględnia w opisie przedmiotu zamówienia operacje takie jak: szlifowanie/frezowanie podłoża, szpachlowanie nierówności czy aplikację specjalistycznych odcinających gruntów epoksydowych/poliuretanowych?
Odpowiedź:
W przypadku zastosowania technologii płynnej membrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności związane z przygotowaniem istniejącego podłoża, 
które są wymagane przez producenta zastosowanego systemu dla zapewnienia jego prawidłowego wykonania i trwałości.
Dotyczy to w szczególności oczyszczenia i przygotowania podłoża, usunięcia 
lub naprawy miejsc uszkodzonych, wykonania wymaganych gruntowań, uszczelnień, napraw i wyrównań oraz innych czynności przewidzianych w technologii danego systemu.
Pytanie nr 7
Sposób rozliczenia (Przedmiar vs Ryczałt): W związku z dopuszczeniem technologii płynnych membran, której etapy wykonawcze oraz jednostki miary całkowicie odbiegają od pozycji zawartych w przedmiarze robót dla pokrycia z papy, w jaki sposób Wykonawca wybierający technologię alternatywną ma wypełnić kosztorys, który należy dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy? 
Czy Zamawiający udostępni alternatywny przedmiar robót dla technologii płynnych membran, czy też dopuszcza modyfikację opisów pozycji przedmiarowych przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, by Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne 
w trakcie przygotowywania harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego wraz z kosztorysem dostosował odpowiednio do wybranej metody pozycje przedmiarów robót wskazanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia odrębnego przedmiaru dla każdej możliwej technologii równoważnej.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt XV.1.2)a, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie min. 1 zamówienie, polegającej na remoncie 
lub wykonaniu dachu w technologii papy termozgrzewalnej lub technologii płynnych membran poliuretanowych lub polimocznikowych budynku użyteczności publicznej 
w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), o wartość min. 200.000,00 PLN wraz
 z podatkiem VAT.”

Wyjaśnienia i zmiany treści warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.
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Poznań,   1 3 .0 8 . 2026 r.   WAT.2 72.1. 5 .202 6     Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu    o   udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym    bez przeprowadzenia negocjacji pn.  „ Remont dachu   budynku GIOŚ i WIOŚ    w Poznaniu ”     Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  -   zwany dalej Zamawiającym,  działając na podstawie  art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 20 26   r., poz.  793   ze zm.)  –   zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi    na zapytani e   dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  –   zwanej dalej SWZ,  skierow ane   do Zam awiającego we wniosku nr  5   złożonym w dniu  10 .0 8 .202 6   r.     Pytanie nr 1   Grubość powłoki: Mając na uwadze, że pierwotna specyfikacja przewiduje  dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy (którego łączna   grubość wynosi zazwyczaj  min. 8 - 10 mm), prosimy o wskazanie,  jaka jest minimalna grubość suchej warstwy (DFT)  dla płynnej membrany   poliuretanowej lub polimocznikowej, którą Zamawiający uzna    za rozwiązanie równoważne? Czy Zamawiający dopuści powłoki o grubości mniejszej     niż 2,0 mm?   Odpowiedź:   Zamawiający   wymaga, by g rubość powłoki  wynosiła  min. 2,0   mm suchej warstwy .   G rubość wykonanej powłoki musi zapewniać uzyskanie parametrów technicznych    i użytkowych nie gorszych niż wymagane dla przedmiotu zamówienia.     Pytanie nr 2   Gramatura i zużycie materiału: Ile  wynosi minimalna wymagana przez Zamawiającego  masa (gramatura) materiału   hydroizolacyjnego z płynnej membrany na 1 m² dachu,    aby rozwiązanie zostało uznane za równoważne?   Odpowiedź:   Zamawiający wymaga, by  masa (gramatura) materiału hydroizolacyjnego z pły nnej  membrany   wynosiła min.  2,5 kg/m 2 .     Pytanie nr  3   Zbrojenie systemowe: Czy   Zamawiający w technologii płynnych membran wymaga  pełnego zbrojenia systemową włókniną (np. z flisu poliestrowego) na całej powierzchni   dachu, czy dopuszcza aplikację membrany  bez zbrojenia lub ze zbrojeniem wyłącznie  miejscowym (w strefach koszowych, przy attykach i   kominach)?       Odpowiedź:   Zamawiający wymaga zastosowania  pełnego zbrojenia systemową włókniną (np. z flisu  poliestrowego) na całej powierzchni dachu .  Wykonawca  zobowiązany jest zapewnić  pełną szczelność i trwałość wykonanej hydroizolacji, w szczególności w miejscach  newralgicznych, takich jak attyki, kominy ,   przejścia instalacyjn e itp .  

