Minimalne wymagania:
Przed montażem urządzeń zaakceptowanych przez Zamawiającego należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt zagospodarowania terenu z wrysowanymi urządzeniami oraz wyznaczonymi strefami bezpiecznego upadku.
I. Urządzenia placu zabaw:
1. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami,1 mostek 
Zestaw powinien składać się co najmniej z: 2 zjeżdżalni, drabinki wejściowej, mostek, co najmniej 1 tunelu lub opcjonalnie drabinki do podciągania, ciągi komunikacyjne oraz podesty wykonane minimum ze sklejki antypoślizgowej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych i intensywne użytkowanie. Konstrukcja stalowa, płyt HDPE.
Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykończeniowe powinny posiadać bezpieczne krawędzie oraz być wykonane z materiałów trwałych, odpornych na korozję, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie powinno zapewniać bezpieczne użytkowanie przez dzieci oraz spełniać wymagania w zakresie stabilności i ergonomii.
Wymiary:
· szerokość: 3,90 m ±10%
· długość: min 4,0 m ±10%
· wysokość: min 2,50m
· wysokość swobodnego upadku: min. 1,0 m +/-10%
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym
· wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 

2. Karuzela tarczowa z siedziskami
Konstrukcja nośna urządzenia wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz malowanej proszkowo. Podest karuzeli wykonany ze sklejki antypoślizgowej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz intensywne użytkowanie.
Karuzela wyposażona w siedziska wykonanymi z płyty HDPE o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć oraz promieniowanie UV. Wszystkie elementy urządzenia powinny posiadać bezpieczne, zaokrąglone krawędzie, a zastosowany mechanizm obrotowy zapewniać płynną i bezpieczną pracę urządzenia, spełniająca normę min. PN-EN 1176. 

Wymiary:
· średnica: 1,5 m ± 10%
· wysokość: 0,80 m – 1,0 m
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym lub rozwiązanie równoważne umożliwiające stabilną konstrukcje i posadowienie elementów oraz bezpieczne użytkowanie

3. Bujak sprężynowy – 2 sztuki
Konstrukcja urządzenia wykonana z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV oraz intensywne użytkowanie. Elementy konstrukcyjne powinny posiadać bezpieczne, zaokrąglone krawędzie oraz trwałe połączenia zapewniające stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
Sprężyna bujaka wykonana ze stali sprężynowej o średnicy min. 20 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie oraz malowanej proszkowo. Siedzisko oraz elementy dekoracyjne wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć, w szczególności z płyt HDPE lub materiałów równoważnych.
Wymiary:
· szerokość: 0,30 m – 0,5 m
· długość: 0,8 m – 1,20 m
· wysokość: 0,80 m – 1,0 m 
· wysokość swobodnego upadku: 0,40 - 0,50 m 
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym
· wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 

4. Zestaw zabawowy – domek ze zjeżdżalnią lub werandą, 
Dominująca kolorystyka: zielona, żółta lub czerwona. Konstrukcja urządzenia wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo, natomiast elementy podestów i ścianek wykonane z płyt HDPE lub drewna impregnowanego. Zjeżdżalnie wykonane stali nierdzewnej z bokami ochronnymi, zapewniające płynny i bezpieczny zjazd. Urządzenie wyposażone w bezpieczne wejście, barierki ochronne oraz elementy dekoracyjne.
Wymiary:
· szerokość: 1,25 m – 2,0 m
· długość: 2,40 m – 3,0 m
· wysokość: 2,0 m – 2,5 m
· wysokość swobodnego upadku: 1,45 m w przypadku domku ze zjeżdżalnią
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym
· spełniający normę min. PN-EN 1176 

5. Wielobok (min. czworobok) linowy ze ścianką wspinaczkową i drabinką, 
Kolorystyka dominująca zielony i brązowy. Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo lub z drewna klejonego warstwowo. Elementy linowe wykonane z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym, odpornych na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE lub sklejki wodoodpornej wyposażonej w chwyty wspinaczkowe. Drabinka wykonana ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo. Wszystkie elementy złączne zabezpieczone przed odkręcaniem.
Wymiary:
· szerokość: 1,20 m – 2,3 m
· długość: min. 2,20 m – 2,6 m
· wysokość: min.1,90 m 
· wysokość swobodnego upadku: min.1,90 m w zależności od wysokości urządzenia
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym
· wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 

6. Huśtawka wagowa
Konstrukcja urządzenia wykonana jest ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Belka nośna osadzona jest na centralnym łożyskowanym przegubie zapewniającym płynność ruchu oraz bezpieczeństwo użytkowania. Siedziska wykonane są z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, najczęściej z gumy EPDM, tworzywa HDPE lub sklejki wodoodpornej z powłoką antypoślizgową. Uchwyty wykonane są z tworzywa lub metalu, profilowane w sposób zapewniający pewny chwyt.
Urządzenie kotwione jest trwale w gruncie za pomocą fundamentów betonowych. Wszystkie elementy konstrukcyjne są zaokrąglone i pozbawione ostrych krawędzi.
Wymiary:
· szerokość: 0,50 m ± 10%
· długość: 3,0 m ± 10%
· wysokość: min. 0,65m 
· wysokość swobodnego upadku: 0,75-1,0 m 
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym lub rozwiązanie równoważne umożliwiające stabilną konstrukcje i posadowienie elementów oraz bezpieczne użytkowanie
· wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176

7. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, drabinką, 2 mostki
W skład zestawu wchodzi co najmniej dwie zjeżdżalnie, drabinka wejściowa oraz dwa mostki łączące poszczególne moduły, rura. Konstrukcja oparta jest na słupach nośnych wykonanych ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
Podesty wykonane są z materiału odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne, minimum ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej, zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania. Elementy komunikacyjne (mostek, wejścia) wyposażone są w zabezpieczenia boczne w postaci barierek lub balustrad.
Zjeżdżalnie wykonane stali nierdzewnej z bokami ochronnymi, zapewniające płynny i bezpieczny zjazd. Wszystkie krawędzie elementów są zaokrąglone i dostosowane do użytkowania przez dzieci.
Urządzenie kotwione w gruncie za pomocą fundamentów betonowych, zapewniających stabilność i trwałość konstrukcji.
Dominujące kolory: zielony, brązowy
Spełniająca normę min. PN-EN 1176 

Minimalne parametry:
· szerokość 4,0 m – 5,0 m
· długość: 4,0 m – 6,0 m
· wysokość: min. 2,5 m 
· wysokość swobodnego upadku: min. 60 cm 
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym

8. Huśtawka pojedyncza z huśtawką “bocianie gniazdo”
Urządzenie składające się z jednej ramy huśtawki wyposażonej w dwa różne typy siedzisk: klasyczne siedzisko pojedyncze oraz siedzisko koszowe typu „bocianie gniazdo”.
Konstrukcja nośna wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe, odporna na warunki atmosferyczne oraz intensywną eksploatację. Belka górna osadzona na stabilnych słupach kotwionych trwale w fundamencie betonowym.
Siedzisko pojedyncze wykonane z elastycznej gumy lub tworzywa HDPE, wyposażone w łańcuchy stalowe w oplocie ochronnym lub ze stali nierdzewnej. Siedzisko typu „bocianie gniazdo” wykonane jako kosz linowy o wzmocnionej konstrukcji stalowej, opleciony linami zbrojonymi, umożliwiający jednoczesne użytkowanie przez kilkoro dzieci.
Wszystkie elementy konstrukcji posiadają zaokrąglone krawędzie i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.
Wymiary:
· szerokość: 1,60  m – 2,2 m
· długość: min. 4,60 m ± 10%
· wysokość: 2,10 m – 2,5 m
· wysokość swobodnego upadku: 1,30 -1,40 m
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym lub rozwiązanie równoważne umożliwiające stabilną konstrukcje i posadowienie elementów oraz bezpieczne użytkowanie
· wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 

9. Huśtawka podwójna
Konstrukcja huśtawki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie malowanie proszkowe, odpornej na warunki atmosferyczne oraz intensywną eksploatację. Belka nośna osadzona na dwóch stabilnych słupach kotwionych trwale w fundamentach betonowych, zapewniających odpowiednią stateczność i bezpieczeństwo użytkowania.
Urządzenie wyposażone jest w dwa niezależne siedziska zawieszone na łańcuchach stalowych ocynkowanych, opcjonalnie w oplocie ochronnym z tworzywa. 
Siedziska: 
1. płaskie (guma, tworzywo HDPE) 1 sztuka, 
2. profilowane (dla młodszych dzieci – typu kubełkowego)- 1 szt.
Zawieszenia wyposażone są w łożyskowane przeguby zapewniające płynny ruch i ograniczające zużycie elementów.
Wszystkie elementy konstrukcyjne posiadają zaokrąglone krawędzie oraz zabezpieczenia eliminujące ryzyko zakleszczeń i urazów.
Wymiary:
· długość: 3,3-3,65  m 
· szerokość: 1,65-2,15 m 
· wysokość: min. 2,10 m 
· wysokość swobodnego upadku: 1,30 m
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym
· wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 
Całość urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176 oraz wyposażyć w wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

Projektowany plac zabaw powinien stanowić spójną całość z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Kolorystyka oraz estetyka urządzeń powinna nawiązywać do istniejącego placu zabaw i otaczającej przestrzeni. Dopuszcza się zastosowanie konstrukcji wykonanych ze stali, stali nierdzewnej, aluminium, drewna oraz płyt HDPE/HPL lub materiałów równoważnych, pod warunkiem zachowania jednolitego charakteru wizualnego całego założenia. Przyjęte rozwiązania materiałowe, funkcjonalne i estetyczne powinny odpowiadać założeniom programowym określonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Wymiar strefy bezpiecznego upadku dostosowany do wymiarów oraz wysokości swobodnego upadku dobranego urządzenia. Ilość urządzeń nie może ulec zmianie.

II. Mała architektura
1. Ławka parkowa z oparciem -  2 szt.
Konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo w kolorze brązowym. Siedzisko oraz oparcie wykonane z drewnianych listew z drewna liściastego.
Wymiary:
· szerokość: 0,51-0,62 m
· długość: min.1,50 m 
· wysokość: min.0,80 m 
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym

2. Kosz na śmieci – 2 sztuki
Konstrukcja stalowa z drewnianymi deskami oraz daszkiem wykonanym z listew z drewna liściastego. Wkład o pojemności 65 l wykonany z blachy ocynkowanej. Stelaż malowany proszkowo, kolorystyka spójna z ławkami oraz ogrodzeniem.
Wymiary:
· szerokość: min 0,35 m x 0,35 m 
· wysokość: 0,85-1,0 m 
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym

3. Stojak na rowery- 3 sztuki 
Stojak na rowery wykonany z rury stalowej ocynkowanej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz korozję. Konstrukcja trwała i stabilna, przeznaczona do montażu na stałe do podłoża. Stojak wyposażony w minimum 3 stanowiska umożliwiające bezpieczne i wygodne parkowanie rowerów. Kolorystyka oraz forma dostosowana do pozostałych elementów małej architektury.
Wymiary:
· szerokość: 0,45 m +/- 10%
· długość min. 1,0 m 
· wysokość: 0,7-0,8 m 
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym

4. Regulamin na metalowej nodze
Regulamin wykonany z metalu oraz płyt HDPE, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja osadzona na stalowych nogach zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Całość przeznaczona do trwałego montażu w gruncie.
Wymiary:
· szerokość: 0,45 m ± 10%
· wysokość: 1,8 m ± 10%
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym

5. Tabliczki QR kody -  6 sztuk
Tabliczki informacyjne z kodem QR – 6 szt. Wykonane z płyty dibond o wymiarach min. 20 x 20 cm, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nadruk wykonany metodą druku UV lub grawerowania. Tabliczki wyposażone w kody QR prowadzące do wskazanych treści informacyjnych. Cena obejmuje wykonanie, przygotowanie graficzne oraz montaż.

III. Siłownia zewnętrzna
1. Zestaw siłowni zewnętrznej z drążkami i poręczami gimnastycznymi wykonany głównie z elementów metalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie oraz malowanych proszkowo. 
Min. 2 drążki na różnych wysokościach oraz poręcze gimnastyczne. Konstrukcja trwała, odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz intensywne użytkowanie. Urządzenie przeznaczone do wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych i gimnastycznych. Całość wykonana zgodnie z  aktualną normą PN EN 16630 
Wymiary:
· szerokość: min. 1,50 m 
· długość: min. 3 m 
· wysokość: min. 230 m 
· wysokość swobodnego upadku: 0,8 - 1,20 m
· fundament: kotwy mocowane w fundamencie betonowym

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za ocenę stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do demontażu i ponownego montażu spoczywa na Wykonawcy. Przed przystąpieniem do demontażu należy dokonać oceny technicznej urządzeń, a wszelkie stwierdzone uszkodzenia, nieprawidłowości lub okoliczności mogące mieć wpływ na możliwość ich ponownego montażu należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia dokumentacji fotograficznej urządzeń przed ich demontażem.

IV. Nawierzchnia
1. Mata przerostowa ażurowa w kolorze zielonym, o wymiarach elementu 100 × 150 cm oraz grubości 22–23 mm. Mata przeznaczona do stosowania jako nawierzchnia bezpieczna i biologicznie czynna, umożliwiająca przerost trawy. Produkt odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz intensywne użytkowanie. Mata posiada atest PZH oraz jest zgodna z normą PN-EN 1177+A1:2024-05. Podbudowa pod nawierzchnię zgodnie z dokumentacja projektową
Ilość: 313 m2

2. Nawierzchnia trawiasta pod siłownię zewnętrzną. Zgodnie z dokumentacja projektową.
111,6m2

V. Ogrodzenie
1. Ławka stanowiąca element ogrodzenia, zgodnie z rysunkiem nr A_PB_04. Konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz malowanej proszkowo w kolorze brązowym. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna jesionowego. Ławka stanowi integralny element ogrodzenia, a zastosowana kolorystyka i materiały są spójne z pozostałymi elementami ogrodzeniowymi.
Ilość: 7 szt.
2. Płotek, furtki i brama zgodnie ze szczegółem ogrodzenia przedstawionym na rys. nr A_PB_02. Deski należy wykonać z drewna liściastego - jesion. Grubość desek min. 20 mm, szerokość 8–10 cm.
Ilość:
Furtki – 4 sztuki
Brama wjazdowa – 1 sztuka
Długość całkowita ogrodzenia: 116,90 m (nowoprojektowane) + 120 m (istniejące)

Renowacja istniejącego ogrodzenia o długości ok. 120,0 m, polegająca na oczyszczeniu elementów stalowych poprzez czyszczenie, odtłuszczanie, a następnie ich zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniu. Zakres prac obejmuje ponadto regulację, naprawę lub wymianę elementów montażowych oraz akcesoriów ogrodzenia.
Zakres renowacji obejmuje w szczególności bramę wjazdową, słupki stalowe, elementy mocujące, zawiasy, zamki, uchwyty oraz pozostałe stalowe elementy istniejącego ogrodzenia.
W ramach zadania należy również wykonać nowe drewniane przęsła istniejącego ogrodzenia, z zachowaniem spójności wizualnej z nowoprojektowanym ogrodzeniem, w szczególności w zakresie formy, podziałów, materiału i kolorystyki.
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia o długości około 116,90 m.

