SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących remontu budynków na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasieńcu, Stefankowie i Koziegłowach.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

     Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na   celu zrealizowanie w całości  w/w robót
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego  
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności związanych z wykonaniem : 

● Budynek agregatowni  w Jasieńcu:

  Ocieplenia  budynku styropianem gr. 10 cm wraz z wykonaniem silikonowego tynku  elewacyjnego i   opaski budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  
●  Budynku S.U.W. w Jasieńcu :                                                                                1. Remont pokrycia dachowego polegający na rozebraniu istniejącego pokrycia z blachy na łatach drewnianych i pokrycie dachu płytą warstwową poliuretanową  wraz ze wszelkimi obróbkami , rynnami i rurami spustowymi.                                                       2. Remont elewacji budynku polegający na oczyszczeniu i zmyciu istniejącej    elewacji i malowanie  silikonowymi farbami  elewacyjnymi.                                                   3. Wymiana instalacji odgromowej                                                                                          ●Budynek S.U.W. w Koziegłowach:                                                    Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej                                                     ●Budynek S.U.W. Stefanków:                                                                Remont pokrycia dachowego polegający na rozebraniu istniejącego pokrycia z eternitu  na łatach drewnianych i pokrycie dachu blachodachówką na łatach i kontr łatach  i membranie dachowej wraz ze wszelkimi obróbkami   rynnami i rurami spustowymi,                                                                                                                                     2. Wykonanie opaski  budynku   z kostki betonowej.                                                                3.  Remont elewacji budynku polegający na oczyszczeniu i zmyciu istniejącej    elewacji oraz wykonanie wyprawy  elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego.                                                                                                                  2. MATERIAŁY

2.1. Materiały stosowane do remontu – wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w innym miejscu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych powinny być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.I.

Wykonawca na własny koszt dokona  wywiezienia i  utylizacji zdemontowanego materiału z rozbiórki.
2.2. Materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych  
  - styropian elewacyjny o współczynniku lambda  < 0,036 W/mK
  -  tynk elewacyjny – silikonowy    
  -  farby silikonowe zewnętrzne 
  -  siatka  elewacyjna z włóka szklanego o gramaturze min. 160g/,2
  -   cokół budynku z tynku żywicznego o gr. do  2 mm                                                                                                                          
  2.5 Stolarka okienna i drzwiowa
   -  Zastosować stolarkę okienną z PVC według  technologii wybranej firmy o   

     współczynniku Uk max 0,9 W//m2K.- min. –pięciokomorowe, 3-szbowe, z grzybkiem antywłamaniowym oraz oklejone folią zabezpieczającą
  - Zastosować stolarkę drzwiową   stalową zewnętrzną  według  technologii wybranej firmy o współczynniku Uk max 1,3W//m2K.( Skrzydło: o gr. min.  60 mm (przylgowe), wypełnienie wełna mineralna, minimum dwa zawiasy trzyczęściowe w tym jeden zawias sprężynowy, regulacja wysokości na zawiasie łożyskowanym bolce antywyważeniowe, zamek pod wkładkę patentową, wkładka patentowa  z 3 kluczami)
2.6 Materiały do wykonania  pokrycia dachowego
- płyta warstwowa poliuretanowa o gr. 10 cm obustronnie pokryta obustronnie blachą
- obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,5-0,55 

  mm lub PCV 
- Rury spustowe i rynny dachowe z tworzyw sztucznych w kolorze obróbek z blachy powlekanej  lub z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,5-0,55 mm

- blacha dachówkopodobną o grubości 0,5 -0,55 mm

- membrana dachowa  o gramaturze min. 120g/m2
2.7 Materiały do wykonania  instalacji odgromowej.

- Drut ocynkowany o średnicy 8 mm

- złącza, uchwyty stalowe  ocynkowane lub betonowe w tworzywie  
2.8.Materiały do wykonania opaski budynku.

- opaska budynku z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm 

- obrzeże 8 x30 cm x1 m  
2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby  tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i właścicielem obiektu, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. sprzęt

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w   projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  ze wskazaniami inspektora i  terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne, np. dopuszczalny udźwig, nośność lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.

  4. TRANSPORT. 
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

4.2. Transport materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane: 

nazwę i adres producenta, 

oznaczenie ( nazwę handlową), 

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

5. wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami   projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. kontrola jakości  

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi kontroli jakości robót zawartych w Polskich Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” [9] oraz  z  „Wymaganiami ogólnymi” Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola związana z wykonaniem poszczególnych elementów    powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.2. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw

a) dostarczane na plac budowy  materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego

b) kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych

c) w przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami

d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej  normie

e) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

 6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te  materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  i które spełniają wymogi SIWZ

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. obmiar robót

 Przygotowany   obmiar  robót  podany   w przedmiarze robót  stanowi załącznik pomocniczy do  przygotowania stosownej oferty
Jednostkami  obmiarowymi  dla  prac  związanych  z  robotami remontowymi jest – m2  oraz m bieżący
8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru wraz  z komisją powołaną przez Wójta.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

10.Zalecenia dla wykonawcy

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” oraz Polskimi Normami i  pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
 Sporządził: Mirosław Sotek –Inspektor  ds. budownictwa drogownictwa i inwestycji gminnych
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