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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa i lokalizacja zadania
Nazwa zadania:
„Wymiana sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego wraz z wymianą piłkochwytów i wykonaniem prac towarzyszących przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach”
Lokalizacja inwestycji:
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich 
w Uwielinach, ul. Szkolna 2A, 05-540 Uwieliny, gmina Prażmów, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji polegającej na wymianie istniejącej sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego oraz wymianie piłkochwytów wraz 
z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót towarzyszących przy Szkole Podstawowej 
im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach.
Zakres zamówienia obejmuje demontaż zużytej nawierzchni ze sztucznej trawy, zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, wymianę oraz przygotowanie podłoża, wykonanie niezbędnych prac związanych z podbudową, dostawę i montaż kompletnego systemu nowej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z matą amortyzującą, zasypem i liniowaniem, a także wymianę istniejących piłkochwytów o wymiarach 6mx20m wraz z konstrukcją napinającą z linek oraz naciągów.
Powierzchnia boiska objęta wymianą nawierzchni wynosi około 1 860 m².
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnego i gotowego do użytkowania boiska sportowego wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania.
3.  Zakres robót
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do wykonania:
3.1 zabezpieczenia terenu prowadzenia robót; 
3.2 demontażu istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy; 
3.3 demontażu istniejącego wypełnienia nawierzchni; 
3.4 transportu oraz zagospodarowania lub utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
3.5 wymiana podłoża pod wykonanie nowej nawierzchni; 
3.6 wykonania niezbędnych prac związanych z przygotowaniem podbudowy w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania nowej nawierzchni; 
3.7 dostawy i montażu prefabrykowanej maty amortyzującej; 
3.8 dostawy i montażu nawierzchni ze sztucznej trawy; 
3.9 wykonania linii boiska w technologii trwałego wklejenia; 
3.10 wykonania zasypu piaskiem kwarcowym oraz granulatem zgodnie z wymaganiami  producenta systemu; 
3.11 szczotkowania i przygotowania nawierzchni do użytkowania; 
3.12 demontażu istniejących siatek piłkochwytów; 
3.13 montażu nowych piłkochwytów z siatki polipropylenowej o podwyższonej odporności na warunki  atmosferyczne o wymiarach 6mx20m; 
3.14 wykonania linek stalowych oraz elementów napinających; 
3.15 montażu wyposażenia boiska; 
3.16 wykonania wszystkich prac porządkowych po zakończeniu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać również wszystkie roboty pomocnicze i towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one wyszczególnione w niniejszym OPZ.
4. Wymagania ogólne dla systemu nawierzchni
Oferowana nawierzchnia musi stanowić kompletny system sportowy przeznaczony do użytkowania na boiskach piłkarskich, składający się z: sztucznej trawy, podkładu amortyzującego, materiałów montażowych, piasku kwarcowego, granulatu elastycznego. 
Wszystkie elementy systemu muszą być wzajemnie kompatybilne oraz przeznaczone przez producenta do wspólnego stosowania.
5. Wymagane dokumenty dotyczące oferowanego systemu nawierzchni

5.1 Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji, 
5.2 Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z      określeniem nazwy inwestycji,
5.3 Aktualny Atest PZH lub równoważny dokument potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania wyrobu,
5.4 Raport z badań lub dokument potwierdzający zgodność oferowanego systemu nawierzchni ze sztucznej trawy z wymaganiami normy PN-EN 15330-1,
5.5 Klasyfikacja reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1 nie gorsza niż Efl-s1 wydana przez akredytowane laboratorium
5.6 Karta techniczna kompletnego systemu nawierzchni (trawa, mata amortyzująca, zasyp) potwierdzająca możliwość wspólnego stosowania wszystkich elementów.

6. Wymagania dotyczące podkładu elastycznego oraz zasypu:

6.1 Podkład amortyzujący: Prefabrykowany mata o grubości min. 10–12 mm (ze względów ekologicznych wyklucza się podkłady wylewane bezpośrednio na budowie z kleju i gumy). 
6.2 Piasek kwarcowy: Suszony, płukany, o zaokrąglonych ziarnach. 
6.3 Granulat elastyczny (wypełnienie górne): Granulat EPDM z recyklingu lub inne bezpieczne   granulaty ekologiczne, w ilościach zgodnych z zaleceniami i kartą techniczną producenta. 

7. Parametry techniczne sztucznej trawy
	Parametr techniczny
	Wymagany zakres

	Typ włókna
	Włókna wzmacniane rdzeniem, monofilowe proste oraz monofilowe skrętne

	Grubość pojedynczego włókna
	200-400 mikronów.

	Kształt przekroju włókna
	Dowolny (np. romb, kształt X lub profile wzmocnione żeberkami/rdzeniami)

	Grubość (dtex)
	Min. 13 000 do max. 28 500 dtex 

	Wytrzymałość łączenia klejonego
	Min. 160N

	Kolor
	Zielony dwukolorowy

	Wysokość runa
	30 mm – 47 mm 

	Ilość pęczków
	Min. 13 000 do 23 000 splotów /m2

	Ilość włókien
	Min. 450 000 do 650 000 /m2

	Waga włókna
	Min. 3 500 do 5 000 g/ m2

	Siła wyrywania
	Min. 50 N do max. 80 N

	Podkład (Backing)
	Wielowarstwowy lub lateksowy, stabilizowany UV, przepuszczalny dla wody 



8. Wymagania dotyczące wykonania robót
Roboty należy wykonać zgodnie z: obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami producentów zastosowanych materiałów. 
Po wykonaniu robót nawierzchnia musi być: równa, pozbawiona fałd i nierówności, prawidłowo zamocowana, posiadać równomiernie rozprowadzony zasyp, wklejone oznakowanie poziome przygotowana do bezpiecznego użytkowania. Siatki zamocowane do słupów odpowiednio zamontowane wraz z linami oraz elementami napinającymi.
9. Dokumentacja powykonawcza
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu: karty techniczne zastosowanych materiałów, instrukcję użytkowania i konserwacji nawierzchni, dokument gwarancyjny, dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji zadania. 
10. Gwarancja jakości i rękojmia za wady
Minimalny wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy.
11. Odbiór robót
Odbiór końcowy nastąpi po: wykonaniu pełnego zakresu prac, przekazaniu wymaganej dokumentacji, usunięciu ewentualnych wad i usterek, uporządkowaniu terenu. 
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