	  	  Załącznik nr 2 do SWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania techniczne fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem do OSP Tworkowice z gminy Ciechanowiec.  
 
Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli – należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.  
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie 
odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  
 
	LP.  
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe  
	Wypełnia Wykonawca podając rozwiązania, parametry techniczne, potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 3

	1  
	2  
	3  

	
	Nazwa, model, typ podwozia: ……………………………………………………………….. 
Rok produkcji podwozia: 
………………………………………………… Rok 
produkcji zabudowy: 
……………………………………………… 
Wykonawca: ……………………………………………………..……….. 
Oznaczenie pojazdu według normy PN–EN 1846–1 


 

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4(kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Tworkowice
	L.P
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	1
	Warunki ogólne

	1.1
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania 
wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie:
	

	
	ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	

	
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),
	

	
	- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej 
, ( Dz.U. z 2019 r., poz 594).
	

	
	- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
	

	1.2
	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).
Świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej na dzień odbioru samochodu.
	

	1.3

	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „OSP TWORKOWICE” oraz wykona i umieści na pojeździe logo projektu dofinansowującego. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy.
	

	1.4
	Wykonawca wykona oklejenie pojazdu z folii pryzmatycznej – poziome i skośne pasy na roletach bocznych koloru żółtego i czerwonego zgodnie ze wzorem ustalonym na etapie realizacji zamówienia.
	

	2
	Podwozie z kabiny
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.1.1
	Podwozie z roku produkcji min 2026
Nadwozie z roku produkcji min 2026
	Podać rok produkcji podwozia 
Podać rok produkcji nadwozia

	2.1.2
	Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 240 kW.

	Podać, typ i model podwozia
Podać moc zastosowanego silnika

	2.1.3
	Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta

	Podać producenta podwozia


	2.2
	Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1).
	

	2.3
	Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).
	

	2.4
	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego
	

	2.5
	Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki:
	

	
	Układ jezdny 4x4-ze stałym załączeniem napędu 4x4.
Wyposażony w blokady mechanizmów różnicowych, 
-Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów
-Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe typu M+S z kołami podwójnymi na osi tylnej, 
 -obręcze kół min 22,5”
- hamulce tarczowe
- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne:
- resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów
-Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6
-Zbiornik paliwa min.150 l.  
-Światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi
	

	
	pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe
W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia, (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia
	

	
	układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS
	

	2.6
	Pojazd w wyposażony urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, w postaci tylnego zderzaka o przekroju kwadratowym.
 Na zderzaku w części środkowej zamontowany podest o wymiarach ok.  900x280 mm. Tylny zderzak podnoszony mechanicznie, w czasie jazdy w terenie i zabezpieczony przed opadnięciem w górnym położeniu.
Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem z załączeniem kamery z biegiem wstecznym.
	

	2.7
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w   bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania.
Poręcz do trzymania dla załogi.
Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.
Dodatkowo wymaga się
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz po obu stronach w części załogowej
- elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy
-dodatkowo zamontowane lampy doświetlające, stopnie, zamontowane w dolnej części drzwi, i w stopniach wejściowych.
- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej
- wywietrznik dachowy
- przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny   zespolonej minimum 1450mm
- fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała 
- fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela.
W kabinie pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy, zamontowany podest do radiostacji przenośnych i latarek, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem załączania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów i latarek.
Szafka kabinowa dla załogi, zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę z podziałem na min 5części. Szafka musi pomieścić min 4 hełmy strażackie/kamerę termowizyjną itp.
	

	2.
	W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. 
Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
· sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i słownym
· sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i słownym
· sygnalizacja załączonego gniazda ładowania- z alarmem świetlnym i słownym
· sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem świetlnym i słownym
zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”,  „wysunięty maszt”, ”otwarta skrzynia”
 Zainstalowany alarm słowny z opcją włączania i wyłączania w zależności od sytuacji w akcji.
· główny wyłącznik oświetlenia skrytek
· sterowanie zraszaczami  
· sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy
· kontrolka włączenia autopompy
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
· wskaźnik niskiego ciśnienia
· wskaźnik wysokiego ciśnienia 
	

	2.10
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 
3200 mm, 
szerokość max. 2577 mm, 
długość max. 8040 mm

	

	2.11
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem. Ładowarka zamontowana na samochodzie.
	

	2.12
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
	

	2.13
	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe)
	

	2.14
	Hak holowniczy do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton. 
	

	3
	Zabudowa pożarnicza
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	3.1.
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję:
-konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych.
-poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych,
-całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze
zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję.
	

	3.2
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje” „otwarte podesty”.
	

	3.3
	Układ schowków (3+3+1), spody schowków wyłożone blachą nierdzewną, ściany aluminiową.
Podesty uchylne otwierany pod każdym schowkiem z oświetleniem ostrzegawczym – ułatwiającym dostęp do sprzętu. 
Półki sprzętowe wszystkie wykonane z aluminium w systemie z możliwością regulacji wysokości.
Palety i regały uchylne lub uchylno – wysuwne.
	

	3.4
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.
	

	3.5

	Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. 
Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z:
- lampy boczne 6 szt i listwy LED nad żaluzjami, dwie lampy zespolone tylne umieszczone na ścianie dolnej tylnej nadwozia wmontowane w wyprofilowane nakładki kompozytowe wraz z zamontowanymi zabezpieczeniami ochronnymi.
- fala świetlna LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, nad tylną żaluzją, wbudowane w nadwozie kompozytowe
	

	3.6
	Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu przednie – wykonane w formie przelotowej, środkowa część wyposażona w dodatkowe półki z regulacją wysokości, zamontowane dwa duże obrotowe regały na całą wysokość i szerokość skrytek z obu stron nadwozia wyposażone w regulowane półki umożliwiające dostęp do części środkowej.
	

	3.7
	Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną lampą zespoloną z napisem „STRAŻ”, płaską, umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową z kloszami z poliwęglanu, dwie lampy pulsacyjne LED z przodu pojazdu na masce, dwie wyprofilowane lampy niebieskie umieszczone na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroże nadwozia kompozytowego – klosze z poliwęglanu.
	



	3.8
	
Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.
Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego antypoślizgowego. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej.
	

	3.9
	Autopompa dwuzakresowa klasy min. A16/8 o wydajności min. 2500l/min przy 8 barach i wydajności na wysokim ciśnieniu min. 250l/min przy 40 barach.
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu.
Układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, układ wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego, zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 

	

	3.10
	Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy.
	

	3.11
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	3.12
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem.
	

	3.13
	Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 4 m3. 
	

	3.14
	Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	

	3.15
	Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 umieszczone po jednej z każdej strony nadwozia, w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworami kulowymi. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.  
Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:
-nasada wodna zasilająca kolor niebieski
-nasada wodna tłoczna kolor czerwony
-nasada środka pianotwórczego kolor żółty
	

	3.16
	Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. 
Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza  
	

	3.17
	Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min 800÷1600 l/min, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. 

	

	3.18
	Instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposażone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich a drugi dla zraszaczy bocznych. Załączanie zraszaczy z kabiny kierowcy
	

	3.19
	Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lumenów zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd.
Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”.
	

	3.20
	Samochód należy wyposażyć w: 
-  montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m, z hakiem, 
- 4 lampy ledowe dalekosiężne na orurowaniu aluminiowym mocowane z przodu pojazdu
- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne pulsacyjne umieszczone na narożach kabiny
- sygnał z generatorem niskie tony + wibracje pojazdu + Wzmacniacz 100W z 2 głośnikami
- uchwyty na pachołki z tyłu nadwozia po lewej stronie u góry
- specjalny sygnał tubowy (np. Hadley) z dwoma tubami na masce silnika lub na dachu pojazdu
- samochód wydany z pełnym zbiornikiem piany

	

	4
	Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	4.1
	Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z  „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”
-Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem     na etapie realizacji zamówienia 
-Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania.  Montaż sprzętu na koszt wykonawcy
	

	5
	Pozostałe warunki Zamawiającego
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	5.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji
 – 24 miesiące.
	

	5.2
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 
- instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 
- aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, 
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 
-Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa
	

	
Uwaga:
-Wykonawca wypełnia kolumnę „Spełnia/Nie spełnia”
  - Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję   rozwiązania lub zapis „spełnia”.
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