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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa pojazdu typu UTV wraz z wyposażeniem
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego pojazdu typu UTV – sześcioosobowego, wielozadaniowego, czterokołowego pojazdu użytkowego – wraz 
z wyposażeniem dodatkowym, zabudową kabiny, zestawem do odśnieżania oraz wyposażeniem specjalistycznym.
Pojazd oraz wszystkie elementy wyposażenia muszą być:
fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz nieobciążone prawami osób trzecich;
wzajemnie kompatybilne;
zamontowane i uruchomione przed odbiorem;
gotowe do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami bezpieczeństwa oraz wymaganiami homologacyjnymi.
Pojazd musi posiadać dokumenty umożliwiające jego rejestrację i dopuszczenie do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Montaż wyposażenia dodatkowego nie może powodować utraty homologacji pojazdu, gwarancji producenta ani ograniczać bezpiecznej eksploatacji pojazdu.
2. Minimalne wymagania techniczne pojazdu
Lp.	Parametr				Minimalne wymaganie Zamawiającego
1.	Rodzaj pojazdu			- sześcioosobowy, czterokołowy, wielozadaniowy 
						pojazd użytkowy typu UTV
2.	Silnik					- Spalinowy, o pojemności nie mniejszej niż 950 cm³
3.	Moc silnika				- Nie mniejsza niż 59 kW, tj. około 80 KM
4.	Układ napędowy			- Przełączany napęd 2 × 4 i 4 × 4
5.	Mechanizm różnicowy		- Tylny mechanizm różnicowy z możliwością 
					blokowania i odblokowania, wyposażony w tryb 
ograniczający niszczenie podłoża, tzw. tryb „Turf”, lub rozwiązanie równoważne

6.	Przednie zawieszenie			- Niezależne, wielowahaczowe typu Dual A-Arm 
						lub rozwiązanie równoważne zapewniające 
						niezależną pracę kół
7.	Skok przedniego zawieszenia		- Nie mniejszy niż 25 cm
8.	Tylne zawieszenie			- Niezależne, wielowahaczowe typu Dual A-Arm 
						lub rozwiązanie równoważne zapewniające 
						niezależną pracę kół
9.	Skok tylnego zawieszenia		- Nie mniejszy niż 25 cm
10.	Koła przednie				- Opony terenowe typu All-Terrain o średnicy 
nominalnej nie mniejszej niż 29 cali, przeznaczone do felg 14-calowych; dopuszcza się równoważny wymiar metryczny
11.	Koła tylne				- Opony terenowe typu All-Terrain o średnicy 
nominalnej nie mniejszej niż 29 cali, przeznaczone do felg 14-calowych; dopuszcza się równoważny wymiar metryczny
12.	Felgi					- Aluminiowe
13.	Skrzynia ładunkowa			- Tylna skrzynia ładunkowa o dopuszczalnej 
ładowności nie mniejszej niż 450 kg
14.	Pojemność zbiornika paliwa		- Nie mniejsza niż 43 l
15.	Ładowność pojazdu			- Nie mniejsza niż 720 kg
16.	Rozstaw osi				- Nie mniejszy niż 270 cm
17.	Masa własna pojazdu			- Nie większa niż 960 kg, bez wyposażenia 
dodatkowego montowanego na potrzeby niniejszego zamówienia
18.	Maksymalna długość pojazdu	- Nie większa niż 405 cm
19.	Maksymalna szerokość pojazdu	- Nie większa niż 166 cm
20.	Maksymalna wysokość pojazdu	- Nie większa niż 212 cm
21.	Prześwit				- Nie mniejszy niż 36 cm
22.	Promień skrętu			- Nie większy niż 5,5 m
23.	Hamowanie silnikiem			- Aktywny układ hamowania silnikiem lub 
						rozwiązanie równoważne

24.	Układ kierowniczy			- Elektroniczne lub elektryczne wspomaganie 
						układu kierowniczego
25.	Wyposażenie bezpieczeństwa 	- Wyposażenie wymagane przepisami 							i homologacją, w szczególności pasy 
						bezpieczeństwa, światła, kierunkowskazy, światła 
						hamowania, sygnał dźwiękowy 
						i lusterka

3. Wymagane wyposażenie dodatkowe
3.1. Zderzak przedni
Pojazd musi być wyposażony w przedni zderzak:
- przeznaczony konstrukcyjnie do zaoferowanego pojazdu;
- wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i korozję;
- zamontowany w sposób nieograniczający działania świateł, układu chłodzenia oraz pozostałych elementów pojazdu.

3.2. Oświetlenie przednie
Pojazd musi być wyposażony w reflektory LED z wbudowanymi kierunkowskazami albo 
w równoważny kompletny układ reflektorów LED i kierunkowskazów.
Oświetlenie musi być zgodne z homologacją pojazdu i obowiązującymi przepisami dotyczącymi dopuszczenia pojazdu do ruchu.
3.3. Zestaw do odśnieżania
Pojazd musi być wyposażony w kompletny zestaw do odśnieżania obejmujący:
- pług śnieżny o szerokości roboczej nie mniejszej niż 168 cm;
- konstrukcję i mocowanie dostosowane do zaoferowanego pojazdu;
- kompletny układ podnoszenia i opuszczania pługa;
- możliwość ustawienia lemiesza do pracy na wprost oraz pod kątem w prawą i lewą stronę;
- wymienną listwę zgarniającą;
- komplet elementów montażowych, przewodów, sterowników i zabezpieczeń niezbędnych do prawidłowej pracy;
- możliwość szybkiego montażu i demontażu pługa.
Zestaw musi być zamontowany, sprawdzony i gotowy do pracy w dniu odbioru pojazdu.

3.4. Wyciągarka
Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę:
- o minimalnej sile uciągu 2 040 kg;
- wyposażoną w linę syntetyczną;
- wyposażoną w prowadnicę liny, hak, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe oraz 
- komplet elementów montażowych;
- przeznaczoną do współpracy z zaoferowanym pojazdem;
- zamontowaną w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację i dostęp serwisowy.

3.5. Pełna zabudowa kabiny
Pojazd musi posiadać kompletną, pełną zabudowę kabiny obejmującą co najmniej:
- sztywny dach;
- podsufitkę;
- tylną szybę szklaną;
- przednią szybę szklaną, otwieraną lub uchylną;
- wycieraczkę przedniej szyby wraz ze spryskiwaczem;
- pełne drzwi przednie i tylne w kolorze czarnym lub dopasowanym do koloru nadwozia;
- drzwi wyposażone w otwierane lub opuszczane szyby sterowane ręcznie;
- ogrzewanie kabiny z nawiewem na kabinę i przednią szybę, umożliwiające jej odszranianie 
i  odparowywanie;
- lusterka zewnętrzne po obu stronach pojazdu;
- szczelne połączenie poszczególnych elementów zabudowy, ograniczające przedostawanie się do kabiny opadów atmosferycznych.

Wszystkie elementy zabudowy muszą być dedykowane do zaoferowanego pojazdu albo odpowiednio do niego dostosowane, bez ingerencji powodującej utratę homologacji lub gwarancji.

3.6. Sygnalizacja ostrzegawcza
Pojazd musi być wyposażony w instalację sygnalizacji ostrzegawczej przeznaczoną do zabezpieczenia prac porządkowych, komunalnych i związanych z odśnieżaniem, obejmującą co najmniej:
- cztery stroboskopowe lampy LED barwy niebieskiej, rozmieszczone w sposób zapewniający widoczność sygnału z przodu, z tyłu oraz z boków pojazdu;
- dachową belkę ostrzegawczą LED barwy niebieskiej;
- panel lub modulator umożliwiający sterowanie poszczególnymi elementami sygnalizacji;
- instalację elektryczną wraz z zabezpieczeniami;
- urządzenie nagłaśniające lub głośnik z funkcją przekazywania komunikatów – jeżeli jest wymagany przez Zamawiającego.
Sygnalizacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie może być możliwa do pomylenia z oznakowaniem pojazdu uprzywilejowanego.

3.7. Radiotelefon wraz z anteną
Pojazd musi być wyposażony w:
- radiotelefon samochodowy;
- antenę zewnętrzną dostosowaną do zakresu częstotliwości radiotelefonu;
- uchwyt, mikrofon, głośnik oraz kompletne okablowanie;
- instalację zasilającą wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami;
- zaprogramowanie urządzenia zgodnie z częstotliwościami i konfiguracją systemu łączności używanego przez Zamawiającego;
- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania radiotelefonu.
Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Zamawiającego. Zamawiający przed publikacją postępowania określi wymagane pasmo pracy, standard łączności, liczbę kanałów oraz sposób programowania urządzenia.


3.8. Oklejenie pojazdu
Wykonawca wykona i zamontuje kompletne oznakowanie pojazdu zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Oklejenie musi:
- obejmować oznaczenia identyfikacyjne, herb lub logo Zamawiającego oraz napisy wskazane przez Zamawiającego;
- być wykonane z folii przeznaczonej do stosowania na pojazdach, odpornej na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne, mycie oraz środki stosowane do zimowego utrzymania dróg;
- być naniesione bez pęcherzy, zmarszczeń i uszkodzeń powierzchni;
- nie zasłaniać świateł, szyb, tablic rejestracyjnych, numeru VIN, oznaczeń homologacyjnych ani elementów bezpieczeństwa;
- być zgodne z przepisami dotyczącymi oznakowania pojazdów.
Projekt graficzny oklejenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed jego wykonaniem.
