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                                                                       	                              Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
                                                                                                                                         ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
Załącznik nr 1 do SWZ …….
(pieczęć firmowa)
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Pełna nazwa Wykonawcy	……………………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy		……………………………………………………………………………………………………..
województwo..................................
NIP	……………………………………………………..	REGON		…………………………………………………..
Email wykonawcy do korespondencji :	………………………………	      nr telefonu:	…………………………
 
KRS/CEIDG numer.......................................
1. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym   na:
               „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus dla jednostki OSP Jazgarzew.”
Oferujemy wykonanie ww. zadanie w pełnym zakresie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz załączników do SWZ za cenę:
  samochód  specjalny  do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus  – wartość ogółem. 
	Samochód (pełny opis – nazwa marka, model, silnik, itp. )  wraz z dodatkowym wyposażeniem
	Cena jednostkowa bez podatku Vat
	Podatek Vat 
	Wartość brutto z podatkiem Vat

	nazwa 
marka
typ
model  

	
	
	




	Lp.
	Wymagania Zamawiającego (parametry minimalne)
	Potwierdzenie spełnienia wymagań/ Uwagi Wykonawcy

	1. WYMAGANIA OGÓLNE I FORMALNE

	1.1
	Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany. Rok produkcji podwozia oraz zabudowy: minimum 2026. 

Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie).
	Rok produkcji ……………………..
Tak/Nie

	1.2
	Pojazd zarejestrowany czasowo oraz z wykupionym ubezpieczeniem OC. Rejestracja oraz ubezpieczenie ważne przez min. 21 dni od daty faktycznego odbioru pojazdu.
	Tak/Nie

	1.3
	Pojazd spełnia wymagania:
– ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 t.j.)  wraz z przepisami wykonawczymi,
– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, (Dz.U. 2024.502 t.j.)
– przepisów dotyczących pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym.
	Tak/Nie

	1.4
	Podwozie posiada świadectwo zgodności WE. 
Urządzenia i podzespoły spełniają wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
	Tak/Nie
Tak/Nie

	1.5
	Zmiany adaptacyjne pojazdu związane z montażem wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
	Tak/Nie

	1.6
	Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu nie może przekroczyć 3500 kg. Wykonawca gwarantuje zachowanie DMC ≤ 3500 kg wraz z kompletnym wyposażeniem opisanym w niniejszym OPZ oraz ładowność umożliwiającą przewóz 8 osób wraz z wyposażeniem osobistym.
	Tak/Nie
DMC: 
…………………………

	1.7
	Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego PSP z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 9, z późn. zm.). Numery operacyjne zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem zakończenia jej realizacji.
	Tak/Nie

	2. PODWOZIE, NAPĘD, WYMIARY

	2.1
	Nadwozie typu furgon z przeszklonym przedziałem pasażerskim (szyby fabrycznie przyciemniane) oraz wydzieloną przestrzenią ładunkową. 
Minimum 4 drzwi, w tym:
– tylne drzwi dwuskrzydłowe,
– boczne drzwi przesuwane, przeszklone, po prawej stronie przedziału pasażerskiego.
	Tak/Nie
Liczba drzwi:
………………….., w tym:
……………………………
…………………………….

	2.2
	Silnik:
– wysokoprężny z turbodoładowaniem, paliwo ON,
– pojemność skokowa minimum 1968 cm³,
– moc minimum 130 kW (177 KM),
– maksymalny moment obrotowy minimum 400 Nm,
– norma czystości spalin obowiązująca na dzień dostawy (minimum EURO 6),
– pojemność zbiornika paliwa minimum 75 l.
	Tak/Nie
Pojemność:......…………
Moc:……………Kw (………KM)
maksymalny moment obrotowy……………Nm
norma czystości spalin……………….
pojemność zbiornika…………………..

	2.3
	Skrzynia biegów automatyczna, minimum 8-biegowa.
	Tak/Nie

	2.4
	Napęd 4×4. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, z regulacją wysokości i nachylenia kolumny.
	Tak/Nie

	2.5
	Układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi co najmniej na przedniej osi (dopuszcza się bębnowe na tylnej). 



Systemy: ABS, ASR, ESP, elektroniczny rozdział siły hamowania, asystent nagłego hamowania.
	Układ hamulcowy:
Oś przednia
……………………………
Oś tylna
……………………….
Systemy:…………………………………………………

	2.6
	Wymiary gabarytowe:
– długość całkowita: 6800–6850 mm (bez wyposażenia wystającego, np. wyciągarki/orurowania),
– wysokość pojazdu: 2350–2600 mm,
– rozstaw osi: 4450–4500 mm,
– szerokość bez lusterek: maksimum 2050 mm.
	
Długość: ………………

Wysokość: ………………
Rozstaw osi: ……………
Szerokość: ……………

	2.7
	Koła: obręcze stalowe minimum 16”, opony letnie (nie starsze niż rok produkcji pojazdu), 
Pełnowymiarowe koło zapasowe z możliwością łatwego montażu przez jedną osobę z użyciem, podnośnika i klucza do kół. 
	Tak/Nie
rozmiar: ………………
Tak/Nie


	3. PRZEDZIAŁ OSOBOWY (KABINA I ZAŁOGA)

	3.1
	Układ siedzeń 2+3+3 (8 osób):
– I rząd: 2 miejsca (fotel kierowcy + 1 miejsce pasażerskie)
– II rząd: 3 fotele zwrócone tyłem do kierunku jazdy,
– III rząd: 3 fotele zwrócone przodem do kierunku jazdy,
– pomiędzy II a III rzędem składany stolik (dowodzenia) minimum 50 x 120 cm, z funkcją szybkiego demontowania.
Po obydwu stronach dwa uchwyty na pudełka z rękawiczkami nitrylowymi, miejsce do ustalenia na etapie wykonania zabudowy
Wszystkie miejsca z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa z napinaczami oraz zagłówkami.
	 
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
Wymiary stolika: …….
Tak/Nie

Tak/Nie

	3.2
	Fotele załogi typu komfortowego (np. LUX/KAPITAN lub równoważne) z regulacją oparć i zagłówków, tapicerka z ekoskóry lub materiału równoważnego, montaż na szynach za pomocą szybkozłączy (demontowalne). Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i oparcia, z podłokietnikiem oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego.
	Tak/Nie
Materiał tapicerki: …………………………………
Tak/Nie

	3.3
	Za III rzędem pełna, szczelna ściana działowa (grodziowa) oddzielająca przedział osobowy od towarowego; pokryta sklejką minimum 6 mm od strony osobowej, tapicerowana.
	Tak/Nie

	3.4
	Tapicerka w kolorze ciemnym (szary, czarny). 
Izolacja termiczno-akustyczna przedziału pasażerskiego. 
Podłoga typu monolit na całej długości pojazdu, pokryta zmywalną wykładziną. Dywaniki gumowe z wysokim rantem na miejscu kierowcy oraz dowódcy.
	Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie

	3.5
	Klimatyzacja automatyczna z tunelem podsufitowym rozprowadzającym powietrze na II i III rząd siedzeń. 
Ogrzewanie dodatkowe, niezależne od pracy silnika, o mocy minimum 4 kW, z rozprowadzeniem powietrza na przedział osobowy.
	Tak/Nie

Tak/Nie

	3.6
	Gniazda 12 V: minimum 2 szt. z przodu (konsola centralna) 
oraz minimum 4 szt. w okolicy stolika. 
Minimum 2 porty USB (w tym typ C). 
Na podszybiu Gniazdo 12V ze stałym napięciem przy wyłączonym głównym wyłączniku prądu. 
	Ilość …………………..
Ilość …………………..
Ilość …………………..
Tak/Nie

	3.7
	Nad III rzędem siedzeń półka na drona wraz z bateriami o wymiarach 80x50x40 cm z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem ładunku.
	Tak/Nie

	3.8
	Między kierowcą a dowódcą przygotowane miejsce do montażu 2 radiotelefonów nasobnych i 2 latarek
W II rzędzie miejsce na 3 radiotelefonów nasobnych oraz 6 latarek
	Tak/Nie

Tak/Nie

	3.9
	Oświetlenie wnętrza LED (I, II i III rząd oraz przestrzeń ładunkowa). 
Półka podsufitowa na dokumenty z lampką do czytania map dla dowódcy (I rząd). Oświetlany schowek po stronie pasażera.
	Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie

	3.10
	System multimedialny z wyświetlaczem o przekątnej minimum 12,5”, 
synchronizacja z Android Auto oraz Apple CarPlay, 

minimum 4 głośniki, Bluetooth,antena. Kierownica wielofunkcyjna. Kamera cofania oraz kamery przód/tył z rejestracją obrazu. Czujniki parkowania przód/tył. Centralny zamek zdalny, immobiliser, lusterka elektryczne podgrzewane ze zintegrowanymi kierunkowskazami.
	Tak/Nie  
Przekątna wyświetlacza ………….
Tak/Nie

	4. BEZPIECZEŃSTWO

	4.1
	Minimum 2 poduszki powietrzne (kierowca i pasażer). 
Pirotechniczne napinacze pasów.
 Szyba przednia warstwowa (klejona), pozostałe ze szkła bezodpryskowego.
	Ilość …………………..
Tak/Nie
Tak/Nie

	4.2
	Systemy wspomagające: asystent utrzymania pasa ruchu, tempomat, automatyczne światła drogowe, czujnik deszczu, monitorowanie ciśnienia w oponach, czujnik zmęczenia kierowcy, asystent bocznego wiatru, asystent ruszania pod wzniesienie, system powiadamiania ratunkowego (eCall), sygnalizacja niezapiętych pasów. Reflektory oraz światła do jazdy dziennej w technologii LED, światła przeciwmgielne.
	Tak/Nie

	5. PRZEDZIAŁ TOWAROWY / TECHNICZNY

	5.1
	Ściany boczne i podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożone (sklejka minimum 6 mm lub płyta techniczna), nadkola zabudowane tworzywem (ABS). 
Podłoga antypoślizgowa z listwami/uchwytami do mocowania ładunku (minimum 4 ścienne + 4 podłogowe), nie wystającymi ponad poziom podłogi. Lokalizacja listew do uzgodnienia z Zamawiającym.
	Tak/Nie

Tak/Nie

	5.2
	Przedział sprzętowy o długości minimum 170 cm. 
Wyposażony w dwa boczne regały sprzętowe o szerokości minimum 50 cm, pozwalający na montaż sprzętu strażackiego. 
Między regałami przestrzeń pozwalająca na przewóz wózka sprzętowego. Oświetlenie LED przedziału, dwa gniazda 12V.
Na drzwiach miejsce na montaż szczotek, łopat i sprzętu podręcznego.
W przedziale zainstalowane zasobniki metalowe na mydło i ręczniki papierowe, zbiornik minimum 5 l z kranikiem umożliwiający podanie wody do celów sanitarnych.
	Długość………………
Szerokość ………………

Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie

	6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230 V

	6.1
	Przetwornica napięcia 12 → 230 V o przebiegu czysty sinus, moc ciągła minimum 2000 W, z minimum 3 gniazdami 230 V wewnątrz pojazdu (lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym).
	Tak/Nie
Moc ciągła ……………W
Ilość gniazd ……………

	6.2
	Zewnętrzne gniazdo zasilania 230 V z układem podtrzymania/ładowania akumulatora (ładowarka typu DEFA SECURA 1210R 12 V/10 A lub równoważna). Wtyczka z przewodem minimum 5 m. Lokalizacja złącza do uzgodnienia.
	Tak/Nie

	7. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

	7.1
	Radiotelefony przewoźne spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności KG PSP, dopuszczone do stosowania w sieci PSP w paśmie VHF 136–174 MHz, wyposażone w moduł GPS. W przypadku marki innej niż Motorola/Kenwood/Hytera – dostarczyć zestaw do programowania. Wymagana dokumentacja ewidencyjna urządzeń i instalacji antenowych zgodnie z Instrukcją.
	Tak/Nie 
Marka …………………………………

	7.2
	Radiotelefon zamontowany nad 1 rzędem siedzeń. Manipulator (gruszka) z przewodem o długości minimum 2 m (umożliwiającym obsługę z przodu pojazdu i z tyłu). Wieszak na manipulator przy radiotelefonie oraz dodatkowy z tyłu. Zaprogramowane kanały dla Powiatu piaseczyńskiego.
	Tak/Nie

	7.3
	Instalacja antenowa zgodna z Instrukcją łączności KG PSP:
– antena radiotelefonu pasmo 2 m, zamontowana na maszcie teleskopowym, wysuwana wraz z masztem,
Miejsce montażu radiotelefonu i anteny do uzgodnienia z Zamawiającym.
	
Tak/Nie



	8. MASZT OŚWIETLENIOWO-ANTENOWY (WYSUW)

	8.1
	Samochód wyposażony w maszt pneumatyczny sterowany za pomocą pilota przewodowego.  Maszt wyposażony w dwie najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu.  Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP55 Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 4 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu.
	Tak/Nie

	8.2
	W przedziale załogi instalacja z wysuwanym ramieniem łamanym przystosowana do montażu telewizora dowodzenia (~32”) zintegrowanego z obrazem z drona; miejsce montażu do uzgodnienia na etapie realizacji.
	Tak/Nie

	9. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA (UPRZYWILEJOWANIE)

	9.1
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED.
1. na dachu kabiny niska belka sygnalizacyjna LED, długością dopasowana do rozmiarów pojazdu, spełniająca wymogi R65,
1. z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne,
1. cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na boku zabudowy, po dwie z każdej strony pojazdu, Model Microled Sputnik Advanced lub równoważny, 
1. lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na atrapie chłodnicy 
1. fala świetlna pomarańczowa LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad drzwiami, sterowana z kabiny pojazdu.  
	


Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie


Tak/Nie
Tak/Nie


	9.2
	· Generator sygnałów dźwiękowych o mocy wyjściowej 200W współpracujący z 2 głośnikami po 100W. Sterownik umieszczony w kabinie, w miejscu umożliwiającym sterowanie nim kierowcy i dowódcy Generator wykonany w technologii analogowej, ze sterowaniem za pomocą pokrętła. Musi posiadać funkcję „Radio”, „Hands Free” oraz 3 inne pozycje pozwalające na zaprogramowanie sygnałów o zmiennym tonie. Zmiana pomiędzy modulacjami powinna być możliwa również po wciśnięciu klaksonu. Programowanie generatora powinno być możliwe we własnym zakresie. Model modulatora Whelen 295SL lub równoważny,
· 2 głośniki 100W umieszczone na zewnątrz pojazdu w koszykach na maskownicy. Głośność minimum 123 db. Model AS 124 lub równoważny,
· System typu RUMBLER pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości. Głośniki systemu powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. 
	Tak/Nie







Tak/Nie

Tak/Nie

	9.3
	Dach zabudowany w formie podestu roboczego. Na dachu mocowanie: 3 przęseł drabiny aluminiowej nasadkowej, węży ssawnych, bosaków, pływaka.
Oświetlenie dachu LED włączane z przedziału kabiny kierowcy (załączane razem z oświetleniem pola pracy).  
	Tak/Nie

	9.4
	Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane dwie skrzynie na sprzęt, wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynie muszą posiadać oświetlenie LED. Wymiary skrzyń do ustalenia na etapie realizacji zamówienia.
	Tak/Nie

	9.5
	Oświetlenie pola pracy (LED minimum 14 W / 3200 lm na lampę), sterowane indywidualnie z kabiny: minimum 2 lampy na każdym boku oraz minimum 1 z tyłu (niezależnie od najaśnicy masztowej). Sygnalizacja akustyczna cofania zintegrowana z dodatkową lampą doświetlającą.
	Tak/Nie

	10. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	10.1
	Wyciągarka elektryczna: uciąg minimum 4500 kg, lina syntetyczna minimum 25 m, sterowanie bezprzewodowe. 
	Tak/Nie
Uciąg ……………………….

	10.2
	Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze typu LED-BAR.
	Tak/Nie

	10.3
	Hak holowniczy (kulowy) z 13-pinowym gniazdem elektrycznym 12 V do holowania przyczepy. Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu.
	Tak/Nie

	10.4
	Markiza (zadaszenie) od strony drzwi przesuwanych załogi o długości minimum 3.5 m, po rozłożeniu minimum 2 m
	Tak/Nie

	10.5
	Wyposażenie standardowe: podnośnik, klucz do kół, klin pod koło, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kamizelki ostrzegawcze (minimum 6 szt.), pasy do mocowania ładunku (minimum 8 szt.).
	Tak/Nie

	11. KOLORYSTYKA I OZNAKOWANIE

	11.1
	Nadwozie w kolorze czerwonym, zgodnym z wytycznymi KG PSP. 
Kabina oklejona taśmą ostrzegawczą koloru żółtego, sposób oklejenia do ustalenia z zamawiającym na etapie produkcji.
Boki zabudowy pojazdu oklejone szachownicą w kolorze żółto-czerwonym. Dokładny wzór do ustalenia z zamawiającym na etapie produkcji
Oklejenie tylnych drzwi w „jodełkę” barwy jaskrawej. Całość zgodna z zarządzeniem nr 6 KG PSP z dnia 8 maja 2025 r.
	Tak/Nie

	11.2
	Dwie tabliczki informacyjne formatu A4 (np. nazwa i logo Gminy / OSP) z folii samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne. Dodatkowo 2 szt. tabliczek do samodzielnego naklejenia. Wzór i lokalizacja do uzgodnienia po podpisaniu umowy.
	Tak/Nie

	12. GWARANCJA, SERWIS, DOKUMENTY, ODBIÓR

	12.1
	Gwarancja na kompletny pojazd wraz z zabudową: minimum 24 miesiące. Gwarancja na sprzęt i wyposażenie: minimum 24 miesiące. 
	Tak/Nie
Tak/Nie

	12.2
	Serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji.
	Tak/Nie

	12.3
	Dokumenty dostarczane przy odbiorze:
· świadectwo homologacji typu pojazdu,
· polisa ubezpieczeniowa,
· dokument potwierdzający rejestrację czasową,
· zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym z adnotacją o spełnieniu warunków dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu,
· książka gwarancyjna oraz instrukcje obsługi (podwozie, zabudowa, wyposażenie) w języku polskim,
· dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny.
	Tak/Nie


	12.4
	Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru, w siedzibie Wykonawcy. 
Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz płynów eksploatacyjnych w maksymalnych ilościach zalecanych przez producenta.
	Tak/Nie

Tak/Nie



	


Oświadczam, że pojazd spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa na terenie Polski.

Okres gwarancji :
   - samochód – minimum 24 miesięcy                 -   ….….... ilość miesięcy,
   - powłoka lakiernicza - minimum 24 miesięcy   -   ……... ilość miesięcy,
   - perforacja nadwozia - minimum  24 miesięcy   -   ……... ilość miesięcy,
  - gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące - …….. ilość miesięcy.
 -  gwarancja na podwozię – min. 24 miesiące - …….. ilość miesięcy.
Terminy dostawy :   
  - dostawa samochodu do Zamawiającego  -   ………. dni, 
-  warunki płatności: …………………………………………. 

Oświadczam, że pojazd spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa na terenie Polski.
2. Następujące części zamówienia powierzę podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podwykonawców – nazwa/adres i powierzany zakres)
3. Ofertę składam na podstawie SWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy, która zostanie zawarta i akceptuję jej warunki oraz, że dostarczę przed zawarciem umowy:
1) umowę współpracy lub umowy konsorcjum – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wskazanym w SWZ.
6. Oświadczam, że dokumenty i informacje zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku    .......   (należy podać nazwę załącznika)  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane co wykazaliśmy  w załączniku do Oferty ..... ( należy podać nazwę załącznika) .
7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania proszę kierować na poniższy adres:
………………………………………………..
a osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 
………………………………………………. 
8. Wykonawca jest:  mikroprzedsiębiorstwem/ małym / średnim/ /jednoosobowa działalność gospodarcza/ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej / inny rodzaj  (jaki ?) ................  * należy zaznaczyć właściwe      
9. Wykonawca  z siedzibą w Państwie spoza EOG  ( Europejski  Obszar Gospodarczy)   TAK /NIE*        
10. Wykonawca  z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo  Zamawiającego  TAK /NIE*
11. Informuję , że
 ( dotyczy tylko wykonawców , których oferta będzie generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty w przypadku wewnątrz wspólnotowego  nabycia towarów , importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia  przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT)  
-  wybór  oferty nie będzie * prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
- wybór oferty będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego  obowiązku  podatkowego w odniesieniu  następujących towarów / usług  ( w zależności od przedmiotu zamówienia
Wartość towaru/usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia )  powodująca  obowiązek  podatkowy u Zamawiającego to ..................... zł netto. 
Zgodnie z wiedzą wykonawcy zastosowanie  będzie miała następująca stawka  podatku od towarów i usług ............%

Wraz z ofertą składane są następujące załączniki:
1) …………….
2) …………….
3) .........
4) .
5) .
6) .
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.                                           
………………………, dnia …………….		……………………………………………………………………………………………….
(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
		woli w imieniu Wykonawcy)
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie
*/ niepotrzebne skreślić

















									Załącznik nr 2 
Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie  ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ Podmiotu udostępniającego zasoby *
składane na podstawie art. 125 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
Poniższe oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Ja /My .........................................................................................................................
( imię i nazwisko osoby / osób  upoważnionej / upoważnionych  do reprezentowania)
Działając w imieniu  i na rzecz ......................................................................................
( nazwa Wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego  zasoby)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.                    
„Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus dla jednostki OSP Jazgarzew.”
oświadczam, co następuje:
1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.
3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; (Dz. U. z  dnia 15 kwietnia 2022r. Poz. 835)
5. Oświadczam, że wobec mnie zachodzą/ nie zachodzą *  przesłanki  wykluczenia  z postępowania  określone w art.......ust.....    pkt.... ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam , że w związku z w/w okolicznościami  podjąłem środki naprawcze, o których mowa  w art. 110 ustawy PZP tj. ....................................
6. Oświadczam, że w/w   spełniam  warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego *
7. Oświadczam  że w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału  w postępowaniu określonych przez zamawiającego  polegam na zdolnościach  następujących podmiotów udostępniających zasoby ......................................( podać nazwę podmiotu)  w następującym zakresie  ...............( podać zakres udostępnianych zasobów) *
8. Oświadczam,  że w/w podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się jego zasoby **
9. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
10. Zamawiający nie będzie wzywać  do złożenia podmiotowych środków dowodowych,  jeśli może  je  uzyskać  z ogólnodostępnych baz danych. Niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do podmiotowych  środków  dowodowych  (np.  link postępowania,  nr postępowania zamawiającego
....................................................................................................................................
W związku z powyższym oświadczam, że podane dane są aktualne na dzień  złożenia oferty i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność
W przypadku braku wskazania,  Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych  środków dowodowych od wykonawcy, którego  oferta zostanie najwyżej oceniona..
* Ten punkt wypełnia  tylko wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
** Ten punkt wypełnia tylko Podmiot udostępniający zasoby
Data......................................
(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
		woli w imieniu Wykonawcy)




										
Załącznik nr 3
 

Oświadczenie  wykonawcy wspólnie  ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
składane na podstawie art. 117 ust. 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

Ja /My .........................................................................................................................
( imię i nazwisko osoby / osób  upoważnionej / upoważnionych  do reprezentowania)
Działając w imieniu  i na rzecz ......................................................................................
( nazwa   wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  )
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.      
„Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus dla jednostki OSP Jazgarzew.”
oświadczam, co następuje:
Oświadczam , iż następujące  dostawy ( zakres )......................................................................
...........................................................................................................................................
  wykonają poszczególni  wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia:

Wykonawca ( nazwa) ........................................ ............................................
Wykonawca ( nazwa) ........................................ ............................................
Data......................................
(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
		woli w imieniu Wykonawcy)




										Załącznik nr 4 

Uwaga: Oświadczenie  składane przez wykonawcę, jedynie na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1  ustawy Pzp

Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie  ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ Podmiotu udostępniającego zasoby *
składane na podstawie art. 125 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),w związku z paragrafem 3 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych  środków dowodowych  oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
Poniższe oświadczenie stanowi  o aktualności  informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  
Ja /My .........................................................................................................................
( imię i nazwisko osoby / osób  upoważnionej / upoważnionych  do reprezentowania)
Działając w imieniu  i na rzecz ......................................................................................
( nazwa Wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego  zasoby)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.            „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób oraz sprzętu - SLBus dla jednostki OSP Jazgarzew.”
oświadczam,   co następuje:
	W celu potwierdzenia  braku podstaw  wykluczenia  z udziału w postępowaniu  oświadczam ,  że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu,   o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,  są nadal aktualne. 
(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
		woli w imieniu Wykonawcy)
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