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Wyposażenie pracowni specjalistycznych ZSGE w Koninie w ramach projektu                                                                                                                   " Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy"





Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia 
- dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Wyposażenia pracowni specjalistycznych na potrzeby realizacji projektu "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy”

Przy składaniu ofert  Wykonawca powinien uwzględnić informację, że na podstawie art.83 ust.1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług - poz. 1, 4,10,11,12,13,14, może być zakupiona przez Zamawiającego ze stawką podatku VAT 0%.
UWAGA!  Zamawiający zwraca uwagę, na wypełnienie symbolu produktu, a w szczególności nazwy producenta sprzętu, aby móc dobrze zweryfikować ofertę Wykonawcy.
1. Monitor interaktywny dotykowy – 2 szt.	
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..	                                                         
	Opis 
	 Wymagane Parametry  Minimalne
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	1
	2
	3


	Przekątna ekranu
	· Minimum 98 cali
	

	Rozdzielczość
	· Minimum 4K UHD (3840 × 2160)
	

	Typ matrycy

	· Matryca IPS, VA lub równoważna
· Powłoka antyodblaskowa
· Szkło hartowane min. 4 mm

	

	Jasność i kontrast

	· Jasność minimum 400 cd/m²
· Kontrast statyczny minimum 1200:1
· Kąty widzenia minimum 178° / 178°

	

	Technologia dotykowa

	· Technologia IR lub równoważna
· Obsługa minimum 20 punktów dotyku jednocześnie
· Czas reakcji dotyku maks. 10 ms
· Dokładność dotyku ±1 mm

	

	System operacyjny

	· Wbudowany system **Android w wersji minimum 14
· Pamięć RAM minimum 8 GB
· Pamięć wewnętrzna minimum 128 GB

	

	Funkcje interaktywne

	· Wbudowana aplikacja do tablicy interaktywnej
· Możliwość pisania palcem lub rysikiem
· Rozpoznawanie gestów
· Obsługa plików: PDF, PPT, DOC, XLS, JPG

	

	Złącza

	· 3 × HDMI
· 1 × USB-C
· 3 × USB-A
· 1 × RJ-45 (LAN)
· 1 × wyjście audio
· 1 × wejście OPS
	

	Łączność

	· Wi-Fi
· Bluetooth
· Możliwość bezprzewodowego udostępniania ekranu

	

	Głośniki

	· Wbudowane głośniki stereo
· Moc minimum 2 × 15 W

	

	Kamera i mikrofon (opcjonalnie)

	· Możliwość podłączenia kamery konferencyjnej USB
· Obsługa mikrofonów zewnętrznych

	

	Montaż

	· Obsługa standardu VESA
· Możliwość montażu na ścianie lub stojaku mobilnym

	

	Żywotność panelu

	· Minimum 50 000 godzin

	

	Zasilanie

	· Zasilanie 230 V
· Maksymalny pobór mocy do 500 W

	

	Wyposażenie

	· Pilot zdalnego sterowania
· Minimum 2 pisaki
· Przewód zasilający
· Kabel HDMI

	

	Certyfikaty

	· CE
· RoHS
· ISO 9001 / 14001 (dla producenta)

	

	Gwarancja

	· Minimum 36 miesięcy
· Serwis door-to-door lub on-site

	




2. Ploter wraz z zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych	- 1 szt.
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..
	Opis 
	 Wymagane Parametry  Miimalne
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	1
	2
	3

	Rozmiar / Format [mm]:
	min. 914 (A0+)
	

	Pamięć RAM
	min. 2 GB
	

	Rozdzielczość druku [dpi]:
	min. 2400x1200
	

	Rodzaj atramentu
	Pigmentowe
	

	Interfejsy komunikacyjne
	USB, LAN / Ethernet, WiFi
	

	Szybkość drukowania format A0:
	poniżej 0:40 (tryb szybki, ekonomiczny, papier zwykły, CAD)
	

	Podstawa z koszem na wydruki
	
	

	Możliwość druku bez marginesów dla nośnika w roli

	
	

	Materiały eksploatacyjne

	· Dodatkowy oprócz startowego komplet tuszy o pojemności min. 300 ml 

	





3. Laptop – szt. 12
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Matryca
	16” FHD+ (1920 x 1200), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 300 cd/m2.


	Procesor
	Procesor osiągający wydajność nie mniejszą niż Intel Core 7 150U 

	Pamięć RAM
	16GB DDR5, możliwa rozbudowa do 32 GB. 

	Pamięć masowa
	1TB NVMe SSD M.2  

	Karta graficzna
	Dedykowany układ graficzny, wyposażony we własne 2 GB pamięci VRAM

	Klawiatura i urządzenie wskazujące
	Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną po prawej stronie.
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Dedykowany klawisz do obsługi asystenta AI.
Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego.

	Multimedia
	Wbudowane dwa głośniki 
Kamera internetowa FHD RGB 2 MPIX, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. 
Wbudowany czytnik kart MicroSD (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych czytników USB).

	Łączność bezprzewodowa
	Karta Wi-Fi 6 AX  z  Bluetooth 

	Bateria i zasilanie
	Bateria o pojemności min. 54 WH. 
Ładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny.
Zasilacz o mocy min. 60W ze złączem Typu – C 

	Waga 
	Katalogowa waga startowa nie większa niż 2.2 kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta.

	Obudowa
	Obudowa wykonana w całości lub przeważającej części z aluminium. Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. 

	BIOS/UEFI
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· Wersji BIOS
· Numerze seryjnym komputera
· Numerze inwentarzowym 
· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.
· Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania.
· Ilości pamieci RAM i jej prędkości.
· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT);
· Mocy podpiętego zasilacza
· Poziomie naładowania baterii
· Dacie produkcji komputera 
· Kontrolerze audio (producent lub oznaczenie)


BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania:
· Kamerą
· Mikrofonem oraz głośnikami
· Portami USB
· Kontrolerem NVMe
· Zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje)
· Kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje)
· Modemem WWAN (o ile występuje)
· Podświetleniem klawiatury 
· Funkcją odpowiedzialną za zarządzanie podświetleniem klawiatury umożliwiająca wybór predefiniowanego trybu podświetlenia wg. sposobu lub czasu lub stopnia podświetlenia

Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza sie realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny.

	BIOS/UEFI - bezpieczeństwo
	W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
· Nadanie hasła administratora
· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
· Zarządzanie funkcją Secure Boot
· Zarządzanie układem TPM
· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
· Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.
· Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1
· Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora.
· Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny.
· Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego.


	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu 
Deklaracja zgodności CE
Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu 

	Oprogramowanie diagnostyczne
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.
 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu.

	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty.

Wbudowany czytnik linii papilarnych 

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro (dopuszczona wersja EDU), klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

	Oprogramowanie dodatkowe
	 Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:
                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
                c. priorytecie aktualizacji
                d. zgodność z systemami operacyjnymi
                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
 

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza:  1 x HDMI, 2 x USB 3.2 typ A, USB-C 3.2 Gen 2, port audio combo, gniazdo linki zabezpieczającej
Nie dopuszcza się stosowania adapterów w celu osiągnięcia powyższych portów.

	Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres:
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia 
oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy
- opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji
- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)
- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennich i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usnięcia usterki
- szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych
- opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji
- wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.




4. Zestaw komputerowy – 38 szt. ( w skład zestawu wchodzi: komputer, monitor, mysz optyczna bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa)
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Opis
	Wymagane parametry techniczne minimalne
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	KOMPUTER
	
	

	Typ urządzenia
	Komputer All-in-One (jednostka centralna zintegrowana z monitorem
	

	Procesor

	
· Procesor klasy Intel Core Ultra 7 265 lub równoważny
· Minimum 20 rdzeni
· Minimum 20 wątków
· Taktowanie bazowe min. 2,5 GHz
· Taktowanie w trybie Turbo min. 5,3 GHz
· Wynik w teście PassMark CPU: min. 48000 punktów
	

	Pamięć RAM

	· Minimum 32 GB DDR5, (5600 MHz) na jednej kości
· Możliwość rozbudowy do min. 64 GB
	

	Dysk

	· Dysk SSD NVMe
· Pojemność minimum 512 GB
· Interfejs PCIe
· Możliwość montażu drugiego dysku
	

	Karta graficzna

	· Zintegrowana karta graficzna
· Obsługa DirectX 12
· Obsługa minimum 2 monitorów
	

	Wyświetlacz
	· Ekran min. 23,8" - max. 27”
· Częstotliwość odświeżania min. 100 Hz
· Rozdzielczość Full HD (1920 × 1080)
· Matowa matryca
· Technologia IPS lub równoważna
· Jasność min. 250 cd/m²

	

	Kamera i multimedia

	· Kamera internetowa Full HD
· Wbudowany mikrofon
· Wbudowane głośniki stereo
	

	Łączność

	· Karta sieciowa min. 1 Gb/s Ethernet
· Wi-Fi 6 (802.11ax) lub nowsze
· Bluetooth 5.0 lub nowszy
	

	Porty

	· 4 × USB (w tym min. 2 × USB 3.2)
· 1 × USB-C
· 1 × RJ-45
· 1 × HDMI
· 1 × wyjście słuchawkowe/mikrofonowe
	

	System operacyjny

	· System operacyjny **Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL
· Licencja bezterminowa
	

	Wyposażenie:
· Mysz 






· Klawiatura bezprzewodowa







· Zasilacz
	· Mysz bezprzewodowa:

Sensor Optyczny
Rozdzielczość ruchu (dpi) Regulowana szybkość do 6000
Ergonomiczne dopasowanie Symetryczna
Zasilanie Bateria AA (dołączona w zestawie)
Dodatkowe funkcje myszki
Programowalne przyciski
Kolor	Czarny
Szerokość	115,60 mm
Głębokość	61,70 mm
Wysokość	39,44 mm
Waga	60,5 g

· Klawiatura bezprzewodowa
Technologia styków klawiszy: Tłokowe
Układ klawiszy QWERTY
Podświetlenie Nie
Zasilanie Baterie 2x AAA (dołączone w zestawie)
Dodatkowe funkcje klawiatury
Odporność na zalanie
Programowalne klawisze
Regulowane nachylenie
Kolor	Czarny
Szerokość	432,70 mm
Głębokość	122,10 mm
Wysokość	26,10 mm
Waga	403,6 g

· Zintegrowany zasilacz

	

	Obudowa i ergonomia

	· Regulacja nachylenia ekranu
· Możliwość montażu VESA
· Obudowa typu All-in-One
	

	Gwarancja

	· Minimum 36 miesięcy
· Serwis on-site lub door-to-door
· Czas reakcji serwisu: maks. następny dzień roboczy
	

	Certyfikaty i standardy

	· CE
· RoHS
· Energy Star lub równoważny
	

	MONITOR
	
	

	Typ urządzenia
Przekątna ekranu
	· Monitor komputerowy LED/LCD
· Minimum 23,8 cala (24") max. 27”
	

	Rozdzielczość
	· Minimum Full HD (1920 × 1080)
	

	Typ matrycy
	· IPS lub równoważna
· Matowa powłoka antyodblaskowa
	

	Parametry obrazu
	· Jasność minimum 250 cd/m²
· Kontrast statyczny minimum 1000:1
· Kąty widzenia minimum 178°/178°
· Czas reakcji maksymalnie 5 ms
	

	Częstotliwość odświeżania
	· Minimum 100 Hz
	

	Złącza

	Minimum:
· 1 × HDMI
· 1 × DisplayPort
· 1 × wyjście audio (jack 3,5 mm)
	

	Ergonomia

	· Regulacja pochylenia ekranu (tilt)
· Podstawa umożliwiająca stabilne ustawienie
· Obsługa standardu montażowego VESA 100 × 100
	

	Funkcje dodatkowe

	· Tryb redukcji światła niebieskiego
· Technologia redukcji migotania obrazu (Flicker Free)
· Menu ekranowe w języku polskim
	

	Zasilanie

	· Wbudowany zasilacz
· Maksymalny pobór mocy do 70 W
	

	Wyposażenie

	· Kabel HDMI lub DisplayPort
· Kabel zasilający
	

	Certyfikaty i standardy

	· CE
· RoHS
· Energy Star lub równoważny
· TCO Certified lub równoważny
	

	Gwarancja

	· Minimum 36 miesięcy
· Serwis typu door-to-door
	









5. Urządzenie wielofunkcyjne A3  – 2 szt.
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Opis
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Typ urządzenia
	

	· Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
	

	· Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie
	

	Technologia druku
	

	· Technologia laserowa lub LED
	

	Format papieru
	

	· Obsługa formatów do A3
	

	· Obsługa formatów: A3, A4, A5, B5, koperty
	

	Prędkość druku
	

	· Minimum 25 stron/minutę A4 (kolor i mono)
	

	· Minimum 12 stron/minutę A3
	

	Rozdzielczość druku
	

	· Minimum 1200 × 1200 dpi
	

	Druk dwustronny
	

	· Automatyczny dupleks
	

	Czas pierwszej strony
	

	· Maksymalnie 10 sekund
	

	Kopiowanie
	

	· Prędkość kopiowania minimum 25 kopii/min
	

	· Rozdzielczość kopiowania minimum 600 × 600 dpi
	

	· Skalowanie 25–400%
	

	Skanowanie
	

	· Typ skanera: płaski + podajnik dokumentów
	

	· Automatyczny podajnik dokumentów ADF
	

	· Pojemność podajnika minimum 100 arkuszy
	

	· Skanowanie do:
	

	· E-mail
	

	· FTP
	

	· SMB
	

	· USB
	

	· Rozdzielczość skanowania minimum 600 dpi
	

	· Obsługiwane formaty plików: PDF, JPG, TIFF
	

	Pamięć i procesor
	

	· Pamięć RAM minimum 4 GB
	

	· Dysk twardy minimum 256 GB lub pamięć masowa SSD
	

	Obsługa papieru
	

	· Kaseta na papier minimum 2 × 500 arkuszy
	

	· Podajnik ręczny minimum 100 arkuszy
	

	· Maksymalna pojemność papieru minimum 2000 arkuszy
	

	Panel sterowania
	

	· Kolorowy panel dotykowy
	

	· Przekątna minimum 7 cali
	

	· Menu w języku polskim
	

	Interfejsy
	

	Minimum:
	

	· USB
	

	· Ethernet 1 Gb/s
	

	· Możliwość obsługi Wi-Fi (opcjonalnie)
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	

	· Microsoft Windows 11
	

	· Windows 10
	

	· macOS
	

	· Linux
	

	Protokoły sieciowe
	

	· TCP/IP
	

	· SMB
	

	· FTP
	

	· IPP
	

	· SNMP
	

	Bezpieczeństwo
	

	· Autoryzacja użytkowników
	

	· Druk poufny (PIN)
	

	· Szyfrowanie danych
	

	Materiały eksploatacyjne
	

	· Oddzielne tonery: Cyan, Magenta, Yellow, Black
	

	· Wydajność tonerów minimum:
	

	· czarny: 20 000 stron
	

	· kolor: 15 000 stron
	

	Miesięczne obciążenie
	

	· Zalecane obciążenie miesięczne maksymalnie 40 000 stron
	

	Certyfikaty
	

	· CE
	

	· RoHS
	

	· Energy Star
	

	Wyposażenie
	

	· Komplet tonerów startowych
	

	· Kabel zasilający
	

	· Sterowniki i oprogramowanie
	

	Gwarancja
	

	· Minimum 36 miesięcy
	

	· Serwis on-site lub door-to-door
	



6. Urządzenie wielofunkcyjne A4 – 2 szt.
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Opis
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Typ urządzenia
	

	· Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4
	

	· Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie
	

	· Procesor minimum 1,2Ghz
	

	· Pamięć 512 MB
	

	Technologia druku
	

	· Laserowa
	

	Format papieru
	

	· Maksymalny format druku A4
	

	· Obsługiwane formaty: A4, A5, B5, koperty
	

	Prędkość druku
	

	· Minimum 25 stron/min w trybie mono
	

	· Minimum 25 strony/min w trybie kolorowym
	

	Rozdzielczość druku
	

	· Minimum 600 × 600 dpi
	

	Druk dwustronny
	

	· Automatyczny dupleks
	

	Kopiowanie
	

	· Prędkość kopiowania minimum 18 kopii/min
	

	· Rozdzielczość kopiowania minimum 600 × 600 dpi
	

	· Skalowanie 25–400%
	

	Skanowanie
	

	· Typ skanera płaski
	

	· Rozdzielczość skanowania minimum 600 × 600 dpi
	

	· Skanowanie do:
	

	· komputera
	

	· e-mail
	

	· folderu sieciowego
	

	· Obsługiwane formaty plików: PDF, JPG, TIFF
	

	Obsługa papieru
	

	· Podajnik papieru minimum 150 arkuszy
	

	· Odbiornik papieru minimum 100 arkuszy
	

	Panel sterowania
	

	· Panel sterowania z wyświetlaczem LCD
	

	· Menu w języku polskim
	

	Interfejsy
	

	Minimum:
	

	· USB 2.0
	

	· Ethernet 10/100/1000
	

	· Wi-Fi
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	

	· Microsoft Windows 11
	

	· Windows 10
	

	· macOS
	

	· Linux
	

	Obsługa druku mobilnego
	

	· Drukowanie z urządzeń mobilnych poprzez:
	

	· Apple AirPrint
	

	· Mopria
	

	Materiały eksploatacyjne
	

	· Oddzielne tonery: Cyan, Magenta, Yellow, Black
	

	· Tonery startowe w zestawie
	

	Miesięczne obciążenie
	

	· Zalecane obciążenie miesięczne minimum 2000 stron
	

	Certyfikaty
	

	· CE
	

	· RoHS
	

	· Energy Star
	

	Wyposażenie
	

	· Komplet tonerów startowych
	

	· Kabel zasilający
	

	· Sterowniki i oprogramowanie
	

	Gwarancja
	

	· Minimum 24 miesiące
	

	· Serwis door-to-door
	







7. Słuchawki – 38 szt.
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Wymagania minimalne dla słuchawek:
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Rodzaj: nauszne
	

	Łączność: przewodowa
	

	Pasmo przenoszenia: 12 – 220000Hz
	

	Dynamika: 98dB
	

	Impedancja : 24 Ω
	

	Średnica przetwornika: 30 mm
	

	Długość przewodu: 1,2 m
	

	Złącze: jack 3,5 mm
	

	Składana kontrukcja : tak
	

	Kolor: czarny
	

	Waga: 120g
	





8. Zewnętrzny płaski napęd optyczny  – 38 szt.
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..


	Wymagania minimalne
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Rodzaj napędu Zewnętrzny
	

	Funkcje napędu
	

	Nagrywanie płyt DVD
	

	Nagrywanie płyt CD
	

	Odtwarzanie płyt DVD
	

	Odtwarzanie płyt CD
	

	Interfejs USB 2.0
	

	Bufor 0.75 MB
	

	Prędkość zapisu
	

	DVD±R - 8x
	

	DVD+R DL - 8 x
	

	DVD+RW - 8x
	

	CD-R - 24x
	

	CD-RW - 24x
	

	Prędkość odczytu
	

	DVD-ROM - 8x
	

	DVD±R - 8x
	

	DVD±R DL - 8x
	

	DVD+RW - 8x
	

	CD-R - 24x
	

	CD-RW - 24x
	

	Dodatkowe informacje Plug & Play
	

	Kolor Czarny
	

	Wysokość 14 mm
	

	Szerokość 144 mm
	

	Głębokość 138 mm
	

	Waga 200 g
	

	Gwarancja 24 miesiące (gwarancja sprzedawcy)
	




9.  Głośnik bluetooth   – 2 szt.
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Wymagania minimalne
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Skład zestawu soundbar
	

	Pilot tak
	

	Moc wyjściowa RMS 30 W
	

	Moc szczytowa 60 W
	

	Pasmo przenoszenia 65 - 20 000 Hz
	

	Złącza 
	

	1 x USB-C
	

	1 x wejście AUX
	

	1 x wejście optyczne
	

	1 x wyjście słuchawkowe
	

	Zasilanie sieciowe
	

	Dane fizyczne
	

	Wymiary soundbaru 510 x 102.7 x 82.6 mm
	

	Waga soundbaru 1.5 kg
	

	Kolor czarny
	



10. Serwer NAS - dysk sieciowy –  2 szt.
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Wymagania minimalne
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Pojemność: 8 TB
	

	Procesor: Intel Celeron J4125
	

	Pamięć: 4 GB DDR4
	

	Wymiary produktu (wys. × szer. × szer.): 148,0 × 62,6 × 196,3 mm
	

	Waga: 1.2kg
	

	Port LAN: 1 porty 1GbE RJ-45
	

	Porty zewnętrzne: 1 x USB-A 3.2 Gen 1 port; 1 x USB-C 3.2 Gen 1 port
	

	Środowisko pracy: Temperatura: Od 0°C do 35°C; Wilgotność względna: 8% – 80%
	

	Środowisko przechowywania: Temperatura: Od -20°C do 60°C; Wilgotność względna: 5% – 95%
	

	Przywracanie zasilania: Tak
	

	Zasilacz/adapter: 36 W
	

	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: Od 100 V do 240 V AC
	

	Częstotliwość zasilania: 50 / 60 Hz, jednofazowo
	

	Zużycie energii: 14,75 W (dostęp); 2,83 W (hibernacja dysku twardego (HDD))
	

	Brytyjska jednostka termiczna: 50,30 BTU/godz. (dostęp); 9,65 BTU/godz. (hibernacja dysku twardego HDD)
	

	Obsługiwane przeglądarki: Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 i nowsze
	

	Języki interfejsu: Polski
	




11. Router wifi  – 2 szt.
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Wymagania minimalne
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Tryb pracy	Access Point,                                                                 
 Router
	

	Rodzaj urządzenia	                                                                     
Router bezprzewodowy
	

	Zastosowanie	                                                                       
 xDSL
	

	Złącza	                              
  1 x RJ-45 2.5 Gigabit (WAN), 1 x USB 3.2 Gen. 1, 4 x RJ-45 2.5 Gigabit (LAN)
	

	Obsługiwane standardy	                                         
 Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
	

	Częstotliwość pracy	                                                                      
 2.4/5/6 Ghz (TriBand)
	

	Antena	                                                                                        
 Wewnętrzna - 6 szt.
	

	Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]	                        
   9214
	

	Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w paśmie 5 GHz [Mb/s]	      
  2880
	

	Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w paśmie 2.4 GHz [Mb/s]      
 574
	

	Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej	     
WPA, WPA Enterprise, WPA2, WPA2 Enterprise, WPA3
	

	Zarządzanie i konfiguracja	
 Aplikacja, Strona WWW
	

	Dodatkowe informacje	
Obsługa WPS, Przycisk On/Off, Przycisk Reset, Przycisk Wi-Fi On/Off
	

	Wi-Fi Mesh	                                                                
Tak
	

	Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w paśmie 6 GHz [Mb/s]	
5760
	

	Zawiera akumulator/baterię	
 Nie
	

	Funkcje
	

	Ochrona	Application Layer Gateway, Blokowanie złośliwych stron, Kontrola dostępu, Ochrona IoT w czasie rzeczywistym, Ochrona przed atakami DDoS, Skaner domowej sieci, System ochrony przed włamania
mi, Wiązanie adresów IP i MAC, Zapora sieciowa SPI
	

	LAN	
IGMP proxy, IGMP snooping, IPTV, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów, Serwer DHCP
	

	WAN	
DDNS, DMZ, Dynamiczne IP, L2TP, Port triggering, PPPoE, PPTP, Statyczne IP, UPnP
	

	Sieć Wi-Fi	2x2 MU-MIMO, 6 strumieni danych, Airtime fairness, Beamforming, DFS, IPv4, IPv6, OFDMA, Sieć gościnna
	

	USB	
exFAT, FAT32, HFS+, NTFS, Serwer FTP, Serwer mediów, Serwer Samba
	

	VPN (Virtual Private Network)	Klient OpenVPN, Klient VPN IPSec, Klient VPN L2TP, Klient VPN PPTP, Serwer OpenVPN, Serwer VPN IPSec, Serwer VPN L2TP, Serwer VPN PPTP, WireGuard
	

	Kontrola rodzicielska	
 Tak
	

	QoS (Quality of service)	
 Tak
	

	Kolor	
Czarny
	

	Liczba sztuk w zestawie	
1
	

	Dołączone akcesoria
Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel RJ-45, Zasilacz
	

	Wysokość [mm]	203
	

	Szerokość [mm]	76
	

	Głębokość [mm]	231.7
	

	Gwarancja	36 miesięcy
	



12. Router  wifi  – 1 szt. 
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Wymagania minimalne
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Interfejsy Fizyczne
	

	· Port WAN: 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) – to tutaj wpinasz kabel od dostawcy internetu.
	

	· Porty LAN: minimum 4 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) – do podłączenia komputera, TV lub switcha.
	

	· Port USB: (Opcjonalnie) USB 3.0 do udostępniania plików w sieci lokalnej (serwer NAS) lub podłączenia modemu LTE jako łącza zapasowego.
	

	Parametry Bezprzewodowe (Wi-Fi 6)
	

	· Pasmo 5 GHz: Prędkość do 1201 Mbps 
	

	· Pasmo 2.4 GHz: Prędkość do 574 Mbps
	

	·  Anteny: 4 lub więcej zewnętrznych anten o wysokim zysku z technologią Beamforming 
	

	Kluczowe Technologie
	

	· OFDMA
	

	· MU-MIMO (2x2 lub 4x4)
	

	· WPA3
	

	Funkcje Oprogramowania
	

	· Obsługa VPN
	

	· QoS (Quality of Service)
	

	· Smart Connect
	




13. Switch  – 1 szt. 
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Wymagania minimalne
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Switch 16 port 1Gb/s 
	

	Wydajność i Interfejsy.
	

	Liczba portów: 16 portów RJ45.
	

	· Prędkość: 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) na każdym porcie.
	

	· Standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x (Flow Control).
	

	· Przepustowość (Switching Capacity): 32 Gbps.
	

	· Tablica adresów MAC: Zazwyczaj 8K wpisów. 
	

	Funkcje Inteligentne (Automatyczne)
	

	· Auto MDI/MDIX 
	

	· Auto-negocjacja 
	

	· Architektura Store-and-Forward
	

	Konstrukcja i Zasilanie
	

	· Montaż: Wolnostojący (gumowe nóżki) lub w szafie RACK 19" (uchwyty w zestawie).
	

	· Zasilanie: 100-240V AC 
	



14. Switch  - 2  szt. 
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..


	Minimalne wymagania
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Porty i interfejsy
- 24 porty RJ45 o prędkości 100/1000/2500 Mb/s
- 2 porty SFP+ o prędkości 10 Gb/s (światłowodowe uplinki)
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3bz (2.5 Gigabit Ethernet), IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet), IEEE 802.3x (kontrola przepływu)
- Automatyczne przełączanie MDI/MDIX (nie wymaga kabli krosowych)
- Tryb VLAN: porty 1–22 izolowane, komunikacja z portami uplink (25–26)
	

	Wydajność
- Całkowita przepustowość (switching capacity): 160 Gb/s
- Szybkość przekazywania pakietów: 119,04 mln pps (million packets per second)
- Bufor pakietów: 12 Mbit
- Tablica adresów MAC: 16 000 adresów
- Tryb transmisji: Store and Forward (buforowanie i analiza pakietów)
	

	Wskaźniki LED
- PWR: zasilanie włączone/wyłączone
- Porty 1–24: zielona dioda – połączenie 2.5G, żółta dioda – połączenie 10/100/1000M, miganie – transmisja danych
- Porty 25–26 (SFP+): niebieska dioda – połączenie 10G, zielona – 2.5G, miganie – transmisja danych
- SM (przełącznik trybu portu optycznego): długie przytrzymanie (5 s) – zmiana z 10G/2.5G na 10G/1G
- VLAN: dioda ON – tryb VLAN aktywny, OFF – wszystkie porty komunikują się ze sobą
	

	Zasilanie i pobór mocy
- Zasilanie AC 100–240 V (50/60 Hz) lub DC 12 V 4 A
- Pobór mocy: maks. 27,9 W
- Ilość wentylatorów: 0 – chłodzenie pasywne
	

	Budowa i wymiary
- Wymiary urządzenia: 440 × 205 × 44 mm
- Wymiary opakowania: 500 × 290 × 85 mm
- Waga netto: 2,61 kg
- Waga brutto: 3,12 kg
- Montaż: biurkowy (desktop)
- Obudowa metalowa, kolor: czarny
	

	Warunki pracy
- Temperatura pracy: 0 °C – 40 °C
- Temperatura przechowywania: –40 °C – 70 °C
- Wilgotność robocza: 10 % – 90 %, bez kondensacji
- Wilgotność przechowywania: 5 % – 95 %, bez kondensacji
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: wspólny tryb 6 kV, różnicowy 2 kV (klasa C)
- Ochrona elektrostatyczna ESD: powietrze 8 kV, kontakt 6 kV (klasa C)
	

	Zawartość zestawu
- Switch SP-SGT124S × 1 szt.
- Przewód zasilający × 1 szt.
- Uchwyt do szafy Rack × 2 szt.
- Instrukcja obsługi × 1 szt.
	






15. Patch Panel STP kat.6A 19" 24xRJ45 czarny – 3 szt.
Symbol produktu …………………………………. Nazwa producenta …………………………..

	Minimalne wymagania
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	· Szerokość: 19"
	

	· Wysokość: 1U
	

	· Kategoria: 6A
	

	· Klasa: Ea / 500 MHz / 10 Gb/s
	

	· Ekran: tak
	

	· Ilość portów: 24 RJ45 z polami opisowymi
	

	· Półka montażowa: tak
	

	Obudowa
	

	· Materiał obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno
	

	· Wykończenie powierzchni: malowana farbą proszkową
	

	· Kolor: czarny
	

	Gniazdo
	

	· Korpus: Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0
	

	· Trwałość: > 750 cykli
	

	· Materiał styków: fosforobrąz
	

	· Powłoka styków: 1,25 μm warstwa złota na 2,5 μm warstwie niklu
	

	· Siła docisku styków: 100 g na styk
	

	· Siła rozłączania: 50N przez 60s
	

	Złącze szczelinowe
	

	· Sekwencja: 568A/B
	

	· Typ złącza: LSA
	

	· Trwałość: > 200 cykli
	

	· Materiał noży: fosforobrąz
	

	· Przyjmuje przewody: 22-26AWG
	

	· Korpus: plastik
	






16. Listwa zasilająca PDU antyprzeciążeniowa do RACK 19" 1U 16A – 3 szt.
	Minimalne wymagania
	
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Długość przewodu
	2 m
	

	Rodzaj
	listwa przeciwprzepięciowa
	

	Liczba gniazd
	8
	

	Stan opakowania
	oryginalne
	

	Certyfikaty zgodności
	CE
	



17. OPROGRAMOWANIE  Office LTSC Standard 2024 lub równoważne (kryteria równoważności opisane zostały w końcowej części dokumentu) – 50 szt.
	Opis przedmiotu zamówienia:
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Przedmiotem zamówienia jest najnowsza wersja pakietu aplikacji produktywnych, zawierająca 
następujące aplikacje:
· Edytor tekstu: służy do tworzenia, edytowania i formatowania dokumentów tekstowych.
· Arkusz kalkulacyjny: umożliwia organizowanie, analizowanie i przechowywanie danych w 
tabelach oraz przeprowadzanie obliczeń.
· Oprogramowanie do prezentacji: pozwala na tworzenie dynamicznych pokazów slajdów z 
tekstem, obrazami i multimediami.
· Klient poczty e-mail: umożliwia zarządzanie pocztą elektroniczną, kalendarzami i kontaktami.
· Baza danych: przeznaczona do tworzenia i zarządzania bazami danych.
· Notatnik cyfrowy: służy do organizowania notatek i informacji w formie elektronicznej.
Pozostałe wymagania: 
    Pakiet przeznaczony dla 1 komputera PC
    Pakiet przeznaczony dla jednostek edukacyjnych (szkół, przedszkoli i uczelni)
    Licencja wieczysta - jednorazowy zakup, bez konieczności odnawiania subskrypcji
    Współpraca z systemem Windows 10 i Windows 11
Zamawiający wymaga zainstalowania przez Wykonawcę oprogramowania na dostarczonych komputerach. 
	


RÓWNOWAŻNOŚĆ
Całość systemu, jaki posiada Zamawiający, pracuje w oparciu o oprogramowanie Windows i Microsoft. W związku z tym, Zamawiający, dla zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej i kompatybilnej pracy ZSGE w Koninie, opisał przedmiot zamówienia w sposób określony w powyższych tabelach. Wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób (art. 99 ust. 5 ustawy Pzp).
1.1. Oprogramowanie typu Windows 11 Professional PL lub równoważne, spełniające poniższe warunki:
1.1.1. System operacyjny dla komputerów, z graficznym interfejsem użytkownika.
1.1.2. System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016, 2019, 2021; MS Visio 2007, 2010, 2016, 2019, 2021; MS Project 2007, 2010, 2016, 2019, 2021; AutoCAD.
1.1.3. System ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
1.1.3.1. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury
i myszy,
1.1.3.2. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.
1.1.4. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim.
1.1.5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
1.1.6. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
1.1.7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
1.1.8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek 
w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które 
z poprawek są potrzebne.
1.1.9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
1.1.10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
1.1.11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
1.1.12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
1.1.13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
1.1.14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
1.1.15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
1.1.16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
1.1.17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.
1.1.18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta 
i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
1.1.19. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
1.1.20. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
1.1.21. Obsługa standardu NFC (near field communication).
1.1.22. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
1.1.23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
1.1.24. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:
1.1.24.1. Login i hasło,
1.1.24.2. Karty z certyfikatami (smartcard),
1.1.24.3. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).
1.1.25. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
1.1.26. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
1.1.27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.
1.1.28. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
1.1.29. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
1.1.30. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
1.1.31. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika, celem rozwiązania problemu z komputerem.
1.1.32. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
1.1.33. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
1.1.34. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
1.1.35. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi 
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
1.1.36. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
1.1.37. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
1.1.38. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
1.1.39. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
1.1.40. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.
1.1.41. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych
z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.
1.1.42. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
1.1.43. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, 
z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
1.1.44. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
1.1.45. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

2. Oprogramowanie typu Office LTSC Standard 2024 lub równoważne, spełniające poniższe warunki, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
2.1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiających wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej.
2.2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
2.2.1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
2.2.2. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.
2.3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
2.3.1. Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu.
2.3.2. Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie
z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
2.3.3. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.
2.4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów 
i szablonów do potrzeb Zamawiającego.
2.5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).
2.6. Do aplikacji pakietu musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
2.7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
2.7.1. Edytor tekstów.
2.7.2. Arkusz kalkulacyjny.
2.7.3. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.
2.8. Edytor tekstów musi umożliwiać:
2.8.1. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
2.8.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
2.8.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
2.8.4. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
2.8.5. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
2.8.6. Automatyczne tworzenie spisów treści.
2.8.7. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
2.8.8. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
w dokumencie.
2.8.9. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
2.8.10. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), niezależnie dla każdej sekcji dokumentu.
2.8.11. Wydruk dokumentów.
2.8.11.1. Wykonywanie korespondencji seryjnej, bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
2.8.11.2. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
2.8.11.3. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
2.8.11.4. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
2.8.12. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
2.8.12.1. Tworzenie raportów tabelarycznych.
2.8.12.2. Tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych.
2.8.12.3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
2.8.12.4. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML).
2.8.12.5. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.
2.8.12.6. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.
2.8.12.7. Wyszukiwanie i zamianę danych.
2.8.12.8. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.
2.8.12.9. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.
2.8.12.10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
2.8.12.11. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.
2.8.12.12. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
2.8.12.13. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
2.8.12.14. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
2.8.13.       Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
2.8.13.1. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą
prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego.
2.8.13.2. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.
2.8.13.3. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
2.8.13.4. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.
2.8.13.5. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.
2.8.13.6. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.
2.8.13.7. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.
2.8.13.8. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.
2.8.13.9. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.
2.8.13.10. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.
2.8.13.11. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021.

3. Wymagania w przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego:
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, załączając do oferty dowody potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie ww. parametry równoważności. Dowody powinny zawierać informacje umożliwiające Zamawiającemu weryfikację spełniania przez rozwiązanie równoważne poszczególnych parametrów równoważności. Przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji dot. równoważności po terminie składania ofert (np. na etapie oceny i badania ofert) uznane zostanie za spóźnione. 
4.2. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
4.3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne nie wiązały się z koniecznością wykonania dodatkowych prac integracyjnych, testowych czy migracyjnych po stronie Zamawiającego, tym samym, poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów.
4.4. Zaoferowane rozwiązanie równoważne musi być w pełni kompatybilne z istniejącymi rozwiązaniami w środowisku, w tym dedykowanymi ze względu na specyfikę aplikacjami, systemami, także w warstwie aplikacyjnej.
4.5. Zamawiający przygotuje środowisko testowe i scenariusze testowe w celach udowodnienia przez Wykonawcę spełnienia warunków równoważności. Koszty związane z przeprowadzeniem jakichkolwiek prac związanych z wykonywaniem testów i przygotowaniem środowiska testowego, w tym instalacji, konfiguracji i integracji dostarczonego produktu z systemami Zamawiającego, przy uwzględnieniu m.in. licencji, konsultacji specjalistów, przygotowania scenariuszy testowych, szkoleń itp. ponosi w całości Wykonawca.
4.6. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji dla produktów równoważnych w formie upgradu lub licencji czasowej.
4.7. Licencje muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji.
4.8. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.
4.9. Oprogramowanie musi zostać dostarczone w najnowszej dostępnej wersji wydanej przez producenta oprogramowania.
4.10. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników zespołu Zamawiającego. Dedykowane szkolenie w zależności od grupy docelowej będzie trwało min. 2 dni i będzie miało charakter warsztatowy, praktyczny. Liczba uczestników każdego ze szkoleń wynosi min. 10 osób. Szkolenie dla administratorów ma na celu pozyskanie kompetencji w zakresie administrowania dostarczonymi rozwiązaniami m.in. zarządzania użytkownikami, dostępami, zmian w konfiguracji, modyfikacji, integracji z zainstalowanymi rozwiązaniami w środowisku Zamawiającego. Szkolenie dla użytkowników ma na celu przećwiczenie funkcji oprogramowania, scenariuszy użycia.
4.11. Szkolenia powinny zostać przeprowadzone w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
4.12. Wykonawca przedstawi do akceptacji plan i zakres szkoleń dla obu grup wraz z terminem.
4.13. Na wniosek Zamawiającego szkolenia, o których mowa w pkt 1.10 - 1.12 zostaną przeprowadzone w formie warsztatów w trybie online. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie niezbędne narzędzia do przeprowadzenia szkolenia online, w tym odpowiednią platformę. Do czasu szkolenia online nie dolicza się czasu, w którym nie mogło być prowadzone z przyczyn dotyczących Wykonawcy oraz z powodów technicznych niedotyczących stron, np. zakłóceń połączenia, awarii sprzętu lub oprogramowania.
4.14. W przypadku błędnego działania środowiska po instalacji licencji równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przywrócić środowisko do stanu poprawnego funkcjonowania w terminie nie dłuższym niż 6 godzin od chwili wykrycia błędnego działania środowiska, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego w terminie nie dłuższym niż 6 godzin od chwili wykrycia błędnego działania środowiska oraz dostarczenia innego rozwiązania spełniającego wymagania SWZ w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili wykrycia błędnego działania środowiska.














18. NetSupport School - Program do zarządzania pracownią i wspomagania nauczania w skomputeryzowanej klasie 
lub równoważny w zakresie wymogów równoważności   


	Opis przedmiotu zamówienia:
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Program pozwala  wdrożyć sieć komputerową i wykorzystać moc komputerów. Dostarczy nauczycielom efektywnych narzędzi do pracy z uczniami.
Język: PL
Liczba stanowisk: 38
Obszar zastosowań: Edukacyjny
Okres licencji: Wieczysta
Rodzaj licencji: ESD (Elektroniczna)
Dodatkowo : minimum roczny pakiet serwisowy uprawniający do aktualizacji i pomocy serwisowej

	

	Wymogi równoważności
	

	· Bezpieczne wyszukiwanie w Internecie - Automatyczna likwidacja preferencji wyszukiwarki i wymuszenie ograniczeń treści wyświetlanych wyników
· Podgląd ekranów Uczniów - Monitorowanie całej klasy lub wybranych Uczniów. Podgląd przy pomocy wysokiej jakości miniatur z możliwością
skalowania na każdym komputerze, powiększanie przez najazd myszką lub zdalnie sterowany pełny podgląd 1:1 przez klikniecie
· Instruktarz Uczniów przez nauczyciela - Pokaz ekranu Nauczyciela wszystkim członkom klasy lub pokaz wybranego pulpitu (jeżeli Nauczyciel korzysta
z wielu monitorów), bądź tez pokaz tylko wybranej aplikacji. Pokaz nagrania poprzedniej zdalnie sterowanej sesji dla klasy lub przekaz pliku
multimedialnego (łącznię z dźwiękiem). Unikatowa funkcja NetSupport School jest możliwość pozostawienia pełnego zapisu prezentacji na ekranie
każdego Ucznia, do obejrzenia w późniejszym terminie.
· Wspólna przeglądarka Internetu - Zamiast wskazania Uczniom witryny, można przeszukiwać strony na swoim komputerze, podczas gdy te same
zasoby będą przeszukiwane na komputerach Uczniów. Nawigacja po stronach przebiega jednocześnie na komputerze Nauczyciela i na komputerach
Uczniów. W dowolnym momencie Nauczyciel morze zezwolić Uczniom na samodzielny dostęp, aby mogli indywidualnie przeszukiwać udostępnione
strony, bez obawy, ze przejdą do innych zasobów.
· Moduł egzaminacyjny - wspomaga testowanie i ocenianie uczniów; zawiera 8 różnych typów pytań i rożne poziomy oceniania egzaminów; pozwala na
śledzenie postępów i znacznie więcej.
· Prezentacja klawiszy - Np. gdy nauczyciel używa CTRL+P w celu drukowania, kombinacja klawiszy jest pokazana klasie
· Błyskawiczne ankiety i komunikator z wyświetleniem wyników u Nauczyciela i Uczniów
· Wirtualna tablica - wirtualna tablica interaktywna, pozwalającą na rysowanie schematów oraz adnotacje wykresów i obrazów, a nawet na umożliwianie
dostępu Uczniom w celu bezpośredniego włączenia się w prace.
· Szybka kontrola pracy klasy i możliwości natychmiastowej prezentacji wyników wraz zapisem i późniejszą prezentacją.

	






19.  Rhinoceros 8 - program do zarządzania pracownią i wspomagania nauczania w skomputeryzowanej klasie  
lub równoważny w zakresie wymogów równoważności  


	Opis przedmiotu zamówienia:
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Program ten umożliwia tworzenie zaawansowanych modeli 3D, które można wykorzystać w projektowaniu produktów, architekturze, projektach przemysłowych oraz wizualizacji.
Język: PL
Liczba stanowisk: 30
Obszar zastosowań: Edukacyjny
Okres licencji: Wieczysta
Rodzaj licencji: ESD (Elektroniczna)
Architektura: 64 bit
	

	Wymogi równoważności
	

	· Obsługa geometrii NURBS: Zdolność do tworzenia, edycji oraz analizy złożonych krzywych i powierzchni swobodnych (ang. freeform).
· Środowisko projektowania parametrycznego: Wbudowane lub w pełni zintegrowane narzędzie typu węzłowego (odpowiednik wtyczki Grasshopper).
· Kompatybilność formatów: Obsługa importu i eksportu formatów branżowych, takich jak: .IGES, .STEP, .DWG, .DXF, .OBJ, .STL, .3DM.
· Obsługa siatek wielokątnych (Mesh): Zaawansowane operacje na siatkach (np. SubD), w tym naprawianie i optymalizacja geometrii pod kątem druku 3D.
· Rozszerzalność (API): Dostęp do środowiska skryptowego (Python) oraz wsparcie dla wtyczek komercyjnych zwiększających możliwości programu. 

	




20. Adobe Creative Cloud – wszystkie aplikacje . Pakiet programów przeznaczony do tworzenia i projektowania  stron internetowych., interaktywnej zawartości www, projektowania i obróbki grafiki rastrowej, wektorowej  lub równoważny w zakresie wymogów równoważności 


	Opis przedmiotu zamówienia:
	Spełnia parametry /Nie spełnia parametrów

	Pakiet programów  profesjonalnych aplikacji i usług chmurowych do kreatywnej pracy, służący do edycji zdjęć, montażu wideo, projektowania graficznego, tworzenia stron internetowych i animacji .
Język: PL
Liczba stanowisk: imienna na 300 stanowisk
Obszar zastosowań: Edukacyjny
Okres licencji: 48 miesięcy
Rodzaj licencji: ESD (Elektroniczna)

	

	Wymogi równoważności
	

	Oprogramowanie równoważne to oprogramowanie, które ma co najmniej te same cechy funkcjonalne co wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia konkretne z nazwy) spełniający następujące warunki:
- pakiet musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika,
- musi posiadać co najmniej funkcje tworzenia i ulepszania fotografii, projektowania witryn internetowych i aplikacji na urządzenia przenośne, a także opracowywania grafiki 3D, wideo i innych materiałów,
- pakiet musi zawierać narzędzia do obróbki grafiki wektorowej umożliwiający tworzenie logo, ikon, szkiców, typografii i złożonych ilustracji na potrzeby materiałów drukowanych, stron internetowych, aplikacji interaktywnych, filmów czy zawartości dla urządzeń przenośnych,
- musi posiadać narzędzia do projektowania stron i definiowania układów umożliwiający pracę zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach przenośnych,
- musi zapewniać obsługę tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online,
- musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych, telewizyjnych i internetowych,
- musi pozwalać na tworzenie projektów przeznaczonych do druku i publikacji w formie papierowej i cyfrowej, posiadać mechanizmy obróbki grafiki wektorowej i rastrowej, a także tworzenia projektów graficznych, edycję plików pdf. Musi umożliwiać edycję obrazów bitmapowych ze szczególnym uwzględnieniem fotografii cyfrowych
Program musi zezwalać na korzystanie z następujących funkcji:
- rozpoznawanie twarzy,
- wykrywania oczu, nosów, ust i innych elementów twarzy ułatwiające ich modyfikowanie,
- inteligentne wypełnianie braków pozostałych w przypadku wyprostowania lub obrócenia obrazu albo
rozszerzenia obszaru roboczego poza pierwotny rozmiar obrazu,
- dostosowanie perspektywy fragmentu obrazu bez modyfikacji sąsiednich obszarów oraz zmiana punktu obserwacji obiektu,
- automatyczne wypełnianie przezroczystych krawędzi połączonych obrazów panoramy,
- powielanie warstwy lub grupy warstw w innym obszarze kompozycji,
- zmiana obrazu w taki sposób aby wyglądał na malowany farbą,
- podgląd separacji,
- edytor tekstu,
- narzędzia do sprawdzania poprawności plików,
- obsługa plików Adobe Acrobat i Photoshop lub programów równoważnych,
- tworzenie interaktywnych dokumentów PDF,
- zarządzanie długimi dokumentami,
- import oraz eksport plików typu XML,
- generowanie indeksów i spisów treści,
- musi zapewniać tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online oraz formularzy PDF,
- musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w
natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych i internetowych,
- musi umożliwiać pracę na dokumentach: ai, indd, psd, pdd, xml, as, bmp, gif, jpeg, jpg, png, tif, tiff, pdf, 3gp, avi, m2ts, mts, mov, mpeg, avc, rle, ait,
- musi umożliwiać łatwą konwersję danych z wielu rodzajów aplikacji do PDF.
Wymagana jest licencja imienna uprawniająca do korzystania z oprogramowania dla systemu Windows przez okres 48 miesięcy (możliwość przenoszenia instalacji oprogramowania pomiędzy komputerami (licencje niepowiązane z konkretnymi komputerami)).

	




Uwaga!  Przy każdej wyszczególnionej pozycji  należy użyć słów „spełnia parametry”  lub „nie spełnia parametrów” – w każdym wyodrębnionym wierszu. W przypadku  użycia słów „nie spełnia parametrów”, należy podać  parametry oferowane. 

Podpis elektroniczny
(kwalifikowany, osobisty lub zaufany) 
pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy
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Wyposażenie pracowni specjalistycznych ZSGE w Koninie w ramach projektu                                                                                                                   " Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy"


Załącznik nr 2b do SWZ 
Formularz cenowy -  Część III
- dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Wyposażenia pracowni specjalistycznych w ramach  projektu " Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy"


	Lp.
	Nazwa 
	Jednostka miary
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1. 
	Monitor interaktywny dotykowy
	
      szt.
	2
	
	
	
	

	2. 
	Ploter wraz z zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych
	szt.
	1
	
	
	
	

	3. 
	Laptop

	szt.
	12
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw komputerowy

	szt.
	38
	
	
	
	

	5. 
	Urządzenie wielofunkcyjne A3
	szt.
	2
	
	
	
	

	6. 
	Urządzenie wielofunkcyjne A 4
	szt.
	2
	
	
	
	

	7. 
	Słuchawki
	szt.
	38
	
	
	
	

	8. 
	Zewnętrzny płaski napęd optyczny  
	szt.
	38
	
	
	
	

	9. 
	Głośnik bluetooth   
	szt.
	2
	
	
	
	

	10. 
	Serwer NAS - dysk sieciowy
	szt.
	2
	
	
	
	

	11. 
	Router wifi  
	szt.
	2
	
	
	
	

	12. 
	Router wifi  
	szt.
	1
	
	
	
	

	13. 
	Switch
	szt.
	1
	
	
	
	

	14. 
	Switch
	szt.
	2
	
	
	
	

	15. 
	Patch Panel STP kat.6A 19" 24xRJ45 czarny
	szt.
	3
	
	
	
	

	16. 
	Listwa zasilająca PDU antyprzeciążeniowa do RACK 19" 1U 16A
	szt.
	3
	
	
	
	

	17. 
	OPROGRAMOWANIE  Office LTSC Standard 2024 lub równoważne
	szt.
	50
	
	
	
	

	18. 
	NetSupport School - Program do zarządzania pracownią i wspomagania nauczania w skomputeryzowanej klasie  
	szt.
	38
	
	
	
	

	19. 
	Rhinoceros 8 - Program do modelowania 3D i projektowania komputerowego – licencja edukacyjna na 30 stanowisk 

	szt.
	30
	
	
	
	

	20. 
	Adobe Creativ Cloud - Pakiet programów przeznaczony do tworzenia i projektowania  stron internetowych., interaktywnej zawartości www, projektowania  i obróbki grafiki rastrowej, wektorowej  
	szt.
	300
	
	
	
	

	X
	Ogółem cena netto ……………………………
	
Podatek VAT 23% ……………..
	
	

	
	Ogółem cena brutto ……………………………
	
	
	





Oświadczam, że do kalkulacji powyższego wynagrodzenia przyjęłam/ąłem co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę godzinową, obowiązujące/ą zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Podpis elektroniczny
(kwalifikowany, osobisty lub zaufany)
                                                                                                     pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy
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