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„Program wyrównywania różnic między regionami III”

DPS.AG.2551.2/2026                                                                                                        Załącznik nr 1 do SWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego w wersji 9 – osobowej, przystosowanego do przewozu osób z problemem niepełnosprawności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach.

1. Pojazd fabrycznie nowy z datą produkcji nie wcześniejszą niż 2025, nieużywany, kompletny, 
z homologacją (umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszczenie do ruchu na obszarze Polski) oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Samochód musi posiadać pierwszy przegląd techniczny wykonany na koszt Wykonawcy.
2. Wykonawca dostarczy pojazd na koszt własny do siedziby Zamawiającego, wraz z kompletem dokumentów w języku polskim wymaganymi do jego zarejestrowania, książką serwisową  
i gwarancją, aktualnym świadectwem homologacji, atestami lub innymi dokumentami 
w zakresie wyposażenia dodatkowego i instrukcjami obsługi w języku polskim.
3. Wykonawca musi wykazać autoryzowany serwis, który znajduje się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego, w którym Zamawiający będzie mógł dokonać niezbędnych czynności serwisowych i naprawczych w okresie gwarancji. 
Okres obowiązywania gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, liczony będzie od daty spisania końcowego protokołu odbioru.
4. Wszystkie usterki, wady w okresie gwarancji muszą być usuwane w ciągu 7 dniu od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy. W przypadku napraw wymagających dłuższego czasu, Wykonawca zapewni na czas naprawy samochód zastępczy podobnego typu umożliwiający realizację zadań do których mają służyć. Zamawiający dopuszcza samochód zastępczy bez specjalistycznej zabudowy.
5. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian, jak również dostarczyć dokumenty umożliwiające ich zarejestrowanie na terenie Polski. 
6. Minimalne wymagania techniczne:

	l.p.
	parametr/wyposażenie 
	minimalne wymagania

	1
	rok produkcji
	2025 lub nowszy 

	2
	typ nadwozia
	mikrobus

	3
	liczba miejsc
	9
pojazd ma umożliwić przejazd w konfiguracjach
1+8 tj. kierowca i 8 pasażerów 
1+6+1 tj.
I rząd kierowca + 2 pasażerów
II rząd 3 pasażerów
III rząd 1 pasażer + osoba na wózku

	4
	wszystkie miejsca siedzące
	pasy bezpieczeństwa z napinaczem
zagłówki 

	5
	pasy bezpieczeństwa
	trzypunktowe dla wszystkich miejsc 

	6
	poduszki bezpieczeństwa 
	min. kierowca i pasażer

	7
	drzwi przesuwane
	z prawej strony, z zabezpieczeniem przed otwarciem w czasie jazdy
zamawiający dopuszcza drzwi z obu stron

	8
	drzwi tylne 
	przeszklone, przyciemniane szyby
szyba tylna ogrzewana

	9
	lusterka zewnętrzne po obu stronach pojazdu 
	ogrzewane
regulowane elektrycznie 
i SKŁADANE 

	10
	masa własna
	do 3,5 t

	11
	kolor
	jasny, do uzgodnienia z Zamawiającym
dopuszczalne odcienie bieli, szarości, beżu
niedopuszczalny czarny

	12
	kolor tapicerki
	odcienie szarości lub czerni

	dopuszczalny wymiary

	13
	szerokość całkowita
(dopuszczalny wymiar przy złożonych lusterkach)
	2100 mm

	Napęd

	14
	silnik
	wysokoprężny

	15
	moc 
	min 130KM

	16
	pojemność silnika
	min 1800 cm3 do 2000 cm3

	17
	norma emisji spalin
	Euro 6

	18
	skrzynia biegów
	automatyczna lub 6-biegowa manualna 

	Inne

	19
	kluczyki pełno funkcjonalne
	2 komplety

	20
	centralny zamek
	otwierany z pilota

	21
	prędkościomierz ze skalą w [km]
	wymagany

	22
	regulacja kolumny kierownicy
	wymagana

	23
	kierownica po lewej stronie
	wymagana

	24
	wspomaganie układu kierowniczego
	wymagane

	25
	dywaniki gumowe
	minimum kierowca i pasażer 

	26
	szyby przednie
	opuszczane elektrycznie

	27
	szyby w części pasażerskiej
	przyciemniane

	28
	światła do jazdy dziennej
	LED

	29
	światła przeciwmgielne
	tył, przód

	30
	system ABS lub równoważny
	wymagany

	31
	system ESP lub równoważny
	wymagany

	32
	klimatyzacja
	dwustrefowa

	33
	koła
	zimowe zamontowane + letnie  

	34
	koło zapasowe
	pełnowymiarowe

	35
	czujniki parkowania 
	przód, tył

	36
	radio 
	min. radio AM/FM

	37
	pakiet assistance
	min 12 miesięcy

	38
	uchwyt na słupku przy wejściu przy drzwiach bocznych
	wymagany
jeśli drzwi z dwóch stron to uchwyt po obu stronach

	39
	stopień boczny do busa
	wymagany 

	elementy dostosowania pojazdu do przewozu osób na wózku

	40
	szyny mocujące wózek
	wymagany atest

	41
	rampa do wprowadzenia wózka
	szerokość min 84cm
udźwig min 250kg

	42
	pasy do mocowania wózka
	wymagane

	43
	pasy bezpieczeństwa dla osoby przewożonej na wózku
	wymagane

	oznakowanie

	44
	przewóz osób niepełnosprawnych
	przód, tył

	gwarancja bez limitu kilometrów

	45
	na powłokę lakierniczą 
	min 36 miesięcy

	46
	na podzespoły mechaniczne i elektryczne
	min 24 miesiące kryterium nr 2

	wymagane wyposażenie

	47
	trójkąt ostrzegawczy
	wymagany

	48
	gaśnica
	wymagana

	49
	apteczka
	wymagana

	50
	komplet narzędzi i podnośnik
	wymagany
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