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[bookmark: opis-przedmiotu-zamówienia]Załącznik nr 2 do SWZ
[bookmark: Xb91fae68c3c01fd3797346d831967fb8f326ad8]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: Dostosowanie obiektów do Miejsc Doraźnego Schronienia (MDS) na terenie Powiatu Otwockiego
1. INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock
Nazwa zamówienia: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: Dostosowanie obiektów do Miejsc Doraźnego Schronienia (MDS) na terenie Powiatu Otwockiego
Rodzaj zamówienia: usługi projektowe
Kody CPV: Główny: 71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne
i kontrolne 
Dodatkowy: 
71220000 – 6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Podstawa finansowania: Zamówienie objęte dofinansowaniem ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 (Obszar I – „Obiekty zbiorowej ochrony“), na podstawie ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków z dnia 23 lutego 2026 r. ze zmianami.
[bookmark: X7fcd20813e121a94ee5a744dee86a8cdcc81a3f]2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej prac adaptacyjnych zmierzających do przystosowania wskazanych części podziemnych czterech obiektów budowlanych do funkcji Miejsc Doraźnego Schronienia (MDS)
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Zakres zamówienia obejmuje, dla każdej z czterech lokalizacji, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i sprawdzeń, a następnie – jako integralna i kluczowa część zamówienia – uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganego przepisami Prawa budowlanego dokumentu administracyjnego, którym jest:
· ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę – w przypadkach gdy planowany zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę elementów konstrukcyjnych (wzmocnienie stropów, wykonanie wyjść ewakuacyjnych w ścianach zewnętrznych lub nośnych, przebudowę klatek schodowych) albo zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymagającą pozwolenia, lub
· zaświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej – w przypadkach gdy zakres robót i zmiana sposobu użytkowania kwalifikują się do realizacji wyłącznie na podstawie zgłoszenia w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
Ocena wymaganego trybu administracyjnego dla każdej z części zamówienia należy do Wykonawcy i stanowi element prac projektowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną analizę w tym zakresie do akceptacji w terminie 21 dni od zawarcia umowy.
Dokumentacja musi być kompletna, umożliwiać uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, a także stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych
w poszczególnych obiektach.
[bookmark: Xbb7919abe87644fddf58e52ccf49a2584a965ba]3. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI
Zamówienie zostaje podzielone na cztery odrębne części, odpowiadające poszczególnym lokalizacjom. Każda część stanowi autonomiczny zakres rzeczowy, podlegający odrębnemu odbiorowi i niezależnemu rozliczeniu finansowemu. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
CZĘŚĆ I
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock Działki ewid. nr 16/1, nr 16/2, nr 16/6, obr. 97 Otwock
Zakres opracowania, zgodnie z wnioskami ekspertyzy wstępnej, obejmuje adaptację piwnic:
· budynku C (powierzchnia użytkowa piwnic ok. 260 m²) na Miejsce Doraźnego Schronienia – piwnice posiadają okna ze studzienkami, stropy stanowią żelbetowe płyty wielootworowe;
· budynku D (powierzchnia użytkowa piwnic ok. 850 m²) na Miejsce Doraźnego Schronienia – piwnice niemalże całkowicie zagłębione w gruncie, pozbawione okien, stropy żelbetowe płytowe w układzie słupowo-ryglowym.
Zakres robót objętych projektowaniem obejmuje w szczególności: adaptację wyjść i wejść, zamurowanie lub zabezpieczenie okien w budynku C, instalacje elektryczne (oświetlenie, zasilanie rezerwowe), instalacje wentylacyjne, instalacje sanitarne, instalacje przeciwpożarowe, wyposażenie ewakuacyjne. Skala ingerencji w elementy konstrukcyjne (w szczególności stropy w budynku D w celu ewentualnego wzmocnienia odporności stropu na obciążenia z tytułu zagruzowania) wymaga oceny przez projektanta pod kątem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.
CZĘŚĆ II
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock Działki ewid. nr 46/1, nr 46/10, obr. 143 Otwock
Zakres opracowania obejmuje adaptację piwnic (powierzchnia użytkowa ok. 164 m²) na MDS, zgodnie z wnioskami ekspertyzy wstępnej dopuszczającej wykonanie MDS, dla minimalnie 130 osób. Piwnice posiadają dwa niezależne wejścia, a trzecie wejście może zostać zaadaptowane na wyjście zapasowe. Okna ze studzienkami (3 szt.) są zasypane gruntem. Budynek w dobrym stanie technicznym, ściany murowane z cegły pełnej, stropy
z prefabrykowanych płyt wielootworowych.
Zakres robót objętych projektowaniem obejmuje w szczególności: zamurowanie lub zabezpieczenie okien ze studzienkami, adaptację wyjść ewakuacyjnych, projekt wzmocnienia stropów (o ile uzasadniony technicznie i ekonomicznie), instalacje elektryczne, instalacje wentylacyjne, instalacje sanitarne, instalacje przeciwpożarowe.
CZĘŚĆ III
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8, 05-400 Otwock Działka ewid. nr 30, obr. 83 Otwock
Zakres opracowania obejmuje wydzielenie z części piwnicznej budynku (łączna powierzchnia użytkowa piwnic ok. 1 090 m²) strefy przeznaczonej na MDS o powierzchni co najmniej 200 m² dla ok. 150 osób. Wymaga to reorganizacji układu funkcjonalno-użytkowego piwnic. Część pomieszczeń piwnic posiada okna ze studzienkami wymagające zamurowania lub zabezpieczenia; pozostałe pomieszczenia pozbawione okien. Ogrzewanie gazowe, stan techniczny budynku dobry.
Zakres robót objętych projektowaniem obejmuje w szczególności: wydzielenie strefy MDS z pozostałej części piwnic (ściany, drzwi, strefy pożarowe), zamurowanie lub zabezpieczenie okien, prace adaptacyjne instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i sanitarnych, instalacje przeciwpożarowe, wyjście zapasowe.
CZĘŚĆ IV
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. M.E. Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock Działki ewid. nr 31/2, obr. 50 Otwock
Zakres opracowania obejmuje adaptację piwnic dwóch budynków kompleksu na dwa odrębne MDS:
· budynek nr 4 (dwupiętrowy z podpiwniczeniem) – MDS dla ok. 50 osób;
· budynek nr 10 (parterowy z częściowym podpiwniczeniem) – MDS dla ok. 80 osób.
Budynek parterowy (nr 10) charakteryzuje się niskimi wartościami obciążeń od zagruzowania i umożliwia stosunkowo łatwe skonstruowanie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych. W obydwu budynkach okna piwnic wymagają zamurowania lub zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami dla MDS.
Zakres robót objętych projektowaniem obejmuje w szczególności: adaptację istniejących pomieszczeń piwnicznych, zamurowanie lub zabezpieczenie okien, projekt wyjść ewakuacyjnych i wyjść zapasowych, instalacje elektryczne, wentylacyjne, sanitarne, instalacje przeciwpożarowe.
[bookmark: Xa49c6cd11c646ee01084acd5c3f7d6d209a415d]4. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dla każdej z czterech części zamówienia dokumentacja projektowa musi obejmować pełen zakres wskazany poniżej.
[bookmark: X7a25d3290832d91e53adc3fee3039eb3f8b6503]4.1. Projekty budowlane — wymagane branże
Wykonawca opracuje projekty budowlane we wszystkich branżach niezbędnych
do uzyskania wymaganego dokumentu administracyjnego (pozwolenia na budowę
lub skutecznego zgłoszenia), w tym co najmniej:
1. Branża architektoniczna – obejmująca projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, uwzględniający układ funkcjonalny MDS, strefy ochronne, wejścia i wyjścia ewakuacyjne (co najmniej dwa), zabezpieczenie okien i wejść, oznakowanie, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, minimalną powierzchnię 1,5 m² na osobę, wymaganą wysokość pomieszczeń,
a także inne elementy wynikające z obowiązujących przepisów w tym wymagania
w zakresie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, wyjść ewakuacyjnych.
1. Branża konstrukcyjna – obejmująca projekt techniczny konstrukcji lub wzmocnienia istniejących elementów nośnych (ściany, stropy, nadproża), dostosowania konstrukcji do wymaganych obciążeń wyjątkowych (zagruzowanie, oddziaływania dynamiczne) oraz projekt ewentualnych wyjść zapasowych i otworów
w przegrodach zewnętrznych lub wewnętrznych.
1. Branża elektryczna – obejmująca projekt instalacji elektrycznej, oświetlenia podstawowego (min. 50 lx) i awaryjnego, zasilania rezerwowego (agregat lub UPS) oraz innych urządzeń elektrycznych wymaganych przepisami.
1. Branża sanitarna, w podziale na: a) instalacja wodociągowa – projekt zaopatrzenia w wodę pitną i technologiczną, awaryjne zapasy wody; b) instalacja kanalizacyjna – projekt odprowadzenia ścieków bytowych i odwodnienia, w tym zabezpieczenia przed zalaniem zwrotnym; c) instalacja wentylacyjna – projekt wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej zapewniającej wymagany skład powietrza (min. 18% O₂, max. 2% CO₂) zgodnie z wymaganiami dla MDS.
Projekty budowlane muszą zawierać wszystkie trzy elementy wymagane przepisami Prawa budowlanego: projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PAB) oraz projekt techniczny (PT).
[bookmark: X2270301d3f58c0ecf892505450a0f32c421c772]4.2. Przedmiary robót
Dokumentacja musi zawierać szczegółowe przedmiary robót budowlanych dla każdej branży i dla każdej Części zamówienia z osobna, opracowane zgodnie
z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.
[bookmark: Xb5a94589e513f89d006219d9977b79b105c59a0]4.3. Kosztorysy inwestorskie
Dokumentacja musi zawierać kosztorysy inwestorskie sporządzone:
1. Z podziałem na poszczególne branże budowlane (architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna).
1. Z osobna dla każdej lokalizacji (Część I–IV).
[bookmark: Xb320cf72ea7367a7eb2c0f38098aa0aeef9d98f]4.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
Dokumentacja musi zawierać STWiORB dla każdej branży i lokalizacji z osobna, stanowiące podstawę do późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
[bookmark: X270d672d620cdbd86d94b637a80526146267555]5. WYMAGANIA FORMALNE DLA DOKUMENTACJI
[bookmark: X142f52b43ecba1a61e2b6b38c0037e4f2f0a7f5]5.1. Uzyskanie wymaganego dokumentu administracyjnego prawa budowlanego
Obowiązek uzyskania wymaganego dokumentu administracyjnego prawa budowlanego stanowi integralne zobowiązanie Wykonawcy i warunek odbioru dokumentacji dla każdej z Części zamówienia.
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Przeprowadzenia analizy obowiązku administracyjnego i sporządzenia – do akceptacji przez Zamawiającego – pisemnej oceny, czy dla planowanego zakresu robót budowlanych wymagane jest:
· uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (w trybie art. 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) – co dotyczy w szczególności ingerencji w elementy konstrukcyjne obiektów, takich jak wzmocnienie stropów, wykonywanie otworów w ścianach nośnych zewnętrznych lub wewnętrznych, przebudowa klatek schodowych, albo
· dokonanie zgłoszenia robót budowlanych z jednoczesnym zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (w trybie art. 30 w związku z art. 71 Prawa budowlanego) – w przypadkach gdy zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę.
1. Złożenia w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub kompletnego zgłoszenia robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
1. Reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uprawomocnienia się zgłoszenia (braku sprzeciwu organu).
1. Uzyskania wymaganego dokumentu administracyjnego (decyzji lub zaświadczenia
o braku sprzeciwu) najpóźniej do dnia 18 grudnia 2026 r.
W przypadku obiektów, dla których planowany zakres robót obejmuje przebudowę elementów konstrukcyjnych (zwłaszcza wzmocnienie stropów, wykonanie wyjść zapasowych w ścianach zewnętrznych), Wykonawca przyjmuje za wiodący tryb uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiana trybu na zgłoszenie wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego oraz uzasadnionej analizy zakresu robót.
[bookmark: X8a18cc031567a02d40eb1e4277dffffe55a6beb]5.2. Uzgodnienia z rzeczoznawcami
Kompletna dokumentacja projektowa musi być opracowana lub sprawdzona i uzgodniona przez uprawnionych rzeczoznawców w następujących specjalnościach:
1. Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
1. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (w zakresie ochrony przeciwpożarowej).
1. Rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych (w zakresie instalacji sanitarnych
i wentylacji) – w przypadkach wymaganych przepisami.
Uzgodnienie dokumentacji z właściwymi organami i podmiotami, w tym uzgodnienie
z właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej (o ile wymagane), należy do obowiązków Wykonawcy i stanowi warunek odbioru dokumentacji.
[bookmark: X0a7dbd6be2b1e1cfc09d96d399f5afe0977ec99]5.3. Zgodność z obowiązującymi przepisami
Dokumentacja musi być zgodna z aktualnymi przepisami prawa, w tym w szczególności z:
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi w zakresie formy i zawartości projektu budowlanego, a także przepisami dotyczącymi zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1225 ze zm.) – w zakresie wymagań ogólnobudowlanych dotyczących modernizowanych kondygnacji i części budynków.
1. Ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907) – w zakresie wymagań stawianych obiektom zbiorowej ochrony i MDS.
1. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia – w zakresie wymagań technicznych
i organizacyjnych dla MDS, w tym minimalnej powierzchni 1,5 m²/osobę, wysokości pomieszczeń, wyjść ewakuacyjnych, wymagań instalacyjnych oraz zabezpieczenia okien i wejść.
1. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania – w zakresie wymagań dotyczących wytrzymałości i stateczności konstrukcji, wymagań przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych, instalacji elektrycznych, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
i kanalizacji, a także szerokości dróg komunikacyjnych, wymiarów przelotni
i przedsionków.
1. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz.U. 2025 poz. 235) – w zakresie kryteriów klasyfikacji projektowanych budowli ochronnych.
1. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w zakresie wymagań dostępności.
1. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 514) – w zakresie warunków udziału w postępowaniu.
Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi gwarantować prawidłową wycenę i realizację robót, a także umożliwiać uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub skuteczne złożenie zgłoszenia. Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia zamówień dodatkowych wynikających z niekompletności lub nieprawidłowości.
Mając na względzie, że dokumentacja projektowa będzie następnie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania art. 99 ust. 1–6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W dokumentacji nie mogą być wskazywane znaki towarowe, patenty lub szczególne procesy, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu, z obowiązkiem zamieszczenia zapisu „lub równoważne“ i wskazania kryteriów równoważności.
[bookmark: X78e954b7b67b57ab6d42406a27713f712bc3e96]5.4. Forma przekazania dokumentacji
1. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w formie papierowej – w liczbie egzemplarzy uzgodnionej z Zamawiającym (nie mniej niż 4 egzemplarze dla każdej branży i lokalizacji), opatrzonej oryginalnymi podpisami projektantów i pieczęciami uprawnień.
1. Dokumentacja zostanie przekazana w formie elektronicznej – jako pliki w formatach edytowalnych (*.doc, .xls) oraz grafiki wektorowej (.dwg lub *.dgn), a całość opracowania dodatkowo w formacie *.pdf. Dokumenty w wersji elektronicznej zostaną przekazane na nośniku pamięci (pendrive lub płyta CD/DVD).
1. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zostaną dostarczone w wersji edytowalnej w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie kosztorysowe (ATH lub Norma).
[bookmark: X599f2664cec3beea42aa6fc3f3b630242c59c31]6. TERMIN REALIZACJI
Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia (we wszystkich częściach): 11 grudnia 2026 r.
W ramach terminu realizacji Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania – w terminie umożliwiającym uzyskanie wymaganego dokumentu administracyjnego do 8 grudnia 2026 r.
1. Przekazania kompletnej dokumentacji projektowej gotowej do złożenia wniosku
o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia – w terminie umożliwiającym zachowanie ww. terminu administracyjnego (z uwzględnieniem ustawowego terminu 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 30-dniowego okresu oczekiwania na brak sprzeciwu w przypadku zgłoszenia).
[bookmark: Xd8a3ede3e2c5ff9ccd9c56eb9182d92ec68308e]7. WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI
[bookmark: X688a7ef96077d6338a3b88d4affb2c96de2b093]7.1. Odbiory
Odbiór dokumentacji projektowej dokonywany jest odrębnie dla każdej z Części zamówienia (lokalizacji). Podstawą odbioru każdej Części jest przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla danego obiektu, obejmującej:
1. Projekty budowlane wszystkich branż (PZT, PAB, PT), sprawdzone i podpisane przez uprawnionych projektantów.
1. Uzgodnienie dokumentacji przez wymaganych rzeczoznawców.
1. Przedmiary robót dla każdej branży.
1. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże.
1. STWiORB dla każdej branży.
1. Dokumentację w formie elektronicznej.
1. Potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub kompletnego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (kopię wniosku/zgłoszenia z potwierdzeniem złożenia lub doręczenia).
Warunkiem końcowego rozliczenia każdej z Części jest dodatkowo dostarczenie Zamawiającemu oryginału ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia – nie później niż do dnia 8  grudnia 2026 r.
Zamawiający dokona odbioru każdej Części w terminie 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający sporządza protokół z wykazem zastrzeżeń, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
[bookmark: X791b94161a969953a80c12f7210c975acd082e2]7.2. Płatności
Wynagrodzenie za realizację zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym odrębnie za każdą Część zamówienia, po dokonaniu bezusterkowego odbioru dokumentacji dla danej lokalizacji i wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT. Termin płatności faktury: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Podziałowi na Części zamówienia odpowiada podział wartości wynagrodzenia – Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie odrębnej ceny ryczałtowej dla każdej Części.
Obowiązująca stawka podatku VAT: 23%.
[bookmark: X671c1a68c07afe4ae2e1ba268d21e3c3fb6626b]8. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wizja lokalna: Nieobowiązkowa, ale zaleca się aby Wykonawca  zapoznał  się ze stanem istniejącym obiektów w ramach wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Zamawiający zorganizuje wizje lokalne dla zainteresowanych Wykonawców po uprzednim umówieniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji.
1. Materiały wyjściowe: Zamawiający przekaże Wykonawcy dostępną dokumentację techniczną obiektów, w tym ekspertyzy wstępne, niezwłocznie po zawarciu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich dodatkowych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym map do celów projektowych (jeśli wymagane), wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów, inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych oraz innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji.
1. Koszty uzyskania uzgodnień i pozwoleń: Wszystkie koszty związane
z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem uzgodnień, sprawdzeń, opinii, a także opłaty skarbowe od wniosku o pozwolenie na budowę lub od zgłoszenia wymagane przepisami – ponosi Wykonawca i są one wliczone w cenę ofertową.
1. Autorskie prawa majątkowe do wytworzonej dokumentacji przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru dokumentacji i zapłaty wynagrodzenia za daną Część zamówienia, łącznie z prawem do wykonywania praw zależnych oraz do korzystania z dokumentacji bez ograniczeń w zakresie wszelkich pól eksploatacji.
1. Nadzór autorski: Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, na zasadach i w zakresie określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
1. Wsparcie merytoryczne: Wykonawca udzieli Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych realizowanych
w oparciu o opracowaną dokumentację, w tym: współpraca przy opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w trakcie postępowania – w terminie do 3 dni roboczych od przekazania pytania.
1. Aktualizacja kosztorysów: Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych,
w zakresie wskazanym w wezwaniu – w ramach wynagrodzenia umownego –
w okresie do 24 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji dla danej Części.
1. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową na minimalny okres wskazany w dokumentach postępowania, licząc od dnia odbioru dokumentacji dla danej Części. Zasady korzystania z gwarancji i rękojmi określają projektowane postanowienia umowy.
1. Pełnomocnictwo: Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia i obsługi zgłoszenia robót budowlanych ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania, w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub niezwłocznie po pisemnym wystąpieniu Wykonawcy.
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