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Załącznik nr 9 do SWZ
I. [bookmark: _TOC_250014]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. [bookmark: _Hlk191039061]Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu PICK-UP 
z napędem 4x4 na potrzeby Gminy Biała Piska w ramach Programu Interreg VI-A Litwa – Polska 2021-2027 - „Razem gotowi: zarządzanie kryzysowe w gminach przygranicznych”
2. Przez pojęcie nowy rozumie się pojazd, który nie był rejestrowany.
3. Dostarczony samochód musi:
1) posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.);
2) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
3) spełniać wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów: norma dopuszczalnych emisji spalin dla standardu minimum Euro 6. 
4) posiadać poświadczenie co najmniej 24-miesięcznej gwarancji mechanicznej;
4. Minimalne wymagane parametry i wyposażenie/funkcjonalności pojazdu:
1) rok produkcji – 2026, nowy nieużywany; 
2) samochód osobowy terenowy typu „pick-up” ( min.  5 osobowy, posiadający podwójną kabinę); 
3) typ silnika: diesel/benzyna/hybryda;
4) moc minimum 150 kW; 
5) pojemność minimum 1900 cm³.
6) dołączany napęd 4x4 z reduktorem; 
7) hak holowniczy; 
8) tapicerka materiałowa;
9) komplet pokrowców na siedzenia;
10) minimum 5 poduszek powietrznych; 
11) kontrola trakcji lub system analogiczny; 
12) sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa; 
13) system zapobiegający blokowaniu kół (ABS); 
14) system wspomagający pokonywanie podjazdów;
15) system wspomagający zjazd ze wzniesienia;
16) wspomaganie kierownicy; 
17) automatyczna skrzynia biegów;
18) tempomat;  
19) immobilizer; 
20) alarm;
21) pełnowymiarowe koło zapasowe; 
22) centralny zamek sterowany zdalnie; 
23) światła do jazdy dziennej; 
24) elektrycznie regulowane lusterka;
25) elektrycznie składane lusterka;
26) przyciemniane szyby tylne;
27) system kamer 3600;
28) wideorejestrator;
29) gniazdo 12V; 
30) manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach; 
31) apteczka; 
32) gaśnica; 
33) trójkąt ostrzegawczy; 
34) kamizelka odblaskowa (co najmniej 2 szt);
35) autoklimatyzacja jednostrefowa, bądź dwustrefowa;
36) podgrzewane fotele przednie;
37) dwa komplety kół z oponami: 
- komplet kół z oponami zimowymi lub całorocznymi wraz z felgami stalowymi lub aluminiowym;
- komplet kół z oponami letnimi wraz z felgami aluminiowymi;
38) opony obu kompletów powinny być typu All Terrain (A/T), przeznaczone do eksploatacji 
w warunkach drogowych i lekkim terenie.
39) aluminiowa roleta przestrzeni ładunkowej;
40) uchwyty do mocowania ładunku – wewnątrz skrzyni ładunkowej;
41) podpora ładunku skrzyni ładunkowej z relingami do mocowania ładunku – zamontowane na górnej krawędzi bocznych ścian skrzyni ładunkowej;
42) wykładzina przestrzeni ładunkowej – z tworzywa o wysokiej wytrzymałości;
43) pakiet osłon podwozia silnik + skrzynia biegów + zbiornik paliwa – stal;
44) stopnie boczne;
45) blokada tylnego mechanizmu różnicowego;
46) prześwit: min 230 mm;
47) kolor nadwozia: czarny, granatowy, niebieski ciemny, grafitowy lub srebrny lub inny stonowany (niedopuszczalne kolory: biały, czerwony).

5. Samochód musi zostać przekazany wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji samochodu przez Zamawiającego do siedziby Gminy Biała Piska pod adres: Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska. 
6. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem 
w ilości nie mniejszej niż 10 litrów. 
7. Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
1) pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta;
2) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
3) świadectwo homologacji, 
4) wykaz materiałów eksploatacyjnych, jakie należy stosować w pojeździe, 
5) wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu, 
6) wykaz stacji serwisowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego,
7) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
8) instrukcje obsługi oraz dokumenty gwarancyjne dodatkowo zamontowanego sprzętu,
9) świadectwo zgodności WE;
10) dokument potwierdzający opłacenie akcyzy (jeśli wymagane), dopuszcza się oświadczenie sprzedawcy;
11) najpóźniej w dniu odbioru faktycznego potwierdzenie wykonania badania technicznego pojazdu;
12) inne dokumenty konieczne do rejestrowania i użytkowania samochodu.

8. [bookmark: _Hlk224561284]Gwarancja: 
1) gwarancja mechaniczna oraz elektryczna (obejmującą również całe wyposażenie) minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów – Wykonawca oferuje ten okres gwarancji 
w Formularzu Oferty;
2) gwarancja na powłokę lakierniczą, gwarancję mechaniczną: minimum 24 miesięcy – Wykonawca oferuje ten okres gwarancji w Formularzu Oferty;
3) gwarancja na perforację elementów nadwozia 144 miesięcy (ponad tą oferowaną 
w Formularzu Oferty).
4) dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania samochodu. Gwarancja na samochód obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady i uszkodzenia powstałe w czasie korzystania z pojazdu, zgodnie 
z gwarancją producenta. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje również bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie objętym gwarancją;
5) w okresie obowiązywania gwarancji sprzedający wyraża zgodę na montaż i wdrożenie systemu monitorowania GPS i sondy paliwa. Sprzedający oświadcza, że montaż GPS 
i sondy paliwa w pojeździe w żaden sposób nie wpływa na utratę gwarancji.

II.	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: 
•	34110000-1 – Samochody osobowe
•	34113000 -2 – Pojazdy z napędem na cztery koła
•	34113300-5 – Samochody terenowe

III.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego w okresie do 90 dni od dnia podpisania umowy.
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