Miłkowice, dnia 10.08.2026r
Zamawiający:
Gmina Miłkowice


Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
[bookmark: _Hlk62481551]

Dotyczy postępowania pn: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki na potrzeby ochrony ludności i obrony Cywilnej Gminy Miłkowice. 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.


Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz dopuszczenie rozwiązania równoważnego w zakresie wymogu dotyczącego masy eksploatacyjnej koparko-ładowarki. Zgodnie z wymaganiem określonym w dokumentacji przetargowej, Zamawiający wskazał, że: „masa eksploatacyjna maszyny: od 8 000 kg do 9 500 kg, ustalona według danych producenta dla konfiguracji oferowanej Zamawiającemu”. Oferowana przez nas koparko-ładowarka posiada maksymalną masę roboczą wynoszącą 9 580 kg według danych producenta dla oferowanej konfiguracji, co oznacza przekroczenie wskazanego limitu o 80 kg (tj. ok. 0,8%). W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu koparko-ładowarkę o masie eksploatacyjnej 9 580 kg, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania techniczne określone w dokumentacji przetargowej, uznając wskazaną różnicę za nieistotną z punktu widzenia funkcjonalności, parametrów pracy oraz przeznaczenia maszyny? Jednocześnie wskazujemy, że oferowana maszyna zachowuje wymagane parametry użytkowe, a niewielkie przekroczenie masy wynika wyłącznie z konfiguracji wyposażenia przewidzianej dla Zamawiającego. 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza koparko ładowarkę o masie  eksploatacyjnej 9 580 kg spełniającą wszystkie pozostałe wymagania techniczne określone w dokumentacji przetargowej.

Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz dopuszczenie rozwiązania równoważnego w zakresie wymogu dotyczącego maksymalnego ciśnienia roboczego układu hydraulicznego. Zamawiający określił wymaganie: „Układ hydrauliczny o wydajności pompy co najmniej 150 l/min i maksymalnym ciśnieniu roboczym co najmniej 230 bar”. Oferowana przez nas koparko-ładowarka CASE 580SV wyposażona jest w nowoczesny układ hydrauliczny Load Sensing, zapewniający wysoką wydajność i precyzję sterowania osprzętem. Parametr maksymalnego ciśnienia roboczego dla oferowanej konfiguracji maszyny wynosi 205 bar. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający dopuści koparko-ładowarkę wyposażoną w układ hydrauliczny Load Sensing o maksymalnym ciśnieniu roboczym 205 bar, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej wydajności pompy oraz spełnieniu pozostałych wymagań technicznych określonych w dokumentacji przetargowej? Wskazujemy, że zastosowany układ hydrauliczny zapewnia pełną funkcjonalność maszyny, wysoką efektywność pracy oraz możliwość współpracy z wymaganym osprzętem roboczym. 

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza koparko ładowarkę - „Układ hydrauliczny o wydajności pompy co najmniej 150 l/min i maksymalnym ciśnieniu roboczym co najmniej 205 bar


