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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego 7-8 osobowego samochodu (w tym kierowca samochodu) 
z przystosowaniem do przewozu osoby niepełnosprawnej 
[bookmark: _Hlk75513025]
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Van/Minibus z dodatkową opcją przewozu osoby niepełnosprawnej (jedna osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim). Miejsce dla osoby niepełnosprawnej uzyskane po demontażu foteli w tylnej części przestrzeni pasażerskiej samochodu.
Minimalna liczba miejsc w samochodzie 7:
· miejsca siedzące 7 (w tym miejsce dla kierowcy)
· [bookmark: _Hlk235562209]1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej podróżującej na wózku inwalidzkim (powstałe po demontażu części foteli)
Maksymalna liczba miejsc w samochodzie 8:
                   -     miejsca siedzące 8 (w tym miejsce dla kierowcy)
                   -    1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej podróżującej na wózku inwalidzkim (powstałe po
                      demontażu części foteli)
Samochód wyposażony w pakiet transportowy obejmujący mocowanie lub szyny, pasy oraz uchwyty mocujące, które umożliwiają bezpieczny przewóz wózka inwalidzkiego. Homologacja na dany pakiet transportowy, tj. samochód osobowy z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.
Stanowisko do przewozu osoby niepełnosprawnej musi być wyposażone w atestowane mocowanie służące do mocowania wózka inwalidzkiego lub atestowane szyny podłogowe służące do mocowania wózka inwalidzkiego, atestowane najazdy służące do obsługi osoby na wózku inwalidzkim, pasy mocujące wózek inwalidzki, pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku.
Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:
1) samochód fabrycznie nowy, bezwypadkowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, dopuszczony do eksploatacji, posiadający homologację, rok produkcji nie starszy niż 2025 rok,
2) samochód powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) wraz przepisami wykonawczymi.
	Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

	PARAMETRY OGÓLNE:

	1
	Samochód: fabrycznie nowy

	2
	Rok produkcji: nie starszy niż 2025 rok

	3
	Ilość miejsc siedzących: 7 tj.: 6 dla pasażerów + 1 kierowca,
(przystosowanie do wjazdu i zamocowania jednego wózka, min. 3 fotele z systemem ISOFIX)
lub
8 tj.: 7 dla pasażerów + 1 kierowca,
(przystosowanie do wjazdu i zamocowania jednego wózka, min. 3 fotele z systemem ISOFIX)

	4
	Rozstaw osi: minimum 2 900 mm

	5
	Długość pojazdu: max. 5 450 mm

	6
	Wysokość pojazdu: max. 2 000 mm

	7
	Szerokość bez lusterek: max. 2 050

	SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW:

	1
	Rodzaj paliwa: Hybryd lub Hybryd Plug-in lub Benzyna 

	2
	Pojemność silnika: minimum 1498 cm3 dla silnika Hybryd / minimum 1498 cm3 dla silnika Hybryd Plug-in / minimum 1984cm3 dla silnika benzynowego

	3
	Typ silnika: Hybryd lub Hybryd Plug-in lub Benzyna

	4
	Moc silnika: minimum 204 KM

	5
	Norma emisji spalin: Euro 6

	6
	Skrzynia biegów: automatyczna 

	NADWOZIE:

	1
	Pojazd z kierownicą po lewej stronie i przeznaczony do ruchu prawostronnego 

	2
	Szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej  

	3
	Przednia szyba podgrzewana elektrycznie lub poprzez nadmuch powietrza 

	4
	Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach z przodu  

	5
	Lusterka zewnętrzne: elektrycznie sterowane 

	6
	Światła przeciwmgielne w technologii LED lub światła przeciwmgielne w technologii halogenowej 

	7
	Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów 

	8
	Reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED

	9
	Lampy tylne LED

	10
	Z palety kolorów producenta (preferowany: srebrny, szary, czerwony)

	11
	Drzwi samochodu: 
1. drzwi przednie lewe, po stronie kierowcy,
2. drzwi przednie prawe, po stronie pasażera
3. drzwi tylne boczne przesuwne po lewej i prawej stronie z elektrycznym wspomaganiem domykania lub elektrycznie otwierane i zamykane
4. klapa tylna z oknem     

	12
	Czujnik parkowania: przód i tył, kamera cofania 

	WNĘTRZE POJAZDU:

	1
	Fotel kierowcy i pasażera w I rzędzie: podłokietniki, elektryczna regulacja, regulacja wysokości

	2
	Fotele w przestrzeni pasażerskiej: pojedyncze fotele w II rzędzie, w III rzędzie siedzenia 2+1 lub pojedyncze fotele 

	3
	Fotele w przestrzeni pasażerskiej: łatwy montaż i demontaż każdego fotela z osobna (bez użycia narzędzi)

	4
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem

	5
	Trzypunktowe atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów

	6
	Klimatyzacja: automatyczny system klimatyzacji z dodatkowym sterowaniem i nawiewy w przestrzeni pasażerskiej, trzystrefowa 

	7
	Kierownica multifunkcyjna skórzana (ekoskóra)

	8
	Czujnik informujący o spadku ciśnienia w oponach

	9
	Oświetlenie dzień / noc w przestrzeni pasażerskiej 

	10
	Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową

	11
	Aktywny tempomat 

	12
	Cyfrowe zegary z personalizowanym wyświetlaczem 

	13
	Instalacja telefoniczna Bluetooth 

	SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA:

	1
	Asystent unikania kolizji i asystent hamowania podczas skręcania

	2
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera

	3
	Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

	4
	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

	5
	Autoalarm - sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym

	6
	Zintegrowane fabrycznie radio wyposażone w Bluetooth USB, ekran dotykowy, z możliwością obsługi kamery cofania, głośnikami z przodu oraz w przestrzeni pasażerskiej

	7
	Asystent utrzymania pasa ruchu 

	8
	Asystent zmiany pasa

	KOŁA:

	1
	Ogumienie letnie na wyposażeniu samochodu

	2
	Koło zapasowe z zestawem narzędzi umożliwiający samodzielną wymianę koła (klucz do kół, podnośnik hydrauliczny), lub zestaw naprawczy i narzędzia 

	3
	Obręcze kół aluminiowe minimum 17”

	4
	Ogumienie dodatkowe komplet opon zimowych wraz z felgami minimum 17”

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

	1
	2 komplety kluczyków 

	2
	Bez kluczykowy system otwierania drzwi  

	3
	[bookmark: _Hlk206518296]Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości i czujnikiem deszczu

	4
	Zestaw dywaników gumowych w kabinie kierowcy  

	5
	Apteczka

	6
	Trójkąt ostrzegawczy

	7
	Gaśnica

	8
	Kamizelka odblaskowa

	9
	Gniazdo USB w desce rozdzielczej lub bezprzewodowe ładowanie urządzeń i minimum dwa gniazda w przestrzeni pasażerskiej 

	10
	Ogrzewanie: niezależne od pracy silnika, tj. ogrzewanie postojowe (dla silników benzynowych)

	[bookmark: _Hlk206518407]WYPOSAŻENIE STANOWISKA DLA JEDNEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM  

	1
	System do mocowania wózka inwalidzkiego 

	2
	1 komplet atestowanych pasów do mocowania wózka inwalidzkiego,

	3
	1 komplet pasów zabezpieczających w czasie jazdy osobę niepełnosprawną podróżującą na wózku inwalidzkim

	4
	Najazdy do wprowadzania wózka 

	5
	Fotele montowane w obszarze przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych z możliwością szybkiego demontażu (demontaż bez użycia narzędzi),

	6
	Świadectwo homologacji lub dokument poświadczający dopuszczenie do ruchu pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (sporządzone w języku polskim)

	7
	UWAGI: samochód bez szyberdachu, bez dachu panoramicznego


Serwis gwarancyjny: Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego w autoryzowanej przez producenta pojazdu stacji obsługi, oddalonej od siedziby Zamawiającego nie więcej niż o 150 km. 
Jeżeli odległość stacji obsługi jest większa niż 150 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji jest odpowiedzialny za dostarczenie pojazdu do stacji obsługi oraz pokrywa koszty dostawy.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną samochodu oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentację niezbędną do rejestracji.
Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć w szczególności: 
1) instrukcję obsługi w języku polskim,   
2) kartę gwarancyjną ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi w języku polskim, 
3) książkę serwisową w języku polskim, 
4) dokumenty gwarancyjne samochodu wystawione przez producenta, 
6) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim, 
7) świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, 
8) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu niezbędne do skutecznego zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji.

