załącznik nr 10 do umowy nr …..
ARKUSZ WYCENY
Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z budową gminnych źródeł ciepła w oparciu o OZE na terenie Gminy Daszyna – I część
	Lp.
	Opis kosztorysowy
	Wartość w zł

netto

	1
	3
	7


I. Dokumentacja projektowa
	1
	Dokumentacja projektowa
	


II. Modernizacja sieci ciepłowniczej
	1
	Rozdzielacz sieci

Urządzenia – filtroodmulnik, zawór mieszający, pompy obiegowe

Układy pomiarowe – 6 kpl

Zawory równoważne – 6 kpl

Połączenia sieci ciepłowniczej

AKPiA

Przyłącze wraz z węzłem cieplnym do budynku Daszyna 49A
	


III. Magazyn energii
	1
	Magazyn energii
	                   


IV. Odzysk energii ze spalin
	1
	ekonomizer
	                   


V. Pompa ciepła wspomagana instalacją ogniw fotowoltaicznych
	1
	Dolne źródło*:

odwierty 
uzbrojenie studni

przyłącza studnie/pompa ciepła

gruntowa/powietrzna* pompa ciepła:
pompy, bufory, armatura

instalacje elektryczne i AKPiA

roboty budowlane w pomieszczeniach pompy ciepła 

Instalacja PV:

panel fotowoltaiczny PV

konstrukcja wsporcza do paneli fotowoltaicznych

aparaty elektryczne – inwerter dla instalacji PV

tablice rozdzielcze, okablowanie, aparaty elektryczne dla instalacji PV
	

	                                                                                                                                                RAZEM NETTO                  

	                                                                   PODATEK VAT       

	                                                                 RAZEM BRUTTO    


*niepotrzebne skreślić
