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Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferowany model ……………………………………………….. Nr VIN ……………………………………………….
	PARAMETRY
	OFEROWANE PARAMETRY

	DANE OGÓLNE

	Samochód używany, sprawny technicznie, rocznik nie niższy niż 2011.
	

	Ilość miejsc min. 2- max. 3 (kabina kierowcy).
	

	Typ nadwozia: furgon / samochód dostawczy.
	

	Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg.
	

	Całkowita długość pojazdu min 4 700 mm - max 5 800 mm.
	

	Wysokość całkowita pojazdu: min. 1950 mm.
	

	Kolor nadwozia: grafitowy, szary lub biały – do uzgodnienia z Zamawiającym.
	

	SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

	Rodzaj silnika: diesel.
	

	Pojemność silnika: min. 1900 cm3.
	

	Moc silnika: min. 115 KM.
	

	Norma emisji spalin: zgodna z aktualnymi przepisami.
	

	Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna.
	

	Napęd: na oś przednią lub tylną.
	

	WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE I KONSTRUKCYJNE

	Drzwi boczne przesuwane.
	

	Drzwi tylne dwuskrzydłowe. 
	

	Lusterka boczne elektrycznie sterowane. 
	

	Uchwyty do mocowania ładunku.
	

	Podłoga antypoślizgowa.
	

	WYPOSAŻENIE WNĘTRZA I KOMFORT

	Klimatyzacja automatyczna w kabinie kierowcy (klimatyzacja z automatyczną regulacją).
	

	Elektrycznie sterowane szyby przednie.
	

	Radio z zestawem głośnomówiącym.
	

	Oświetlenie kabiny oraz przestrzeni ładunkowej.
	

	Tapicerka w kolorze ciemnym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
	

	Gumowa wykładzina podłogi w kabinie kierowcy.
	

	Fotel kierowcy z regulacją.
	

	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach.
	

	Stopień (schodek) do przestrzeni ładunkowej.
	

	Klimatyzacja w kabinie kierowcy.
	

	Oświetlenie kabiny i przestrzeni ładunkowej.
	

	SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
	

	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów.
	

	Systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP (lub równoważne).
	

	Immobiliser.
	

	Alarm antywłamaniowy.
	

	Centralny zamek sterowany zdalnie (min. 2 piloty).
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Pełnowymiarowe koło zapasowe.
	

	Komplet opon letnich wraz 
z felgami stalowymi i kołpakami.
	

	Komplet opon zimowych wraz 
z felgami stalowymi i kołpakami.
	

	Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa.
	

	Dywaniki gumowe.
	

	ZABUDOWA CHŁODNICZA

	Przestrzeń ładunkowa typu chłodnia przystosowana do transportu żywności.
	

	Agregat chłodniczy sprawny, z wymaganymi dopuszczeniami.
	

	Możliwość regulacji temperatury zapewniającej bezpieczny transport produktów spożywczych.
	

	Półki do segregacji produktów spożywczych.
	

	Podłoga antypoślizgowa, łatwa do utrzymania w czystości i dezynfekcji.
	

	Wnętrze wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
	

	Potwierdzenie parametrów chłodniczych odpowiednimi dokumentami/certyfikatami.
	


1. Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu - zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

2. Rękojmia sprzedawcy – min. 12 miesięcy.  Rękojmia obejmuje wady fizyczne i prawne pojazdu istniejące w chwili sprzedaży. 

3. Gwarancja – min. 12 miesięcy obejmującą m.in.  (silnik, skrzynię biegów, układ elektryczny). 

4. Opony letnie i zimowe min. 24 miesiące 

5. Warunki gwarancji: 

a) Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną  

b) Możliwość zgłoszenia konieczności naprawy telefonicznie lub pocztą elektroniczną

c) Wykonywanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym zgodnie z przewidywanymi terminami przez producenta pojazdu 

d) Wskazanie numerów telefonów, adresów email na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki/awarie pojazdu 

e) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie między wydaniem samochodu przez Wykonawcę a odebraniem przez Użytkownika  po naprawie (wymianie). 

f) Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady fizyczne.

Samochód musi posiadać wszelką wymaganą dokumentację przewidzianą prawem w tym instrukcję obsługi w języku polskim, tj.: oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, książkę przeglądów serwisowych, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, fakturę VAT, świadectwo zgodności WE, inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.
Uwaga: SOPZ musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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