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BI.271.13.2026                                                                                                  Załącznik nr 1 do SWZ 
Opis przedmiotu zamówienia
Zakup 9-miejscowego, nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby likwidacji barier transportowych w Gminie Uście Gorlickie o następującej specyfikacji technicznej. 
Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r., wolny od wad oraz spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym w szczególności wynikające z:  
1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, ze zm.),  
2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502, ze zm.),  
a także spełniać obowiązujące normy emisji spalin (co najmniej EURO 6) oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu. 
Wymagania minimalne parametrów dla samochodu 
	L.p. 
	Wymagane minimalne parametry 

	I 
	Silnik 

	1 
	Wysokoprężny  

	2 
	Moc: min 130 KM 

	3 
	Czystość spalin - wymagana norma min. Euro 6 

	II 
	Układ kierowniczy 

	1 
	Wspomaganie układu kierowniczego 

	2 
	Kolumna kierownicy z regulacją min. w jednej płaszczyźnie                         

	3 
	Rozstaw osi min. 3200mm 

	III 
	Układ hamulcowy 

	1 
	Tarczowy przód i tył 

	2 
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) 

	IV 
	Skrzynia biegów i rodzaj napędu

	1 
	Automatyczna  

	2 
	Napęd na cztery koła (4WD/AWD)

	V 
	Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski 

	1 
	Kabina kierowcy – siedzenia 1+2 

	2 
	Przedział pasażerski – dwa rzędy siedzeń  

	3 
	Rząd pasażerski pierwszy: kanapa 3 osobowa 

	4 
	[bookmark: _GoBack]Rząd pasażerski drugi: kanapa 3 osobowa z funkcją szybkiego demontażu w celu umożliwienia przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim

	5 
	Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa 

	6 
	Fotele w przedziale kierowcy i pasażerskim z zagłówkami z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach 

	7 
	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, wysokości, pochylenia oparcia plus podłokietnik, regulacja wysokości

	8 
	Tapicerka w ciemnej tonacji kolorystycznej

	9 
	Wykładziny: wyłożenie ścian wewnątrz samochodu i podsufitki. Wykładzina podłogowa łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej podłodze.

	10 
	Gniazdo elektryczne 12V w przedziale kierowcy 

	11 
	Lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim 

	12 
	Lusterka boczne, elektrycznie regulowane

	13
	Radioodtwarzacz z system multimedialnym z ekranem dotykowym plus zestaw głośnomówiący

	14 
	Klimatyzacja fabryczna oraz ogrzewanie w przedziale kierowcy i przestrzeni pasażerskiej

	VI 
	Drzwi 

	1 
	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 

	2 
	Odsuwane drzwi boczne min. z  jednej strony

	3 
	Drzwi tylne otwierane na boki

	VII 
	Szyby 

	1 
	Pojazd całkowicie przeszklony

	2 
	W przestrzeni pasażerskiej szyby przyciemniane lub oryginalne rolety przeciwsłoneczne 

	3 
	Szyby elektrycznie sterowane 

	4 
	Ogrzewana tylna szyba plus wycieraczki 

	VIII 
	Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa 

	1 
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w przedziale kierowcy 

	2 
	Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów bezwładnościowe 

	3 
	Pasy bezpieczeństwa mocujące wózki do szyn w pojeździe 

	4 
	Pas biodrowy zabezpieczający osobę na wózku inwalidzkim 

	5 
	Światło przeciwmgielne tylne plus reflektory przeciwmgielne z przodu 

	6 
	Czujniki cofania 

	7 
	Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach 

	8 
	Immobiliser  

	IX 
	Ogumienie 

	1 
	Samochód wyposażony w komplet opon letnich lub zimowych (opony fabrycznie nowe DOT 2026r.) 

	X 
	Gwarancja 

	1 
	Gwarancja podstawowa min. 24 miesięcy 

	2 
	Gwarancja dodatkowa maksymalnie 36 miesięcy licząc od upływu gwarancji podstawowej – jako kryterium oceny ofert

	XI 
	Dalsze wymagania 

	1 
	Pojazd fabrycznie nowy 

	2 
	Tablice z materiału odblaskowego, nakładane na nadwozie samochodu z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024 r poz.1251) 

	3 
	Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (1 wózek) w podłodze pojazdu oraz pasy zabezpieczające osobę w wózku inwalidzkim. Pojazd przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim (1 wózek) 

	4 
	Atestowany najazd wprowadzający wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu – składane do wnętrza pojazdu. 

	5 
	Kotwiczenie wózka przez drzwi tylne po demontażu 3 rzędu siedzeń  

	6
	Homologowany hak holowniczy z instalacją elektryczną oraz gniazdem podłączeniowym 13-pin

	XII 
	Wyposażenie dodatkowe 

	1 
	Koło zapasowe lub zestaw naprawczy z zestawem umożliwiającym samodzielną wymianę/naprawę koła, zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół

	2 
	Gaśnica 

	3 
	Trójkąt ostrzegawczy 

	4 
	Apteczka pierwszej pomocy 

	5 
	Komplet dywaników gumowych w całej przestrzeni samochodu

	6 
	Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza 

	XIII 
	Dokumenty 

	1
	Świadectwo homologacji pojazdu

	2
	Świadectwo homologacji zabudowy przystosowującej pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim 

	3
	Certyfikat Zgodności (COC)

	4
	Dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie norm emisji spalin

	5
	Książka gwarancyjna

	6
	Książka przeglądów serwisowych

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym

	8
	Inne, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

	XIV 
	Pozostałe 

	1 
	Rok produkcji 2026r. 

	2
	Wszystkie komplety kluczy do samochodu nie mniej jak 2 komplety 
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