


Załącznik nr 6 do SWZ

[bookmark: _Hlk237266818]Szczegółowe minimalne parametry techniczne taboru niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu pn. „Dowóz i odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pawęzowie w roku szkolnym 2026/2027”

1) [bookmark: OLE_LINK1]autobus podstawowy niskowejściowy spełniający następujące warunki:
- minimalna liczba miejsc siedzących - 55, 
- wyposażony w system ABS,
- wyposażony w sprawną klimatyzację – w pojeździe musi być co najmniej o 5°C chłodniej  
  w przypadku temperatury otoczenia większej lub równej 25°C,
- wyposażony w sprawny system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej – w pojeździe musi 
  być co najmniej 12°C, a w przypadku temperatury otoczenia mniejszej lub równej –
 10°C, w pojeździe musi panować temperatura dodatnia,
- spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO IV,
- autobus ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w 
  obowiązujących przepisach tj. określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury             
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
  niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2024 poz.502).

2) autobus zapasowy (zastępczy) spełniający następujące warunki:
- minimalna liczba miejsc siedzących -55, 
- wyposażony w system ABS,
- spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO III,
- autobus ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym    
  w obowiązujących przepisach tj. określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury       
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
  niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2024 poz.502). 
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