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Wykaz użytych pojęć
OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną
Zamawiający – Gmina Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec
.
1. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Osiny na działce ewidencyjnej 
nr 710/1 obręb Osiny powiat starachowicki woj. Świętokrzyskie.
Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej wolnostojący niepodpiwniczony. Wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania elektryczną, teletechniczną, alarmową i odgromową.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Rodzaj zamawianych robót budowlanych
Zakres prac obejmował będzie:
1. Odnowienie elewacji:

     -  Ciśnieniowe oczyszczenie i mycie elewacji.

· Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową po uprzedniej miejscowej naprawie uszkodzeń i zagruntowaniu preparatem wzmacniającym.

·  Zmycie cokołu i ułożenie nowego marmolitu

· Prace należy wykonać z rusztowań 

2. Naprawa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

· Rozebranie okładziny schodów wraz z warstwą klejącą wejście główne
· Wykonanie warstwy wyrównującej pod ułożenia nowych płytek

· Ułożenie nowych płytek ceramicznych antypoślizgowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wodoodpornym wraz z cokolikami. 
· Ułożenie daszków betonowych na murkach przy schodach.
· Oczyszczenie konstrukcji drewnianej zadaszenia nad wejściem do budynku

· Odmalowanie konstrukcji drewnianej zadaszenia lakierobejcą.

· Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych                   

·  Wykonanie nowej nawierzchni podjazdu z kostki brukowej gr.6cm.
· Odmalowanie balustrad i poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych

Remont pomieszczeń na parterze budynku

·  Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach na parterze i na schodach wewnętrznych
· Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni
·  Wykonanie iniekcji ściany wewnętrznej w pomieszczeniu sanitarnym

· Wymiana muszli ustępowych wraz ze spłuczkami na muszle kompakty szt.3 standardowa ceramika 

·  Wymiana pisuaru na nowy szt.1standartowy ceramika

· Wymiana umywalek w pomieszczeniach sanitarnych szt.2. Wymiar 60cm.i 65cm. standardowa ceramika
· Wymiana baterii umywalkowych na chromowane szt.2

· Wykonanie wylewek wyrównawczych wraz gruntowaniem pod ułożenie płytek ceramicznych.
·  Ułożenie nowych płytek ceramicznych w pomieszczeniach i na schodach wewnętrznych wraz z cokolikami.

·  Ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.
· Malowanie całego parteru farbą emulsyjną akrylową
· Malowanie lamperii farbami olejnymi.

· Malowanie stolarki drzwiowej.

· Wykonanie zabudowy meblowej o wym.5,66x3,19m i 4x3,19m w sali konferencyjnej

· Wykonanie zabudowy meblowej na korytarzu o wym. 2,5x 3,19m 

· Wymiana opraw oświetleniowych szt.12

· Zabudowa oświetlenia szynowego o dł. 7m w sali konferencyjnej wraz z okablowaniem i montażem wyłącznika.
Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót.
3. Miejsce realizacji zamówienia
  Budynek Centrum Twórczości Ludowej w Osinach
4. Harmonogram realizacji zamówieni
Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ
5. Parametry świadczonych usług
Inwestor oczekuje realizacji przedmiotowego zadania w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązujących norm, standardów z zachowaniem najwyższej jakości robót, sprawnej organizacji placu budowy z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników własnych oraz osób postronnych, bezpieczeństwa obiektu w związku z prowadzonymi robotami.
5,1 Główne ryzyka w realizacji

Główne ryzyka, które wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy opracowaniu oferty
i w czasie realizacji zamówienia są:

a) ograniczony okres wykonania,

b) sposób prowadzenia robót – na czynnym obiekcie, uniemożliwiający wyłączenie
z użytkowania w trakcie robót, utrudnienia związane z technologią robót,

c) wzajemne oddziaływanie różnych, często kolidujących z sobą, wydarzeń wynikających
z jednoczesnej pracy kilku zespołów roboczych,

d) warunki stawiane przez właściwe organy administracyjne w trakcie prowadzenia inwestycji,

e) zmiany, które mogą wystąpić w przepisach w trakcie realizowania zamówienia, a muszą być uwzględnione w realizowanym przedmiocie zamówienia.

5,2 Ogólne wymagania

a) Od Wykonawcy wymaga się właściwej koordynacji prac przy realizacji zamówienia,
w szczególności uwzględnienia czasu niezbędnego do pozyskania materiałów;

b) W okresie realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać zamawiającemu opóźnienia w realizacji prac wraz z propozycją podjęcia koniecznych działań do ich wyeliminowania.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa realizacji zamówienia w zakresie:

· dostawy materiałów;

· organizacji i wykonania robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych;

· zabezpieczenia interesów Zamawiającego w stosunku do osób trzecich;

· ochrony środowiska;

· warunków bezpieczeństwa pracy;

· oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich;

· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z robotami.

5,3 Wymagania dla materiałów.

a) Wszystkie użyte do wykonania materiały i urządzenia muszą być nowe (będące aktualnie w produkcji) oraz zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi wymogami przepisów szczególnych. Muszą posiadać bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji. 
Parametry techniczne użytych materiałów:
· okładziny schodów zewnętrznych z płytek ceramicznych mrozoodpornych antypoślizgowych  

Nasiąkliwość wodna (E): Powinna wynosić poniżej 0,5% 

 Antypoślizgowość (klasa R): o klasie od R11 do R13

Ścieralność (klasa PEI): nie mniej niż 4 
· Daszki betonowe dwuspadowe na murkach przy schodach zewnętrznych 

 Szerokość do 34cm

 Max wysokość elementu 6,5cm

 Kolor do uzgodnienia z inwestorem

· Lakier do odnowienia konstrukcji drewnianej ganku-lakierobejca kolor do uzgodnienia z zamawiającym

· Kostka brukowa betonowa na podjazd dla osób niepełnosprawnych

grubość.6cm
Kształt i kolor taki sam jak kostki demontowanej

mrozoodporność 150 cykli zamrażania i odmrażania wg normy

Nasiąkliwość: na poziomie poniżej 6%
 Ścieralność-klasa 1 oznaczenie H

Antypoślizgowość -kostka powinna zapewnić przyczepność

· Farba elewacyjna- farba silikonowa kolor do uzgodnienia z zamawiającym
· Płytki ceramiczne na schody wewnętrze i posadzki na parterze -kolor i wym.do uzgodnienia z zamawiającym
 Nasiąkliwość wodna (E): od 3%do10% 

 Antypoślizgowość (klasa R): o klasie od R10 

  Ścieralność (klasa PEI): nie mniej niż 4 
· Płytki ceramiczne ścienne- kolor i wymiar do uzgodnienia z zamawiającym
Nasiąkliwość wodna (E): od 3%do10% 
· Farby do malowania ścian- farby emulsyjne akrylowe kolor do uzgodnienia z zamawiającym
· Zabudowa meblowa -płyta MDF o kolorze jasnym głębokość szafy 30cm, rozstaw półek 40cm dół zabudowany na wysokość 70cm drzwiczkami pełnymi pozostała część do sufitu oszklona, okucia standardowe. Drzwiczki uchylne.
· Oprawy świetlówkowe LED
Natężenie światła: Zgodnie z normą PN-EN 12464-1, 

Strumień świetlny w przedziale 100–150 lm/m².

Wskaźnik oddawania barw (CRI/Ra): min. 80

Szczelność (IP): IP20
· Oświetlenie szynowe zamontowane w sali konferencyjnej
Szynoprzewody trzy fazowe
Napięcie znamionowe- 400V (międzyfazowe) / 3 × 230V (fazowe), częstotliwość 50Hz
	Maksymalny prąd na obwód fazę 16 A
Maksymalna moc systemu OK 3x 3680W

Liczba przewodów szt 4 (3 fazowe przewód ochronny PE

Klasa szczelności IP20

Okablowanie 5x1,5mm2 lub 5x2,5mm2

Montaż bezpośrednio do sufitu
	

	Lampy szynowe 3 szt na metr 
typ zasilania: 3-fazowe
Napięcie znamionowe: 220-240V, 50/60Hz
Moc znamionowa: 30W
Temperatura barwy światła: CCT (3000K/4000K/6000K)
Rodzaj światła: LED COB
Materiał wykonania: aluminium 
Kolor: czarny
Klasa szczelności: IP20

	


b) Wyroby budowlane, materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry a ponadto powinny:

· być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych materiałów, istniejącymi normami, świadectwami dopuszczenia do eksploatacji, aprobatami technicznymi, świadectwami jakości,

· dla każdej dostarczonej partii powinny być dołączone: Atesty, certyfikaty, Aprobaty techniczne, Deklaracja zgodności, Świadectwo odbioru, itp.

· spełniać wymogi art.10 ustawy Prawa budowlanego (wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry),

· transportowane i składowane zgodnie z wymogami producenta,

· składowanie materiałów i ich zabezpieczenie leży po stronie wykonawcy i na jego koszt.
c) Materiały z odzysku:

· Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych przeprowadzony zostanie komisyjny przegląd obiektu i dokonana zostanie kwalifikacja materiałów do odzysku. Kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania należy dokonać po podpisaniu umowy, a najpóźniej do dnia rozpoczęcia prac rozbiórkowych lub przygotowawczych przy udziale Wykonawcy. 
· Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadów powstałych w trakcie robót oraz postępowanie z odpadami zgodne z Ustawą z dnia 27.04.2001r.
o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r. poz. 628 z późniejszymi zmianami)
i rozporządzeniami wykonawczymi do tej Ustawy. Wykonawca - jako posiadacz (wytwórca odpadów) zobowiązany jest do wykonywania badań i posiadania pozwoleń (w tym na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych przepisami ochrony środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska
z dnia 27.04.2001 r. - Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami i ww. Ustawa
o odpadach). Zamawiający wymaga utylizacji materiałów z rozbiórki okładzin ściennych i posadzkowych itp. Niezbędne koszty oraz czynności związane z unieszkodliwieniem należą do wykonawcy. 

d) Materiały szkodliwe dla otoczenia:

· wykonawca nie może użyć materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,

· zabrania się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,

· materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania; jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów.

5.4 Transport.

a) Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, rodzaj środków transportu winien spełniać warunki określone przez producenta wyrobu i zgodny z przepisami prawa. 

b) Materiały powinny być przewożone zgodnie z przepisami bhp, przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w Polsce.

c) Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montażu może odbywać się ręcznie lub przy użyciu środków transportowych zgodnie z wymaganiami przepisów bhp.

d) Sposób załadowania i wyładowania materiałów, a także warunki samego transportu powinny odpowiadać wymaganiom producenta tych materiałów i urządzeń.

e) Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności wraz z materiałami załączonymi.

f) Wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia, załadunku i rozładunku materiałów po demontażu w miejsce składowania wskazane przez inwestora.

g) Koszty transportu materiałów, załadunek, magazynowanie i wyładunek obciążają Wykonawcę.

h) Czyszczenie nawierzchni dróg zanieczyszczonych przez wykonawcę w wyniku prowadzonych robót należy do wykonawcy.

5.5 Uwarunkowania dotyczące robót budowlanych.

a) Zastosowane rozwiązania techniczne wymagają akceptacji zamawiającego. Przedstawiony zakres rzeczowy robót musi być zgodny z OPZ i nie może przekraczać wartości podpisanej umowy. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania tymczasowymi urządzeniami
i instalacjami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia, pozwalające na sprawne dokonanie sprawdzeń funkcjonalnych i odbiorów technicznych. Zastosowanie
i utrzymywanie tymczasowych urządzeń i instalacji we właściwym stanie oraz zdemontowania ich po ustaniu potrzeby do dalszego użytkowania bez wprowadzenia dodatkowych opłat po podpisaniu umowy.   

c) Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego. 

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonania przedmiotu zamówienia
z warunkami umowy, warunkami technicznymi odbioru, obowiązującymi instrukcjami, standardami technicznymi, wiedzą techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. Zastosowane materiały mają być nowe, Inwestor nie dopuszcza zastosowania materiałów pochodzących z odzysku.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robót, jakość ich wykonania oraz bezpieczeństwo podczas ich prowadzenia.

g) Realizując roboty należy postępować tak, aby:

· zostały zminimalizowane zakłócenia eksploatacyjne,

· ograniczyć uciążliwość przyjętego procesu technologicznego dla środowiska naturalnego, innych obiektów, osób zamieszkałych w pobliżu terenu budowy,

· nie dochodziło do pogorszenia stanu obiektu wskutek niewłaściwego wykonywania robót,

· wszelkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe wykonywane były z zachowaniem:

· bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia,
· ​ bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót,

· zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed   zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót.

h) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasów lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. W trakcie prac budowlanych wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystywanie oraz przekształcanie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte opracowaną dokumentacją projektową, wymaganiami uzgodnień oraz decyzjami organów i instytucji opiniujących
i uzgadniających dokumentację projektową. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę.

i) Dobór sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wysoką jakość robót oraz spełniać wszystkie warunki BHP. Jeżeli wykonawca proponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego sprzętu, powinien wskazać zamawiającemu na własny koszt jego przydatność. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji robót objętych zamówieniem. Dobór sprzętu wykonawca przedstawia do akceptacji zamawiającego.

j) 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów

i rodzajów robót wchodzących w skład zadania.

k) 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót i działania urządzeń należy do obowiązków wykonawcy.

l) 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność
z wymaganiami projektu odpowiedzialny jest wykonawca robót.

5.6 Warunki dot. procesu realizacji
Przygotowanie terenu budowy i rozpoczęcie robót.
· Urządzenie zaplecza budowy wykonawca zapewnia we własnym zakresie, energia elektryczna i woda – z istniejących punktów na obiekcie. 

· Nadzór nad maszynami i mieniem na terenie budowy, na czas robót leży po stronie wykonawcy.

· Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót po przeprowadzeniu przeglądu i sporządzeniu protokołu przewidywanych odzysków przez inwestora wspólnie z wykonawcą i przy udziale inspektora nadzoru.

· Wykonawca opracuje i uzgodni z zamawiającym harmonogram prowadzonych robót uwzględniający, iż prace prowadzone będą na czynnym obiekcie. 

- Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik    działalności w zakresie:

a) organizacji robót,

b) zabezpieczenia osób trzecich,

c) ochrony środowiska,

d) warunków bhp,

e) zabezpieczenia terenu robót,

f) zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót 
od następstw prowadzonych robót.

1) Ponieważ prace prowadzone będą na czynnym obiekcie należy: 

                 • do minimum ograniczyć prace powodujące drgania i hałas, 

           • na każdym etapie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót przed 

             rozprzestrzenianiem się kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń. 

2) Bezpieczeństwo pożarowe 

 Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio 

skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym. Należy wziąć 

pod uwagę wytyczne i wymogi opracowanej dla całego kompleksu urzędu.

5.7 Warunki odbioru robót

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

b) Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego.

2) Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót i dokonuje go inspektor nadzoru inwestorskiego.

3) Odbiór końcowy

a) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

b) Odbioru końcowego robót dokona komisja, którą powołuje Inwestor na wniosek Wykonawcy. 
c) Odbiór robót zostanie dokonany przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy i Inwestora. 
d) Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, prób i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

e) Podstawą odbioru końcowego robót jest zgłoszenie przedłożone zamawiającemu przez wykonawcę robót. Procedura odbioru kończy się protokółem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.   Protokół końcowy powinien zawierać jako załącznik, protokoły kontroli i oceny procesów technologicznych (próby i badania). 

4) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po zakończeniu okresu gwarancji określonych
w umowach w celu:

a. stwierdzenia usunięcia usterek zauważonych w trakcie odbioru końcowego i wad ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym,
5) Zakłada się pełne wykorzystanie w trakcie wykonywania zamówienia wszelkich danych będących w posiadaniu Inwestora w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówienia. Powyższe nie zwalnia wykonawcy z obowiązku weryfikacji pozyskanych danych oraz uzyskiwania nowych, między innymi przez pomiary, badania lub wizje lokalne. 

· Współpraca i pozyskiwanie danych oraz informacji ze źródeł wewnętrznych inwestora odbywać się będzie na podstawie bieżących potrzeb wykonawcy, udokumentowanych pisemnym zapytaniem o dane.
·  Przed realizacją zaleca się zapoznanie z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna), dla umożliwienia właściwej oceny zakresu i skali trudności dot. przedmiotu zamówienia oraz rzetelnego przygotowania oferty. 
6) Oświadczenia Zamawiającego.

1) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
6. Wymagania prawne
Przed wyceną robót i złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin terenu
w danej lokalizacji w celu zapoznania się z warunkami szczegółowymi wykonania robót po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej i pod nadzorem upoważnionego pracownika UG Mirzec
Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną na podstawie zatwierdzonego przedmiaru robót i zapisów OPZ z materiałów posiadający atesty i dopuszczenia do stosowania. Roboty prowadzone muszą być przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje  
i uprawnienia. 
7. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesięcy
8. Prawo opcji
Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji
9. Uwagi końcowe
Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez strony protokół końcowego odbioru robót bez wad uniemożliwiających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu.
10. Załączniki

1) Przedmiar robót
Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2
Opis Przedmiotu Zamówienia

