Nr postępowania: P3/2026 Montaż systemów domofonowych w 26 klatkach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu

Załącznik nr 9. 
Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Montaż systemów domofonowych w 26 klatkach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu
.”

Adres:
ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 4 (A - G)
37-205 Zarzecze

WYMAGANIA OGÓLNE
Zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Montaż 26 central domofonowych: – system cyfrowy 2‑żyłowy, – panele wandaloodporne.
1. Montaż 180 unifonów z regulacją głośności.
1. Dostawę 720 breloków RFID (4 na mieszkanie).
1. Przypisanie kodów dostępu do mieszkań.
1. Wykonanie instalacji w korytkach kablowych.
1. Uruchomienie systemu.
1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wymagania techniczne
3.	System domofonowy kompatybilny z brelokami RFID 13,56 MHz.
4.	Panele wandaloodporne min. IK08.
5.	Okablowanie prowadzone w korytkach PCV min. 20×40 mm.
Równoważność
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 101 PZP. Wykonawca musi wykazać równoważność poprzez:
•	karty techniczne,
•	certyfikaty,
•	deklaracje właściwości użytkowych.
Warunki gwarancji
Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na wykonane roboty na okres minimum – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi zapewni całkowicie bezpłatne naprawy w miejscu instalacji tj. budynki mieszkalne/zamieszkania wielorodzinnego zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Zarzeczu.

Odbiór robót
Podstawą odbioru robót będzie:
Pisemne/mailowe zgłoszenie Wykonawcy o terminie wykonania prac:
Wykonawca po wykonaniu prac montażowych oraz po zakończeniu instalacji domofonowej dokona przeszkolenia osób wskazanych przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu a następnie uporządkuje teren prac na własny koszt.
Dokumentacja powykonawcza
· schematy instalacji,
· wykaz urządzeń,
· protokoły pomiarów,
· instrukcje użytkowania
· karty katalogowe, 
· DTR, 
· certyfikaty
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