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Załącznik nr 2 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa na potrzeby utworzenia parkingu podziemnego jako miejsca ukrycia kategorii U-1 wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy” oraz „Dokumentacja projektowa na potrzeby utworzenia parkingu podziemnego jako miejsca ukrycia kategorii U-1 przy budynku nr 25 Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 101/26 i 105/5 w miejscowości Choroszcz, powiat białostocki.
1.1.  Dokumentacja projektowa na potrzeby utworzenia parkingu podziemnego jako miejsca ukrycia kategorii U-1 wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
Dokumentacja dotyczy:
· modernizacji i rozbudowy układu dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych im przyległych o długości około 1000 m na terenie szpitala wraz z instalacjami w pasie drogowym celem dostosowania ich do obsługi ruchu pojazdów ciężkich oraz autobusów, odwodnieniem oraz oświetleniem terenu wraz z monitoringiem i oznakowaniem;
· utworzenia infrastruktury parkingowej umożliwiającej przyjęcie zwiększonej liczby pojazdów, w tym autobusów;
· budowy parkingu podziemnego o powierzchni około 1200 m² w podziale na dwie strefy ochronne (strefy pożarowe) pełniącego funkcję miejsca ukrycia kategorii U-1 dla maksymalnie 600 osób wraz z wyposażeniem;
· adaptacja i remont istniejących zabudowań magazynowych o powierzchni około 600 m² na potrzeby infrastruktury wspierającej funkcjonowanie miejsca ukrycia wraz z wyposażeniem;
· wyposażenia infrastruktury w niezbędne instalacje techniczne i teletechniczne, zagospodarowania terenu nad parkingiem (drogi, chodniki, zieleń) oraz montażu elementów małej architektury.
1.2.  Dokumentacja projektowa na potrzeby utworzenia parkingu podziemnego jako miejsca ukrycia kategorii U-1 przy budynku nr 25 Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
Dokumentacja dotyczy:
· budowy parkingu podziemnego o powierzchni około 1000 m² w podziale na dwie strefy ochronne do pełniącego funkcję miejsca ukrycia kategorii U-1 dla maksymalnie 600 osób wraz z wyposażeniem;
· przygotowania konstrukcji obiektu w sposób umożliwiający jego przyszłą nadbudowę i rozbudowę, prowadzącą do utworzenia w pełni funkcjonalnego nowego skrzydła budynku nr 25;
· wyposażenia infrastruktury w niezbędne instalacje techniczne i teletechniczne, zagospodarowania terenu nad parkingiem (drogi, chodniki, zieleń) oraz montażu elementów małej architektury.
1.3. Założenia wspólne dla obu zadań
· Powierzchnie wskazane w OPZ mają charakter szacunkowy. Wykonawca zweryfikuje je na etapie koncepcji i przedstawi rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań funkcjonalnych, formalnych, technicznych i ekonomicznych.
· Każdy parking podziemny ma pełnić funkcję parkingową dla pojazdów o różnych napędach, w tym elektrycznych, wodorowych oraz spalinowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości adaptacji obiektu do funkcji miejsca ukrycia kategorii U-1 w czasie przygotowania do użycia jako obiekt zbiorowej ochrony.
· Wykonawca ma obowiązek skoordynwać rozwiązania projektowe z funkcjonowaniem czynnego szpitala, ruchem pacjentów, personelu, pojazdów ratunkowych, pojazdów technicznych i autobusów.
2. Zakres zamówienia
Celem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie obejmuje:
· Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt zagospodarowania terenu obejmujący układ komunikacyjny, zagospodarowanie zieleni oraz przyłącza do sieci infrastruktury technicznej – w tym uzyskanie zapewnień dostawy mediów).
· Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
· Wykonanie projektów branżowych (sanitarny, drogowy, elektryczny, wentylacyjny,  teletechniczny, konstrukcyjny oraz projektów wykonawczych.
· Wykaz wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania projektowanych obiektów (systemy wentylacji i filtracji powietrza, agregaty prądotwórcze i systemy zasilania awaryjnego, wyposażenie przeciwpożarowe i sanitarne, łóżka polowe/miejsca do odpoczynku dla osób przebywających w ukryciu, wyposażenie medyczne, systemy komunikacji).
· Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR.
· Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
· Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, w tym: Konserwatora Zabytków, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych, gestorów sieci (jeśli konieczne) oraz organów właściwych w zakresie budowli ochronnych kategorii U-1.
· Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z pełną obsługą formalno-prawną aż do uzyskania prawomocnej i wykonalnej decyzji ewentualnie z uzyskaniem wszelkich wymaganych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego celem realizacji przedmiotu zamówienia
· Wykonanie badań geotechnicznych, badania geotechniczne zgodnie z planowanym projektem według przepisów i wiedzy budowlanej oraz analizy konstrukcyjnej, brak narzuconego minimum, liczbę oraz głębokość otworów określa projektant. Badania zostaną wykonane na terenie objętym inwestycją.
· Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (należy wykonać na całym obszarze Zamawiającego)
· Wykonanie inwentaryzacji oraz ekspertyzy budowlanej budynków przeznaczonych do remontu. Zaznaczonych w pkt.3 numerami 3,4,5,6,8 (w tym zabytkowych).
· Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki w przypadku drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów (jeżeli dotyczy)
Wymogi formalne i techniczne
· Dokumentacja musi zostać przekazana w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (format PDF oraz pliki edytowalne DWG/DOC/XLS).
· Projektant jest zobowiązany do uwzględnienia aktualnych przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków.
· Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu zamówienia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
· W cenie oferty Wykonawca uwzględnia obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego: Projektant odpowie na pytania odnośnie przetargu budowlanego zadawanych przez potencjalnych wykonawców.  Nadzór autorski będzie pełniony przez cały okres realizacji robót budowlanych. Główny Projektant zobowiązany jest do udziału w radach budowy minimum raz w miesiącu. Projektanci branżowi wezmą udział w radach budowy lub pobytach na terenie budowy w zależności od uzasadnionych potrzeb i wezwań Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego zostało uwzględnione w całkowitym wynagrodzeniu umownym (jest ujęte w cenie ofertowej) i nie będzie rozliczane osobnymi fakturami za poszczególne pobyty.
3. Rysunek przedstawiający budynki do remontu oraz wyburzenia:
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Obiekty przeznaczone do remontu to około 600 m2 magazynów i garaży zaznaczonych numerami 3,4,5,6,8.

Budynki zaznaczone nr 1,2,9 - przeznaczone do wyburzenia (konieczne uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę)  

Budynki znajdujące się na przedmiotowej działce leżą na terenie „zespołu zabudowań pofabrycznych dawnej fabryki Moesa w Choroszczy” wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z 20 lipca 1984 r. l.dz. KL.WKZ.-5340/9/82 oraz ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków (WEZ).

Budynek oznaczony nr 8 wpisany do rejestru zabytków oraz ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków (karta WEZ GARAŻ D. OCHOTNICZEJ STRAŻY OGNIOWEJ W ZESPOLE FABRYKI WŁÓKIENNICZEJ MOESÓW, OB. MAGAZYN – NR 28 (...), oprac. mgr Dariusz Stankiewicz, mgr Barbara Tomecka, inż. Łucja Włoch, mgr. Wojciech Błaszczyk, kwiecień, maj 1999 r.); 

Budynki oznaczone nr 3, 4, 5 przylegające do niego od strony wschodniej (bez oddzielnego numeru) – budynki wpisane do rejestru zabytków;
4. Planowany parking nadziemny znajduje się w otoczeniu remontowanych garaży i magazynów wg lokalizacji jak poniżej przedstawiona na rysunku.
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