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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i budowa odporności na cyberzagrożenia 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku – Kamiennej”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:
Pytanie nr 1.
Pozycja 5 OPZ: rozwiązanie NAS – porty rozszerzeń 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 2 porty rozszerzeń Mini-SAS HD zamiast 2 portów Infiniband, jako rozwiązanie równoważne funkcjonalnie w zakresie rozbudowy urządzenia o dodatkowe półki dyskowe? 

Na rynku dostępne są urządzenia NAS spełniające pozostałe parametry techniczne i funkcjonalne określone przez Zamawiającego, wyposażone w porty Mini-SAS HD służące do podłączenia półek rozszerzających. Porty te zapewniają funkcjonalność rozbudowy zasobu dyskowego odpowiadającą funkcji wymaganych portów rozszerzeń. 

Proponowana zmiana zapisu: 
„Porty rozszerzeń: minimum 2 porty umożliwiające podłączenie półek rozszerzających, w szczególności Mini-SAS HD, Infiniband lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie.”

Odpowiedź na pytanie nr 1. 
Zamawiający dopuszcza również urządzenie posiadające 2 porty rozszerzeń Mini-SAS HD zamiast 2 portów Infiniband lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie w zakresie rozbudowy urządzenia o dodatkowe półki dyskowe.

Pytanie nr 2.
Pozycja 5 OPZ: rozwiązanie NAS – liczba wolumenów 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające utworzenie do 32 wolumenów, spełniające wszystkie pozostałe wymagane parametry i funkcjonalności? 

Liczba 32 wolumenów jest wystarczająca dla przewidzianego w OPZ zastosowania urządzenia, w szczególności jako repozytorium kopii zapasowych i przestrzeń do testowego odtwarzania danych, a ograniczenie to nie wpływa na wydajność, bezpieczeństwo, pojemność ani pozostałe wymagane funkcjonalności rozwiązania. 
Proponowana zmiana zapisu: 
„Liczba wolumenów: minimum 32.”

Odpowiedź na pytanie nr 2. 
Zamawiający dopuszcza również urządzenie umożliwiające utworzenie do 32 wolumenów, spełniające wszystkie pozostałe wymagane parametry i funkcjonalności.

Pytanie nr 3.
Pozycja 8 OPZ: Patch Management / Zarządzanie Aktualizacjami 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym moduł Patch Management / Zarządzanie Aktualizacjami nie zapewnia wsparcia dla następujących dystrybucji systemu Linux: – CentOS 7 – GA+ (7.2003), – Red Hat Enterprise Linux RHEL 7 – GA+ (7.1–7.9), przy zachowaniu wsparcia dla pozostałych systemów operacyjnych i funkcjonalności wymaganych w OPZ? 

Wskazane dystrybucje należą do starszych generacji systemów Linux, a brak ich obsługi w module zarządzania aktualizacjami nie wpływa na funkcjonowanie pozostałych elementów rozwiązania, w szczególności ochrony antywirusowej, EDR, XDR, ochrony tożsamości, sensora sieciowego ani pozostałych mechanizmów bezpieczeństwa. 
Proponowana zmiana zapisu: 
„Dopuszcza się brak wsparcia w module Patch Management / Zarządzanie Aktualizacjami dla systemów CentOS 7 – GA+ (7.2003) oraz Red Hat Enterprise Linux RHEL 7 – GA+ (7.1–7.9), przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ.”

Odpowiedź na pytanie nr 3. 
Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie, w którym moduł Patch Management/Zarządzanie Aktualizacjami nie zapewnia wsparcia dla następujących dystrybucji systemu Linux: 
• CentOS 7 – GA+ (7.2003), 
• Red Hat Enterprise Linux RHEL 7 – GA+ (7.1–7.9), przy zachowaniu wsparcia dla pozostałych systemów operacyjnych i funkcjonalności wymaganych w OPZ.

Pytanie nr 4.
Pozycja 3 OPZ i Załącznik nr 1A: serwer kopii zapasowych – „duplikacja/deduplikacja” 
W dokumentacji postępowania występują niespójne określenia dotyczące pozycji nr 3. W OPZ oraz w Załączniku nr 1A pojawia się sformułowanie „wraz z usługą/licencją do duplikacji”, natomiast w Załączniku nr 1B wskazano „wraz z usługą/licencją do deduplikacji”. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy prawidłowym określeniem jest „deduplikacja”, oraz o ujednolicenie odpowiednich zapisów OPZ i Załącznika nr 1A. 
Jeżeli Zamawiający zamierza wymagać w ramach pozycji nr 3 odrębnej usługi lub licencji, prosimy również o jednoznaczne wskazanie, co Zamawiający rozumie przez zapis „wraz z usługą/licencją do deduplikacji” i jaki zakres świadczenia ma być objęty tą pozycją.
Odpowiedź na pytanie nr 4. 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis „do duplikacji” wynika z błędu pisarskiego, powinno być „do deduplikacji”.  Zamawiający rozumie przez ten zapis możliwość instalacji i wdrażania usługi do deduplikacji przez oprogramowanie do kopii zapasowych, które będzie docelowo zainstalowane przez Zmawiającego i zapewni rozwiązanie w zakresie deduplikacji.
Zamawiający dokona zmiany zapisu w OPZ pozycja 3 w ten sposób, że: Serwer kopii zapasowych przeznaczony do kopii zapasowych wraz z usługą/licencją do deduplikacji.
oraz
Zamawiający dokona zmiany zapisu w Załączniku nr 1A pozycja nr 3 w ten sposób, że:  Serwer kopii zapasowych przeznaczony do kopii zapasowych wraz z usługą/licencją do deduplikacji  - Zakup serwera kopii zapasowych przeznaczonej do kopii zapasowych wraz z usługą/licencją do deduplikacji.


Pytanie nr 5.
Pozycja 6 OPZ: streamer – nośniki LTO8 / LTO9 
W pozycji nr 6 OPZ Zamawiający wymaga biblioteki z zainstalowanym napędem LTO8 SAS oraz nośników o pojemności bez kompresji minimum 12 TB każdy. Jednocześnie w wymaganiach dodatkowych wskazano „funkcjonalność kompresji danych z wykorzystaniem nośników LTO9 w stopniu przynajmniej 2,5:1”. 

Czy Zamawiający potwierdza, że wskazanie „LTO9” stanowi omyłkę pisarską i prawidłowy zapis powinien odnosić się do nośników LTO8, dla których również stosowany jest współczynnik kompresji 2,5:1? 
Prosimy o odpowiednią zmianę zapisu w OPZ poprzez zastąpienie oznaczenia „LTO9” oznaczeniem „LTO8”.
Odpowiedź na pytanie nr 5. 
Zamawiający potwierdza, że wskazanie nośników LTO9 wynika z błędu pisarskiego, powinno być LTO8. Pozostałe wymagania, w tym współczynnik kompresji 2,5:1 pozostają bez zmian.
Zamawiający dokona zmiany zapisu w OPZ pozycja 6 w ten sposób, że: Funkcjonalność kompresji danych z wykorzystaniem nośników LTO8 w stopniu przynajmniej 2.5:1

Pytanie nr 6.
Załącznik nr 2A, pozycja 2: macierz dyskowa – sposób wykazania parametrów 
Czy Zamawiający potwierdza, że wskazane w Załączniku nr 2A dokumenty dotyczące kompatybilności, wydajności, licencji, gwarancji, obsługiwanych systemów, funkcji RAID, replikacji, szyfrowania, RBAC i zarządzania mają charakter katalogu dopuszczalnych dokumentów, a nie obowiązku przedłożenia odrębnego dokumentu producenta dla każdego z wymienionych obszarów? 

Treść Załącznika nr 2A stanowi, że „dopuszcza się” dokument producenta dotyczący wymienionych funkcji. Jednocześnie informacje dodatkowe przewidują możliwość złożenia kilku dokumentów ocenianych łącznie oraz potwierdzenia parametrów niewskazanych w dokumentacji oświadczeniem producenta, autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora, importera, integratora albo innym dokumentem równoważnym. 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania macierzy spełniającej wymagania OPZ dopuszczalne będzie łączne wykazanie parametrów za pomocą karty katalogowej, specyfikacji konfiguracji, dokumentacji funkcjonalnej i gwarancyjnej oraz – wyłącznie w zakresie parametrów niewskazanych w tych materiałach – stosownego oświadczenia uprawnionego podmiotu.
Odpowiedź na pytanie nr 6. 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania macierzy spełniającej wymagania OPZ dopuszczalne będzie łączne wykazanie parametrów za pomocą karty katalogowej, specyfikacji konfiguracji, dokumentacji funkcjonalnej i gwarancyjnej oraz – wyłącznie w zakresie parametrów niewskazanych w tych materiałach – stosownego oświadczenia uprawnionego podmiotu.

Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji przetargowej!!!!
Zamawiający jednocześnie informuje, że na stronie internetowej postępowania załączy zaktualizowane załączniki nr 2 i 1A do SWZ po zmianach w wyniku udzielonych odpowiedzi
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