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 Specyfikacja nagłośnienia sali
	
	Opis 
	Jedn. miary
	ilość
	Wartość netto

	Nagłośnienie konferencyjne 
	Zestaw obejmujący nagłośnienie Sali nr  1 (2 części) umożliwiający  przełączanie trybów między jedną częścią lub obiema, składający się z zestawu głośników natynkowych mocowanych na suficie lub ścianie, wzmacniacza oraz min 3 mikrofonów bezprzewodowych. Przewody zasilające głośniki wg wymagań producenta dostarczanego i montowanego sprzętu.
	Kpl.
	1
	

	Nagłośnienie sceniczne
	Zestaw składający się min. z zestawu aktywnych kolumn głośnikowych ,min 2 szt. na jedną część sali (moc min. 250W każdy), 2 monitorów scenicznych aktywnych (moc min. 150W każdy) Zestaw powinien posiadać możliwość regulacji mocy każdej kolumny (tj. odrębnie monitory sceniczne odrębnie kolumny części 1 odrębnie kolumny części 2)
Kolumny głośnikowe powinny posiadać miejsce stałego montażu na ścianie.
Mikser audio 16 kanałowy , interfejs USB, odbiornik bluetooth.
Min. 4 mikrofony bezprzewodowe, 4 statywy mikrofonowe. Przewody zasilające oraz sygnałowe ukryte w przegrodach budowlanych.
	Kpl.
	1
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