Znak sprawy: DPS.ZP.26.4.2026					Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Wójtowska” w trybie podstawowym pod nazwą: 
 „Dostawa fabrycznie nowego samochodu elektrycznego 9 osobowego wyposażonego w windę i przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami”
		 
UWAGA:
Dla wyspecyfikowanego samochodu osobowego podane parametry są wartościami minimalnymi, samochód o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	Oferowane parametry samochodu

	1.
	Pojazd fabrycznie nowy. (Określenie marki, modelu oraz wersji wyposażeniowej oferowanego samochodu osobowego.)
	Marka: .......................................
Model: .......................................
Wersja……………………………………

	2.
	Stan i rok produkcji  (Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Rok produkcji:  nie wcześniej niż 2025 rok
	Rok produkcji: ................................
Pojazd fabrycznie nowy: [ ] TAK

	3.
	Rodzaj pojazdu i homologacja: Osobowy lub ciężarowy przystosowany do przewozu osób (kat. M1), DMC do 3500 kg.
	Kategoria homologacji: ................. 
DMC pojazdu (kg): ........................

	4.
	Liczba i układ miejsc: 9 łącznie z kierowcą (8 miejsc pasażerskich + 1 miejsce dla kierowcy w układzie miejsc: z przodu 2 pasażerskie i miejsce kierowcy, drugi rząd 3 pasażerskie i w miejsce trzeciego rzędu siedzeń - zamontowana winda dla osoby na wózku inwalidzkim).
	Liczba miejsc siedzących: ..............
Układ siedzeń: ................................

	PARAMETRY TECHNICZNE
	Oferowane parametry samochodu

	5.
	Rodzaj napędu (Silnik): Elektryczny (BEV) – pojazd zasilany wyłącznie energią elektryczną z akumulatora trakcyjnego. Emisja spalin: 0 g/km (całkowicie bezemisyjny).
	Rodzaj napędu: ...............................
Emisja CO2: ............................. g/km

	6.
	Moc silnika: Maksymalna lub moc znamionowa silnika elektrycznego: minimum 100 kW (odpowiednik ok. 136 KM, zapewniający odpowiednią dynamikę przy pełnym obciążeniu pasażerami).
	Moc silnika elektrycznego (kW): ........

	7.
	Moment obrotowy: Maksymalny moment obrotowy dostępny od momentu startu: minimum 260 Nm, gwarantujący płynne przyspieszanie dużego pojazdu
	Moment obrotowy (Nm): ...................

	8.
	Skrzynia biegów: Automatyczna (przekładnia jednobiegowa redukcyjna, standard dla pojazdów elektrycznych).
	Przekładnia automatyczna: [ ] …………

	9.
	Rodzaj napędu na oś: Napęd na oś przednią (FWD) lub na oś tylną (RWD).
	Umiejscowienie napędu: ..................

	10.
	Źródło energii (Zasięg): Akumulator trakcyjny o pojemności użytkowej (brutto) minimum 75 kWh, zapewniający zasięg w cyklu mieszanym WLTP minimum 300 km
	Pojemność netto (kWh): ................
Zasięg WLTP (km): .......................

	11.
	Układ elektryczny (Niskie napięcie) Fabryczny przetwornik DC/DC zasilający instalację pokładową 12V z akumulatora głównego oraz dodatkowy akumulator pomocniczy 12V o zwiększonej pojemności lub odporności na głębokie rozładowanie.
	Czy spełnia wymóg: [ ] ……………..

	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
	Oferowane parametry samochodu

	12.
	Długość całkowita: min. 4900 mm - 5400 mm
	....................................... mm

	13.
	Wysokość całkowita: maks. 2300 mm.
	....................................... mm

	14.
	Rozstaw osi: minimum 3000 mm
	....................................... mm

	BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY ASYSTUJĄCE
	Oferowane parametry samochodu

	15.
	Układy bezpieczeństwa: ABS z systemem wspomagania hamowania awaryjnego, ESC/ESP (system stabilizacji toru jazdy)
	.......................................

	16.
	Systemy wspomagające jazdę: - Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu (LKA), system autonomicznego hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych/rowerzystów, system wspomagania ruszania na wzniesieniu (Hill Assist).
	.......................................

	17.
	Systemy wspomagające kierowcę: - System wykrywania zmęczenia kierowcy, system rozpoznawania znaków drogowych (z możliwością inteligentnego dostosowania prędkości).
	.......................................

	18.
	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, system kamer 360° zintegrowany z kolorowym ekranem centralnym, lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z systemem BLIS (czujnik martwego pola), podgrzewane i elektrycznie składane.
	.......................................

	19.
	Ochrona pasażerów: Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne/kurtynowe dla kierowcy i pasażerów z przodu.
	.......................................

	20.
	Wymogi formalno-prawne: System powiadamiania ratunkowego eCall, system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
	.......................................

	KOMFORT I WYPOSAŻENIE KABINY
	Oferowane parametry samochodu

	21.
	Klimatyzacja: Klimatyzacja automatyczna, minimum dwustrefowa w części przedniej (kierowcy i pasażera).
	.......................................

	22.
	Klimatyzacja/Ogrzewanie tyłu:   Dodatkowy układ klimatyzacji i ogrzewania na przestrzeń pasażerską (tył) z niezależnym sterowaniem, regulacją siły nawiewu i osobno rozprowadzonymi kanałami wentylacyjnymi w dachu lub podłodze dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń.
	.......................................

	23.
	Multimedia: Fabryczny system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 8 cali (rekomendowane 10 cali), z wbudowanym modułem Bluetooth oraz obsługą bezprzewodowego Apple CarPlay i Android Auto (umożliwiającego wyświetlanie map i nawigacji z telefonu).
	....................................... cali

	24.
	Łączność: Bluetooth, obsługa Android Auto / Apple CarPlay.
	.......................................

	25.
	Ładowanie: Gniazda USB-C w desce rozdzielczej oraz ładowarka indukcyjna dla telefonu kierowcy. Minimum 2 gniazda USB-C w desce rozdzielczej, dodatkowe fabryczne gniazda USB dla pasażerów w tylnych rzędach siedzeń oraz ładowarka indukcyjna (bezprzewodowa) dla telefonu kierowcy. Minimum dwa gniazda zasilające 12V.
	.......................................

	26.
	Fotel kierowcy: Kierownica wielofunkcyjna (ze sterowaniem radiem i multimediami), regulowana w dwóch płaszczyznach. Szyby przednie sterowane elektrycznie.
	.......................................

	27.
	Fotel pasażera (przód): Fotel pasażera w pierwszym rzędzie: podwójny, komfortowy, z regulacją i podłokietnikiem.
	.......................................

	28.
	Inne: wyposażenie dodatkowe: kierownica wielofunkcyjna (ze sterowaniem multimediami), szyby przednie sterowane elektrycznie, lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, minimum 2 gniazda zasilające 12V
	.......................................

	PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA I ADAPTACJA
	Oferowane parametry samochodu

	29.
	Podłoga: Płaska, z wykładziną antypoślizgową, wodoodporną.
	.......................................

	30.
	System foteli: System szynowy na całej długości, szybki demontaż/przesuwanie.
	.......................................

	31.
	Fotele tylne: 3 sztuki (z pasami 3-punktowymi i podłokietnikami (drugi rząd - winda ).
	.......................................

	32.
	Przystosowanie do wózków: Możliwość przewozu 1 osoby na wózku (po demontażu maks. 1 fotel) + komplet pasów i oznakowanie.
	.......................................

	33.
	Winda: Hydrauliczna, wewnętrzna, dwuramienna, udźwig min. 350 kg, dozór UDT.
	Marka/Typ: ........................
Udźwig: ................ kg

	34.
	Dodatki zabudowy: Oświetlenie LED tyłu, dodatkowe nagłośnienie, przyciemniane szyby, ogrzewana szyba tylna z wycieraczką.
	.......................................

	35.
	Bezpieczeństwo zewnętrzne: Dodatkowe kierunkowskazy tylne (np. na dachu).
	.......................................

	36
	Drzwi boczne przestrzeni pasażerskiej : Drzwi boczne przesuwne po obu stronach pojazdu (prawa i lewa strona), sterowane i otwierane elektrycznie (również za pomocą pilota lub przycisków na desce rozdzielczej u kierowcy), wyposażone w system zabezpieczający przed przytrzaśnięciem
	Czy spełnia wymóg: [ ] TAK

Sterowanie elektryczne: [ ] TAK

	37
	Drzwi tylne pojazdu (Bagażnik) Drzwi tylne dwuskrzydłowe, asymetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 180 stopni, przeszklone, wyposażone w podgrzewane szyby oraz wycieraczki ze spryskiwaczami. Zamawiający nie dopuszcza klapy tylnej podnoszonej do góry.
	Czy spełnia wymóg: [ ] TAK

Kąt otwarcia (stopnie): ...........

	POZOSTAŁE WYMAGANIA
	Oferowane parametry samochodu

	38.
	Kolor nadwozia: srebrzysty.
	.......................................

	39.
	Koła: Felgi aluminiowe min. 17 cali, opony wielosezonowe (lub lato/zima), pełnowymiarowe koło zapasowe.
	.......................................

	40.
	Gwarancja mechaniczna.
	....................................... m-cy

	41.
	Gwarancja na powłokę lakierniczą.
	....................................... m-cy

	42.
	Gwarancja na perforację nadwozia.
	....................................... m-cy

	43.
	Gwarancja na windę hydrauliczną.
	....................................... m-cy

	44.
	Wyposażenie dodatkowe: Dywaniki gumowe, gaśnica, apteczka, trójkąt, zestaw narzędzi, kable….
	.......................................

	WYMAGANE DOKUMENTY
wraz z dostarczeniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

	45.
	Komplet wymaganej prawem dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji (zgodnie z Rozdziałem III ust. 10 SWZ) tj.:
a) Książkę gwarancyjną pojazdu w języku polskim
b) książkę  gwarancyjną windy w języku polskim;
c) książkę przeglądów serwisowych samochodu w języku polskim;
d) książkę przeglądów serwisowych windy w języku polskim; 
e) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim wraz z dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu przez Zamawiającego;
f) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu;
g) dowód własności pojazdu (np. faktura VAT);
h) świadectwo homologacji pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE albo innego dokumentu zawierającego wykaz danych i informacji odpowiadających świadectwu zgodności WE lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;
i) badanie UDT windy, decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, homologację;
j) trzy komplety kluczyków;
k) dokument potwierdzający zwolnienie z podatku akcyzy na terytorium kraju (z uwagi na elektryczny napęd pojazdu) lub adnotację Wykonawcy na dowodzie sprzedaży potwierdzającą ten fakt;
l) opłaconą polisę za okres 12 miesięcy - pakiet ubezpieczeń obejmujący minimum OC, AC, NNW oraz ASSISTANCE (Zamawiający dopuszcza przekazanie wraz z dostawą pojazdu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zobowiązaniu do zawarcia i opłacenia polisy najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, przy czym dowód jej opłacenia musi zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie w dniu rejestracji).







Uwaga!
Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem, może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 NALEŻY RÓWNIEŻ ZŁOŻYĆ:
dokumenty potwierdzające wymagane parametry w oferowanym samochodzie osobowym (np. karta katalogowa, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcja użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

WYMAGANA FORMA:
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
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