

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Informacje Podstawowe.

Zamawiający:  
Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 18
63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie 

2. Nazwa zadania.
„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych starych zasobów JTBS - indywidualne ogrzewanie, kotły dwufunkcyjne gazowe”.   

3. Lokalizacja inwestycji : 
ul. Ceglana 9, Witaszyce – lokale nr 1, 2, 3
ul. Dąbrowskiego 19, Jarocin – lokal nr 3
ul. Kilińskiego 27, Jarocin – lokale nr 1 i 3
ul. Poznańska 22, Jarocin – lokal nr 1
ul. Św. Ducha 15, Jarocin – lokal nr 4
ul. Sienkiewicza 3, Jarocin – lokal nr 4
ul. Wolności 7-9, Jarocin – lokale nr 14, 15, 16, 18, 23
ul. Ceglana 7, Witaszyce – lokal nr 11 - OPCJA
ul. Dąbrowskiego 19, Jarocin – lokal nr 8 - OPCJA
ul. Dąbrowskiego 20, Jarocin – lokal nr 1A - OPCJA
ul. Nowa 6, Jarocin – lokal nr 14 – OPCJA

4. Zakres przedmiotu zamówienia.
Roboty budowlane polegać będą w szczególności na:
a) demontażu pieców kaflowych z utylizacją gruzu oraz wystawienie pisemnego oświadczenia o dokonanej likwidacji, wykonanie dokumentacji zdjęciowej
b) demontaż kotła na opał stały oraz wystawienie pisemnego oświadczenia o dokonanej likwidacji, wykonanie dokumentacji zdjęciowej
c) demontaż podgrzewacza wody
d) rozbudowa wewnętrznej instalacji wod-kan i gazowej
e) naprawę podłóg po rozebranych piecach
f) szpachlowanie i malowanie ścian (wyprawki) z przygotowaniem powierzchni w miejscu przekuć
g) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania (na każdy kocioł gazowy wymagane jest dostarczenie deklaracji zgodności producenta), zgodnie z dokumentacją projektową – załącznik 1A do SWZ
h) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w lokalach – w pokojach i korytarzach należy zamontować grzejniki stalowe płytowe/panelowe, w łazienkach grzejniki łazienkowe „drabinkowe”, grzejniki należy dobrać pod względem wymiarów i mocy odpowiednio do kubatury danego pomieszczenia
i) wykonanie instalacji i podłączenia ciepłej wody użytkowej do punktów czerpalnych w lokalach
j) wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania wraz z wstępną regulacją
k) wykonanie próby szczelności instalacji gazowej
l) montaż systemowych rur powietrzno-spalinowych, systemów wentylacji
m) odbiór kominiarski wentylacji oraz odprowadzenia spalin
n) wykonanie prac porządkowych i wykończeniowych
o) wykonanie wkładu kominowego (jeżeli wymagany) 
p) wykonanie odprowadzenia skroplin kotła
q) wykonanie zasilania kotła gazowego (w przypadku braku w miejscu montażu)
r) uruchomienie serwisowe kotła gazowego
s) zapewnienie kierownika budowy.

5. Zestawienie pomieszczeń w lokalach i powierzchnia lokali:

Witaszyce , ul. Ceglana 9/1 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój – łączna powierzchnia lokalu 49,77 m2
Witaszyce , ul. Ceglana 9/2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka – łączna powierzchnia lokalu 49,91 m2
Witaszyce , ul. Ceglana 9/3 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie pomocnicze, strych (przekształcony na pokój) – łączna powierzchnia lokalu 52,51 m2
Dąbrowskiego 19/3 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 
34,47 m2
Kilińskiego 27/1 – 2 pokoje, kuchnia, WC na korytarzu  – łączna powierzchnia lokalu 39,46 m2
Kilińskiego 27/3 – 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC  – łączna powierzchnia lokalu 55,02 m2
Poznańska 22/1- 2 pokoje, kuchnia, WC, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 53,50 m2
Św. Ducha 15/4 – 1 pokój, kuchnia, łazienka  – łączna powierzchnia lokalu 36,70 m2
Sienkiewicza 3/4 – 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC, łazienka  – łączna powierzchnia lokalu 62,47 m2
Wolności 7-9/14 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 34,43 m2
Wolności 7-9/15 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 
49,11 m2
Wolności 7-9/16 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 31,10 m2
Wolności 7-9/18 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 37,51 m2
Wolności 7-9/23 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 44,77 m2

Witaszyce, Ceglana 7/11 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój – lokal posiada instalację c.o. wraz z grzejnikami. – łączna powierzchnia lokalu 46,16 m2
Dąbrowskiego 19/8 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 
27,09 m2
Dąbrowskiego 20/1A – 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka  – łączna powierzchnia lokalu 23,56 m2
Nowa 6/14 – 2 pokoje, kuchnia, skrytka, WC na korytarzu  – łączna powierzchnia lokalu 
36,40 m2

6. Gwarancja.
Wykonawca udzieli gwarancji co najmniej 36 miesięcy. Okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej gwarancji. Na dostarczone materiały, urządzenia, konstrukcje itp. zostanie udzielona co najmniej gwarancja producenta.
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