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Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI MAGAZYNIERA-LOGISTYKA, KUCHARZA, ARCHITEKTA KRAJOBRAZU W ZSBIKZ W KONINIE"

Część 3 Meble szkolne oraz meble i wyposażenie magazynowe

I. Zestaw mebli magazynowych (uniwersalny siatkowy wózek magazynowy; regał magazynowy)

Zestaw mebli magazynowych – 1 komplet
W skład zestawu wchodzą:
1. Uniwersalny siatkowy wózek magazynowy – 1 szt. 
2. Regał magazynowy – 1 szt. 

Ad 1. Uniwersalny siatkowy wózek magazynowy
Minimalne wymagania techniczne:
· konstrukcja stalowa o wymiarach zewnętrznych około 1700 × 800 × 600 mm (+- 20cm),
· wyposażony w 2 wzmocnione półki o możliwości szybkiej zmiany położenia,
· możliwość montażu półki w pozycji pionowej, umożliwiającej wykorzystanie jej jako ściany przedniej wózka,
· nośność całkowita wózka: minimum 250 kg,
· nośność każdej półki: minimum 50 kg,
· konstrukcja wykonana z profili zamkniętych zapewniających wysoką sztywność i stabilność,
· ściany boczne wykonane z prętów stalowych tworzących konstrukcję siatkową,
· dolna platforma zintegrowana z układem jezdnym,
· wyposażony w 4 koła o średnicy 100 mm, wykonane z poliamidu lub materiału równoważnego o porównywalnych właściwościach użytkowych,
· wykończenie powierzchni: cynk galwaniczny z dodatkową warstwą lakieru bezbarwnego.
Wymagania funkcjonalne:
· możliwość szybkiej zmiany konfiguracji półek bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi,
· konstrukcja umożliwiająca wykorzystanie wózka w różnych konfiguracjach transportowych.
Wymagania dodatkowe:
· oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny i gotowy do użytkowania,
· dostarczony produkt powinien spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.
 
Ad. 2. Regał magazynowy
Minimalne wymagania techniczne:
· wysokość około 2000 mm, 
· szerokość około 2500/3000–3800 mm, 
· głębokość około 400- 600 mm, 
· minimum 4 poziomy składowania, 
· ramy wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie, 
· belki stalowe malowane proszkowo, 
· półki z płyty wiórowej, 
· maksymalne obciążenie poziomu minimum 100 kg, 
· maksymalne obciążenie pola regałowego minimum 200 kg, 
· komplet zabezpieczeń belek,
· zestaw do montażu.
· instrukcja montażu i użytkowania.

II. Zestaw mebli dla ucznia (krzesło, stolik)

Zestaw składa się z 
1. krzesło uczniowskie – 1 sztuka
2. stolik- ławka uczniowska 1 osobowa – 1 sztuka

Ad. 1
Opis przedmiotu zamówienia – Krzesło uczniowskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł uczniowskich przeznaczonych do wyposażenia sal lekcyjnych.
Minimalne wymagania techniczne:
1. Stelaż krzesła wykonany z rury stalowej okrągłej o średnicy fi 25 mm, malowanej proszkowo farbą o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
2. Nogi tylne wykonane jako element zamknięty górą po okręgu, tworzący stabilne łoże dla oparcia.
3. Siedzisko oraz oparcie wykonane z profilowanej sklejki liściastej o grubości minimum 8 mm, wykończonej bezbarwnym lakierem ekologicznym.
4. Wszystkie krawędzie siedziska i oparcia zaokrąglone oraz gładko wykończone, zapewniające bezpieczeństwo użytkowania.
5. Nogi krzesła zakończone trwałymi nasadami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania.
6. Krzesło w rozmiarze 6, zgodnym z obowiązującymi normami dotyczącymi mebli szkolnych.
7. Kolor stelaża oraz elementów drewnianych do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
8. Krzesło powinno być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i gotowe do użytkowania.
Wymagania dodatkowe:
· Oferowane krzesła muszą być przeznaczone do intensywnego użytkowania w placówkach oświatowych.
· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz jakości mebli szkolnych lub rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.
Ad. 2
Opis wymagań – stolik uczniowski
stolik-ławka uczniowska 1-osobowa rozmiar min. 70x50cm
rozmiar: 6, metalowe malowane 4 osobne nogi (nie na płozie)  z rury pasujący do krzesła uczniowskiego. Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi, blat wykonany z płyty laminowanej o gr minimum 18 mm, wykończonej bezpiecznym obrzeżem
Kolor blatu i profili do uzgodnienia z zamawiającym.



III. Zestaw mebli dla nauczyciela (biurko narożne, krzesło z podłokietnikami)

Zestaw składa się z 
1. Biurko narożne – 1 sztuka
2. Krzesło z podłokietnikami – 1 sztuka

Ad. 1
Opis przedmiotu zamówienia – Biurko narożne z kontenerem
Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurka narożnego z kontenerem, przeznaczonego do wyposażenia pomieszczeń biurowych lub gabinetów.
Minimalne wymagania techniczne
1. Biurko narożne o wymiarach:
· dłuższy bok: 1600 mm,
· krótszy bok: 1000 mm,
· głębokość blatów: 600 mm,
· wysokość: 760 mm.
2. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm.
3. Wszystkie widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
4. Biurko wyposażone w kontener dostawiany o wymiarach:
· szerokość: 400 mm,
· głębokość: 600 mm,
· wysokość: 760 mm.
5. Kontener wyposażony w 4 szuflady, z których górna zamykana jest na zamek. Szuflady powinny poruszać się na prowadnicach zapewniających płynny i cichy wysuw.
6. Biurko dostępne w wersji lewostronnej lub prawostronnej, zgodnie z wyborem Zamawiającego.
7. W blacie biurka wykonana przelotka na przewody, umożliwiająca estetyczne prowadzenie okablowania.
8. Konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczne użytkowanie oraz odporność na intensywną eksploatację.
9. Kolor płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym spośród standardowej palety kolorystycznej producenta.
Wymagania jakościowe
· Biurko oraz kontener muszą być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.
· Materiały użyte do produkcji powinny charakteryzować się odpornością na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków stosowanych do codziennej pielęgnacji mebli.
· Oferowane meble muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa i jakości mebli przeznaczonych do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej lub stanowić rozwiązanie równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.
Ad. 2
Opis przedmiotu zamówienia – Krzesło obrotowe biurowe z podłokietnikami
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzesła obrotowego biurowego z podłokietnikami, przeznaczonego do wyposażenia stanowisk pracy.
Minimalne wymagania techniczne
1. Krzesło obrotowe wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdną zapewniającą stabilność podczas użytkowania.
2. Podstawa wykonana z metalu chromowanego lub materiału o parametrach technicznych i wytrzymałościowych nie gorszych.
3. Siedzisko tapicerowane trwałą tkaniną materiałową, odporną na codzienne użytkowanie.
4. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wykonane z przewiewnej siatki zapewniającej właściwą cyrkulację powietrza.
5. Krzesło wyposażone w stałe podłokietniki z miękkimi nakładkami zwiększającymi komfort użytkowania.
6. Mechanizm TILT lub równoważny, umożliwiający:
· płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego,
· funkcję swobodnego odchylania (kołysania),
· możliwość blokady w pozycji do pracy,
· regulację siły odchylenia odpowiednio do wagi użytkownika.
7. Kółka jezdne przeznaczone do podłóg twardych lub miękkich, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
8. Minimalne wymiary:
· szerokość całkowita: 56 cm,
· głębokość siedziska: 41 cm,
· regulowana wysokość siedziska: 42–50 cm,
· regulowana wysokość całkowita: 87–95 cm.
9. Maksymalne obciążenie krzesła: minimum 100 kg.
10. Kolorystyka: odcienie czerni i szarości lub inna uzgodniona z Zamawiającym.
Wymagania jakościowe
· Krzesło powinno być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.
· Konstrukcja musi zapewniać stabilność, bezpieczeństwo oraz komfort podczas wielogodzinnej pracy.
· Wszystkie elementy powinny być odporne na normalne zużycie wynikające z eksploatacji w pomieszczeniach biurowych.
Oferowany produkt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa mebli biurowych lub stanowić rozwiązanie równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

IV. Zestaw mebli do pracowni (krzesła, ławki, biurko, segment mebli szkolnych)

Zestaw składa się z 
1. Krzesło biurowe – 1 sztuka
2. Biurko narożne
3. Krzesło uczniowskie – 25 sztuk
4. Stolik- ławka uczniowska 2 osobowa – 5 sztuk
5. Stolik- ławka uczniowska 3 osobowa – 5 sztuk
6. Segment mebli szkolnych

Ad.1 
Opis przedmiotu zamówienia – Krzesło obrotowe biurowe z podłokietnikami
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzesła obrotowego biurowego z podłokietnikami, przeznaczonego do wyposażenia stanowisk pracy.
Minimalne wymagania techniczne
11. Krzesło obrotowe wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdną zapewniającą stabilność podczas użytkowania.
12. Podstawa wykonana z metalu chromowanego lub materiału o parametrach technicznych i wytrzymałościowych nie gorszych.
13. Siedzisko tapicerowane trwałą tkaniną materiałową, odporną na codzienne użytkowanie.
14. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wykonane z przewiewnej siatki zapewniającej właściwą cyrkulację powietrza.
15. Krzesło wyposażone w stałe podłokietniki z miękkimi nakładkami zwiększającymi komfort użytkowania.
16. Mechanizm TILT lub równoważny, umożliwiający:
· płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego,
· funkcję swobodnego odchylania (kołysania),
· możliwość blokady w pozycji do pracy,
· regulację siły odchylenia odpowiednio do wagi użytkownika.
17. Kółka jezdne przeznaczone do podłóg twardych lub miękkich, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
18. Minimalne wymiary:
· szerokość całkowita: min 56 cm,
· głębokość siedziska: min 41 cm,
· regulowana wysokość siedziska: 42–50 cm,
· regulowana wysokość całkowita: 87–95 cm.
19. Maksymalne obciążenie krzesła: minimum 100 kg.
20. Kolorystyka: odcienie czerni i szarości lub inna uzgodniona z Zamawiającym.
Wymagania jakościowe
· Krzesło powinno być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.
· Konstrukcja musi zapewniać stabilność, bezpieczeństwo oraz komfort podczas wielogodzinnej pracy.
· Wszystkie elementy powinny być odporne na normalne zużycie wynikające z eksploatacji w pomieszczeniach biurowych.
· Oferowany produkt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa mebli biurowych lub stanowić rozwiązanie równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 2
Opis przedmiotu zamówienia – Biurko narożne z kontenerem
Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurka narożnego z kontenerem, przeznaczonego do wyposażenia pomieszczeń biurowych lub gabinetów.
Minimalne wymagania techniczne
10. Biurko narożne o wymiarach:
· dłuższy bok: 1600 mm,
· krótszy bok: 1000 mm,
· głębokość blatów: 600 mm,
· wysokość: 760 mm.
11. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm.
12. Wszystkie widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
13. Biurko wyposażone w kontener dostawiany o wymiarach:
· szerokość: 400 mm,
· głębokość: 600 mm,
· wysokość: 760 mm.
14. Kontener wyposażony w 4 szuflady, z których górna zamykana jest na zamek. Szuflady powinny poruszać się na prowadnicach zapewniających płynny i cichy wysuw.
15. Biurko dostępne w wersji lewostronnej lub prawostronnej- do uzgodnienia z Zamawiającym- zgodnie z wyborem Zamawiającego.
16. W blacie biurka wykonana przelotka na przewody, umożliwiająca estetyczne prowadzenie okablowania.
17. Kolor płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym spośród standardowej palety kolorystycznej producenta.

Wymagania jakościowe
· Biurko oraz kontener muszą być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.
· Materiały użyte do produkcji powinny charakteryzować się odpornością na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków stosowanych do codziennej pielęgnacji mebli.
· Oferowane meble muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa i jakości mebli przeznaczonych do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

Ad. 3
Opis przedmiotu zamówienia – Krzesło uczniowskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł uczniowskich przeznaczonych do wyposażenia sal lekcyjnych.
Minimalne wymagania techniczne:
9. Stelaż krzesła wykonany z rury stalowej okrągłej o średnicy fi 25 mm, malowanej proszkowo farbą o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
10. Nogi tylne wykonane jako element zamknięty górą po okręgu, tworzący stabilne łoże dla oparcia.
11. Siedzisko oraz oparcie wykonane z profilowanej sklejki liściastej o grubości minimum 8 mm, wykończonej bezbarwnym lakierem ekologicznym.
12. Wszystkie krawędzie siedziska i oparcia zaokrąglone oraz gładko wykończone, zapewniające bezpieczeństwo użytkowania.
13. Nogi krzesła zakończone trwałymi nasadami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania.
14. Krzesło w rozmiarze 6, zgodnym z obowiązującymi normami dotyczącymi mebli szkolnych.
15. Kolor stelaża oraz elementów drewnianych do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
16. Krzesło powinno być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i gotowe do użytkowania.
Wymagania dodatkowe:
· Oferowane krzesła muszą być przeznaczone do intensywnego użytkowania w placówkach oświatowych.
· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz jakości mebli szkolnych lub rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 4
Opis przedmiotu zamówienia – Ławka szkolna dwuosobowa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuosobowych ławek szkolnych przeznaczonych do wyposażenia sal lekcyjnych.
Minimalne wymagania techniczne
1. Ławka dwuosobowa przeznaczona do użytkowania w placówkach oświatowych.
2. Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju minimum 25 × 25 mm, malowanych proszkowo farbą o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania i korozję.
3. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm.
4. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
5. Wymiary blatu:
· szerokość: minimum 1300 mm,
· głębokość: minimum 500 mm.
6. Ławka w rozmiarze 6, zgodnym z obowiązującymi normami dotyczącymi mebli szkolnych, o wysokości blatu 76 cm.
7. Nogi ławki zakończone trwałymi nasadami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania.
8. Konstrukcja stabilna, odporna na intensywne użytkowanie w warunkach szkolnych.
9. Kolor stelaża oraz dekor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją dostawy.
Wymagania jakościowe
Ławka powinna być fabrycznie nowa, kompletna i gotowa do użytkowania.
· Wszystkie zastosowane materiały powinny być odporne na codzienną eksploatację oraz umożliwiać łatwe utrzymanie mebla w czystości.
· Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo i ergonomię użytkowania przez dwóch uczniów.
· Oferowany produkt powinien spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących mebli szkolnych oraz posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania w placówkach oświatowych (np. certyfikat zgodności z odpowiednimi normami lub dokument równoważny).
· Dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 5
Opis przedmiotu zamówienia – Ławka szkolna trzyosobowa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzyosobowych ławek szkolnych przeznaczonych do wyposażenia sal lekcyjnych.
Minimalne wymagania techniczne
1. Ławka trzyosobowa przeznaczona do użytkowania w placówkach oświatowych.
2. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju minimum 25 × 25 mm, malowanych proszkowo farbą o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania oraz korozję.
3. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm.
4. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
5. Wymiary blatu:
· szerokość: minimum 1800 mm,
· głębokość: minimum 500 mm.
6. Ławka w rozmiarze 6, zgodnym z obowiązującą normą PN-EN 1729, o wysokości blatu 760 mm.
7. Nogi ławki zakończone trwałymi nasadami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczającymi hałas podczas przesuwania.
8. Konstrukcja stabilna, sztywna i odporna na intensywne użytkowanie w warunkach szkolnych.
9. Kolor stelaża oraz dekor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wymagania jakościowe
· Ławka powinna być fabrycznie nowa, kompletna i gotowa do użytkowania.
· Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie przez trzech uczniów.
· Materiały zastosowane do wykonania ławki powinny być odporne na ścieranie, zarysowania oraz łatwe do utrzymania w czystości.
· Oferowany produkt powinien spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących mebli szkolnych oraz posiadać dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa (np. certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729 lub dokument równoważny).
· Dopuszcza się oferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie.

Ad. 6
Opis przedmiotu zamówienia – Segment mebli szkolnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu szaf składającego się z:
A> 2 szt. regałów z szafką,
B> 2 szt. szaf ze schowkami z półkami 
Wymagania minimalne:
1. Meble przeznaczone do użytkowania w szkołach i przedszkolach, wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm.
2. Plecy mebli wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,5 mm.
3. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm.
4. Meble wyposażone w regulowane stopki umożliwiające poziomowanie.
5. Fronty wyposażone w bezpieczne uchwyty, zawiasy z funkcją cichego domyku.
6. Kolorystyka korpusów i frontów do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia.
7. Dopuszcza się tolerancję wymiarów poszczególnych mebli wynoszącą ±5 cm, przy zachowaniu ich funkcjonalności.

Ad. A
Regał z szafką – (2 szt.)
· regał wyposażony w jedną przegrodę i cztery półki tworzące sześć przestrzeni do przechowywania,
· minimum dwie przestrzenie otwarte oraz cztery zamykane drzwiczkami,
· konstrukcja umożliwiająca przechowywanie pomocy dydaktycznych, książek, materiałów edukacyjnych i wyposażenia sali,
· wymiary: min. 133 × 105 × 45 cm (wys. × szer. × gł.), z dopuszczalną tolerancją ±10 cm.
· 
Ad. B
Szafa ze schowkami z półkami – (2 szt.)
· szafa wyposażona w osiem zamykanych schowków,
· każdy schowek posiada dodatkową półkę z możliwością montażu na różnych wysokościach lub rozwiązanie równoważne,
· drzwiczki bez zamków, zapewniające estetyczne i bezpieczne przechowywanie materiałów oraz wyposażenia,
· konstrukcja przeznaczona do intensywnego użytkowania w placówkach oświatowych,
· wymiary: ok. 176 × 70 × 45 cm (wys. × szer. × gł.), z dopuszczalną tolerancją ±10 cm.
Pozostałe wymagania:
· meble fabrycznie nowe, pełnowartościowe i wolne od wad,
· wszystkie elementy zestawu powinny pochodzić z jednej linii wzorniczej i tworzyć spójną estetycznie całość,
· meble muszą posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania w placówkach oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
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