

Załącznik nr 1
do specyfikacji warunków zamówienia
w postępowaniu IF.271.59.2026.ZP
wzór formularza
Wykonawca:
…
(pełna nazwa/firma, adres)	
NIP: …
OFERTA CENOWA
[bookmark: _Hlk10583173]Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Gminę Brzozów, numer referencyjny postępowania IF.271.59.2026.ZP, nazwa: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie” oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się z punktem 19 specyfikacji warunków zamówienia dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
2) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 04.05.2016), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą w terminie wskazanym w dokumentach postępowania.
4) Zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia - projektowanych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
5) Jesteśmy:
mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*
*przekreślić lub wykreślić niewłaściwe

Dane kontaktowe:
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu: …
Dane kontaktowe:
tel. …
email …
adres do korespondencji …
inne …
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie zamówienia pn. „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie” na następujących warunkach:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
cena netto … PLN
VAT … %
[bookmark: _Hlk116474444]cena brutto … PLN
[bookmark: _Hlk97492684][bookmark: _Hlk21438227]Przez cenę za całość przedmiotu zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite, maksymalne, wynagrodzenie wykonawcy.
Termin dostawy:
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (termin dostawy) w terminie:
   do dnia 31 października 2026 r. 
do dnia 30 listopada 2026 r. 
         do dnia 7 grudnia 2026 r.

Klimatyzacja: 
Oświadczamy, że oferowany pojazd będzie wyposażony w:
klimatyzację automatyczną z nawiewem na przedział pasażerski 
klimatyzację automatyczną dwustrefową z możliwością niezależnej regulacji temperatury dla przedniej i tylnej części pojazdu
 klimatyzację automatyczną z możliwością niezależnej regulacji temperatury dla przedniej i tylnej części pojazdu, wyposażona dodatkowo w rozbudowany system nawiewów zapewniający doprowadzenie powietrza do wszystkich rzędów siedzeń w przestrzeni pasażerskiej

Marka, typ, model oferowanego pojazdu …

	Np.
	Parametr
	Wymagany poziom minimalny parametru
	Parametr oferowany
(wpisać tak/nie lub opisać parametr
deklarowany w zaoferowanym pojeździe)

	A
	Nadwozie
	

	1. 1
	rodzaj nadwozia
	mikrobus
	

	2. 2
	pojemność
	9 miejsc dla podróżujących (w tym kierowca)
	

	3. 3
	Ilość drzwi
	5 (dwoje drzwi przednich, dwoje bocznych drzwi przesuwnych oraz drzwi tylne)
	

	4
	parametry
		Długość całkowita - nie więcej niż 5 300 mm
	

	Szerokość całkowita bez lusterek - nie więcej niż 2 100 mm, a z lusterkami 2 400 mm 
	

	Wysokość przestrzeni pasażerskiej w miejscu przeznaczonym do przewozu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, mierzona od poziomu podłogi do najniższego stałego elementu podsufitki – nie mniej niż 1 400 mm;
Wysokość całkowita pojazdu – nie więcej niż 2 250 mm.

	



	

	B
	Układ napędowy
	

	1. 1
	rodzaj silnika
	diesel
	

	2. 2
	rodzaj napędu
	2x4 lub 4x4
	

	3. 3
	pojemność
	minimum 1900 cm3
	

	4. 4
	moc
	minimum 140 KM.
	

	5. 6
	spełnia wymagania normy emisji spalin minimum Euro 6 lub równoważne (z uwzględnieniem obligatoryjnych aktualizacji)
	tak
	

	6. 7
	skrzynia biegów
	Manualna lub automat
	

	C
	Bezpieczeństwo
	

	1. 1
	samochód wyposażony w poduszki powietrzne
	minimum kierowcy i pasażera z przodu – czołowe
	

	2. 2
	samochód wyposażony w system bezpieczeństwa ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
	tak
	

	3. 3
	samochód wyposażony w system bezpieczeństwa ESP (układ stabilizujący tor jazdy)
	tak
	

	4. 4
	wszystkie miejsca siedzące pasażerów wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa, z przodu z regulacją wysokości i napinaczami
	tak
	

	5. 5
	system wspomagania przy podjedzie pod górę (tzw. asystent ruszania pod wzniesienie,
automatyczny lub włączany przez kierowcę)
	tak
	

	6. 6
	światła przeciwmgielne
	przód i tył pojazdu
	

	7. 7
	czujniki parkowania
	Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu w kamerę cofania 360° lub kamerę cofania obejmującą tylną część pojazdu wraz z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu. 
	

	8. 8
	trzecie światło hamowania
	tak
	

	9. 9
	hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
	tak
	

	D
	Pozostałe
	

	1. 1
	tapicerka
	materiałowa
	

	2. 2
	pokrowce na siedzenia
	z elementami gumowymi, zapewniające stabilne dopasowanie do siedzeń i ochronę tapicerki.
	

	3. 3.
	elektrycznie sterowane lusterka
zewnętrzne
	tak
	

	4. 3
	klimatyzacja dla przodu pojazdu
	tak
	

	5. 4
	klimatyzacja oddzielna dla tyłu pojazdu
	tak
	

	6. 5
	kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej
	tak
	

	7. 6
	oświetlenie wnętrza z tyłu pojazdu
	tak
	

	8. 7
	gniazdo z możliwością wykorzystania do ładowania urządzeń elektronicznych
	minimum przód pojazdu, gniazdo USB (USB-A lub USB-C) lub gniazdo 12V (gniazdo zapalniczki)
	

	9. 8
	regulowana kolumna kierownicy
	tak
	

	10. 9
	wspomaganie układu kierowniczego
	tak
	

	11. 10
	elektrycznie sterowane szyby przednie
	tak
	

	12. 
	szyby w przestrzeni pasażerskiej
	otwierane lub uchylne, zapewniające możliwość wentylacji wnętrza pojazdu
	

	13. 11
	centralny zamek zdalnie sterowany
	tak
	

	14. 12
	wyposażenie antykradzieżowe
	minimum jedno niezależne zabezpieczenie
	

	15. 13
	antypoślizgowa, zmywalna wykładzina przestrzeni pasażerskiej
	tak
	

	16. 14
	siedzenia w pierwszym rzędzie
	1+2
	

	17. 15
	siedzenia w drugim rzędzie
	co najmniej 3 miejsca siedzące, dopuszcza się zastosowanie pojedynczych siedzeń w układzie 1+1+1
	

	18. 16
	siedzenia w trzecim rzędzie
	co najmniej 3 miejsca siedzące, dopuszcza się zastosowanie pojedynczych siedzeń w układzie 1+1+1 lub siedzenia wieloosobowego. Konfiguracja siedzeń musi umożliwiać przewóz co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, bez konieczności całkowitego demontażu siedzeń III rzędu, poprzez możliwość wykorzystania miejsca po jednym z siedzeń III rzędu na wózek inwalidzki
	

	19. 17
	dostosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych
	· atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, komplet pasów mocujących wózek, komplet pasów biodrowych)
· możliwość transportu na wózku inwalidzkim bez konieczności demontażu 3 rzędu
· demontowane aluminiowe najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka inwalidzkiego z tyłu pojazdu, o odpowiedniej długości
· łatwo demontowane siedzenia
· schowek – miejsce na pasy
· uchwyty wspomagające wsiadanie zamontowane przy drzwiach
· przenośny stopień pomocniczy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, nieprzymocowany na stałe do pojazdu, wyposażony w powierzchnię antypoślizgową oraz zapewniający stabilność podczas użytkowania
· komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn
· pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
· ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe
· homologacja europejska na pojazd 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim,
· zamawiający dopuści samochód z fabryczną homologacją osobową zaś wykonana adaptacja będzie potwierdzona przez OSKP – rejestracja II etapowa – po badaniu samochód posiadał będzie wpis w dowód rejestracyjny jako samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach)
	

	20. 18
	koła i opony
	felgi stalowe minimum z oryginalnymi kołpakami.
Dwa komplety ogumienia - ogumienie fabryczne nowe na sezon letni oraz zimowy, nie starsze niż 24 miesiące. W dniu dostawy pojazd musi posiadać zamontowany komplet opon dostosowany do aktualnych warunków sezonowych (letnich lub zimowych)
	

	21. 19
	podgrzewanie tylnej szyby
	tak
	

	22. 20
	dywaniki gumowe
	przód pojazdu
	

	23. 21
	przyciemniane szyby z tyłu pojazdu
	tak
	

	24. 22
	okno przesuwne w ścianie bocznej/drzwiach przesuwnych
	tak
	

	25. 23
	pozostałe minimalne wyposażenie pojazdu:
	· gaśnica typu ABC z ważną homologacją, waga minimum 1 kg,
· trójkąt ostrzegawczy,
· kamizelka odblaskowa,
· apteczka samochodowa zgodna z normą DIN 13164 PLUS lub równoważną,
· koło zapasowe pełnowymiarowe z podnośnikiem i kluczem do kół
	

	E
	Gwarancja
	

	1. 1
	gwarancja mechaniczna
	standardowa gwarancja producencka producenta pojazdu minimum 2 lata
	

	2. 2
	gwarancja na perforację nadwozia
	standardowa gwarancja producencka
producenta pojazdu minimum 2 lat
	

	3. 3
	gwarancja na lakier
	standardowa gwarancja producencka
producenta pojazdu minimum 2 lata
	




2. Przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców* (skreślić niewłaściwe, podać szczegółowo o ile są już znani).

	Poz.
	Część/zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (określić zakres przedmiotowy oraz wartość)
	Nazwa podwykonawcy
(o ile jest już znana na etapie składania ofert)

	1
	…
	…

	…
	…
	…



3.  Inne uwagi wykonawcy 
…
UWAGA: Jeśli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca zobowiązany jest w treści oferty (poniżej) poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W razie potrzeby zwielokrotnić liczbę wierszy w powyższej tabeli.
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