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WYTYCZNE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	


Adres inwestycji: Gorzów Wielkopolski ul. Teatralna 30
Działka ewidencyjna nr 2654, 
 
Nazwa i kod według CPV: 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków (kod główny)
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe


Zamawiający: 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30





I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Inwestycja realizowana będzie na terenie działki nr 2654, obręb 05-Śródmieście, j.ewid. M. Gorzów Wlkp., przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim.


Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie właściwych standardów funkcjonalno – użytkowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. (dalej WITD) poprzez zapewnienie szatni dla inspektorów WITD, pomieszczenia magazynowego, sali konferencyjnej, miejsc postojowych dla pojazdów służbowych i interesantów. 

W ramach inwestycji planowana jest również modernizacja rozdzielni elektrycznej WITD wraz ze zmianą parametrów przyłącza energetycznego celem zapewniania właściwych parametrów ppoż. oraz odpowiednich mocy koniecznych dla ładowania samochodu elektrycznego i ładowania dodatkowych akumulatorów w pojazdach specjalistycznych WITD.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa budynku socjalno – magazynowego z częścią biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Integralną częścią inwestycji jest budowa i przebudowa infrastruktury technicznej (sanitarnej I elektrycznej) oraz budowa i przebudowa elementów zagospodarowania terenu (w tym budowa miejsc postojowych).

Zakres całego zamierzenia obejmuje:
· budowę budynku socjalno – magazynowego z częścią biurową,
· budowę zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
· budowę drogi wewnętrznej i miejsc postojowych dla samochodów osobowych i busów,
· budowę chodnika,
· budowę ogrodzenia terenu (przedłużenie ogrodzenia istniejącego),
· wykonanie zieleni niskiej na działce,

Powyższy opis odnosi się do całego zamierzenia inwestycyjnego. Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia, obejmującego Etap II, jest węższy i został określony w pkt 2 OPZ. Nazwa zadania oraz informacje dotyczące docelowego kształtu całej inwestycji mają charakter identyfikacyjny i nie mogą być interpretowane jako rozszerzające zakres Etapu II poza roboty objęte dokumentami zamówienia.

Urządzenia budowlane związane z projektowanym obiektem budowlanym:
· Zewnętrzne instalacje sanitarne
· Zewnętrzne instalacje elektryczne

Integralną częścią inwestycji będzie także budowa nowych przyłączy:
· przyłącze do sieci elektroenergetycznej – wg odrębnego opracowania projektowego, realizacja Enea Operator Sp. z o.o.
· przyłącze do sieci ciepłowniczej – wg odrębnego opracowania projektowego, realizacja PGE Energia Cieplna S. A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp.

Na działce nr 2654, na której zlokalizowany jest projektowany obiekt znajduje się budynek zabytkowej willi (realizacja około 1892 r.) który jest wpisany do rejestru zabytków nr KOK-I-211/76 z dnia 07.12.1976r.

Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja nie jest terenem narażonym na zjawisko osuwania się mas ziemnych oraz nie jest terenem górniczym.


Zamawiający zrealizował Etap I inwestycji, w ramach którego wykonano w szczególności:

1) roboty ziemne wraz z wymianą gruntu oraz roboty fundamentowe i zbrojarskie obejmujące wykonanie płyty fundamentowej i ścian fundamentowych;
2) niezbędne przepusty kablowe i uziom fundamentowy, zgodnie z dokumentacją projektową i decyzją o pozwoleniu na budowę.


W ramach Etapu II Zamawiający udziela zamówienia publicznego na wykonanie ściśle określonego zakresu robót budowlanych.

1) Przedmiot postępowania obejmuje wyłącznie roboty wskazane w pkt 2 OPZ, wykonywane w ramach istniejącego zamierzenia inwestycyjnego na działce nr 2654 (identyfikator 086101_1.0005.2654), obręb 05-Śródmieście, Gorzów Wielkopolski.

2) Dokumentacja projektowa pozostaje podstawą techniczną wykonania robót wyłącznie w zakresie objętym Etapem II; nie stanowi podstawy do przypisania Wykonawcy robót wyłączonych z niniejszego zamówienia.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Etapu II zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalno-magazynowego z częścią biurową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową miejsc postojowych na działce 2654 w Gorzowie Wlkp. – ETAP II”, na działce nr 2654 (identyfikator 086101_1.0005.2654), obręb 05-Śródmieście, Gorzów Wielkopolski. Nazwa zadania odnosi się do całego zamierzenia inwestycyjnego i ma charakter identyfikacyjny; nie rozszerza zakresu niniejszego Etapu II ponad roboty wskazane poniżej.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

· Wykonanie płyty stropowej monolitycznej o grubości 20 cm, z betonu C20/25, klasa ekspozycji XC1, zbrojonej prętami ze stali klasy B500B.
· Wykonanie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110W.
· Wykonanie żelbetowych elementów monolitycznych, w szczególności trzpieni, belek i schodów, z betonu C20/25, klasa ekspozycji XC1, zbrojonych prętami ze stali klasy B500B.
· Wykonanie konstrukcyjnych ścian murowanych z cegły/bloków silikatowych klasy 15 na zaprawie marki 5, zgodnie z dokumentacją projektową.
· Wykonanie uzupełnienia ściany fundamentowej w osi „1”.
· Wykonanie izolacji ścian fundamentowych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
· Przeniesienie istniejącego ogrodzenia wraz z bramą.
· Wykonanie dodatkowego odcinka ogrodzenia jako przedłużenia ogrodzenia istniejącego, z zachowaniem rozwiązań technicznych i kolorystycznych określonych w dokumentacji.
· W zakresie robót drogowych - wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, profilowania i zagęszczenia podłoża, podbudów oraz obramowań dla utwardzonego terenu pod ruch kołowy i ciągi piesze, z wyłączeniem wykonania warstw nawierzchniowych. Roboty dotyczące miejsc postojowych nie wchodzą w zakres Etapu II.
Zakres rzeczowy Etapu II obejmuje wyłącznie roboty wskazane w pkt 2 OPZ, z uwzględnieniem wymagań technicznych i jakościowych wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Poza zakresem Etapu II pozostają w szczególności: wykonanie stalowej konstrukcji dachowej, okien dachowych i kolankowych, pokrycia dachowego i orynnowania, konstrukcji wsporczych central wentylacyjnych, robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych niewskazanych w zakresie Etapu II, wykonanie warstw nawierzchniowych dróg i ciągów pieszych oraz roboty dotyczące miejsc postojowych.
Dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót należy odczytywać łącznie z SWZ i niniejszym OPZ. Dokumenty te uszczegóławiają sposób, standard oraz zakres wykonania robót objętych Etapem II, z uwzględnieniem wyraźnie wskazanych wyłączeń zakresowych. W razie stwierdzenia rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów zamówienia; postanowienia te nie mogą być interpretowane jako przenoszące na Wykonawcę ryzyko niejednoznacznego lub niewyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia, wymagania Zamawiającego oraz zasady wykonania i odbioru robót zostały określone w SWZ, niniejszym OPZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących łącznie dokumenty zamówienia.

Załączony do postępowania przedmiar robót ma charakter pomocniczy i poglądowy oraz służy w szczególności zobrazowaniu zakresu i ilości robót na potrzeby sporządzenia kalkulacji ceny oferty. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar nie stanowi samodzielnej ani wyłącznej podstawy ustalenia zakresu świadczenia Wykonawcy. Zakres robót należy ustalać na podstawie łącznej treści SWZ, OPZ, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem jednoznacznie wskazanych wyłączeń dotyczących Etapu II.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.


2.1. Definicje przyjęte na potrzeby dokumentów zamówienia

Na potrzeby zachowania jednolitej terminologii w dokumentach zamówienia, w tym przy ocenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

„Budynek użyteczności publicznej” - budynek w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się również budynek biurowy lub socjalny.

„Budynek usługowy” - budynek niemieszkalny, którego podstawowym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności usługowej, klasyfikowany zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) według jego głównego przeznaczenia, w szczególności budynek zaliczany do grupy 123 PKOB. Klasyfikacja PKOB nie zastępuje definicji budynku użyteczności publicznej określonej w przepisach techniczno-budowlanych.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Uwarunkowania dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego:

1) dla wskazanej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; dla realizacji zamierzenia została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18 marca 2025 r., znak: WUA-NI.6733.24.2024.DJ, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Wykonawca powinien zapoznać się z uwarunkowaniami terenu budowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji robót objętych Etapem II. Wizja lokalna, jeżeli zostanie przeprowadzona, ma charakter pomocniczy i nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane, architektoniczne w zakresie ścian i izolacji, roboty dotyczące ogrodzenia oraz roboty przygotowawcze i podbudowy w zakresie układu drogowego - wyłącznie w granicach określonych w pkt 2 OPZ.

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe opisane są w załącznikach do OPZ. 

II. Opis wymagań́ Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Działka nr 2654, na której zlokalizowana jest inwestycja jest terenem zagospodarowanym. Działka posiada nieregularny wydłużony kształt wzdłuż osi wschód-zachód. Od strony północnej przylega do terenu kolejowego (linia kolejowa nr 203). Od strony południowej sąsiaduje z ciągiem pieszym wzdłuż Warty. W części wschodniej terenu inwestycji znajduje się zabytkowy budynek willi wpisany do rejestru zabytków. W jego rejonie znajdują się elementy podziemnej infrastruktury technicznej (przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne obsługujące budynek). Pozostała część terenu działki jest częściowo utwardzona (tłuczeń) pokryta zielenią niską. Teren działki ze spadkiem w kierunku zachodnim. Rzędne terenu od 25,07 mnpm (strona wschodnia do 21,25 mnpm (strona zachodnia). Teren ogrodzony. Na obszarze objętym inwestycja nie występują obiekty budowlane przeznczone do rozbiórki.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy przygotować teren do działań, które umożliwią w należyty sposób wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Wymagania dotyczące architektury i robót budowlanych:

Roboty murowe i fundamentowe:
- wykonanie konstrukcyjnych ścian murowanych z cegły/bloków silikatowych klasy 15 na zaprawie marki 5, zgodnie z dokumentacją projektową;
- wykonanie uzupełnienia ściany fundamentowej w osi „1”;
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB.

3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

- wykonanie płyty stropowej monolitycznej o grubości 20 cm, z betonu C20/25, XC1, zbrojonej stalą B500B;
- wykonanie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110W;
- wykonanie żelbetowych elementów monolitycznych, w szczególności trzpieni, belek i schodów, z betonu C20/25, XC1, zbrojonych stalą B500B.

4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i robót drogowych

Zakres obejmuje przeniesienie istniejącego ogrodzenia wraz z bramą, wykonanie dodatkowego odcinka ogrodzenia oraz roboty drogowe w zakresie przygotowania podłoża, robót ziemnych, profilowania i zagęszczenia, wykonania podbudów i obramowań dla utwardzonego terenu pod ruch kołowy i ciągi piesze. Zagospodarowanie terenu i robót drogowych nie obejmuje wykonania warstw nawierzchniowych ani robót dotyczących miejsc postojowych.


5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Wykonanie robót budowlanych 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych należy w szczególności:
a) terminowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę̨ lub zgłoszeniem wykonania prac budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoż., 
b) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) i uzgodnienie go z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót, a następnie jego aktualizowanie na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
c) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczenie tablicą informacyjną terenu budowy,
d) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z materiałów własnych oraz przy użyciu własnych maszyn i urządzeń́ (materiały i urządzenia powinny odpowiadać́ co do jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, na żądanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany okazać́ w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą, aprobatę̨ techniczną lub inny dokument normalizacyjny), przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzień́ odbioru końcowego,
e) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież̇, zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń́ dla swoich pracowników,
f) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez ochronę̨ mienia, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczeń́ w rejonie prowadzonych robót,
g) prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową. 
h) gospodarowanie odpadami powstałymi w związku z realizacją robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedkładanie dokumentów wymaganych tymi przepisami, w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia.
i) W zakresie obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy stosuje się wymagania określone w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy. Wymóg obejmuje osoby wykonujące bezpośrednio, w sposób odpowiadający art. 22 § 1 Kodeksu pracy, czynności w zakresie robót zbrojarskich, betoniarskich, murarskich, izolacyjnych, ziemnych i drogowych oraz robót związanych z przeniesieniem lub wykonaniem ogrodzenia, a także czynności pomocniczych i porządkowych bezpośrednio związanych z tymi robotami.

2) Dokumenty budowy 

Obowiązującym dokumentem budowy jest Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż̇ do zakończenia robót. Zapisy do dziennika budowy będą̨ prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać́ postęp robót i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być́ przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane.
Do innych istotnych dokumentów budowy zalicza się ponadto:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) pozwolenie na budowę̨ lub zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych, 
c) protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy,
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e) sprawozdania ze spotkań́ i narad koordynacyjnych na budowie - protokoły odbioru robót,
f) korespondencja dotycząca budowy. 

6. Zasady przygotowania oferty przez Wykonawcę̨

[bookmark: _Toc162522640]Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien:

a) zapoznać́ się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,
b) może dokonać oględzin miejsca inwestycji w celu zapoznania się z uwarunkowaniami terenowymi; oględziny mają charakter fakultatywny i pomocniczy oraz nie stanowią warunku złożenia oferty,
c) wyjaśnić́ ewentualne wątpliwości co do zakresu robót opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego częścią SWZ

Staranne przygotowanie oferty powinno obejmować́:
a) wykonanie czynności wymienionych w SWZ,
b) analizę dokumentów zamówienia w celu prawidłowego ustalenia zakresu robót objętych Etapem II oraz zgłoszenie Zamawiającemu, w trybie przewidzianym ustawą Pzp, ewentualnych wątpliwości wymagających wyjaśnienia przed upływem terminu składania ofert.

W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie czynności przygotowawcze, pomocnicze i towarzyszące, które są technicznie niezbędne do należytego wykonania robót objętych zakresem Etapu II. Postanowienie to nie może być interpretowane jako rozszerzenie przedmiotu zamówienia o roboty wyraźnie wyłączone z Etapu II albo niewynikające z dokumentów zamówienia.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje kompletne i należyte wykonanie robót objętych zakresem Etapu II, zgodnie z dokumentami zamówienia, bez rozszerzania przedmiotu zamówienia poza zakres w nich określony.

7. Dokumenty potwierdzające zgodność́ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dla działki nr 2654, obręb 05-Śródmieście, j. ewid. M. Gorzów Wlkp., przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla zamierzenia inwestycyjnego wydano w dniu 18 marca 2025 r. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: WUA-NI.6733.24.2024.

8. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim dysponuje nieruchomością położoną przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie decyzji przekazującej nieruchomość w trwały zarząd z dnia 29 sierpnia 2012 r., nr WGN-VI.6844.1.3.2012.K.K.
9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.).
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).
c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 538 z późn. zm.).
d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm) 
e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025 r., poz 188 z późn. zm)  
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm)
g) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1194 z późn. zm).
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
i) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) 
j) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
m) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 
n) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023, poz. 1587 z późn. zm) 

10. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do realizacji robót budowlanych 

1. Koncepcja Budynku została uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Uzyskanie uzgodnień konserwatorskich dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego leży po stronie Zamawiającego.
2. Porozumienia, umowy, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz dróg dojazdowych 

Zamawiający posiada obowiązujące umowy przyłączeniowe obiektu do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej.
Dojazd do terenu inwestycji będzie realizowany poprzez istniejący układ dróg wewnętrznych 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Teatralnej. Uzgodnienie dotyczące lokalizacji wjazdu na plac budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

11. Wykaz załączników do niniejszego opracowania: 

Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna, w zakresie mającym zastosowanie do Etapu II (w szczególności projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny - drogi, architektura i konstrukcja oraz pozostałe branże wyłącznie w zakresie kolizji i koordynacji niezbędnej do wykonania robót objętych Etapem II).
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót dla Etapu II.
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