Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Wykaz urządzeń ICT

	Inwerter (opis został zawarty w OPZ - dane zamawiającego)

	A
	B
	C

	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowanego urządzenia wypełnia Wykonawca

	1
	Marka, model, wersja
	

(wpisać markę, model oraz wersję)

	2
	Moc znamionowa AC:
co najmniej 2 500W
	

(wpisać moc znamionową AC)

	3
	Maksymalna rekomendowana moc DC:
nie więcej niż 3 700W
	

(wpisać maksymalną moc DC )

	4
	Znamionowe napięcie sieciowe AC:
co najmniej 230V L/N/PE
	

(wpisać znamionowe napięcie sieciowe AC)

	5
	Sprawność europejska:
co najmniej 96,7 %
	

(wpisać sprawność europejską)

	6
	Stopień ochrony:
co najmniej IP65
	

(wpisać stopień ochrony)

	7
	Sposoby komunikacji: musi być wyposażony w interfejs przewodowy RS-485 oraz interfejs bezprzewodowy Wi-Fi i 4G (LTE) lub nowszy.
	

(wpisać obsługiwane sposoby komunikacji;
jeżeli którykolwiek sposób komunikacji jest opcjonalny należy wskazać czy dana opcja została ujęta w ofercie;
 jeżeli komunikacja realizowana jest przez dodatkowe urządzenie należy wskazać to urządzenie podając jego 
markę, model oraz typ)

	8
	Posiada monitoring rezystancji izolacji: TAK
	

(wpisać: TAK / NIE)

	9
	Posiada rozłącznik DC: TAK
	

(wpisać: TAK / NIE)

	10
	Liczba trackerów MPPT: 
co najmniej 1 szt.
	

(wpisać liczbę trackerów MPPT)







Jednocześnie oświadczam że moja oferta nie obejmuje produktów ICT, których typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa[footnoteRef:1] , lub usługę ICT, lub proces ICT, określone w tej decyzji. [1:  Podstawa odrzucania ofert z art. 226 ust. 1 pkt 19  ustawy Pzp znajdzie zastosowanie wobec oferty, obejmującej produkty ICT, usługi ICT lub procesy ICT, złożonej przez wykonawcę, który został uznany za dostawcę wysokiego ryzyka w drodze decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji, wydanej na podstawie art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (ustawa o cyberbezpieczeństwie). Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji, uznaje dostawcę sprzętu lub oprogramowania oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ramach której funkcjonuje dostawca, za dostawcę wysokiego ryzyka, jeżeli dostawca ten stanowi zagrożenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.
Obowiązek odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 19 jest konsekwencją wprowadzonego w art. 67c ust. 4 ustawy o cyberbezpieczeństwie zakazu nabywania przez podmioty zobowiązane tą ustawą wymienione w art. 67b ust. 1 (w tym podmioty kluczowe i podmioty ważne w rozumieniu ustawy o cyberbezpieczeństwie objęte wykazem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy)  typów produktów ICT, rodzajów usług ICT lub konkretnych procesów ICT w zakresie określonym ww. decyzją w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka (art. 67b ust. 15 ustawy o cyberbezpieczeństwie).
Decyzje w sprawach uznania za dostawcę wysokiego ryzyka podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji, a także na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra (art. 67b ust. 17 ustawy o cyberbezpieczeństwie).
] 
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Inwerter   (opis został zawarty w OPZ  -   dane zamawiającego)  

A  B  C  

Lp.  Wymagania Zamawiającego  Parametry oferowanego urządzenia   wypełnia  Wykonawca  

1  Marka, model, wersja      (wpisać markę, model oraz wersję)  

2  Moc znamionowa AC:   co najmniej  2 500 W      (wpisać moc znamionową AC)  

3  Maksymalna rekomendowana moc DC:   nie więcej niż 3   7 0 0W      (wpisać  maksymalną moc DC  )  

4  Znamionowe napięcie sieciowe AC:   co najmniej 230V  L/ N / PE      (wpisać znamionowe napięcie sieciowe AC)  

5  Sprawność europejska:   co najmniej 9 6, 7   %      (wpisać sprawność europejską)  

6  Stopień ochrony:   co najmniej IP65      (wpisać stopień ochrony)  

7  Sposoby komunikacji:   musi być wyposażony w  interfejs przewodowy RS - 485 oraz interfejs  bezprzewodowy Wi - Fi i 4G (LTE) lub nowszy .      (wpisać obsługiwane sposoby komunikacji;   jeżeli którykolwiek sposób komunikacji jest opcjonalny  należy wskazać czy dana opcja została ujęta w ofercie;     jeżeli komunikacja realizowana jest przez dodatkowe  urządzenie należy wskazać to urządzenie podając jego    markę, model oraz typ)  

8  Posiada monitoring rezystancji izolacji:   TAK      ( wpisać : TAK / NIE )  

9  Posiada rozłącznik DC: TAK      ( wpisać : TAK / NIE )  

10  Liczba trackerów MPPT:     co najmniej  1   szt.      (wpisać liczbę trackerów MPPT)  

         

