


CZĘŚĆ III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Zapisy ogólne.
1. Przedmiotem zamówienia jest „zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu ul. Piłsudskiego/Botaniczna”.
2. Zamawiający wymaga, aby:
a) Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniały wymagania norm CE, tj. wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. 
b) Przedmioty były fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane poza ewentualnymi testami sprawności, wyprodukowane w ciągu 12 miesięcy przed terminem składania ofert, przeznaczone na rynek PL, zapakowane w oryginalne opakowania producentów;
c) Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie były przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne). 
d) Oferowany sprzęt musi być dostarczony przez dostawcę.
e) Przedmioty (wraz z producentami i/lub dostawcami) spełniały wszelkie obowiązujące w PL wymogi prawne, w tym posiadały wszelkie wymagane certyfikaty, dokumentacje (w tym, techniczne) i instrukcje (w  tym obsługi) – a ich wiarygodne egzemplarze/kopie zostały udostępnione najpóźniej przy odbiorze zamówienia;
f) Oprogramowanie było zainstalowane i aktywowane, a klucz licencyjny każdego systemu operacyjnego zapisany w odpowiednim BIOS/UEFI lub na oryginalnych kartach z licencją umożliwiając instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego;
g) Wszelkie licencje - zwłaszcza odnośnie oprogramowania - były oryginalne, bezterminowe, z legalnym certyfikatem i nośnikiem (jeśli dotyczy), na rynek PL, z pełną dokumentacją licencyjną i instrukcjami aktywacji, jeśli potrzebne, umożliwiać korzystanie z aktualizacji i wsparcia producenta; ponadto licencje CAL (– Device CAL do Microsoft Windows Server 2025 lub licencji równoważnych, kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem systemowym - 15szt);
h) Dołączone okablowanie pozwalało na podłączenie do sieci 230V urządzeń bezpośrednio z niej zasilanych, a także połączenie dostarczonych: monitora i innych oferowanych urządzeń z laptopem i komputerem;
i) W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest przekazać szczegółowy opis przedmiotu równoważnego tj. podać nazwę oraz szczegółowo opisać parametry techniczne;
j) Usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Zamawiającego muszą być świadczone przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu lub odbiór uszkodzonego sprzętu na własny koszt z siedziby Zamawiającego oraz jego zwrot po wykonaniu naprawy. Koszty transportu ponosi Wykonawca;
k) Przedmiot zamówienia nie obejmował produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20 i 252), stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa;
l) Przedmiot zamówienia nie obejmował produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, lub usługi ICT, lub procesu ICT, określonych w tej decyzji.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć przedmiotu umowy, tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu (urządzenia, elementu) / oprogramowania lub braku dostępności rynkowej, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż producent zaprzestał produkcji oferowanego sprzętu (urządzenia, elementu)/oprogramowania lub zaistniał brak dostępności rynkowej, i zaoferować w zamian sprzęt/oprogramowanie w cenie nie wyższej niż podanej w ofercie, o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SWZ oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie. 
4. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż wskazany w tabeli poniżej dla każdego z urządzeń/oprogramowania, chyba że w poniższej specyfikacji wskazano inne okresy i sposoby realizacji gwarancji. Jeżeli gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa, zostaje uznana gwarancja producenta. Gwarancja będzie realizowana w systemie „on site” tj. w siedzibie użytkowników dostarczonego przedmiotu zamówienia, a wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.
5. Zamawiający przewiduje realizację dostaw w uzgodnieniu z dyrektorem Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Wszystkie prace związane z zamówieniem, należy wykonać w terminie zgodnym z ofertą.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania aktywnej i regularnej komunikacji e-mailowej i telefonicznej oraz do stałego kontaktu z Zamawiającym celem ustalania wszelkich szczegółów związanych z przedmiotem zamówienia oraz do pełnego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach lub wątpliwościach związanych z realizacją zadania. Wykonawca zobowiązuje się udzielić e-mailem odpowiedzi na pytania Zamawiającego w zakresie realizacji zadania w ciągu 2 dni roboczych od przekazania zapytania przez Zamawiającego. W celu realizacji obowiązku określonego wyżej Wykonawca na swój koszt wyznacza pracownika do kontaktów z Zamawiającym.
7. Wykonawca zrealizuje dostawę wraz z rozładunkiem przedmiotu zamówienia. W dniu dostawy zostanie podpisany ilościowy protokół odbioru. Wszystkie uchybienia zostaną zgłoszone pisemnie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza, aby wszelkie uchybienia zgłoszone Wykonawcy, wynikłe w toku odbioru jakościowego były przez niego skorygowane w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od terminu dostawy, chyba że charakter wady uzasadnia krótszy termin . Protokół jakościowy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie podpisany do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu ilościowego, w przypadku braku uchybień – albo od dnia usunięcia wszystkich uchybień wskazanych przez Zamawiającego.
II. Wykaz i opis zamawianych elementów:
Wykonawca zrealizuje dostawę fabrycznie nowych elementów, których parametry techniczno-eksploatacyjne oraz użytkowe są co najmniej takie, jak opisane poniżej.
Wskazane poniżej wszystkie parametry są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego. 

Opis minimalnych wymagań poszczególnych elementów:

1. Ekran wiszący – telebim, mocowany do ściany (montaż w wyznaczonym miejscu wg. projektu) - 1szt.
Wykonawca powinien zrealizować dostawę i montaż fabrycznie nowego telebimu o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli tzn. takich, których parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż:
 
	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1
	Funkcje, parametry, wymiary
	Ekran wiszący - telebim składający się z 18 szt. paneli -
Wym. i montaż wg rysunku z pliku „Załącznik Nr 1 do OPZ.pdf” – wykonując wszelkie mocowania na okładzinach ściennych należy zachować ostrożność ze względu na istniejące instalacje. Szczegóły biegu instalacji zostaną udostępnione Wykonawcy po przetargu, Składający się z modułów (matryca 25x25cm) ,wielkość pikseli maks. 1,5mm; pełnokolorowy ekran LED RGB; wraz z całym osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania. Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie wyświetlaną treścią za pomocą dowolnego nośnika multimedialnego; z wbudowanym modułem wi-fi. Konfiguracja, kpl. oprogramowanie i kpl. okablowanie. Przeznaczenie: do wyświetlania cennika, informacji i reklam.

	2
	Gwarancja
	Gwarancja minimum 24 miesiące




2. Ekran wiszący (Telewizor) QLED, 4K (montaż w wyznaczonym miejscu wg. projektu) -1szt.
Wykonawca powinien zrealizować dostawę i montaż fabrycznie nowego ekranu wiszącego o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli tzn. takich, których parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż:

	
L.p.
	Dane
	Wymagania

	1
	Funkcje, parametry, wymiary
	Smart TV, przekątna min. 48 cali, max 50 cali, Wi-fi, rozdzielczość 4k (3840x2160), HDMI, min. 2 porty USB, min. 1 port LAN, Bluetooth.
Przeznaczenie: do wyświetlania gotowych treści informacyjno- reklamowych z serwera lub nośnika USB, wyświetlanie TV i Internetu. Uchwyt, regulowany 3D mocowany do konstrukcji budynku stalowy,
Montaż wg rysunku z pliku „Załącznik Nr 1 do OPZ.pdf” – wykonując wszelkie mocowania na okładzinach ściennych należy zachować ostrożność ze względu na istniejące instalacje. Szczegóły biegu instalacji zostaną udostępnione Wykonawcy po przetargu.
Uwagi: przeznaczenie do pracy ciągłej

	2
	gwarancja
	Min. 24 miesiące



3. Komputery przenośne (Laptopy) wraz z replikatorami portów i oprogramowaniem – 5 szt.
Wykonawca powinien zrealizować dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych, replikatorów portów i oprogramowania o parametrach przedstawionych w poniższej tabel tzn. takich, których parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż:
 
	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1
	Procesor
	Wg wydajności Passmark, x86 – 64, min 8 rdzeni, łącznie min. 12 wątków obliczeniowych.
Wydajność CPU nie mniej niż 23000 pkt wg testu Passmark na dzień składania ofert
Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/

	2
	Chipset
	Chipset rekomendowany przez producenta komputera

	3
	Cache
	Min. 12MB

	4
	Pamięć RAM
	Min 16GB DDR5 min. 4800MHz

	6
	Dysk twardy 2
	SSD M.2 PCIe pojemność min. 512GB

	7
	Wyświetlacz
	Ekran/Matryca LED VA lub IPS matowa, Przekątna ekran: min 15,6‘’- 16”, Rozdzielczość: min 1920x1080 (FullHD), lub 1920x1200 (WUXGA)

	8
	Karta graficzna
	Zintegrowana, Pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona.

	9
	Karta dźwiękowa
i inne wyposażenie
	Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo. Wbudowany mikrofon

	10

	Kamera
	Kamera internetowa: HD

	11
	Porty wejścia/wyjścia
	Porty USB typu A (min. w standardzie 3.2 Gen 1) – min. 2 szt., USB typu C (z obsługą Power Delivery i DisplayPort) – min. 1 szt, HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci SD lub microSD - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Zasilanie realizowane poprzez dedykowane złącze zasilania lub poprzez port USB-C (Power Delivery).

	12
	Komunikacja bezprzewodowa
	Wifi - wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie WiFi 6, Moduł Bluetooth

	13
	Zasilanie
	[bookmark: _Hlk236687930]Typ baterii: Litowo-jonowa Pojemność baterii: min. 3-komorowa, min. 45Wh Zasilacz zewnętrzny,

	14
	System operacyjny
	Preinstalowany min. MS Windows 11 Professional PL, lub równoważny (tj. o nie gorszych parametrach techniczno - użytkowych od elementu przedmiotu zamówienia wskazanego z nazwy), z zastrzeżeniem, by był identyczny dla wszystkich elementów zamówienia zawierających system operacyjny ze względu na zamierzoną kompatybilność środowiska pracy urządzeń komputerowych. System wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu,

	15
	Oprogramowanie biurowe
	Pakiet biurowy Office 2024 PL Home & Buisness Box z licencją bezterminową lub licencją równoważną, kompatybilną z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem systemowym

	16
	Gwarancja
	Rodzaj gwarancji: 36 m-cy (gwarancja producenta NBD (Next Business Day). W przypadku awarii dysku, serwis dostarcza nowy a uszkodzony pozostaje u zamawiającego.

	17
	Replikator portów
	Do każdego komputera przenośnego należy dostarczyć Replikator portów: 
- LAN RJ45 10/100/1000 Ethernet , 
- USB2.0-min. 1szt, 
- USB 3.2: min. 1 szt., 
- USB Typ C: min. 1szt, 
- USB Typ C PD: min. 1 szt., 
- HDMI – min. 1szt,
Replikator portów musi być w pełni kompatybilny z dostarczonymi komputerami przenośnymi.

	17
	Inne
	Zabezpieczenia: Szyfrowanie TPM 2.0 .
Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku).
Dodatkowe informacje: zabezpieczenie przed kradzieżą (gniazdo + linka szyfrowa). Mysz i klawiatura przewodowe USB wymiar normalny (zgodnie z BHP). Torba z pasem na ramię - dopasowana do rozmiarów komputera



4. Monitory dotykowy - przekątna 22" – 1szt.
 
Wykonawca powinien zrealizować dostawę fabrycznie nowego monitora dotykowego, o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli lub urządzenia równoważnego tzn. takiego, którego parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż:
 
	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1
	Panel
	IPS LED,

	2
	Przekątna
	Min 21,5” – Max 22”

	3
	Rozdzielczość ekranu
	1920x1080(FullHD)

	4
	Format obrazu
	16:9

	5
	Czas reakcji
	Max 6ms Odświeżania ekranu min. 60 Hz

	6
	Jasność
	Min 250 cd/m2

	7
	Kolor
	Min 16,7 mln

	8
	Redukcja migotania
	Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego

	9
	Kąt widzenia
	W poziomie min. 175 stopni Kąt widzenia w pionie min. 175 stopni

	9
	Kąt pochylenia ekranu
	min. 20° w górę; min.5° w dół

	10
	Złącza
	HDMI - 1 szt.; Display Port lub VGA – 1szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. VESA 100x100

	11
	Inne
	Interfejs dotykowy USB - Punkty dotykowe 10
Dołączone akcesoria: Skrócona instrukcja obsługi PL, Kabel zasilający,

	12
	Gwarancja
	Gwarancja: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)




5. Tablica interaktywna na wózku dwukolumnowym - 2szt

Wykonawca powinien zrealizować dostawę fabrycznie nowego monitora dotykowego, o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli lub urządzenia równoważnego tzn. takiego, którego parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż:


	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1
	Typ
	Tablica interaktywna na wózku dwukolumnowym/monitor interaktywny

	2
	Ekran
	Dotykowy 86”  Matowy

	3
	Rozdzielczość
	4K (UHD)

	4
	Format obrazu
	16:9

	5
	Kontrast
	Min 4000:1

	6
	Kąt widzenia
	w pionie i poziomie min. 175°.

	7
	Łączność
	LAN, Wifi

	8
	Porty wejścia/wyjścia
	przednie głośniki, mikrofon bezprzewodowy zabudowany lub dostarczony jako oddzielny element wyposażenia, minimum 4x USB (A, B, C) , 2x HDMI, 1x 3.5 jack

	9
	Inne
	Praca bez komputera, funkcja multi-touch 20 dotyków. Ochrona przed światłem niebieskim, Bluetooth, Powłoka antyrefleksyjna, Kamera 4K wbudowana lub dostarczona w komplecie, kompatybilna z oferowanym monitorem. Konfiguracja tablicy, z oprogramowaniem gotowym do pracy edukacyjnej, systemem. Przewody i niezbędne akcesoria.
W zestawie wózek dwukolumnowy elektryczny regulowany, na kółkach kauczukowych zakres wysokości od 75cm do 170cm (wymiar w osi ekranu). Półka na kamerę i półka na komponenty np. AV

	10
	Gwarancja
	Gwarancja: min. 24 miesiące




6. Komputery stacjonarne z oprogramowaniem (stacje robocze) – 9szt.

Wykonawca powinien zrealizować dostawę fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych (stacji roboczych o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli tzn. takich, których parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż:
 
	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1
	Procesor
	Wg wydajności Passmark, x86 – 64, min 8 rdzeni, 16 wątków,
Wydajność CPU nie mniej niż 30000 pkt wg testu Passmark. na dzień składania ofert, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/

	2
	Chipset
	Chipset rekomendowany przez producenta komputera,

	3
	Cache
	Min. 16MB

	4
	Pamięć RAM
	32GB DIMM DDR5 min 4800MHz

	5
	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem, obsługująca sprzętowo rozdzielczość min. 4K na minimum 3 podłączonych jednocześnie wyświetlaczach.

	6
	Dysk twardy
	SSD M.2 PCIe 1 TB

	7
	Dźwięk
	Zintegrowana karta dźwiękowa

	8
	Łączność
	Łączność: Wi-Fi 6 LAN min. 10/100/1000 Mbps; Bluetooth

	9

	Złącza

	Min. 6 portów USB (w tym minimum 2x USB 3.x oraz minimum 1x USB-C). Min. 1 port sieciowy LAN RJ-45 min. 10/100/1000 Mbps. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe. Złącza wideo: min. 1 złącze na płycie głównej (np. HDMI lub DisplayPort) oraz min. 3 cyfrowe wyjścia wideo na dedykowanej karcie graficznej (w dowolnej konfiguracji HDMI / DisplayPort).

	10
	Porty wewnętrzne (wolne)
	PCI-e x1 - 2 szt. SATA III - 2 szt.

	11
	Zasilanie
	Obudowa SSF/Micro/Mini Tower i Tower;
Zasilacz wewnętrzny: min. 650 W; kpl. chłodzenia

	12
	System operacyjny
	Preinstalowany min. MS Windows 11 Professional PL, lub równoważny (tj. o nie gorszych parametrach techniczno - użytkowych od elementu przedmiotu zamówienia wskazanego z nazwy), z zastrzeżeniem, by był identyczny dla wszystkich elementów zamówienia zawierających system operacyjny ze względu na zamierzoną kompatybilność środowiska pracy urządzeń komputerowych. System wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu,

	13
	Oprogramowanie biurowe
	Pakiet biurowy Office 2024 PL Home & Business Box z licencją bezterminową lub licencją równoważną, kompatybilną z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem systemowym

	14
	Gwarancja
	Rodzaj gwarancji: 36 m-cy (gwarancja producenta NBD (Next Business Day). W przypadku awarii dysku, serwis dostarcza nowy a uszkodzony pozostaje u zamawiającego.

	15
	Inne
	Wbudowany moduł TPM 2.0
Dołączone akcesoria: Mysz i klawiatura przewodowe USB wymiar normalny (zgodnie z BHP) Kabel zasilający Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku). Nagrywarka płyt DVD zabudowana lub dostarczona jako oddzielny element wyposażenia ze złączem USB.




7. Monitory ekranowe 27” – 12szt.

Wykonawca powinien zrealizować dostawę fabrycznie nowych monitorów ekranowych o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli tzn. takich, których parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż:
 
	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1
	Panel
	IPS LED, matryca matowa Płaski Ekran bezramkowy

	2
	Rozdzielczość ekranu
	2560 x 1440 (WQHD)

	3
	Format obrazu
	16:9

	4
	Czas reakcji
	Max 5 ms Częstotliwość odświeżania ekranu min. 75 Hz

	5
	Kolor
	Min 16,7 mln

	6
	Redukcja migotania
	Technologia ochrony oczu - Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego

	7
	Kąt widzenia
	Kąt widzenia w poziomie min. 175 stopni Kąt widzenia w pionie min. 175 stopni

	8
	Regulacja wysokości
	Min. 110 mm

	9
	Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
	~5° (do przodu/w dół)~20° (do tyłu/w górę)

	10
	Regulacja kąta obrotu (Swivel)
	~45° (w lewo) ~45° (w prawo)

	11
	Standard montażu
	VESA 100x100mm

	12
	Złącza
	HDMI - 1 szt.; DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB Typu-C - 1 szt.

	13
	Inne
	Wbudowany HUB USB do podłączania dodatkowych urządzeń peryferyjnych,
Głośniki 2x 2W. Obrotowy ekran (PIVOT) ~90 stopni (w lewo) ~90 stopni (w prawo)
Dołączone akcesoria: Skrócona instrukcja obsługi PL, Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający, Kabel HDMI, Kabel DisplayPort (o dł. min. 1.5m) Kabel USB-C

	14
	Gwarancja
	Gwarancja: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)









8. Zapora sieciowa - firewall sprzętowy Next-Generation Firewall (NGFW) wraz z licencją– 1szt.

Wykonawca powinien zrealizować dostawę fabrycznie nowej zapory sieciowej (sprzętowej) o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli lub urządzenia równoważnego tzn. takiego, którego parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż:
	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1
	Przepustowość Firewall/Firewall Throughput
	Min 3,5 Gbps

	2
	Przepustowość Antywirusa
	950 Mbps

	3
	Przepustowość IPS
	2,4 Gbps

	4
	Nowe sesje na sekundę
	18 000

	5
	Liczba jednoczesnych sesji
	300 000

	6
	Interfejsy Ethernet 10/100/1000
	min 4

	7
	Min. liczba tuneli IPSec VPN
	100

	8
	Licencje AV,IPS,IDS Protection
	min. 3 lata

	9
	Gwarancja
	Gwarancja na urządzenie min. 3 lata Next Business Day

	10
	Inne
	Szyny/uchwyty montażowe do szafy RACK



9. Dyski twarde HDD przeznaczone do pracy ciągłej w serwerach typu NAS - 2szt
Wykonawca powinien zrealizować dostawę fabrycznie nowych dysków HDD przeznaczonych do pracy ciągłej o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli tzn. takich, których parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż:
	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1
	Przeznaczenie
	Do pracy ciągłej w NAS

	2
	Typ
	SATA III - 3,5”

	3
	Pojemność
	Min 4TB

	4
	Prędkość obrotowa
	Min: 5400RPM

	5
	Rodzaj zapisu
	CMR

	6
	Pamięć podręczna
	min 64MB

	7
	
Gwarancja
	Gwarancja 24 miesiące z zastrzeżeniem, że w razie awarii dyski pozostają u Zamawiającego, lub podlegają profesjonalnej utylizacji i raport z tej czynności zostanie przekazany Zamawiającemu



10. Licencja Microsoft Windows Server PL 2025 Standard 1 szt. 
oraz
11. Licencjami Device CAL (Microsoft Windows server 2025) - 15 szt. 
	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1
	Licencja Microsoft Windows server PL 2025
	Windows Server PL 2025 16 Core w wersji Standard wraz z Kluczami Produktu

	2
	Licencja: Windows Server PL 2025 CAL
	Licencje Device CAL Microsoft Windows Serwer 2025


Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5  oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji zamówienia.
Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych w dokumentacji norm.
Zgodnie z art. 100 ust.1 i ust. 2 ustawy Pzp w opisie przedmiotu zamówienia - zostały uwzględnione uwarunkowania związane z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.
Powyższe uwarunkowania zastosowano przykładowo w zakresie: powiększania ekranu, filtracji kolorów, zmiany rozmiaru tekstu i interfejsu, różnicowania natężenia dźwięku, personalizacji wyświetlania i ustawień obrazu, redukcji światła niebieskiego.
W opisie przedmiotu zamówienia nie zawarto środowiskowych, innowacyjnych, etykiet.
[bookmark: _Hlk89780484_kopia_1]Zamawiający nie uwzględnił aspektów społecznych, środowiskowych, innowacyjnych, etykiet związanych z realizacją zamówienia. 
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