
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul Bema 1, 24-100 Puławy.

NAZWA POSTĘPOWANIA: „Usługa utrzymania ciągłości pracy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z najmem urządzeń dla potrzeb SPZOZ w Puławach”.

WYKONAWCA:

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..………

Adres wykonawcy:

ulica ……………………………………………………… nr domu …………, miejscowość ………..………………………………….

Kod pocztowy ………………………………………... Poczta ……………………………………………………………………………….

KRS* …………………………………..…. NIP ………………………....…………… Regon ………………………...…….………………


Dane osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy:

Imię ………………………………………..……… Nazwisko ……………………………………………………..


Parametry techniczne urządzeń
Model nr 1
	Nazwa oferowanego urządzenia
	

	Producent
	

	Typ/model/kod producenta
	

	Urządzenie  Drukarka  A4 – 110 szt.

	parametr
	minimalne wymagania
	oferowane parametry

	Rozmiar nośnika
	A6-A4
	

	Podstawowe funkcje
	Drukarka monochromatyczna
	

	Technologia wydruku
	Laserowa
	

	Zainstalowana pamięć
	Min. 1024 MB
	

	Prędkość drukowania
	Minimum 50 str/min 
	

	Podajniki papieru
	podajnik nr 1 minimum 520 arkuszy
podajnik ręczny minimum 100 arkuszy
	

	Obsługiwane nośniki
	Papier  A4, rozmiar użytkownika
Gramatura  60-220 gr/m2.
	

	Złącza zewnętrzne
	USB 2.0,  LAN 10/100/1000
	

	Zainstalowane opcje
	moduł druku dwustronnego, 
	

	Minimalna rozdzielczość w pionie i poziomie dla drukarki 
	Drukarka, 1200x1200 dpi 
	

	Waga
	Do 14,0 kg
	

	Maksymalne wymiary urządzenia nabiurkowego (szer. x gł. x wys.) 
	410x400x320 mm
	

	Wydajność tonera
	min. 25.000 stron
	

	Wyposażenie
	instrukcja obsługi, sterowniki
	

	Gwarancja
	36 miesięcy, naprawa w miejscu instalacji
	






Model nr 2
	Nazwa oferowanego urządzenia
	

	Producent
	

	Typ/model/kod producenta
	

	Urządzenie MFP A4  z faxem – 30 szt.

	parametr
	minimalne wymagania
	oferowane parametry

	Rozmiar nośnika
	A6-A4
	

	Podstawowe funkcje
	Drukarka, kopiarka, skaner, Fax
	

	Technologia wydruku
	Laserowa
	

	Zainstalowana pamięć
	Min. 2 GB
	

	Prędkość drukowania, kopiowania A4/min, 
	Minimum 50 str/min 
	

	Dopuszczalne obciążenie miesięczne
	Nie mniej niż 50 000 str. 
	

	Podajniki papieru
	Automatyczny podajnik dokumentów do skanowania minimum 80 oryginałów, jedoprzebiegowy
podajnik nr 1 minimum 520 arkuszy
podajnik boczny minimum 50 arkuszy
	

	Obsługiwane nośniki
	Papier  A4,  koperty, rozmiar użytkownika
Gramatura  60-200 gr/m2.
	

	Złącza zewnętrzne
	- USB 2.0,  LAN 10/100/1000
	

	Zainstalowane opcje
	- moduł druku dwustronnego, 
	

	Skaner dla dokumentów A4
	Kolorowy, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych,
	

	Minimalna rozdzielczość w pionie i poziomie dla drukarki i skanera
	Drukarka, 1200x1200 dpi 
skaner 1200x1200 dpi
	

	Szybkość skanowania
	Min. 50 obrazów na minutę/simplex
Min. 100 obrazów na minutę/duplex 
	

	Waga
	Do 20 kg
	

	Maksymalne wymiary urządzenia nabiurkowego (szer. x gł. x wys.) 
	495x495x520 mm
	

	Wydajność tonera
	min. 25.000 stron czarny
	

	Wyposażenie
	instrukcja obsługi, sterowniki
	

	Gwarancja
	36 miesięcy, naprawa w miejscu instalacji
	






Model nr 3
	Nazwa oferowanego urządzenia
	

	Producent
	

	Typ/model/kod producenta
	

	Urządzenie MFP A3 – 20 szt.

	parametr
	minimalne wymagania
	oferowane parametry

	Rozmiar nośnika
	A6-SRA3
	

	Podstawowe funkcje
	Drukarka, kopiarka, skaner
	

	Technologia wydruku
	Laserowa, kolorowa
	

	Zainstalowana pamięć i dysk SSD
	pamięć: min. 8 GB
dysk: min. 250 GB
	

	Prędkość drukowania, kopiowania A4
	A4: min. 25 str/min

	

	Dopuszczalne obciążenie miesięczne
	Nie mniej niż 100 000 str. 
	

	Podajniki papieru
	Automatyczny podajnik dokumentów na minimum 100 arkuszy z autorewersem.
podajnik nr 1 minimum 500 arkuszy
podajnik nr 2 minimum 500 arkuszy
podajnik boczny minimum 150 arkuszy
	

	Obsługiwane nośniki
	Papier A3,  A4, B4, B5, koperty
Gramatura  60-300 gr/m2.
	

	Złącza zewnętrzne
	USB 2.0,  LAN 10/100/1000
	

	Skaner dla dokumentów A3 i A4
	Kolorowy, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych,
	

	Minimalna rozdzielczość w pionie i poziomie dla drukarki i skanera
	Drukarka, 1200x1200 dpi 
skaner 600x600 dpi
	

	Szybkość skanowania
	 A4: min. 200 oryginałów na minutę, skaner jednoprzebiegowy
	

	Wydajność tonera
	min. 28.000 stron czarny
min. 25.000 stron CMY
	

	Wyposażenie



	instrukcja obsługi, sterowniki, podstawa oryginalny metalowy na kółkach.
Czytnik kart zbliżeniowych standard MIFARE
Oprogramowany panel OPENAPI do  funkcjonalności 
	

	Gwarancja
	36 miesięcy, naprawa w miejscu instalacji
	






	Wymagania dodatkowe dotyczące urządzeń drukująco -  skanujących
	· Certyfikat ISO 9001:2015 - dostarczanie usług serwisowych do urządzeń wielofunkcyjnych, biurowych, drukarek oraz rozwiązań informatycznych  – Wykonawca na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji umowy, zobowiązany jest dostarczyć  wymagany certyfikat,,
· Certyfikat ISO 27001:2022 - dostarczanie usług serwisowych do urządzeń wielofunkcyjnych, biurowych, drukarek oraz rozwiązań informatycznych – Wykonawca na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji umowy, zobowiązany jest dostarczyć  wymagany certyfikat,,
· Certyfikat ISO 20000 dostarczanie usług serwisowych do urządzeń wielofunkcyjnych, biurowych, drukarek oraz rozwiązań informatycznych  – Wykonawca na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji umowy, zobowiązany jest dostarczyć  wymagany certyfikat






Opis funkcjonalności systemu kontroli kosztów, zdalnej diagnostyki serwisowej i systemu elektronicznego obiegu dokumentacji wniosków zakupowych oraz faktur kosztowych.

I). System kontroli kosztów wydruków
dla urządzeń, zabezpieczonego autoryzacją za pomocą kart zbliżeniowych. Dostarczenie 10 sztuk czytników zbliżeniowych standard MIFARE dla modelu MFP A3 (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) wraz z pracami wdrożeniowymi oraz utrzymaniem systemu przez okres trwania umowy.

	Nazwa oferowanego systemu/producent.

	




	Lp.
	Minimalne wymagania systemu
	Parametry oferowanego systemu

	1. 
	Zabezpieczenie poufności wydruków i kopii, poprzez zwalnianie prac po identyfikacji użytkownika przy pomocy karty elektronicznej standard MIFARE i kodu PIN. Oprogramowanie autoryzujące winno być zintegrowane z panelem urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń zewnętrznych, wykorzystujących dodatkowy (poza urządzeniem) adres IP. Automatyczne tworzenie konta dla nowych pracowników. Konto do Sytemu zostanie automatycznie utworzone po uprzednim wysłaniu wiadomości e-mail przez  pracownika do Systemu. System musi wygenerować PIN oraz przydzielić danego użytkownika do odpowiedniego konta kosztowego. 
System musi posiadać funkcjonalność dodawania dokumentów  z urządzenia skanującego bezpośrednio do bibliotek bazy danych, bez konieczności manualnego importowania dokumentów np. na stacji roboczej;
System musi posiadać funkcjonalność klasyfikacji dokumentów z podziałem na typu bez konieczności korzystania ze stacji roboczej;
System musi umożliwiać stworzenie predefiniowanej listy typów dokumentów, jakie można dodać do systemu;
System musi automatycznie nanosić na skan dokumentu informację na temat daty digitalizacji oraz użytkownika, który dokonał digitalizacji dokumentu; 
System musi współpracuje z systemami zarządzania drukiem w celu autoryzacji dostępu do panelu tylko dla osób upoważnionych.
	

	2. 
	Wylogowywanie użytkowników z urządzenia po określonym przez administratora czasie lub poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku na panelu urządzenia.
	

	3. 
	Możliwość samodzielnej rejestracji identyfikatorów zbliżeniowych bezpośrednio przy urządzeniu z wykorzystaniem otrzymywanych pocztą elektroniczną kodów autoryzacyjnych lub loginu i hasła.
	

	4. 
	Kolejkowanie wielu wydruków jednego użytkownika i zarządzanie kolejką wydruków z poziomu panelu urządzenia. Po zalogowaniu użytkownik winien mieć możliwość przejrzenia listy wydruków, wyboru konkretnej pracy, zażądanie jej druku lub usunięcie.
	

	5. 
	Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały zwolnione w określonym czasie.  
	

	6. 
	Tworzenie listy użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością grupowania na jednostki organizacyjne Zamawiającego. Integracja z LDAP.
	

	7. 
	Możliwość przypisywania poszczególnych prac (wydruki, kopie) do wskazanych projektów wcześniej zdefiniowanych w systemie.
	

	8. 
	Identyfikacja właściciela zadania - użytkownik identyfikowany jest na podstawie loginu sieciowego i/albo pobierany z okna dialogowego.
	

	9. 
	Możliwość pobierania listy użytkowników z zewnętrznych źródeł danych takich jak np.: Active Directory, NDS/eDirectory, OpenLDAP, pliki CSV. System musi umożliwiać stworzenie struktury drzewiastej przedsiębiorstwa dla użytkowników z synchronizacją danych o departamentach z Active Directory. 

	

	10. 
	Możliwość definiowania uprawnień do drukowania / kopiowania dla konkretnych użytkowników bądź grup.
	

	11. 
	Możliwość odbioru pracy na dowolnym kompatybilnym urządzeniu podłączonym do systemu po uprzednim uwierzytelnieniu.
	

	12. 
	Możliwość przekierowania wydruku większego niż określona liczba stron na urządzenia o większej wydajności.
	

	13. 
	Możliwość podglądu pierwszej strony wydruku po zalogowaniu się użytkownika do panelu administracyjnego systemu.
	

	14. 
	Zbieranie informacji o wykonywanych pracach w centralnej bazie danych wraz z możliwością automatycznego wysyłania raportów poprzez email bądź zapisywania ich we wskazanym folderze.
	

	15. 
	Możliwość przekazania ścieżki do zeskanowanego dokumentu oraz innych opcjonalnych parametrów, wprowadzanych z panelu urządzenia, jako argumentów do innych aplikacji (np. skryptów) uruchamianych po zakończeniu procesu skanowania.
	

	16. 
	Generowanie raportów następujących rodzajów:
Raporty dotyczące użytkowników
Raporty dotyczące urządzeń
Raporty dotyczące centrów kosztowych
Raporty dotyczące projektów
	

	17. 
	Zliczanie pojedynczych wydruków w rozbiciu na strony czarnobiałe i kolorowe.
	

	18. 
	Zliczanie wydruków w momencie gdy zostaną wydrukowane na urządzeniu (zliczanie „online”). Wydruki na pozostałe urządzenia winny być realizowane z wykorzystaniem serwera, na którym oprogramowanie jest zainstalowane i muszą być uwzględniane w raportach.
	

	19. 
	System musi umożliwiać włączenie opcji archiwizacji drukowania i skanowania z możliwością podglądu pracy skanującej oraz ponownego druku danej pracy.
System musi mieć możliwość włączenia i wyłączenia danej funkcji dla konkretnego urządzenia oraz czasu przetrzymywania prac użytkownika.
	

	20. 
	Usuwanie wydruku z urządzenia w przypadku braku materiałów eksploatacyjnych lub w przypadku zacięcia papieru. System musi mieć możliwość włączenia i wyłączenia danej funkcji dla konkretnego urządzenia.
	

	21. 
	Możliwość nakładania indywidualnych limitów kwotowych na poszczególnych użytkowników.
	

	22. 
	Możliwość automatycznego blokowania dostępu do funkcji urządzeń w przypadku wykorzystania przez użytkownika przydzielonego limitu.
	

	23. 
	Zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową (interfejs WWW)
	

	24. 
	System musi obsługiwać urządzenia minimum 7 producentów urządzeń kopiująco-drukujących
	

	25. 
	System ma mieć możliwość wizualizacji statusu urządzenia wraz z możliwością umieszczania urządzeń na planach/rzutach budynków. Wizualizowane dane mają dotyczyć minimum informacji o materiałach eksploatacyjnych oraz aktualnych stanach liczników. 

	

	26. 
	System musi umożliwiać zarządzanie raportami w strukturze zagnieżdżonej, przez co rozumie się, iż managerowie wyższego szczebla mają podgląd do danych (raportów) swoich zespołów oraz komórek organizacyjnych tychże zespołów. Managerowie wyższego szczebla mają również dostęp do danych managerów niższego szczebla (ich zespołów oraz komórek organizacyjnych tychże zespołów). 

	





II. System zdalnej diagnostyki serwisowej.
Monitorowanie zużycia sprzętu i materiałów eksploatacyjnych
Automatyczna inwentaryzacja floty urządzeń drukujących i kopiujących
Kontrola on-line nad sprawnym funkcjonowaniem każdego urządzenia oraz automatyczne generowanie powiadomień
Pełen zakres informacji o urządzeniach bez względu na ich lokalizację oraz producenta
Zarządzanie logistyką materiałów eksploatacyjnych , przewidywanie terminu ich wymiany, planowanie przeglądów okresowych i konserwacji
Automatyzacja wezwań serwisowych
Możliwość samodzielnego zarządzania flotą urządzeń poprzez  przeglądarkę internetową
Podgląd statusu urządzeń w formie graficznej
Możliwość zamawiania tonerów 
Zdalna diagnostyka urządzeń i oraz możliwość wzywania inżynierów serwisu w celu naprawy uszkodzonego sprzętu
Dostęp do danych historycznych
Automatyczne odczytywanie liczników urządzeń
Automatyczne wysyłanie mailem informacji na temat stanu urządzeń, alertów, incydentów.

	Nazwa oferowanego systemu/producent.

	





Licencje EDM do urządzenia z panelem OPEN API  integracja z systemem HIS KAMSOFT KS -MEDIS 
(licencja na min. 26 urządzeń MFP A3– instalacja aplikacji we wskazanych przez Zmawiającego miejscach)

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany parametr

	1. 
	System do komunikacji
	System posiada funkcjonalność dodawania dokumentów (zeskanowanej dokumentacji medycznej) z urządzenia skanującego bezpośrednio do bibliotek bazy danych pacjentów, bez konieczności manualnego importowania dokumentów np. na stacji roboczej;
System posiada funkcjonalność klasyfikacji dokumentów z podziałem na typu (np. dokumenty ZUS, wyniki badań, itd.) bezpośrednio z panelu dotykowego urządzenia skanującego, bez konieczności korzystania ze stacji roboczej;
System umożliwia stworzenie predefiniowanej listy typów dokumentów, jakie można dodać do systemu;
System automatycznie nanosi na skan dokumentu informację na temat daty digitalizacji oraz użytkownika, który dokonał digitalizacji dokumentu; 
System współpracuje z systemami zarządzania drukiem w celu autoryzacji dostępu do panelu tylko dla osób upoważnionych
	





Formularz cenowy

Modele urządzeń, stawki za wydruki.
Załącznik nr 1 Modele urządzeń, stawki za wydruki.

A. Modele urządzeń
	l.p.
	Urządzenie
	Ilość
	

Jedn. kwota dzierżawy netto 
(pln/mies)
	Razem kwota dzierżawy netto 
   (pln/mies)
	
Stawka
podatku VAT %
	

Symbol sprzętu (nazwa, model)

	1.
	Model 1
	110
	
	
	23
	

	2.
	Model 2
	30
	
	
	23
	

	3.
	Model 3
	20
	
	
	23
	

	RAZEM
	x
	x
	
	23
	x





B. Koszt wydruku kopii czarnej/kolorowej

	Lp.
	Urządzenie
	Symbol sprzętu (nazwa, model)
	Cena za stronę A4 czarno-białą netto
(zł)
	Cena za stronę A4 kolorową  netto
(zł)

	1.
	Model 1 
	
	
	x

	2.
	Model 2 
	
	
	x

	3.
	Model 3
	
	
	






ZM 43/230/2026		Zał. nr 7 do SWZ

1 | Strona
Formularz cenowy
	
	Cena jedn.
Netto (*)
	Ilość stron
	Ilość urządzeń
	Ilość miesięcy
	Wartość netto

	Stawka
VAT
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F=B*C*D*E
	G
	H
	I=F+H

	Koszt dzierżawy urządzeń drukujących urządzenie Model 1
	
	----------
	110
	36
	
	23
	
	

	Koszt wydruku urządzenie 
Model 1 (wydruk mono)
	
	500
	110
	36
	
	23
	
	

	Koszt dzierżawy urządzeń drukujących urządzenie Model 2
	
	----------
	30
	36
	
	23
	
	

	Koszt wydruku urządzenie 
Model 2 (wydruk mono)
	
	1000
	30
	36
	
	23
	
	

	Koszt dzierżawy urządzeń drukujących urządzenie Model 3
	
	----------
	20
	36
	
	23
	
	

	Koszt wydruku urządzenie 
Model 3 (wydruk mono)
	
	1000
	20
	36
	
	23
	
	

	Koszt wydruku urządzenie 
Model 3 (wydruk kolor)
	
	600
	20
	36
	
	23
	
	

	Koszt dzierżawy, systemu kontroli kosztów, zdalnej diagnostyki serwisowej oraz aplikacji elektronicznej do skanowania dokumentacji medycznej (EDM).
	
	----------
	1
	36
	
	23
	
	

	Wartość razem: 
	
	
	
	 
	
	
	
	




	…………………………………………
	(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
