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Minimalne wymagania techniczno – użytkowe pojazdu wysokiej mobilności typu pickup z napędem 4x4 dla Gminy Miasta Częstochowa.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia Wykonawca wpisując „tak” lub „spełnia”) lub proponowane parametry techniczne (wypełnia Wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru)

	1.
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, tj.:
· Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2024r., poz. 1251 ze zm.)
· Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. 2012r., poz. 525)
· Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2024r., poz. 1251 ze zm.)
· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 502)
	

	2.
	Pojazd fabrycznie nowy /rok produkcji 2026/
	

	3.
	Marka i model samochodu /należy podać/
	

	4.
	Kolorystyka:

Nadwozie - lakier metalizowany szary lub jego odcienie
	

	5.
	Silnik i układ napędowy:

1. Silnik: spalinowy benzynowy współpracujący z silnikiem elektrycznym (hybryda)
2. Skrzynia biegów: automatyczna min. 8 – biegowa
3. Napęd: na obie osie z możliwością rozłączenia
4. Elektroniczna blokada tylnego mechanizmu różnicowego

5. Norma emisji spalin: min. EURO VI

6. Moc silnika: nie mniej niż 270 KM
7. Pojemność silnika: nie mniej niż 2200 cm3
8. Pojemność baterii: nie mniej niż 11 kWh
9. Dopuszczalna masa całkowita: max. 3,5T

10. Całkowity zasięg minimalny na napędzie elektrycznym na podstawie WLTP niż mniej niż 35 km
11. Pojemność zbiornika paliwa: min. 65 litrów
12. Przebieg początkowy: nie więcej niż 25 km
	1. 

	6.
	Nadwozie:

1. Rodzaj nadwozia: pickup z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową
2. Liczba drzwi: 4
3. Liczba miejsc siedzących: 5
	1. 

	7.
	Skrzynia ładunkowa:

1. Wymiary minimalne przestrzeni ładunkowej (długość z podłogą bez wykładziny/wysokość/szerokość): min. 1600/450/1500 mm
2. Oświetlenie skrzyni ładunkowej
3. Stopień boczny tylnego zderzaka
4. Elektryczna aluminiowa roleta skrzyni ładunkowej
5. Wykładzina przestrzeni ładunkowej o wysokiej wytrzymałości 
6. Tylka klapa z mechanizmem łatwego podnoszenia i opuszczania
7. Uchwyty mocowania ładunku wewnętrznego skrzyni ładunkowej 
8. Dodatkowe 2 gniazda 230V min. 10A w skrzyni ładunkowej wraz z przetwornicą napięcia
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	8.
	Parametry pojazdu:

1. Wymiary minimalne pojazdy (długość/wysokość/szerokość z lusterkami): min. 5300/1800/2150 mm
2. Prześwit pojazdu: min. 210 mm
3. Głębokość brodzenia: min. 600 mm
4. Ładowność całkowita (bez pasażerów): min. 800 kg 
5. Rozstaw osi: min. 3150 mm

6. Nośność – oś przednia: min. 1400 kg
7. Nośność – oś tylna: min. 1850 kg

8. Dopuszczalna masa przyczepy (bez hamulców/ z hamulcem) – 750 kg/3500 kg
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	9.
	Opony i koła:

1. Aluminiowe obręcze kół min. 18” x 8.0 z oponami A/T 
2. Koło zapasowe z obręczą aluminiową min. 18”
3. System kontroli ciśnienia w oponach
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	10.
	Komfort i wnętrze:

1. Szyby przednie i tylnie sterowane elektrycznie
2. Przyciemniane szyby w tylnej części pojazdu
3. Automatyczne wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
4. Podgrzewana przednia szyba
5. Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
6. Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

7. Automatyczna zmiana świateł mijania/drogowych
8. Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
9. Tapicerka skórzana
10. Elektryczny hamulec postojowy
11. Podgrzewane fotele przednie
12. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją
13. Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą
14. Podgrzewana kierownica
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	11.
	Wygląd zewnętrzny:

1. Reflektory - LED ze światłami do jazdy dziennej LED

2. Reflektory automatyczna zmiana świateł mijania/drogowe
3. Przednie światła przeciwmgielne LED
4. Osłona pod silnikiem i skrzynią rozdzielczą

5. Osłona zbiornika paliwa

6. Relingi dachowe

7. Stopnie boczne
8. Stopnień w tylnym zderzaku

9. Przednie i tylne chlapacze 

10. Dwa przednie zaczepy holownicze
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	12.
	Bezpieczeństwo:

1. ABS (układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania)

2. Elektroniczne wspomaganie siły hamowania
3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ze światłem hamowania awaryjnego
4. Asystent hamowania awaryjnego

5. Adaptacyjny system kontroli obciążenia
6. System umożliwiający prowadzenie bez trzymania rąk na kierownicy

7. System kontroli zjazdu ze wzniesienia
8. System wspomagania ruszania pod górę
9. System automatycznego hamowania po kolizji

10. System monitorowania koncentracji kierowcy

11. System zapobiegający kołysania się przyczepy

12. System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu
13. System zapobiegający kolizjom

14. System kontroli pasa ruchu
15. System rozpoznawania znaków drogowych
16. Funkcja ułatwiająca cofanie z przyczepą

17. Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania

18. Poduszki powietrzne: 
· kierowcy i pasażera z przodu
· boczne i kurtynowe

· boczna pomiędzy przednimi fotelami

· kolanowe kierowcy i pasażera
19. Przednie i tylnie trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
20. Inteligentny tempomat adaptacyjny z systemem rozpoznawania znaków drogowych
21. Tylne i przednie czujniki parkowania 
22. Kamera 360 z funkcją wsparcia podczas cofania z przyczepą
23. Strefowe oświetlenie zewnętrzne 360(
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	13.
	Zabezpieczenie:

1. System centralnego zamka z kluczem elektronicznym, umożliwiający otwieranie drzwi i uruchomienie silnika bez tradycyjnego klucza (minimum dwa klucze elektroniczne lub piloty)

2. Immobilizer

3. Centralny zamek z podwójnym ryglowaniem

4. Alarm antywłamaniowy
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	14.
	Multimedia:

1. Komputer pokładowy

2. Komunikaty w języku polskim

3. Wyświetlacz z ekranem dotykowym min. 11” do obsługi multimediów i ustawień pojazdu
4. System nawigacji satelitarnej
5. Radio cyfrowe DAB

6. Bezprzewodowa ładowarka do urządzeń mobilnych

7. Zestaw głośnomówiący Bluetooth

8. Gniazda USB 
9. Głośniki – min. 8 sztuk
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	15.
	Wyposażenie dodatkowe

1. Przewód do ładowania baterii 1 -fazowy 16A o długości min. 8m
2. Dywaniki podłogowe - przód i tył gumowe oraz welurowe
3. Hak holowniczy z gniazdem elektrycznym 13 stykowym 
4. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia
5. Gaśnica
6. Trójkąt ostrzegawczy
7. Apteczka
8. Kamizelki odblaskowe – 5 sztuk
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	16.
	Minimalne warunki gwarancji:

1. 48 miesięcy lub 120000 km na pojazd
2. W okresie gwarancji pokrycie kosztów przeglądów eksploatacyjnych zgodnie z książką gwarancyjną
	1. 


	Data : ...................................................


	

	
	(podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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