Załącznik nr 7 do SWZ
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU
Dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej wraz z osprzętem oraz fabrycznie nową przyczepą transportową
Dane Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................
Producent minikoparki: .................................................................................................
Model minikoparki: ........................................................................................................
Producent przyczepy: ....................................................................................................
Model przyczepy: ..........................................................................................................
CZĘŚĆ I – MINIKOPARKA GĄSIENICOWA
A. Parametry techniczne
	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Parametr oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca)

	1
	Rodzaj – minikoparka gąsienicowa
	

	2
	Stan – fabrycznie nowa
	

	3
	Rok produkcji – nie wcześniej niż 2026
	

	4
	Producent
	

	5
	Model
	

	6
	Silnik – diesel, minimum 3-cylindrowy
	

	7
	Moc silnika (KM)
	

	8
	Chłodzenie silnika
	

	9
	Norma emisji spalin
	

	10
	Masa robocza (kg)
	

	11
	Rodzaj gąsienic
	

	12
	Szerokość gąsienic (mm)
	

	13
	Hydraulicznie rozsuwany rozstaw gąsienic (TAK/NIE)
	

	14
	Zakres rozsuwania (mm)
	

	15
	Maksymalna głębokość kopania (mm)
	

	16
	Maksymalny zasięg kopania (mm)
	

	17
	Siła kopania ramienia (kN)
	

	18
	Siła kopania łyżki (kN)
	

	19
	Sterowanie joystickami (TAK/NIE)
	

	20
	Proporcjonalne sterowanie osprzętem (TAK/NIE)
	

	21
	Typ szybkozłącza
	

	22
	Wymiary lemiesza (mm)
	


B. Układ hydrauliczny
Proszę potwierdzić wyposażenie oferowanej maszyny.
	Wyposażenie
	TAK/NIE
	Opis / parametry

	Dodatkowa instalacja hydrauliczna
	
	

	Wyjście hydrauliczne na ramieniu
	
	

	Sterowanie dodatkowym obwodem z joysticka
	
	

	Możliwość współpracy z młotem
	
	

	Możliwość współpracy z chwytakiem
	
	

	Możliwość współpracy z wiertnicą
	
	


C. Wyposażenie robocze
	Wyposażenie wymagane
	Producent / model
	Parametry oferowane

	Łyżka koparkowa ok. 300 mm
	
	

	Łyżka koparkowa ok. 500 mm z zębami
	
	

	Łyżka skarpowa hydrauliczna wychylna min. 1000 mm
	
	

	Wiertnica hydrauliczna
	
	

	Komplet wierteł
	
	

	Chwytak do krawężników i pni
	
	

	Młot hydrauliczny
	
	

	Hakówka / zawiesie łańcuchowe
	
	


D. Kabina operatora
	Wyposażenie
	TAK/NIE
	Opis oferowanego rozwiązania

	ROPS/FOPS lub równoważne
	
	

	Kabina przeszklona
	
	

	Drzwi zamykane na klucz
	
	

	Ogrzewanie
	
	

	Wentylacja
	
	

	Fotel amortyzowany
	
	

	Regulacja fotela
	
	

	Pas bezpieczeństwa
	
	

	Tapicerka materiałowa
	
	

	Radio / instalacja radiowa
	
	

	Gniazdo 12/24V lub USB
	
	

	2 lusterka zewnętrzne
	
	

	Lusterko panoramiczne
	
	

	Gaśnica
	
	

	Towotnica bateryjna
	
	

	Wyłącznik główny prądu
	
	


E. Oświetlenie
	Element
	TAK/NIE
	Parametry

	Światło LED na ramieniu
	
	

	2 światła LED z przodu
	
	

	Światło LED z tyłu
	
	

	Lampa ostrzegawcza
	
	


F. Wyposażenie dodatkowe
	Element
	TAK/NIE
	Parametry

	Przednia wycieraczka
	
	

	Tylna wycieraczka
	
	

	Przednia szyba uchylna
	
	

	Korek paliwa zamykany na klucz
	
	

	Wyświetlacz cyfrowy
	
	

	Wskaźnik paliwa
	
	

	Licznik motogodzin
	
	

	Wyświetlanie parametrów pracy
	
	



CZĘŚĆ II – PRZYCZEPA TRANSPORTOWA
A. Parametry techniczne
	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	

	2
	Model
	

	3
	Rok produkcji
	

	4
	Rodzaj (2- lub 3-osiowa)
	

	5
	DMC (kg)
	

	6
	Ładowność (kg)
	

	7
	Konstrukcja ramy
	


B. Wyposażenie
	Wyposażenie
	TAK/NIE
	Parametry oferowane

	Dyszel z zaczepem oczkowym
	
	

	Hamulec najazdowy
	
	

	Minimum dwie osie hamowane
	
	

	Hamulec postojowy
	
	

	Ocynkowane błotniki
	
	

	Koło podporowe
	
	

	Skrzynka narzędziowa
	
	

	Instalacja 12V
	
	

	Koło zapasowe
	
	

	Dwa kliny
	
	


C. Przestrzeń ładunkowa
	Parametr
	Parametr oferowany

	Długość przestrzeni ładunkowej (mm)
	

	Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm)
	

	Wysokość burt (mm)
	

	Rodzaj podłogi
	


D. Zabezpieczenie ładunku
	Parametr
	Parametr oferowany

	Liczba uchwytów mocujących
	

	Rodzaj odciągów
	

	Liczba pasów/łańcuchów
	



E. Najazdy
	Parametr
	TAK/NIE
	Parametry

	Regulowane najazdy
	
	

	System wspomagający składanie
	
	

	Powierzchnia antypoślizgowa
	
	


F. Dokumentacja
Wykonawca oświadcza, że wraz z dostawą przekaże*:
☐ świadectwo homologacji / deklarację zgodności UE
☐ instrukcję obsługi w języku polskim
☐ dokumentację techniczno-ruchową (DTR)
☐ wykaz autoryzowanych punktów serwisowych
Gwarancja
	Element
	Oferowany okres gwarancji

	Minikoparka
	

	Przyczepa
	



Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy karty katalogowe, dane techniczne producenta oraz inne dokumenty potwierdzające oferowane parametry.
...............................................
Miejscowość, data
...............................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Lp.  Wymagania Zamawiającego  Parametr oferowanego urządzenia  (wypełnia Wykonawca)  

1  Rodzaj  –   minikoparka gąsienicowa   

2  Stan  –   fabrycznie nowa   

3  Rok produkcji  –   nie wcześniej niż 2026   

4  Producent   

5  Model   

6  Silnik  –   diesel, minimum 3 - cylindrowy   

7  Moc silnika (KM)   

8  Chłodzenie silnika   

9  Norma emisji spalin   

10  Masa robocza (kg)   

11  Rodzaj gąsienic   

12  Szerokość gąsienic (mm)   

13  Hydraulicznie rozsuwany rozstaw gąsienic  (TAK/NIE)   

14  Zakres rozsuwania (mm)   

15  Maksymalna głębokość kopania (mm)   

16  Maksymalny zasięg kopania (mm)   

17  Siła kopania ramienia (kN)   

