Załącznik nr 11
ZESTAWIENIE DRÓG I SPOSÓB ODTWORZENIA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA 
W RAMACH PRZETARGU pn.
 „„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – 1 część” Zadanie 46 Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 100, 103/7, 103/19, 104/9, 104/14, 104/15 oraz 288 w miejscowości Józefin gm. Halinów”
	l.p.
	Numer zadania
	Typ nawierzchni
	Długość odtwarzanej nawierzchni
	Pozycja z warunków technicznych odtworzenia nawierzchni
	UWAGI

	1.
	ul. Zgody - działka nr 100
	Asfalt 
	ok. 550 mb
	pkt. III
	Odtworzenie uszkodzeń i powierzchni o promieniu 0,5m od powstałego uszkodzenia 

	2.
	Działka nr 103/7 (odcinek od pompowni do studni S6)
	Droga gruntowa
	ok. 310 mb
	Odtworzyć do stanu zastałego
	Odtworzyć do stanu zastałego 

	3.
	Dz. 103/7 od studni S6, dz. 288, dz. 104/14, 104/15, 104/9
	tłuczeń
	ok. 433 mb
	pkt. V
	Odtworzenie zgodnie z załączonymi warunkami

	4.
	Dz. 103/7
	tłuczeń
	ok. 200 mb
	pkt. V
	Odtworzenie zgodnie z załączonymi warunkami

	5.
	Dz. 103/19
	tłuczeń
	ok. 51 mb
	pkt. V
	Odtworzenie zgodnie z załączonymi warunkami



