UAP/PN/9/2026							        załącznik nr 1a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
[bookmark: _t6qi9fd787yb]CZĘŚĆ I
Ploter frezujący CNC
1 sztuka

Producent.......................................
Typ...................................................
Model..............................................

	Przeznaczenie urządzenia
	Kompaktowa, biurkowa frezarka CNC przeznaczona do zastosowań dydaktycznych, prototypowania, modelowania przestrzennego, wykonywania małogabarytowych modeli, form, matryc, elementów reliefowych oraz prac projektowych realizowanych w warunkach pracowni dydaktycznej i laboratoryjnej.                   □ tak                      □ nie

	Typ urządzenia
	Biurkowa frezarka CNC z całkowicie zamkniętą przestrzenią roboczą. 
□ tak                      □ nie

	Liczba osi
	Minimum 3 osie sterowane numerycznie (X, Y, Z).
□ tak                      □ nie

	Pole robocze
	Minimum 200 × 150 × 60 mm oraz nie więcej niż 250 × 200 × 100 mm. 
□ tak                      □ nie

	Wymiar stołu roboczego
	Minimum 230 × 150 mm.
□ tak                      □ nie

	Maksymalna masa obrabianego materiału
	Minimum 2 kg.
□ tak                      □ nie

	Konstrukcja
	Kompaktowa konstrukcja przeznaczona do ustawienia na stole roboczym lub stanowisku laboratoryjnym.
□ tak                      □ nie

	Wymiary zewnętrzne urządzenia
	Nie większe niż 600 × 600 × 600 mm.
□ tak                      □ nie

	Masa urządzenia
	Nie większa niż 30 kg. 
□ tak                      □ nie

	Obudowa
	W pełni zamknięta fabryczna obudowa ograniczająca emisję hałasu i pyłu podczas pracy.          □ tak                      □ nie

	Zabezpieczenie obudowy
	Automatyczne zatrzymanie pracy urządzenia po otwarciu osłony lub rozwiązanie równoważne.        □ tak                      □ nie

	System napędowy
	Silniki krokowe lub rozwiązanie równoważne
□ tak                      □ nie

	Prędkość robocza
	Minimum 6–1800 mm/min. 
□ tak                      □ nie

	Rozdzielczość pozycjonowania
	Minimum 0,01 mm lub lepsza.
□ tak                      □ nie

	Prędkość obrotowa wrzeciona
	Regulowana, minimum 3000–7000 obr./min.
□ tak                      □ nie

	Mocowanie narzędzi
	System tulei zaciskowych umożliwiający wymianę frezów o różnych średnicach.
□ tak                      □ nie

	Interfejs komunikacyjny
	USB
□ tak                      □ nie

	Oprogramowanie
	W komplecie oprogramowanie umożliwiające przygotowanie i realizację obróbki CNC oraz import popularnych formatów CAD/CAM. 
□ tak                      □ nie

	Obsługiwane formaty danych
	Minimum STL, DXF lub równoważne.
□ tak                      □ nie

	Materiały obrabiane
	Wosk modelarski, drewno modelarskie, pianki modelarskie, akryl, tworzywa sztuczne, ABS, płyty PCB lub materiały równoważne.
□ tak                      □ nie

	Zastosowania
	Prototypowanie, modelowanie, wykonywanie małych form, modeli, płaskorzeźb, matryc reliefowych, elementów projektowych i edukacyjnych. 
□ tak                      □ nie

	Poziom hałasu
	Konstrukcja przystosowana do pracy w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych.
□ tak                      □ nie

	Zasilanie
	230 V lub równoważne.
□ tak                      □ nie  

	Pobór mocy
	Nie większy niż 100 W. 
□ tak                      □ nie

	Wyposażenie podstawowe
	Komplet przewodów, uchwytów mocujących, tulei zaciskowych, narzędzi montażowych oraz oprogramowania niezbędnych do uruchomienia urządzenia.
□ tak                      □ nie

	Bezpieczeństwo
	Urządzenie przeznaczone do użytkowania przez studentów i użytkowników niebędących specjalistami w zakresie obróbki CNC. Wymagana zamknięta obudowa i system zabezpieczający przed dostępem do strefy roboczej podczas pracy. 
□ tak                      □ nie

	Zastosowanie dydaktyczne
	Grafika, wzornictwo, prototypowanie, edukacja artystyczna i techniczna. 
□ tak                      □ nie

	Deklaracja zgodności
	CE
□ tak                      □ nie

	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim
□ tak                      □ nie

	Serwis
	Dostępny na terenie Polski
□ tak                      □ nie

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
□ tak                      □ nie

	Stan urządzenia
	Fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i gotowe do pracy
□ tak                      □ nie


[bookmark: _5t3gnzb2ubjp]
Cena netto za 1 sztukę.: ………………………………... zł
Vat 23 %
Cena brutto za 1 sztukę ……………………………….. zł
CZĘŚĆ II
Ploter laserowy
1 sztuka

Producent.......................................
Typ...................................................
Model..............................................

	Przeznaczenie urządzenia
	Kompaktowy ploter laserowy klasy desktop przeznaczony do celów dydaktycznych, projektowych, prototypowych oraz realizacji prac artystycznych, umożliwiający cięcie i grawerowanie materiałów niemetalowych.
□ tak                      □ nie

	Typ urządzenia
	Kompaktowy ploter laserowy klasy biurkowej lub laboratoryjnej przeznaczony do zastosowań dydaktycznych, projektowych i prototypowych.
□ tak                      □ nie

	Technologia
	Laser diodowy, CO₂ lub rozwiązanie równoważne.
□ tak                      □ nie

	Obszar roboczy
	Minimum 400 × 300 mm.
□ tak                      □ nie

	Konstrukcja
	Urządzenie stacjonarne z fabrycznie zintegrowaną zamkniętą przestrzenią roboczą.
□ tak                      □ nie

	Wymiary zewnętrzne
	Urządzenie o zwartej konstrukcji, przeznaczone do ustawienia na stanowisku roboczym w pracowni dydaktycznej.
□ tak                      □ nie

	Środowisko pracy
	Urządzenie przystosowane do eksploatacji w salach dydaktycznych, pracowniach projektowych oraz laboratoriach uczelnianych bez konieczności wydzielania odrębnego pomieszczenia technologicznego.
□ tak                      □ nie

	Bezpieczeństwo użytkowania
	Konstrukcja zapewniająca ochronę użytkownika przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania laserowego podczas pracy urządzenia.
□ tak                      □ nie

	Zastosowanie dydaktyczne
	Urządzenie przystosowane do użytkowania przez studentów i użytkowników niebędących specjalistami w zakresie technologii laserowych.
□ tak                      □ nie

	Osłona robocza
	Zamknięta obudowa z możliwością obserwacji procesu obróbki.
□ tak                      □ nie

	System bezpieczeństwa
	Automatyczne zatrzymanie lub przerwanie pracy po otwarciu osłony albo rozwiązanie równoważne.
□ tak                      □ nie

	Materiały obrabiane
	Minimum: drewno, sklejka, papier, karton, tektura, akryl, tworzywa sztuczne, skóra, guma, tkaniny oraz materiały równoważne.
□ tak                      □ nie

	Funkcje
	Cięcie oraz grawerowanie materiałów.
□ tak                      □ nie

	Sterowanie
	Za pośrednictwem komputera z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
□ tak                      □ nie

	Obsługiwane formaty plików
	Minimum SVG, DXF, BMP, JPG/JPEG, PNG lub formaty równoważne.
□ tak                      □ nie

	Komunikacja
	USB lub równoważny interfejs komunikacyjny.
□ tak                      □ nie

	System wspomagania cięcia
	Air Assist lub rozwiązanie równoważne poprawiające jakość cięcia i grawerowania.
□ tak                      □ nie

	Odprowadzanie oparów
	Urządzenie musi być wyposażone w system filtracji, odprowadzania oparów lub inne rozwiązanie zapewniające bezpieczną pracę w pomieszczeniach dydaktycznych.
□ tak                      □ nie

	Wyposażenie dodatkowe
	W przypadku technologii wymagającej dodatkowych urządzeń (np. CO₂), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet wyposażenia niezbędnego do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, w tym układ chłodzenia, system odprowadzania lub filtracji oparów, elementy pneumatyczne oraz pozostałe wyposażenie wymagane przez producenta.
□ tak                      □ nie

	Gotowość do pracy
	Urządzenie musi zostać dostarczone jako kompletne, zmontowane oraz gotowe do uruchomienia zgodnie z przeznaczeniem.
□ tak                      □ nie

	Zasilanie
	230 V / 50 Hz lub równoważne.
□ tak                      □ nie

	Deklaracja zgodności
	CE.
□ tak                      □ nie

	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.     □ tak                      □ nie

	Serwis
	Dostępny na terenie Polski.
□ tak                      □ nie

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące.
□ tak                      □ nie



Cena netto za 1 sztukę.: ………………………………... zł
Vat 23 %
Cena brutto za 1 sztukę ……………………………….. zł
[bookmark: _3c9f7bbrbaee]CZĘŚĆ III
Zestaw: Stacja robocza do prototypowania, Komputer PC wraz z monitorem z kamerą 
oraz oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
3 zestawy

a) stacja robocza

Producent.......................................
Typ...................................................
Model..............................................


	przeznaczenie
	stacja robocza  przeznaczona będzie m.in. do: realizacji zaawansowanych prac inżynieryjnych, obliczeniowych oraz kreatywnych, wymagających stabilności systemu i wysokiej mocy obliczeniowej podzespołów. Urządzenie będzie wykorzystywane 
w szczególności do: zaawansowanej obróbki graficznej i wideo, do pracy z wielowarstwowymi projektami graficznymi (np. w środowisku Adobe Creative Cloud), oraz tworzenia złożonych obiektów trójwymiarowych oraz wykonywania wymagających renderów scen w projektach.
□ tak                      □ nie

	obudowa
	tower w kolorze czarnym. Obudowa komputera musi posiadać na frontowym panelu trwale naniesione logo producenta oferowanego sprzętu. 
□ tak                      □ nie

	pochodzenie
	zaoferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnej, fabrycznej linii produkcyjnej producenta sprzętu komputerowego.
□ tak                      □ nie

	procesor
	przeznaczony do komputerów stacjonarnych, min. dwudziesto rdzeniowy, dwudziesto wątkowy. Procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test (https://cpubenchmark.net/) wynik co najmniej 58650 punktów (wynik na dzień 13.06.2026). TDP do 125W
□ tak                      □ nie

	system chłodzenia  
	aluminiowo-miedziany, z dedykowanym wentylatorem o regulowanej automatycznie prędkości obrotowej, dopasowany do wnętrza obudowy. System chłodzenia musi zapewniać warunki do poprawnej pracy procesora i odprowadzania ciepła.
□ tak                      □ nie

	pamięć RAM
	min. 32GB (2 x min. 16 GB) . Zamawiający wymaga, aby płyta główna zaoferowanego komputera w pełni obsługiwała tryb wielokanałowy (Dual Channel) dla dostarczonych pamięci RAM. 
□ tak                      □ nie

	możliwość rozbudowy pamięci RAM
	do min. 64GB
□ tak                      □ nie

	ilość gniazd pamięci RAM
	min. 4
□ tak                      □ nie

	dyski
	SSD, min. 2 sztuki o pojemności min.1TB każdy, 
na złączu M.2 PCIe NVMe
□ tak                      □ nie 

	możliwość montażu dodatkowych dysków 
	tak, min. 2 na złączu SATA oraz min. 1 na złączu M.2. Zamawiający nie wymaga dodatkowych dysków oraz elementów montażowych
□ tak                      □ nie

	karta graficzna
	dedykowana, niskoprofilowa, z pamięcią własną min. 16GB GDDR6 z obsługą kodu korekcji błędów (ECC), wykonana w architekturze oferującej sprzętowe wsparcie dla śledzenia promieni w czasie rzeczywistym (ray tracing) oraz zaawansowanych obliczeń sztucznej inteligencji (AI). Zaoferowana karta musi sprzętowo akcelerować algorytmy głębokiego uczenia w celu rekonstrukcji i generowania klatek obrazu. Interfejs karty: PCI Express 4.0 (lub wyższy). Złącza karty: min. 4 cyfrowe wyjścia wideo w formacie mini-DisplayPort. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w zestawie z kartą niezbędne adaptery/przejściówki umożliwiające podłączenie monitorów z gniazdami DisplayPort lub HDMI. 
□ tak                      □ nie

	zasilacz
	wewnętrzny zasilacz o mocy min. 500 W posiadający certyfikat sprawności energetycznej minimum 80 PLUS Platinum. 
□ tak                      □ nie

	złącza panel przedni
	min.:  podświetlany włącznik zasilania ze zintegrowaną diodą statusową LED, 1 szt. audio typu combo mini-jack, 2 szt. gniazda USB typu A, 2 szt. gniazda USB typu C  
□ tak                      □ nie

	czytnik kart pamięci
	tak, na panelu przednim            □ tak                      □ nie

	złącza panel tylny
	USB 2.0 - min. 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 min. 2 szt.,
USB Type-C - 1 szt., RJ-45, Display Port - min. 2 szt.
□ tak                      □ nie

	szyfrowanie TPM  
	Tak              □ tak                      □ nie

	zainstalowane wentylatory 
w obudowie
	min. 2 sztuki
□ tak                      □ nie

	oprogramowanie
	min.  aplikacja producenta zaoferowanego komputera służąca do automatycznego monitorowania, pobierania i instalowania krytycznych aktualizacji systemu BIOS, oprogramowania układowego (firmware) oraz sterowników komponentów sprzętowych bez konieczności ingerencji użytkownika 
□ tak                      □ nie

	system operacyjny (zainstalowany)
	Microsoft Windows 11 Pro w polskiej wersji językowej, odzyskiwany z partycji. Zamawiający dopuszcza system z licencją cyfrową z potwierdzeniem autentyczności 
w postaci naklejonego hologramu. Zamawiający wymaga aby system operacyjny był nowy i wcześniej nie aktywowany.
□ tak                      □ nie





b) klawiatura i mysz przewodowa

Producent.......................................
Typ...................................................
Model..............................................
	klawiatura

	rodzaj 
	desktopowa, pełnowymiarowa przeznaczona do intensywnej pracy biurowej i codziennego użytku  □ tak                      □ nie

	klawisze
	membranowe, z wykorzystaniem technologii cichej pracy klawiszy redukującej emisję hałasu podczas pisania
□ tak                      □ nie

	układ 
	pełnowymiarowy, QWERTY, z blokiem numerycznym, z klawiszami funkcyjnymi      □ tak                      □ nie

	łączność 
	przewodowa, złącze USB    □ tak                      □ nie

	ergonomia
	m.in.: podkładki gumowe antypoślizgowe zapobiegające przesuwaniu się klawiatury po blacie biurka, rozkładane nóżki/podpórki umożliwiające zmianę kąta nachylenia konstrukcji w celu dopasowania do preferencji użytkownika i redukcji zmęczenia nadgarstków
□ tak                      □ nie

	kolor
	Czarny         □ tak                      □ nie

	waga
	pomiędzy 520g a 560g           □ tak                      □ nie

	
	

	mysz

	rodzaj
	desktopowa, przeznaczona do codziennej 
i intensywnej pracy biurowej          □ tak                      □ nie

	sensor
	optyczny, umożliwiający pracę bez specjalistycznych podkładek
□ tak                      □ nie

	rozdzielczość
	min. 1000 DPI      □ tak                      □ nie

	ilość przycisków
	min. 3       □ tak                      □ nie

	rolka przewijania
	Tak          □ tak                      □ nie

	obudowa
	symetryczna, dopasowana do konturów dłoni
□ tak                      □ nie

	łączność
	USB, przewód o długości min. 1,5m
□ tak                      □ nie

	kolor
	Czarny          □ tak                      □ nie

	waga
	pomiędzy 80g a 95g       □ tak                      □ nie



c) monitor komputerowy płaski

Producent.......................................
Typ...................................................
Model..............................................

	rodzaj urządzenia
	urządzenie zaprojektowane do prac związanych z zarządzaniem kolorem, w których precyzja barw jest kluczowa.      □ tak                      □ nie

	zastosowanie
	przy m. in.: pracach z fotografią cyfrową 
i obróbką zdjęć, projektach graficznych
i DTP           □ tak                      □ nie

	przekątna ekranu
	pomiędzy 26,5” a 27,5”
□ tak                      □ nie

	matryca
	LED, IPS z szerokim gamutem, obejmujący 99% przestrzeni Adobe RGB oraz całą przestrzeń CMYK ISO-Coated V2
□ tak                      □ nie

	rozdzielczość
	min. 2560 x 1440        □ tak                      □ nie

	proporcje ekranu
	16:9               □ tak                      □ nie

	rozmiar wyświetlanego obrazu
	min. 590mmx330mm           □ tak                      □ nie

	rozmiar piksela
	min. 109 ppi          □ tak                      □ nie

	jasność
	min. 350 cd/m²            □ tak                      □ nie

	kontrast
	min. 1000:1      □ tak                      □ nie

	głębia koloru
	obsługa jednoczesnego wyświetlania min.10-bitowej informacji o kolorze (ponad 1 miliard odcieni barwnych) za pośrednictwem złączy cyfrowych (np. DisplayPort, HDMI, USB-C)
□ tak                      □ nie

	wewnętrzne przetwarzanie
	sprzętową, wewnętrzną tablicę LUT 
o precyzji min. 16-bitowej, wykorzystywaną do przeliczania przejść tonalnych, korekcji krzywej gamma oraz kalibracji. 
□ tak                      □ nie

	fabryczna kalibracja i precyzja barw 
	urządzenie musi być indywidualnie, fabrycznie skalibrowane przez producenta w zakresie krzywej gamma oraz balansu bieli 
□ tak                      □ nie

	złącze DisplayPort  
	Tak           □ tak                      □ nie

	złącze DVI-D
	Tak           □ tak                      □ nie

	złącze HDMI 
	Tak                 □ tak                      □ nie

	złącze USB-C
	Tak                 □ tak                      □ nie

	złącza USB
	tak, min.2                    □ tak                      □ nie

	pobór mocy
	maks. 165W              □ tak                      □ nie

	regulacja wysokości
	Tak                   □ tak                      □ nie

	pochylenie ekranu
	Tak                    □ tak                      □ nie

	obrót w poziomie 
	Tak                □ tak                      □ nie

	obrót do pionu 
	Tak                 □ tak                      □ nie

	możliwość montażu naściennego
	Tak                 □ tak                      □ nie

	predefiniowane tryby pracy 
	min. Adobe RGB, Calibration (CAL), sRGB
□ tak                      □ nie

	przewody w zestawie
	min. HDMI, USB-C po min. 1,8m każdy
□ tak                      □ nie

	waga
	pomiędzy 9,5kg a 10,5kg
□ tak                      □ nie




d) kamera internetowa

Producent.......................................
Typ...................................................
Model..............................................

	rodzaj urządzenia
	profesjonalna kamera wideokonferencyjna dedykowana do zastosowań w salach konferencyjnych średniej i małej wielkości, biurach oraz salach lekcyjnych.
□ tak                      □ nie

	rozdzielczość fizyczna
	4K (UHD)      □ tak                      □ nie

	obsługiwane rozdzielczości
	2160p, 1440p,  1080p,      □ tak                      □ nie

	pole widzenia 
	min. 120°          □ tak                      □ nie  

	fokus
	Stały      □ tak                      □ nie

	zoom cyfrowy
	min. 5x           □ tak                      □ nie

	balans bieli
	Tak □ tak                      □ nie

	kompensacja podświetlenia
	Tak   □ tak                      □ nie

	automatyczne kadrowanie
	Tak    □ tak                      □ nie

	mikrofony
	wbudowane, kierunkowe, min. 2 sztuki o zasięgu min. 3,5m           □ tak                      □ nie

	redukcja szumów
	Tak    □ tak                      □ nie

	kontrola wzmocnienia
	tak, automatyczna          □ tak                      □ nie

	złącze
	USB-C       □ tak                      □ nie

	regulacja pochylenia
	Tak            □ tak                      □ nie

	pilot do sterowania urządzenia
	Tak            □ tak                      □ nie

	ochrona prywatności
	tak, mechaniczna zasłona obiektywu 
□ tak                      □ nie

	szerokość
	pomiędzy 70mm a 90mm       □ tak                      □ nie

	waga produktu
	pomiędzy 180g a 220g         □ tak                      □ nie




Cena netto za 1 zestaw: ………………………………... zł
Vat 0 %
Cena brutto za 1 zestaw ……………………………….. zł
Cena brutto za 3 zestawy ……………………………….. zł

[bookmark: _cc3bgq5i2e3m]CZĘŚĆ IV
Zestaw: Stacja robocza do przygotowania projektów graficznych do druku 
z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
4 zestawy

Producent.......................................
Typ...................................................
Model..............................................

	rodzaj urządzenia
	komputer AiO    □ tak                      □ nie

	przekątna ekranu
	pomiędzy 23,5” a 24,5”   □ tak                      □ nie

	wyświetlacz
	o rozdzielczości min. 4480 x 2520 pikseli (klasa 4.5K) przy 218 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania miliarda kolorów, z szeroką gamą kolorów P3, o jasności min. 500 nitów, z możliwością wyświetlania minimum 1 miliarda kolorów.     □ tak                      □ nie

	procesor
	zintegrowany układ procesora wykonany w architekturze jednoukładowej, integrujący w jednej strukturze krzemowej centralną jednostkę obliczeniową (CPU), procesor graficzny (GPU) oraz dedykowany koprocesor do obsługi algorytmów sztucznej inteligencji, o parametrach nie gorszych niż: 
jednostka centralna wyposażona w minimum 10 rdzeni fizycznych, z czego konstrukcja musi opierać się na min. 16 rdzeni energooszczędnych oraz 4 rdzeniach wydajnościowych. Zintegrowany, minimum 10-rdzeniowy procesor graficzny, wspierający sprzętową akcelerację technologii śledzenia promieni.
□ tak                      □ nie

	pamięć RAM
	min. 32GB           □ tak                      □ nie

	Dysk SSD
	min. 1TB              □ tak                      □ nie

	kamera
	fabrycznie zintegrowana w obudowie ekranu kamerę wideo, przeznaczoną do prowadzenia wideokonferencji, spełniającą parametry techniczne nie gorsze niż opisane poniżej:Rozdzielczość matrycy: Sensor o rozdzielczości fizycznej minimum 12 megapikseli (12 MP).Rozdzielczość rejestracji wideo: Obsługa nagrywania i transmisji obrazu w jakości minimum Full HD (1080p). Kamera musi posiadać  zaawansowany, dedykowany procesor sygnałowy obrazu ISP            □ tak                      □ nie

	dźwięk
	urządzenie musi posiadać fabrycznie zintegrowany, zaawansowany system odtwarzania oraz rejestracji dźwięku o wysokiej wierności (Hi-Fi), spełniający parametry techniczne nie gorsze niż: system sześciu głośników hi‑fi z przetwornikami niskotonowymi, obsługa przestrzennego dźwięku stereo, obsługa odtwarzania muzyki 
i materiałów wideo w technologii Dolby Atmos
□ tak                      □ nie

	mikrofony
	fabrycznie zintegrowane, min. trzy mikrofony klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej
□ tak                      □ nie

	Wi-Fi
	tak, zintegrowane         □ tak                      □ nie

	Bluetooth
	tak, zintegrowany           □ tak                      □ nie

	porty Thunderbolt 4 
	min. 4 obsługujące min. USB 3.1 i DP    □ tak              □ nie

	gniazdo słuchawkowe
	tak, z zaawansowaną obsługą słuchawek 
o wysokiej impedancji       □ tak                      □ nie

	RJ-45
	tak, zintegrowana, obsługująca prędkości transmisji 10/100/1000 Mb/s          □ tak                      □ nie

	mysz i klawiatura
	fabryczne, dedykowane urządzenia peryferyjne, dopasowane kolorystycznie do obudowy jednostki centralnej, spełniające parametry minimalne:
Klawiatura:
łączność bezprzewodowa (Bluetooth) bez konieczności zewnętrznych odbiorników na portach USB.
Zasilanie za pomocą wbudowanego akumulatora (bez konieczności stosowania wymiennych baterii AA/AAA)
Zasilanie za pomocą wbudowanego akumulatora (brak konieczności stosowania wymiennych baterii AA/AAA). Ładowanie akumulatora musi odbywać się poprzez port standardu USB-C. Konstrukcja klawiatury musi umożliwiać jednoczesną pracę i ładowanie urządzenia.Układ klawiszy w standardzie QWERTY (układ polski programisty).
Mysz:
Łączność bezprzewodowa (Bluetooth) bez konieczności zewnętrznych odbiorników na portach USB.
Musi posiadać jednolitą, gładką powierzchnię dotykową obsługującą gesty wielodotykowe. 
Urządzenie musi umożliwiać m.in. płynne przewijanie dokumentów pionowo/poziomo, powiększanie zawartości ekranu oraz przełączanie pulpitów systemowych za pomocą ruchów palców bezpośrednio na obudowie myszy.
Urządzenie zasilane za pomocą zintegrowanego akumulatora ładowanego poprzez port USB-C.
□ tak                      □ nie

	zasilacz
	maks. 150W       □ tak                      □ nie

	waga
	pomiędzy 4kg a 4,8kg       □ tak                      □ nie

	kolor obudowy
	Niebieski          □ tak                      □ nie

	system operacyjny (zainstalowany)
	macOS        □ tak                      □ nie

	gwarancja
	Minimum 12 miesięcy standardowej gwarancji producenta. Zamawiający nie wymaga rozszerzonych pakietów gwarancyjnych ani dodatkowych usług serwisowych wykraczających poza standardową gwarancję producenta.
□ tak                      □ nie
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Cena netto za 1 zestaw: ………………………………... zł
Vat 0 %
Cena brutto za 1 zestaw ……………………………….. zł
Cena brutto za 4 zestawy ……………………………….. zł
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CZĘŚĆ V
Tablet graficzny
1 sztuka

Producent.......................................
Typ...................................................
Model..............................................

	przeznaczenie
	urządzenie łączące możliwości komputera 
z mobilnością na potrzeby m.in.  twórców cyfrowych, grafikach, fotografach, montażystach wideo.
□ tak                      □ nie

	przekątna ekranu
	pomiędzy 10,5” a 11,5”    □ tak                      □ nie

	wyświetlacz
	z podświetleniem OLED, antyodblaskowy (matowy), o rozdzielczości min. 2420 na 1668 pikseli, z adaptacyjną częstotliwością odświeżania od 10 Hz do 120 Hz, z obsługą szerokiej gamy kolorów, o jasności do 1000 nitów, z kontrastem min. 2 000 000:1
□ tak                      □ nie

	procesor
	w formie chipa, min. dziewiąciordzeniowy 
z min. sześcioma rdzeniami energooszczędnymi i min. dziesięciordzeniowym układem przetwarzania grafiki. Chip musi obsługiwać technologię fizycznych rdzeni obliczeniowych, które przejmują   obciążenie związane z obliczaniem zachowania promieni światła w grafice 3D
□ tak                      □ nie

	pamięć RAM
	min. 12GB           □ tak                      □ nie

	pamięć urządzenia
	min. 512GB           □ tak                      □ nie

	aparat 1
	wbudowany, min.:  szerokokątny min. 12MP, 
z zoomem cyfrowym, redukujący efekt czerwonych oczu, z adaptacyjnym flashem, 
z obsługą zdjęć panoramicznych, 
z automatyczną stabilizacją obrazu.
□ tak                      □ nie

	nagrywanie wideo
	min. w  4K, HD, w zwolnionym tempie
□ tak                      □ nie

	aparat 2
	 min. 12MP, obsługujący tryb portretowy, 
z funkcją kontroli głębi ostrości. Oświetlenie portretowe musi obsługiwać efekty min.:  światło naturalne, studyjne, konturowe, sceniczne. Musi posiadać również funkcję automatycznej stabilizacji obrazu i tryb zdjęć seryjnych
□ tak                      □ nie

	głośnik
	wbudowane, min. cztery               □ tak                      □ nie

	mikrofony
	wbudowane, min. cztery           □ tak                      □ nie

	moduł Wi-Fi
	tak, wersja 7           □ tak                      □ nie

	moduł  Bluetooth
	tak, wersja 6        □ tak                      □ nie

	port thunderbolt
	tak, z obsługą min. ładowania, DP     
□ tak                      □ nie

	kompas cyfrowy
	Tak       □ tak                      □ nie

	czujniki
	min.: skaner LIDAR, żyroskop, akcelerometr,  barometr, czujniki oświetlenia zewnętrznego
□ tak                      □ nie

	obsługa wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości do 6K
	Tak            □ tak                      □ nie

	możliwość obsługi wyjść min.: 
VGA, HDMI
	tak, przez przejściówki (przejściówki nie są wymagane przez Zamawiającego)        □ tak                      □ nie

	Cyfrowe pióro
	W komplecie z urządzeniem należy dostarczyć aktywne pióro cyfrowe przeznaczone przez producenta do współpracy z oferowanym tabletem. Pióro musi obsługiwać rozpoznawanie nacisku, przechyłu oraz gestów użytkownika, a także bezprzewodowe parowanie, ładowanie i magnetyczne mocowanie do urządzenia. Masa pióra nie większa niż 20 g.
□ tak                      □ nie

	akumulator
	o pojemności min. 30Wh   □ tak                      □ nie

	ładowanie
	przez zasilacz lub przewód USB‑C podłączony do komputera     □ tak                      □ nie

	przewód do ładowania
	tak, w zestawie z zaoferowanym urządzeniem
□ tak                      □ nie

	kolor
	jasny lub srebrny      □ tak                      □ nie

	system operacyjny (zainstalowany)
	iPadOS         □ tak                      □ nie

	gwarancja
	Minimum 12 miesięcy standardowej gwarancji producenta. Zamawiający nie wymaga rozszerzonych pakietów gwarancyjnych ani dodatkowych usług serwisowych wykraczających poza standardową gwarancję producenta.
□ tak                      □ nie



Cena netto za 1 sztukę: ………………………………... zł
Vat 23 %
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UAP/PN/9/2026                        załącznik nr  1a   do SWZ   FORMULARZ ASORTYMENTOWO  -   CENOWY   CZĘŚĆ I   Ploter frezujący CNC   1 sztuka     Producent.......................................   Typ...................................................   Model..............................................    

Przeznaczenie  urządzenia  Kompaktowa, biurkowa frezarka CNC przeznaczona do zastosowań  dydaktycznych, prototypowania, modelowania przestrzennego, wykonywania  małogabarytowych modeli, form, matryc, elementów reliefowych oraz prac  projektowych realizowanych w warunkach pracowni dydak tycznej i  laboratoryjnej.                       □ tak                      □ nie  

Typ urządzenia  Biurkowa frezarka CNC z całkowicie zamkniętą przestrzenią roboczą.     □ tak                      □ nie  

Liczba osi  Minimum 3 osie sterowane numerycznie (X, Y, Z).   □ tak                      □ nie  

Pole robocze  Minimum 200 × 150 × 60 mm oraz nie więcej niż 250 × 200 × 100 mm.     □ tak                      □ nie  

Wymiar stołu roboczego  Minimum 230 × 150 mm.   □ tak                      □ nie  

Maksymalna masa  obrabianego materiału  Minimum 2 kg.   □ tak                      □ nie  

Konstrukcja  Kompaktowa konstrukcja przeznaczona do ustawienia na stole roboczym lub  stanowisku laboratoryjnym.   □ tak                      □ nie  

