Załącznik nr 1 do SWZ

                                                                                                                   ……………………….., dnia ……………………….


Zamawiający:
Gminny Zakład Komunalny 
ul. Jastrzębia 62, Żołędowo
86-031 Osielsko 
Wykonawca:
________________________________________________

_________________________________________________
pełna nazwa/firma, adres
NIP/PESEL ______________________________________
e-mail ______________________________________
tel. ………………………………………………………………..
reprezentowany przez:
_________________________________________________
imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie
__________________________________________________
podstawa –dokument upoważniający osobę  do reprezentacji
w przypadku oferty wspólnej proszę wskazać wszystkich wykonawców
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie (spr. PiA.24.D.1.5.2026) składamy niniejszą ofertę:

1. Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową: 

Ogółem brutto (1 szt.):  ………………………………
netto:    ………………… zł,
VAT ………..%, ……………………. zł
słownie brutto:  …………………………………………………………………

	Ciągnik rolniczy wraz z osprzętem
	Marka 
	Model / Typ
	Rok produkcji

	
	
	
	




	Lp.
	Parametry techniczne ciągnika
	Spełnia

	nie spełnia


	1
1.1
	UKŁAD NAPĘDOWY:
Silnik wysokoprężny o pojemności min. 6700- max.6800 litra spełniający normy emisji spalin min.kategorii V
	
	

	1.2
	Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej od 130 do 140 KM
	
	

	1.3
	Dwusprzęgłowa 8- stopniowa przekładnia z półbiegami
	
	

	1.4
	Ilość biegów przód/tył min 24/24
	
	

	1.5
	Rewers elektro-hydrauliczny
	
	

	1.6
	Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie
	
	

	1.7
	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
	
	

	1.8
	Prędkość jazdy 40km/h
	
	

	1.9
	Liczba cylindrów 6
	
	

	1.9a
	Zimny start-podgrzewanie powietrza dolotowego przy minusowych temperaturach
	
	

	1.9b
	Możliwość pracy skrzynią w trybach automatycznych
	
	

	1.9c
	Możliwość zatrzymania ciągnika bez użycia pedału sprzęgła
	
	

	2
2.1
	HYDRAULIKA: Układ hydrauliczny
Przedni TUZ o udźwigu min.3000kg
	
	

	2.2
	Mechaniczne stabilizatory TUZ 
	
	

	2.3
	Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
	
	

	2.4
	Przesuwny zaczep transportowy
	
	

	2.5
	Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku oleju min.145l/min
	
	

	2.6
	Dwie pary wyjść hydraulicznych do przodu
	
	

	2.7
	Amortyzowana oś przednia
	
	

	3
3.1
	WOM
Prędkość tylnego WOM 540/540E/1000 obr/min
	
	

	3.2
	Elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM chłodzone olejem
	
	

	4
4.1
	UKŁAD HAMULCOWY
Tarcze hamulcowe chłodzone olejem
	
	

	4.2
	Hamulec roboczy hydrauliczny
	
	

	4.3
	Hamulec postojowy sterowany mechanicznie
	
	

	4.4
	Pneumatyczny układ hamulcowy dla przyczep
	
	

	5
	KABINA Z AMORTYZACJĄ
	
	

	5.1
	Radio
	
	

	5.2
	Uchylna szyba tylna
	
	

	5.3
	4 przednie światła robocze + 4 tylne
	
	

	5.4
	Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z automatyczna regulacją wagi
	
	

	5.5
	Kabina klimatyzowana
	
	

	5.6
	Fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa
	
	

	5.7
	Regulowany podłokietnik
	
	

	5.8
	Kabina czterosłupkowa 
	
	

	6
	POZOSTAŁE PARAMETRY
	
	

	6.1
	Rozstaw osi max. 2700mm
	
	

	6.2
	Długość całkowita max.5200mm
	
	

	6.3
	Szerokość całkowita max.2310mm
	
	

	6.4
	Balast przedni, obciążniki
	
	

	6.5
	Dociążenie kół tylnych
	
	

	6.6
	Koła przednie 480/65 R 28 regulowane obręcze
	
	

	6.7
	Koła tylne 600/65 R38 stałe obręcze
	
	

	7
7.1
	II RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE HYDRAULICZNE:
Ramię kompatybilne z ciągnikiem
	
	

	7.2
	Wszystkie połączenia przegubowe, tulejowane, smarowane i utwardzone
	
	

	7.3
	Przepływ oleju min. 120l/min
	
	

	7.4
	Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju
	
	

	7.5
	Zasięg ramienia od osi ciągnika do głowicy min. 6m
	
	

	7.6
	Joystick z podłokietnikiem
	
	

	7.7
	Przesunięcie na głowicy od 0,3 do 0,4m
	
	

	7.8
	Ciężar ramienia 800-1000kg (bez głowicy)
	
	

	7.9
	Pierwszy amortyzator hydrauliczno-gazowy jako zabezpieczenie obrotu ramienia
	
	

	8.0
	Elektryczne załączenie rotora
	
	

	8.1
	Wysokość transportowa na ciągniku max 3,0m (bezpieczeństwo transportowe)
	
	

	8.2
	Wolny Start Rotora
	
	

	8.3
	Obrót ramienia w poziomie min 90 stopni
	
	

	8.4
	Dodatkowa stabilizacja pracy ramy ramienia hydraulicznego
	
	

	8.5
	WOM
	
	

	8.6
	Licznik godzin pracy
	
	

	8.7
	Multiplikator żeliwny jednostanowiskowy 1000 obr/min WOM
	
	

	9.
9.1
	GŁOWICA KOSZĄCA przystosowana do zamontowania na ramieniu hydraulicznym objętym niniejszą specyfikacją
Szerokość robocza 120cm
	
	

	9.2
	Rolka podporowa w zakresie od 120-135mm
	
	

	9.3
	Głowica przystosowana do zamontowania na ramieniu hydraulicznym objętym niniejszą specyfikacją
	
	

	9.4
	Moc na wole tnącym min.54KM
	
	

	9.5
	Obroty wału tnącego min.3000 obr/min
	
	

	9.6
	Tabliczka znamionowa głowicy tnącej (CE)
	
	

	9.7
	Wymienny napęd rotora przykręcany na śruby
	
	

	9.8
	Regulacja wysokości cięcia
	
	

	9.9
	Napęd pasowy
	
	

	10.0
	Ukryte smarowanie rolki podporowej(nie widoczne podczas pracy maszyną)
	
	

	10.1
	Dwukierunkowa praca wału tnącego
	
	

	10.2
	Ciężar głowicy300 -330kg
	
	

	10.3
	Płozy wymienne
	
	

	10.4
	Łożysko baryłkowe na wale podporowym
	
	

	11
	PŁUG ŚNIEŻNY 2.2M
	
	

	11.1
	Szerokość robocza 220cm
	
	

	11.2
	Hydrauliczna regulacja okładnicy
	
	

	11.3
	Uchylne lemiesze
	
	

	11.4
	Kąt skrętu prawo lewo 26°
	
	

	11.5
	Zasilanie z instalacji 12.24V
	
	

	11.6
	Obrysowe oświetlenie LED
	
	

	11.7
	Koła podporowe
	
	

	11.8
	Pilot sterujący
	
	

	11.9
	Lemiesze gumowe
	
	




2. Okres gwarancji na poszczególne elementy zestawu  zamówienia wynosi:    
	Okres gwarancji ciągnik 3 lata
Okres gwarancji ramienia hydraulicznego 2 lata
Okres gwarancji głowicy koszącej 2 lata
	Oświadczenie wykonawcy 
(zaznaczyć „X” przy właściwym, oferowanym okresie gwarancji)

	12 miesięcy z limitem 1500 mth     
	

	24 miesiące z limitem 2500 mth     
	

	36 miesięcy z limitem 3000 mth     
	




3. Jednocześnie oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:
· nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
· będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i wartości:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług]

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dopełnienia innych formalności wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

6. Wskazujemy, że niniejsze zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia*:
	Lp.
	Podwykonawca (firma i adres)
	Część zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć 
do wykonania podwykonawcy

	1.
	
	

	2.
	

	



Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy/om: …………………..

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednia lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Zastrzegamy, że następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz. U. 2022 r., poz. 1233):

	Rodzaj dokumentu lub informacji
	Strony

	
	Od
	Do

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Wykonawca zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy pzp zobowiązany jest do uzasadnienia (załączonego do oferty) zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia, nie później niż w terminie składania ofert, skutkuje ich odtajnieniem.

9. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………. (wpisać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

10.  Ofertę niniejszą składamy na ______ stronach.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_____________________________				           (data i podpis Wykonawcy)

