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	Zakup mikrobusu do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla jednostki 
OSP KSRG Częstoborowice


	
OPIS
Dane ogólne

	

Parametry wymagane


	Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji
	2026


	Ilość miejsc 

	9

	Długość całkowita pojazdu

	Max. 6000 mm

	Dopuszczalna masa całkowita 

	do 3500 kg (dla kategorii prawa jazdy „B”)


	Kolor nadwozia 
	Szary 


	Ogumienie wielosezonowe

	Ogumienie wielosezonowe na obręczach aluminiowych – zgodnych z parametrami producenta samochodu  (rok produkcji 2026),
Pełnowymiarowe koło zapasowe.


	Fotele-wymagana liczba miejsc - 9
(kierowca + 8 pasażerów)

	Komfortowy fotel kierowcy – z regulacją przesuwu tył-przód, góra-dół, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości i regulacji podparcia kręgosłupa i podłokietnikiem, wyposażony w pasy bezpieczeństwa

Kabina kierowcy - wyposażona w fotel dla 2 pasażerów z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa oraz regulowanymi zagłówkami

Przestrzeń pasażerska
 – 6 miejsc / 1 rzęd siedzeń z regulowanymi
oparciami, zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi
pasami bezpieczeństwa, ostatni rząd fotele pojedyńcze

- przystosowanie tylnych siedzeń do łatwego demontażu 


	Tapicerka foteli 

	Wyposażenie standardowe - materiał łatwo zmywalny

	Przeszklenie pojazdu 
	Pełne


	Szyby w przestrzeni pasażerskiej 
	Termoizolacyjne, przyciemniane do 20% zaciemnienia (Zamawiający dopuszcza oklejanie szyb folią przyciemniającą)


	Chlapacze 
	Tylne

	Drzwi
	Przeszklone, w tym:
- boczne przesuwne z dodatkowym stopniem ułatwiającym wsiadanie i wysiadanie z części pasażerskiej
- drzwi tylne otwierane 90º  i 180º


	Rodzaj paliwa

	Olej napędowy 


	Pojemność skokowa (cm3 ) 
	1900 cm3 do 2500 cm3


	Moc silnika (KM) 

	Min. 150 KM


	Skrzynia biegów 

	Manualna

	Napęd
	Na przednią oś


	Autoryzowany serwis

	Autoryzowany serwis nie może znajdować się więcej niż  100 km od siedziby Zamawiającego 

	Hak holowniczy
	TAK


	Zabezpieczenia przed kradzieżą
	Min. immobiliser i autoalarm 


	Poduszki powietrzne
	Poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne,
.

	Układ kierowniczy 
	Z regulacją i wspomaganiem


	Systemy wpływające na bezpieczeństwo
jazdy

	Minimum:
– system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (np. ABS)
– ESP z asystentem hamowania
– elektroniczna stabilizacja toru ( np. ESC lub ASR)
- system wykrywania zmęczenia kierowcy,
 - sygnalizator niezapiętych pasów,
- system wspomagania nagłego hamowania,
- inteligentny system rozpoznający znaki 
- kamery tył


	Tempomat 

	Tak


	Czujniki parkowania 

	Przód/bok/tył


	Kamera cofania

	Tak


	Centralny zamek sterowany z kluczyka oraz przyciskiem z pozycji kierowcy

	Min. 2 kluczyki wyposażone w sterowniki centralnego zamka


	Deska rozdzielcza
	Wielofunkcyjna, ze schowkami 


	Światła do jazdy dziennej
	Typu LED – światła FULL LED


	Światła przeciwmgielne 

	Przód/Tył


	Trzecie światło stopu
	Tak


	Lusterka boczne
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane, po stronie kierowcy i pasażera, składane elektrycznie


	Lusterko wsteczne wewnętrzne
	Tak


	Klimatyzacja
	Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą, ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie)


	Radio
	Radio cyfrowe z bluetooth i zestawem głośnomówiącym, kolorowy wyświetlacz, sterowanie z kierownicy, wbudowana nawigacją (Z DAB), usługi online, głośniki w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej


	Komputer pokładowy 

	Tak


	Gniazdo zasilania

	Min. 1 - 12V + USB

	Oświetlenie w podsufitce i przedziału
pasażerskiego
	Tak - led


	Podsufitka 

	Tapicerowana


	Ściany boczne przedziału pasażerskiego
	Zamawiający nie określa


	Dywaniki 
	Gumowe w części przedniej pojazdu


	Podłoga
	Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości samochodu


	Oznakowanie pojazdu
	Do uzgodnienia z Zamawiającym 


	Uchwyty
	Przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie
osób z pojazdu


	Wyposażenie dodatkowe
	System kontroli martwego pola,
Czujnik światła i deszczu,

Półka/przykrycie części bagażowej
Podnośnik, klucz do kół, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, odblaskowa kamizelka ostrzegawcza


	Gwarancja na powłoki lakiernicze
	Min. 24 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego
przedmiotu zamówienia


	Gwarancja dotycząca perforacji nadwozia
	Min. 72 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego
przedmiotu zamówienia


	Gwarancja na silnik i podzespoły
mechaniczne oraz pozostałe elementy auta (bez limitu kilometrów)

	Min. 24 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego
przedmiotu zamówienia


	Wraz z dostawą przedmiotu wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć

	Karty gwarancyjne lub inny dokument stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu
gwarancji


	Homologacja
	Świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczna homologacja samochodu bazowego oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,
w szczególności dotyczące warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo           o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849), oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 502) i warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie Parlamentu i Rady Europy 2007/46/WE dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych

	Do samochodu dołączona zostanie
niezbędna dokumentacja
	Książka serwisowa oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem
polskim do zarejestrowania i użytkowania samochodu


	
	Ważne badania techniczne


	
	Atesty, certyfikaty, gwarancje dotyczące oznaczonych wyżej elementów
wyposażenia

	Specjalne dostawanie pojazdu/zabudowa specjalistyczna
	Oświetlenie pojazdu dostosowane dla straży pożarnej z homologacją (ledowa belka 130 cm z certyfikatem R65, R10, R26 z generatorem i głośnikiem, ledy z przodu błyskowe),


	
	Cyfrowy radiotelefon z anteną i strojeniem anteny (przystosowane do najnowszych wytycznych) zapewniający kompleksową łączność w ramach zintegrowanego systemu transmisji głosu i danych,


	
	2 x przenośny cyfrowy radiotelefon zapewniający kompleksową łączność w ramach zintegrowanego systemu transmisji głosu i danych



