Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych paramentów technicznych i wymogów użytkowych

	
Nr referencyjny IR.271.63.2026
UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą


	Lp.
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Potwierdzenie spełnienia wymagań
wypełnia Wykonawca wpisując 
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA oraz wpisuje wymagane parametry

	1.
	2.
	3.

	1.
	Kolorystyka:
· Nadwozie – kolor dowolny, 
· Zderzaki w kolorze nadwozia, dopuszczalne wstawki w kolorze czarnym,
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	2.
	Silnik i układ napędowy:
•	Rodzaj paliwa: Diesel,
•	Silnik: norma emisji spalin co najmniej Euro 6,
•	Skrzynia biegów: Automatyczna,
•	Pojemność skokowa silnika: nie mniej niż 1996 cm³ moc silnika minimum 150 KM,
•	Pojazd o DMC do 3,5 t.,
•	Pojemność zbiornika paliwa – min. 70 litrów,
•	Rozstaw osi: min 3450 mm,
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

…………………………………..
Należy wskazać normę emisji spalin

…………………………………..
Należy wskazać pojemność skokową silnika w cm3

…………………………………..
Należy wskazać moc silnika w KM

…………………………………..
Należy wskazać pojemność zbiornika w litrach



	3.
	Parametry pojazdu, nadwozie:
•	Nadwozie przystosowane do przewożenia 9 osób (8+1) w tym jednej osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, 
•	Przeszklona cała część pasażerska - okna w ścianach i drzwiach przesuwnych - szyby przyciemniane,
•	Drzwi boczne w części pasażerskiej prawe i lewe przesuwne
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	4.
	Opony i koła:
•	Minimum 16” wzmocnione, założone opony letnie fabrycznie nowe,
•	Dodatkowo komplet 4 opon wzmocnionych zimowych z felgami fabrycznie nowe,
•	Zestaw kołpaków
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	5.
	Wyposażenie dodatkowe:
•	Układ kierowniczy wspomagany z kierownicą regulowaną w dwóch płaszczyznach, kierownica wielofunkcyjna,
•	Elektrycznie opuszczane szyby przednie,
•	Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera,
•	Dywaniki gumowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, pełnowymiarowe koło zapasowe,
•	Klimatyzacja z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą, ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie),
•	System czujników parkowania przód, tył pojazdu.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	6.
	Bezpieczeństwo i technologia:
•	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy,
•	Sygnalizacja hamowania awaryjnego,
•	Układ wspomagania awaryjnego hamowania,
•	Hamulce tarczowe – na przedniej i tylnej osi,
•	Komputer pokładowy,
•	Lusterka boczne – sterowane i podgrzewane,
•	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy,
•	System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania,
•	System Auto-Start-Stop,
•	Wycieraczki -przedniej szyby - automatyczne z czujnikiem deszczu,
•	Zbiornik AdBlue – min. 15 litrów,
•	Czujnik światła, światła przeciwmgłowe,
•	Światła zewnętrzne Full Led
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

……………………………………………..
Należy wskazać pojemność zbiornika AdBlue w litrach

	7.
	Wnętrze części osobowej:
•	Ilość miejsc: 9 miejsc (8+1) w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
•	Wszystkie siedzenia wyposażone w trzy punktowe pasy bezpieczeństwa,
•	Dwu miejscowa ławka pasażer,
•	Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w kolorze ciemnym, łatwa w utrzymaniu czystości.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	8.
	Zabezpieczenie:
•	Jeden kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zamkiem + jeden zwykły,
•	Immobilizer,
•	Zamki drzwi – centralny zamek,
•	Zamki drzwi – samoczynne zaryglowanie (jeśli po odryglowaniu nie zostały otwarte żadne drzwi)
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	9.
	System audio i komunikacji:
•	Radio cyfrowe  z odbiornikiem DAB,
•	Bluetooth,
•	Gniazdo USB,
•	Sterowanie z kierownicy,
•	System nawigacji satelitarnej,
•	Kamera cofania
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	10.
	Komfort:
•	Gniazdo zasilania USB, gniazdo elektryczne 12V,
•	Lusterko wsteczne wewnętrzne,
•	Tablica wskaźników z ekranem kolorowym,
•	Schowek pod deską rozdzielczą,
•	Tapicerowana podsufitka,
•	Uchwyty do wsiadania przy drzwiach bocznych przesuwnych,
•	Wskaźnik temperatury  zewnętrznej
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	11.
	Przewóz osób na wózku/zabudowa:
•	Platforma aluminiowa wewnętrzna składana do wprowadzania wózka,
•	Atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego,
•	Pojedyncze siedzenia III rzędu, dementowane fotele z pasami 3 punktowymi i regulacją pochylenia oprać,
•	Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózku inwalidzkim na platformie,
•	Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w tym oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych - dwie naklejki magnetyczne: na przód i tył pojazdu,
•	Oświetlenie LED przedziału osobowego
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	12.
	Serwis gwarancyjny - maksymalna odległość 150 km
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

…………………………………..
Należy wskazać odległość

	13.
	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z: 
· Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 525),
Pojazd posiada aktualne świadectwo homologacji.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	14.
	Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji 2026) - mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
…………………………………..
Marka i model pojazdu – należy wskazać

…………………………………..
Rok produkcji – należy wskazać



