STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.
	Lp.
	Stan-dard
	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk

	
	
	
	Po ustaniu opadów śniegu
	Od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Jezdnia czarna:

· sucha

· mokra

przejezdność całodobowa
	Dotyczy jezdni i poboczy

- luźny                    -  2 godz.

- błoto pośniegowe - 4 godz.

- zajeżdżony           -  nigdy

- zaspy                    -  nigdy
	- gołoledź           -  2 godz.

- szron                -  2 godz.

- szadź               -  2 godz.

- pośniegowa     -  4 godz.

- lodowica          -  4 godz.

	2
	2
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na całej długości
	- luźny                    -  4 godz.

- błoto pośniegowe - 6 godz.

- zajeżdżony       - występuje

/cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/
	- gołoledź           -  3 godz.

- szron                -  3 godz.

- szadź               -  3 godz.

- pośniegowa     -  4 godz.

- lodowica          -  4 godz.

	3
	3
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na:

- skrzyżowania z drogami

- skrzyżowania z koleją

- odcinkach o pochyleniu>4%

- przystankach autobusowych

- innych miejscach ustalonych przez Zarząd Drogi
	- luźny                - 6 godz.

- zajeżdżony      - występuje

- zaspy, języki śniegowe:

lokalnie              - 6 godz.

Utrudnienia dla samochodów osobowych
	W miejscach wyznaczonych

- gołoledź            - 5 godz.

- szron                - 5 godz.

- szadź                - 5 godz.

- pośniegowa      - 6 godz.

- lodowica           - 5 godz.

	4
	4
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
	- luźny                 - 8 godz.

- zajeżdżony     - występuje

- języki śnieżne- występują

- zaspy             - do 8 godz.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
	W miejscach wyznaczonych

- gołoledź          - 8 godz.

- pośniegowe  - 10 godz.

- lodowica         - 8 godz.

	5
	5
	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
	- luźny                 - 16 godz.

- zajeżdżony     - występuje

- nabój śnieżny- występuje

- zaspy - występują do 24 godz.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
	W miejscach wyznaczonych
- gołoledź          - 8 godz.

- pośniegowa  - 10 godz.



	6
	6
	Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb

Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Drogi
	- luźny             - występuje

- zajeżdżony    - występuje

- nabój śnieżny- występuje

- zaspy             - występują

do 48 godz.
	W miejscach wyznaczonych
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu      - 2 godz.
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