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ZAŁĄCZNIK NR … DO FORMULARZA OFERTOWEGO

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO AUTOBUSU

dla zadania: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, w szczególności dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żurawica”

Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola formularza. W kolumnie „Spełnia” należy wpisać „TAK” albo „NIE”. W przypadku parametrów liczbowych, technicznych lub dotyczących określonych systemów/rozwiązań w kolumnie „Parametr/rozwiązanie oferowane” należy podać konkretną wartość, nazwę systemu albo opis rozwiązania oferowanego, a nie wyłącznie powtórzyć wymaganie Zamawiającego.


	Producent / marka pojazdu:
	

	Model / typ / wersja pojazdu:
	

	Producent zabudowy autobusowej (jeżeli inny niż producent pojazdu):
	

	Rok produkcji oferowanego pojazdu:
	

	Liczba miejsc w konfiguracji podstawowej:
	

	Oznaczenie / numer świadectwa homologacji lub dokumentu równoważnego (jeżeli znany na etapie składania oferty):
	



	Lp.
	Minimalne wymaganie Zamawiającego
	Spełnia
	Parametr / rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę

	A. WYMAGANIA OGÓLNE

	A.1
	Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący pojazdem demonstracyjnym ani wcześniej eksploatowanym; wolny od wad fizycznych i prawnych oraz praw osób trzecich.
	TAK/NIE
	

	A.2
	Pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.
	TAK/NIE
	Wpisać rok produkcji

	A.3
	Pojazd kompletny, gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
	TAK/NIE
	

	A.4
	Pojazd wraz z zabudową autobusową posiada dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji i dopuszczenia do ruchu jako autobus.
	TAK/NIE
	

	A.5
	Pojazd spełnia wymagania w zakresie emisji spalin obowiązujące dla fabrycznie nowego pojazdu danego rodzaju i kategorii w dniu dostawy i pierwszej rejestracji.
	TAK/NIE
	Wpisać normę/poziom emisji, jeżeli możliwe

	1. UKŁAD NAPĘDOWY

	1.1
	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany.
	TAK/NIE
	

	1.2
	Moc maksymalna silnika: nie mniej niż 125 kW (około 170 KM).
	TAK/NIE
	Wpisać oferowaną moc w kW i KM

	1.3
	Skrzynia biegów automatyczna, posiadająca co najmniej 8 przełożeń do jazdy do przodu, zapewniająca samoczynną zmianę przełożeń bez konieczności manualnej zmiany biegów przez kierowcę.
	TAK/NIE
	Wpisać typ skrzyni i liczbę przełożeń

	1.4
	Pojazd wyposażony w tempomat.
	TAK/NIE
	

	2. UKŁAD JEZDNY, ZAWIESZENIE I KONSTRUKCJA POJAZDU

	2.1
	Podwozie, zawieszenie i elementy konstrukcyjne pojazdu dostosowane do wykonanej zabudowy autobusowej, liczby przewożonych osób oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.
	TAK/NIE
	

	2.2
	Oś przednia o nośności odpowiedniej do docelowej konfiguracji i zabudowy autobusowej pojazdu, w razie potrzeby konstrukcyjnie wzmocniona.
	TAK/NIE
	

	2.3
	Rama, podłużnice oraz pozostałe elementy nośne posiadają wytrzymałość odpowiednią dla zabudowy autobusowej; dopuszcza się ich fabryczne lub wykonane zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu wzmocnienie.
	TAK/NIE
	

	2.4
	Układ zawieszenia i stabilizacji zapewniający właściwą stateczność oraz bezpieczeństwo jazdy przy pełnym obciążeniu i w docelowej konfiguracji autobusowej.
	TAK/NIE
	

	2.5
	System kontroli ciśnienia w ogumieniu.
	TAK/NIE
	

	2.6
	Pełnowymiarowe koło zapasowe albo koło zapasowe przewidziane przez producenta dla zaoferowanego pojazdu.
	TAK/NIE
	Wpisać rodzaj rozwiązania

	2.7
	Hydrauliczny podnośnik samochodowy o udźwigu odpowiednim do dopuszczalnej masy pojazdu.
	TAK/NIE
	Wpisać udźwig

	3. NADWOZIE, DRZWI I PRZESZKLENIE

	3.1
	Nadwozie z dachem wysokim, przystosowane do zabudowy autobusowej i zapewniające swobodne korzystanie z przestrzeni pasażerskiej.
	TAK/NIE
	

	3.2
	Tylne drzwi otwierane w sposób zapewniający możliwie szeroki dostęp do przestrzeni tylnej, z możliwością otwarcia do ścian bocznych pojazdu lub rozwiązaniem zapewniającym równoważną szerokość i funkcjonalność dostępu.
	TAK/NIE
	Opisać rozwiązanie

	3.3
	Przy tylnych drzwiach po prawej stronie pojazdu uchwyt ułatwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie.
	TAK/NIE
	

	3.4
	Przestrzeń pasażerska z panoramicznym przeszkleniem bocznym o dużej powierzchni, zapewniającym szerokie pole widzenia; szyby pojedyncze, przyciemniane; dopuszcza się szyby gięte lub rozwiązanie równoważne.
	TAK/NIE
	Opisać zastosowane przeszklenie

	3.5
	Szyba czołowa z filtrem ograniczającym nagrzewanie i nasłonecznienie wnętrza, zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi.
	TAK/NIE
	

	3.6
	Szyba przednia ogrzewana.
	TAK/NIE
	

	4. WYPOSAŻENIE STANOWISKA KIEROWCY

	4.1
	Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę podstawowych funkcji pojazdu lub systemu multimedialnego bez konieczności zdejmowania rąk z kierownicy.
	TAK/NIE
	

	4.2
	Kierownica obszyta skórą lub materiałem o co najmniej równoważnej trwałości, odporności na zużycie i właściwościach użytkowych.
	TAK/NIE
	Wpisać materiał

	4.3
	Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik.
	TAK/NIE
	

	4.4
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane elektrycznie.
	TAK/NIE
	

	4.5
	Kamera cofania zapewniająca kierowcy podgląd obszaru bezpośrednio za pojazdem podczas manewru cofania.
	TAK/NIE
	

	4.6
	Czujnik deszczu automatycznie uruchamiający lub regulujący pracę wycieraczek.
	TAK/NIE
	

	4.7
	Asystent ruszania na wzniesieniu zapobiegający niekontrolowanemu stoczeniu się pojazdu podczas rozpoczęcia jazdy.
	TAK/NIE
	

	4.8
	System wspomagający bezpieczne ruszanie poprzez monitorowanie obszaru bezpośrednio przed pojazdem lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
	TAK/NIE
	Wpisać nazwę/rodzaj systemu

	5. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA KIEROWCY

	5.1
	System automatycznego awaryjnego hamowania, wykrywający ryzyko kolizji i automatycznie uruchamiający hamowanie albo wspomagający kierowcę w hamowaniu.
	TAK/NIE
	Wpisać nazwę/rodzaj systemu

	5.2
	System monitorowania martwego pola po bokach pojazdu, ostrzegający o obecności innych pojazdów, rowerzystów, pieszych lub innych przeszkód.
	TAK/NIE
	Wpisać nazwę/rodzaj systemu

	5.3
	Aktywny system wspomagania utrzymania pojazdu na pasie ruchu, ostrzegający o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu i/lub podejmujący działanie korygujące tor jazdy.
	TAK/NIE
	Wpisać nazwę/rodzaj systemu

	5.4
	Kamera monitorująca kierowcę albo równoważny system monitorowania uwagi kierowcy, zgodny z homologacją zaoferowanego pojazdu.
	TAK/NIE
	Wpisać nazwę/rodzaj systemu

	5.5
	Boczne światła obrysowe zgodne z wymaganiami homologacyjnymi.
	TAK/NIE
	

	5.6
	Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów lub rozwiązanie o równoważnej funkcjonalności.
	TAK/NIE
	Opisać rozwiązanie

	5.7
	Reflektory przednie w technologii LED, obejmujące co najmniej światła mijania i drogowe; dopuszcza się rozwiązania adaptacyjne, matrycowe lub inne o szerszej funkcjonalności, zgodne z homologacją.
	TAK/NIE
	Wpisać typ reflektorów

	6. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE, AUDIO I INFORMACYJNE

	6.1
	Radioodbiornik z możliwością odbioru cyfrowego sygnału radiowego DAB/DAB+.
	TAK/NIE
	

	6.2
	Co najmniej jedno gniazdo USB umożliwiające zasilanie i ładowanie urządzeń mobilnych.
	TAK/NIE
	Wpisać liczbę gniazd

	6.3
	Przestrzeń pasażerska wyposażona w co najmniej 4 głośniki.
	TAK/NIE
	Wpisać liczbę głośników

	6.4
	System nagłośnienia ze wzmacniaczem i mikrofonem dla kierowcy, umożliwiający przekazywanie komunikatów pasażerom przez głośniki w przestrzeni pasażerskiej.
	TAK/NIE
	

	6.5
	System nagłośnienia współpracujący z fabrycznym lub zaoferowanym systemem audio pojazdu.
	TAK/NIE
	

	6.6
	Elektroniczny panel sterowania urządzeniami zabudowy autobusowej, umożliwiający obsługę funkcji przewidzianych w zabudowie.
	TAK/NIE
	

	7. KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE

	7.1
	Klimatyzacja stanowiska kierowcy.
	TAK/NIE
	

	7.2
	Niezależny układ klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, przeznaczony do skutecznego chłodzenia całej przestrzeni przy maksymalnej liczbie przewożonych osób, zamontowany na dachu lub wykonany w rozwiązaniu równoważnym.
	TAK/NIE
	Opisać układ/rozwiązanie

	7.3
	Dodatkowy układ dogrzewania wspomagający ogrzewanie pojazdu w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej.
	TAK/NIE
	Opisać rozwiązanie

	7.4
	Niezależne ogrzewanie powietrzne przestrzeni pasażerskiej, mogące pracować niezależnie od podstawowego układu ogrzewania pojazdu.
	TAK/NIE
	Opisać rozwiązanie

	8. ZABUDOWA PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ

	8.1
	Tapicerka ścian i elementów wnętrza wraz z izolacją termiczną.
	TAK/NIE
	

	8.2
	Wymagane przepisami oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne pojazdu.
	TAK/NIE
	

	8.3
	Konstrukcja nośna do montażu foteli wykonana ze stali lub materiału o co najmniej równoważnych parametrach wytrzymałościowych, zgodna z homologacją pojazdu.
	TAK/NIE
	

	8.4
	Homologowany system montażu foteli, w tym szyny lub inne rozwiązanie umożliwiające bezpieczny montaż, demontaż i zmianę konfiguracji przestrzeni pasażerskiej.
	TAK/NIE
	

	8.5
	Płaska podłoga w przestrzeni pasażerskiej.
	TAK/NIE
	

	8.6
	Podłoga wykończona materiałem trwałym, łatwo zmywalnym, odpornym na ścieranie i posiadającym właściwości antypoślizgowe.
	TAK/NIE
	

	8.7
	Instalacja elektryczna zabudowy autobusowej.
	TAK/NIE
	

	8.8
	Oświetlenie sufitowe przestrzeni pasażerskiej.
	TAK/NIE
	

	8.9
	Oświetlenie stopnia lub strefy wejściowej.
	TAK/NIE
	

	8.10
	Przegroda zabezpieczająca za pierwszym rzędem siedzeń bezpośrednio za kierowcą, jeżeli wymaga tego układ siedzeń.
	TAK/NIE
	

	8.11
	Luk dachowy pełniący funkcję wyjścia awaryjnego, jeżeli jest wymagany dla zaoferowanej konstrukcji zgodnie z przepisami homologacyjnymi.
	TAK/NIE
	

	8.12
	Komplet zasłonek okiennych dla przestrzeni pasażerskiej.
	TAK/NIE
	

	8.13
	Obniżony stopień wejściowy albo rozwiązanie równoważne ułatwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie pasażerów.
	TAK/NIE
	

	8.14
	Półki bagażowe po prawej i lewej stronie przestrzeni pasażerskiej.
	TAK/NIE
	

	8.15
	Młotki bezpieczeństwa w liczbie i rozmieszczeniu zgodnym z wymaganiami dla zaoferowanego autobusu.
	TAK/NIE
	

	8.16
	Apteczka autobusowa.
	TAK/NIE
	

	8.17
	Gaśnice w liczbie i rozmieszczeniu wymaganym przepisami, przy czym co najmniej jedna gaśnica o masie środka gaśniczego nie mniejszej niż 2 kg.
	TAK/NIE
	

	8.18
	Wyposażenie i elementy konstrukcyjne niezbędne do uzyskania wymaganej homologacji oraz dopuszczenia kompletnego pojazdu do ruchu jako autobus.
	TAK/NIE
	

	9. FOTELE I KONFIGURACJA PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ

	9.1
	Pojazd w konfiguracji podstawowej posiada 19 miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy, tj. 18 miejsc siedzących dla pasażerów oraz 1 miejsce kierowcy.
	TAK/NIE
	Wpisać liczbę miejsc dla pasażerów + kierowcy

	9.2
	Fotele pasażerskie homologowane i wyposażone w wymagane przepisami pasy bezpieczeństwa.
	TAK/NIE
	

	9.3
	W części przeznaczonej do tworzenia stanowisk dla osób na wózkach zastosowano fotele uchylne, składane lub szybko demontowalne albo rozwiązanie funkcjonalnie równoważne.
	TAK/NIE
	Opisać rozwiązanie

	9.4
	Stała tylna ława siedzeniowa, jeżeli zastosowana, nie ogranicza możliwości utworzenia wymaganych dwóch stanowisk dla wózków.
	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
	Opisać rozwiązanie

	9.5
	Utworzenie dwóch stanowisk dla osób na wózkach powoduje wyłączenie z użytkowania maksymalnie 4 miejsc siedzących dla pasażerów.
	TAK/NIE
	Wpisać liczbę wyłączanych miejsc

	10. PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH

	10.1
	Pojazd umożliwia jednoczesny przewóz dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
	TAK/NIE
	

	10.2
	Każde z dwóch stanowisk posiada system mocowania wózka do konstrukcji pojazdu, mający co najmniej cztery punkty mocowania albo inne homologowane rozwiązanie zapewniające co najmniej równoważny poziom bezpieczeństwa.
	TAK/NIE
	Wpisać producenta/typ systemu i liczbę punktów

	10.3
	Każde stanowisko posiada homologowany system zabezpieczający osobę przewożoną na wózku, zgodny z wymaganiami homologacyjnymi właściwymi dla zaoferowanego pojazdu.
	TAK/NIE
	Wpisać producenta/typ systemu

	10.4
	Pojazd wyposażony w najazdy, rampę lub inne homologowane rozwiązanie umożliwiające bezpieczne wprowadzanie i wyprowadzanie wózków.
	TAK/NIE
	Wpisać rodzaj rozwiązania

	10.5
	Elementy do mocowania wózków i zabezpieczenia osób na wózkach są przystosowane do wielokrotnego użytkowania i umożliwiają bezpieczne oraz sprawne zamocowanie.
	TAK/NIE
	

	10.6
	Zmiana konfiguracji z 18 miejsc pasażerskich na konfigurację umożliwiającą przewóz dwóch osób na wózkach jest możliwa bez wykonywania zmian konstrukcyjnych pojazdu.
	TAK/NIE
	

	11. HOMOLOGACJA

	11.1
	Dostarczony pojazd wraz z wykonaną zabudową autobusową stanowi pojazd kompletny i posiada wszystkie dokumenty wymagane do jego rejestracji i eksploatacji jako autobus.
	TAK/NIE
	

	11.2
	Konstrukcja pojazdu, miejsca siedzące, systemy mocowania foteli, stanowiska dla wózków, pasy bezpieczeństwa i pozostałe elementy zabudowy spełniają wymagania właściwych przepisów homologacyjnych obowiązujących na dzień dostawy pojazdu.
	TAK/NIE
	

	11.3
	Wraz z pojazdem zostaną przekazane Zamawiającemu dokumenty niezbędne do jego pierwszej rejestracji.
	TAK/NIE
	





OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Oświadczam, że wskazany powyżej oferowany pojazd wraz z zabudową autobusową spełnia wszystkie minimalne wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), a informacje i parametry podane w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i dotyczą pojazdu oferowanego w niniejszym postępowaniu.
W przypadku wymagań, dla których Zamawiający dopuścił rozwiązanie równoważne, Wykonawca wskazuje zastosowane rozwiązanie w kolumnie „Parametr / rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę” i potwierdza, że zapewnia ono co najmniej równoważną funkcjonalność oraz poziom bezpieczeństwa wymagany w OPZ.


Dokument stanowi integralną część oferty i należy go podpisać w sposób wymagany dla oferty zgodnie z SWZ.
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Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III obszar D – likwidacja barier transportowych.
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