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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i budowa odporności na cyberzagrożenia w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku – Kamiennej”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:
Pytanie nr 1.
Pozycja 5 OPZ: Rozwiązanie NAS do przechowywania kopii zapasowych i testowania 
Obecny zapis OPZ „Jeden 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor osiągający w testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 10000 pkt.” 
Pytanie
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało jeden 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor osiągający w testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 10000 pkt. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku procesorów serwerowych/embedded stosowanych w urządzeniach typu NAS lub serwer plików, dla których nie jest dostępny publiczny wynik PassMark CPU Mark dla dokładnego oznaczenia modelu procesora, Zamawiający dopuści potwierdzenie spełnienia wymagania wydajności poprzez dokumentację producenta urządzenia lub procesora, oświadczenie producenta/autoryzowanego dystrybutora albo wynik testu wykonanego dla oferowanego urządzenia. 
Wniosek o zmianę zapisu 
Jednocześnie wnosimy o zmianę zapisu na: „Jeden procesor posiadający co najmniej 8 rdzeni i 16 wątków, osiągający wydajność odpowiadającą wynikowi PassMark CPU Mark nie gorszemu niż 10000 pkt, potwierdzoną publicznym wynikiem testu PassMark CPU Mark lub innym równoważnym środkiem dowodowym, w szczególności dokumentacją producenta, oświadczeniem producenta/autoryzowanego dystrybutora albo wynikiem testu wykonanego dla oferowanego urządzenia.” 
Uzasadnienie 
W aktualnie oferowanych urządzeniach serwerowych oraz NAS producenci stosują procesory klasy embedded, które mogą nie posiadać odrębnego publicznego wpisu w bazie PassMark dla dokładnego oznaczenia handlowego, pomimo że są procesorami aktualnymi i stosowanymi w nowych modelach urządzeń. Wymóg dotyczący wydajności powinien zatem dopuszczać potwierdzenie równoważnymi środkami dowodowymi, o ile z tych dokumentów wynika spełnienie wymaganego poziomu wydajności procesora
Odpowiedź na pytanie nr 1. 
Zamawiający dokona zmiany zapisu: „Jeden 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor osiągający wydajność odpowiadającą wynikowi PassMark CPU Mark nie gorszą niż 10000 pkt, potwierdzoną publicznym wynikiem testu PassMark CPU Mark lub innym równoważnym środkiem dowodowym, w szczególności dokumentacją producenta, oświadczeniem producenta/autoryzowanego dystrybutora albo wynikiem testu wykonanego dla oferowanego urządzenia.”

Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji zamówienia!!!!
Na stronie internetowej postępowania umieszczona zostanie Modyfikacja nr 3 Załącznika nr 2 do SWZ
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