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                                      WYJAŚNIENIA  TREŚCI SWZ NR 2
Przedmiot zamówienia: „ PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM KONSERWATORSKIM BUDYNKU ORANŻERII CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU”
Nr postępowania: ZP.262.2.2026
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji

           Zamawiający- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku działając na podstawie  art.284  ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793)  udziela wyjaśnień:

Pytanie1 : "Prosimy o informacje czy będzie można korzystanie z istniejących dróg dojazdowych przy pomocy ciężkiego sprzętu". 
odpowiedź: "Zgodnie z STWiOR Wymagania ogólne - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn oraz dotyczące środków transportu - Wykonawca przy doborze sprzętu oraz przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  W tym zakresie należy wziąć pod uwagę taki dobór przez Wykonawcę sprzętu i środków transportu który uwzględni lokalizację budowy na terenie zabytkowego parku oraz rodzaj istniejących nawierzchni alejek parkowych i drzewostanu parku, zaś zastosowanie dobranych środków transportu, sprzętu i maszyn nie doprowadzi do uszkodzeń w/w elementów parku i drzewostanu.
Pytanie 2: "W projekcie jest mowa o sterowaniu oświetleniem z BMS. Czy można prosić o więcej informacji na ten temat. Czy chodzi o możliwość sterowania za pomocą magistrali DALI?"
odpowiedź: W opisie do projektu automatyki jest zapis: " Ze względu na założenia branży elektrycznej dotyczące wykonania oświetlenia w systemie DALI, projektuje się zastosowanie modułu DALI, na każdą szafę po dwie magistrale DALI. Sterowanie załączaniem i wyłączaniem oświetlenia projektuje się przy wykorzystaniu paneli dotykowych z odpowiednią grafiką, pozwalającą użytkownikowi w intuicyjny sposób na wybór odpowiedniego sposobu załączenia."
Należy to rozpatrywać jako sterowanie przedmiotowymi oprawami z systemu automatyki, przy wykorzystaniu protokołu DALI. Projektowane rozwiązanie jaki kompleksowe w zakresie automatyki uwzględnia zarówno stronę instalacyjną (magistrale DALI) jak i stronę programową (wizualizacja, sterowanie, monitorowanie). Protokół DALI2 ze względu na swoje założenia pozwala na łączenie wielu elementów ze sobą w oparciu o ten standard (balasty, czujki obecności, czujki ruchu itp.) co umożliwia stworzenie funkcjonalnego systemu, zgodnego z oczekiwaniami użytkownika.
Główne założenia projektu przewidywały takie wykonanie systemu, aby obsługa była intuicyjna, a przyjęte rozwiązanie umożliwiało elastyczne modyfikacje w zakresie rozmieszczenia/przeniesienia opraw (balastów) na szynoprzewodach.

Pytanie 3: "W projekcie występuje fasada z profili stalowych. Czy Wykonawca może zaproponować rozwiązanie fasada z profili aluminiowych na podkonstrukcji stalowej?"
odpowiedź: "Zamawiający informuje, że konstrukcję fasady oraz połaci dachowej należy wykonać bez zmian, zgodnie z dokumentacją projektową". 

Pytanie 4: "Czy Zamawiający potwierdza, że przed rozpoczęciem prac wszystkie rzeźby, obrazy oraz pozostałe elementy wyposażenia i przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach zostaną wyniesione, a wszystkie pomieszczenia zostaną przygotowane i udostępnione w stanie umożliwiającym rozpoczęcie prac?"
odpowiedź:  "Zamawiający potwierdza, że przed rozpoczęciem prac znajdujące się w budynku dzieła oraz elementy wyposażenia i przedmioty zostaną usunięte z budynku, pomieszczenia zostaną udostępnione w stanie umożliwiającym rozpoczęcie prac przez Wykonawcę".



Z poważaniem	
Zastępca Dyrektora CRP
Marzena Boruch

							






[image: ]
image1.png
bl Ministerstwo Kultury
Dziedzictwa Narodowego

E:T::::;iim‘:?“le Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, $rodowisko B ro-- Unig Europejska




