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FORMULARZ TECHNICZNY 

	Uwaga:
Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno – użytkowe” należy traktować jako minimalne. 
Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.




PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 
CIĄGNIK – 1 szt.
	   Producent 
	

	Kraj producenta
	

	Marka, typ i model
	



	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY 
TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	TAK/
NIE1
	PARAMETRY OFEROWANE2
(wypełnia Wykonawca)

	1 
	Fabrycznie nowy , rok produkcji 2025 lub 2026
	
	

	2 
	wysokoprężny o mocy znamionowej nie mniejszej niż 100 KM
	
	

	3 
	ilość cylindrów – 4
	
	

	4 
	pojemność silnika – powyżej 3600 cm3
	
	

	5 
	norma emisji spalin Stage V
	
	

	6 
	skrzynia biegów 16x16
	
	

	7 
	rewers sterowany elektrohydraulicznie, mokre sprzęgło
	
	

	8 
	napęd na cztery koła załączany elektrohydraulicznie
	
	

	9 
	amortyzacja przedniej osi napędowej
	
	

	10 
	hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydrauliczne
	
	

	11 
	instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa
	
	

	12 
	3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika 
	
	

	13 
	1 para wyjść hydraulicznych z przodu ciągnika
	
	

	14 
	tylny TUZ o udźwigu ponad 4600 kg
	
	

	15 
	przedni TUZ o udźwigu około 2200 kg z amortyzacją
	
	

	16 
	TUZ kat. 2 lub 3 z zabezpieczeniami
	
	

	17 
	sterowanie tylnym TUZ-em z błotnika
	
	

	18 
	wydatek pompy hydraulicznej powyżej 80 l/min 
	
	

	19 
	hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego 
	
	

	20 
	gniazdo elektryczne przy przednim TUZ 3 i 7PIN
	
	

	21 
	hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem
	
	

	22 
	2 prędkości WOM – min. 540/1000 – tył
	
	

	23 
	przedni WOM – 1000 obr/min
	
	

	24 
	łącznik tylny
	
	

	25 
	homologacja na 2 osoby w kabinie
	
	

	26 
	klimatyzacja i ogrzewanie
	
	

	27 
	amortyzowana kabina dwudrzwiowa, zamykana na klucz
	
	

	28 
	fotel amortyzowany pneumatycznie
	
	

	29 
	fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa
	
	

	30 
	lusterka zewnętrzna 
	
	

	31 
	wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej
	
	

	32 
	wyświetlacz monochromatyczny
	
	

	33 
	nie mniej niż po 4 lampy robocze z przodu i tyłu ciągnika 
	
	

	34 
	lampa ostrzegawcza
	
	

	35 
	radio
	
	

	36 
	opony radialne nie mniejsze niż – R28, tył R38
	
	

	37 
	zaczep główny transportowy automatyczny
	
	

	38 
	zaczep dolny rolniczy
	
	

	39 
	wielootworowa belka zaczepowa
	
	

	40 
	obciążenie kół tylnych nie mniej niż 6x 50 kg
	
	

	41 
	ciągnik posiada możliwość pracy z pługiem do odśnieżania, kosiarką i ramieniem wysięgnikowym do koszenia rowów i poboczy
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	TAK/
NIE
	

	Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie elementów monitorujących pracę pojazdu  GPS bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
	
	

	Wykonawca wyraża zgodę na możliwość oklejenia kabiny logiem Zamawiającego bez utraty gwarancji.
	
	



1) Tabor musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń, sprawny technicznie.
2) Wykonawca wraz z pojazdem/ osprzętem dostarczy dokumenty sporządzone w języku polskim:
a) świadectwo homologacji,
b) książkę przeglądów serwisowych,
c) katalog części dla osprzętu lub dokumentacje techniczno- ruchową,
d) książkę gwarancyjną,
e) certyfikat o emisji spalin w języku polskim,
f) instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu/osprzętu,
g) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu na terenie Unii Europejskiej, (w tym świadectwo zgodności WE),
h) wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu.
3) Koszty rejestracji i ubezpieczenia pojazdu ponosi Zamawiający.

W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niekorzystne, niezgodne z podanymi wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)



………………………………………………
podpis wykonawcy





 Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów
2 Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru 
2
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