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Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1        im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie”, nr FEPZ.07.02-IZ.00-0015/25-00 z dnia 29 kwietnia 2026 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027, Priorytet 7 - Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego, Działanie 7.2 - Rozwój obszarów innych niż miejskie (IIT).

2. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 
1) Wszystkie oferowane elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, pełnowartościowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzić z bieżącej produkcji. 
2) Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wykonane z materiałów bezpiecznych dla użytkowników oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w tym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie (PN-EN) lub norm równoważnych, jeżeli mają zastosowanie do danego rodzaju wyposażenia.
3) Oferowane wyposażenie meblowe powinno posiadać odpowiednie właściwości użytkowe, wytrzymałościowe i jakościowe, zapewniające bezpieczne i wieloletnie użytkowanie w internacie.
4) Wszystkie meble powinny być wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości.
5) Wszystkie płyty meblowe zastosowane do wykonania mebli muszą posiadać klasę emisji formaldehydu nie gorszą niż E1, zgodnie z obowiązującymi normami.
6) Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych powinny być zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm, z wyjątkiem elementów, dla których w opisie szczegółowym wskazano inne wymagania.  
7) Wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie odpowiednich powłok ochronnych.
8) Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej (korpusy szaf, półki, blaty, szafki nocne oraz pozostałe elementy meblowe) należy wykonać w jednolitym dekorze drewnopodobnym imitującym naturalny dąb o ciepłej kolorystyce, wyraźnym usłojeniu i matowej powierzchni. Zastosowany dekor musi być jednakowy dla wszystkich elementów wyposażenia wykonanych z płyty laminowanej.
9) Dekor płyt laminowanych zastosowany do wykonania wszystkich elementów meblowych musi pochodzić z jednej kolekcji producenta płyt meblowych, zapewniającej jednolitą kolorystykę, strukturę oraz fakturę powierzchni.
10) Kolorystyka wszystkich elementów wyposażenia musi być jednolita w ramach danego rodzaju mebli oraz zgodna z wymaganiami określonymi w opisie poszczególnych elementów wyposażenia. Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próbki dekorów płyt meblowych oraz tkanin tapicerskich potwierdzające spełnienie wymagań określonych w OPZ. 
11) Wszystkie elementy wyposażenia muszą zostać dostarczone, wniesione, zmontowane, ustawione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz przygotowane do użytkowania. 
12) W przypadku elementów wymagających mocowania do ścian lub innych elementów konstrukcyjnych budynku montaż należy wykonać z zastosowaniem elementów montażowych odpowiednich do rodzaju podłoża.
13) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub normy, aprobaty techniczne i system odniesienia Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty itp. równoważne do przedstawionych w opisie produktów, w zakresie technologii wykonania i ogólnego składu materiałów. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie opisane poniżej, muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Przez „równoważne” rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji / wskazanych przez Zamawiającego w szczególności w odniesieniu do:
· gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, oraz cechy elementów składowych),
· charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
· charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),
· parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, wydajność),
· parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
· funkcjonalności.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 
14) Wszelkie prezentowane w opisie przedmiotu Zamówienia zdjęcia i szkice mają jedynie charakter poglądowy. 
15) Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona zakres Zamówienia zachowując profesjonalność świadczonej usługi, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH). Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań proekologicznych, takich jak np. segregację odpadów powstałych w trakcie realizacji usługi, powtórne wykorzystanie zasobów, efektywne wykorzystanie sprzętu w ramach wykonywanych zadań, ograniczenie zużycia papieru, prowadzenie korespondencji w wersji elektronicznej, korzystanie z urządzeń o wysokich standardach w zakresie ochrony środowiska.

3. Szczegółowy wykaz produktów wraz z opisem technicznym i ilością zapotrzebowanych sztuk.

	Lp.
	Nazwa i opis produktu

	1.
	Tapczan tapicerowany 
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Minimalne wymagania:
1. Ilość: 90 szt. 
2. Wymiar powierzchni spania (materaca): 80 × 200 cm. 
3. Wymiary zewnętrzne tapczanu: około 85 × 205 cm (dopuszczalna tolerancja ± 2 cm). 
4. Konstrukcja stabilna, trwała i bezpieczna, wykonana z materiałów zapewniających odporność na intensywne użytkowanie w internacie.
5. Tapczan tapicerowany tkaniną meblową w kolorze beżowym lub równoważnym. Ostateczna kolorystyka tkaniny zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
6. Tapczan wyposażony w pojemnik (skrzynię) na pościel pod całą powierzchnią spania. 
7. Skrzynia na pościel otwierana poprzez unoszony stelaż, zapewniający swobodny dostęp do pojemnika. 
8. Skrzynia na pościel wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm lub materiału równoważnego pod względem wytrzymałości i trwałości. Konstrukcja skrzyni w narożnikach wzmocniona elementami drewnianymi lub metalowymi zapewniającymi odpowiednią sztywność i trwałość mebla.
9. Stelaż wykonany z drewnianych, giętych listew sprężystych, osadzonych w metalowej ramie. 
10. Materac piankowy wysokoelastyczny (HR) o wymiarach 80 × 200 cm, wysokości 15–20 cm, o średniej twardości. 
11. Materac powinien być wykonany z materiałów bezpiecznych dla zdrowia użytkowników oraz niepowodujących występowania substancji szkodliwych.
12. Materac wyposażony w zdejmowany pokrowiec antyalergiczny z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym jego łatwe zdjęcie oraz pranie w temperaturze minimum 60°C, zgodnie z zaleceniami producenta.
13. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
14. Tapczan powinien być przystosowany do obciążenia użytkowego nie mniejszego niż 120 kg. 
15. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż tapczanów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
16. Tkanina tapicerska oraz materiały zastosowane do wykonania tapczanu powinny posiadać właściwości trudnozapalne zgodnie z obowiązującymi normami lub równoważnymi. 

	2.
	Szafa ubraniowa pojedyncza  




Minimalne wymagania:

1. Ilość: 46 szt. 
2. Szafa ubraniowa pojedyncza. 
3. Wymiary: około 50 × 60 × 200 cm (szer. × gł. × wys.), dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 2 cm. 
4. Konstrukcja stabilna, trwała i bezpieczna, wykonana z materiałów zapewniających odporność na intensywne użytkowanie w internacie. 
5. Front wykonany z płyty meblowej laminowanej w kolorze cappuccino lub równoważny pod względem odcienia. Ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 
6. Szafa jednodrzwiowa z drzwiami lewymi. 
7. Wyposażenie wewnętrzne: 
· 1 drążek ubraniowy, 
· 3 półki. 
9. Tył szafy wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 8 mm, zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji.
10. Uchwyt meblowy w kolorze czarnym, o ergonomicznym kształcie, bez ostrych krawędzi i zakończeń, zapewniający bezpieczne użytkowanie. 
11. Nóżki regulowane, wykonane z metalu w kolorze czarnym, zapewniające stabilność mebla oraz możliwość jego wypoziomowania. 
12. Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 
13. Zawiasy drzwi o zwiększonej trwałości, umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie drzwi bez pogorszenia właściwości użytkowych. 
14. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
15. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż szaf w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.


	3.
	Szafa ubraniowa podwójna 




Minimalne wymagania:
1. Ilość: 27 szt. 
2. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa. 
3. Wymiary: około 90 × 60 × 200 cm (szer. × gł. × wys.), dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 2 cm. 
4. Konstrukcja stabilna, trwała i bezpieczna, wykonana z materiałów zapewniających odporność na intensywne użytkowanie w internacie. 
5. Fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze cappuccino lub równoważnym. Ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 
6. Szafa wyposażona w dwoje drzwi. 
7. Wnętrze szafy podzielone pionową przegrodą na dwie równe części. 
8. Każda część wyposażona w: 
· 1 drążek ubraniowy, 
· 3 półki, 
co łącznie daje 2 drążki ubraniowe oraz 6 półek.
9.    Tył szafy wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 8 mm, zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji.
10. Uchwyty meblowe w kolorze czarnym, o ergonomicznym kształcie, bez ostrych krawędzi i zakończeń, zapewniające bezpieczne użytkowanie. 
11. Nóżki regulowane, wykonane z metalu w kolorze czarnym, zapewniające stabilność mebla oraz możliwość jego wypoziomowania. 
12. Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 
13. Zawiasy drzwi o zwiększonej trwałości, umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie drzwi bez pogorszenia właściwości użytkowych. 
14. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
15. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż szaf w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.


	4.
	Półka długość 80 cm




Minimalne wymagania:
1. Ilość: 34 szt.
2. Półka wisząca przeznaczona do montażu na ścianie. 
3. Wymiary: około 80 × 20 cm (dł. × gł.).
4. Grubość półki: minimum 25 mm. 
5. Wykonana z płyty meblowej laminowanej. 
6. Krawędzie wykończone obrzeżem zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
7. Półka wyposażona w system niewidocznego montażu lub równoważny, zapewniający stabilne mocowanie do ściany. 
8. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
9. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż półek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

	5. 
	Półka długość 100 cm


Minimalne wymagania:
1. Ilość:  112 szt.
2. Półka wisząca przeznaczona do montażu na ścianie. 
3. Wymiary: około 100 × 20 cm (dł. × gł.).
4. Grubość półki: minimum 25 mm. 
5. Wykonana z płyty meblowej laminowanej. 
6. Krawędzie wykończone obrzeżem zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
7. Półka wyposażona w system niewidocznego montażu lub równoważny, zapewniający stabilne mocowanie do ściany. 
8. Wszystkie elementy montażowe niezbędne do prawidłowego zamocowania półki należy dostarczyć wraz z produktem. 
9. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
10. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż półek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

	6.
	Blat na wymiar dł. 2,8 m



Minimalne wymagania:
1. Ilość: 17 szt. 
2. Blat roboczy wykonany na wymiar. 
3. Wymiary: około 280 × 60 × 75 cm (dł. × gł. × wys.), dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 2 cm. 
4. Grubość blatu: minimum 36 mm. 
5. Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej. 
6. Wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 
7. Blat zamontowany na metalowym stelażu w kolorze czarnym. 
8. Stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych w inny równoważny sposób przed korozją. 
9. Stelaż wyposażony w liczbę nóg oraz elementów usztywniających zapewniających stabilność konstrukcji i eliminujących ugięcie blatu podczas użytkowania.
10. Nogi stelaża wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie blatu na nierównym podłożu. 
11. Wszystkie elementy montażowe niezbędne do prawidłowego montażu należy dostarczyć wraz z produktem. 
12. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
13. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż blatów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.


	7.
	Blat na wymiar dł. 2,6 m


Minimalne wymagania
1. Ilość: 6 szt. 
2. Blat roboczy wykonany na wymiar. 
3. Wymiary: około 260 × 60 × 75 cm (dł. × gł. × wys.), dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 2 cm. 
4. Grubość blatu: minimum 36 mm. 
5. Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej. 
6. Wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 
7. Blat zamontowany na metalowym stelażu w kolorze czarnym. 
8. Stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych w inny równoważny sposób przed korozją. 
9. Stelaż wyposażony w liczbę nóg oraz elementów usztywniających zapewniających stabilność konstrukcji i eliminujących ugięcie blatu podczas użytkowania.
10. Nogi stelaża wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie blatu na nierównym podłożu. 
11. Wszystkie elementy montażowe niezbędne do prawidłowego montażu należy dostarczyć wraz z produktem. 
12. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
13. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż blatów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

	8. 
	Blat na wymiar dł. 2,0 m



Minimalne wymagania
1. Ilość:  2 szt.
2. Blat roboczy wykonany na wymiar. 
3. Wymiary: około 200 × 60 × 75 cm (dł. × gł. × wys.), dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 2 cm.
4. Grubość blatu: minimum 36 mm. 
5. Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej. 
6. Wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 
7. Blat zamontowany na metalowym stelażu w kolorze czarnym. 
8. Stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych w inny równoważny sposób przed korozją. 
9. Stelaż wyposażony w liczbę nóg oraz elementów usztywniających zapewniających stabilność konstrukcji i eliminujących ugięcie blatu podczas użytkowania.
10. Nogi stelaża wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie blatu na nierównym podłożu. 
11. Wszystkie elementy montażowe niezbędne do prawidłowego montażu należy dostarczyć wraz z produktem. 
12. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
13. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż blatów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

	9.
	Stolik nocny








Minimalne wymagania: 
1. Ilość: 90 szt. 
2. Szafka nocna wykonana z płyty meblowej laminowanej. 
3. Wymiary: około 40 × 40 × 52 cm (szer. × gł. × wys.), dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 2 cm. 
4. Konstrukcja stabilna, trwała i bezpieczna, wykonana z materiałów zapewniających odporność na intensywne użytkowanie w internacie. 
5. Front szuflady w kolorze cappuccino lub równoważnym. Ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 
6. Szafka wyposażona w: 
· 1 szufladę umieszczoną w górnej części, 
· 2 otwarte wnęki (półki) w dolnej części. 
8. Szuflada wyposażona w prowadnice kulkowe pełnego wysuwu, zapewniające płynne i ciche wysuwanie. 
9. Boki szuflady wykonane z metalu lub materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych, wytrzymałości i trwałości. 
10. Uchwyt meblowy w kolorze czarnym, o ergonomicznym kształcie, bez ostrych krawędzi i zakończeń, zapewniający bezpieczne użytkowanie. 
11. Tył szafki wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 8 mm lub materiału równoważnego zapewniającego odpowiednią sztywność konstrukcji.
12. Nóżki regulowane, wykonane z metalu w kolorze czarnym, zapewniające stabilność mebla oraz możliwość jego wypoziomowania. 
13. Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 
14. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
15. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż szafek nocnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego


	10.
	Krzesła






Minimalne wymagania
1. Ilość: 90 szt. 
2. Krzesło przeznaczone do użytkowania wewnętrznego, z możliwością sztaplowania.
3. Konstrukcja (stelaż) wykonana ze stali, w kolorze czarnym. 
4. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną meblową. 
5. Kolor tapicerki: czarny. 
6. Nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. 
7. Konstrukcja zapewniająca stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania. 
8. Maksymalne obciążenie krzesła: minimum 120 kg. 
9. Wymiary:
· wysokość całkowita: około 80 cm, 
· wysokość siedziska: około 47 cm, 
· szerokość: około 46 cm, 
· głębokość: około 50 cm,
dopuszczalna tolerancja wymiarów: ± 2 cm.
10. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
11. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz ustawienie krzeseł w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

	11.
	Panele ścienne tapicerowane





Minimalne wymagania
1. Ilość: 348 szt. 
2. Panel ścienny tapicerowany, przeznaczony do montażu przy łóżku. 
3. Wymiary: około 40 × 80 cm (szer. × wys.), dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 2 cm. 
4. Konstrukcja wykonana z płyty meblowej lub płyty MDF. 
5. Panel wykończony pianką tapicerską oraz tapicerowany tkaniną meblową. 
6. Kolor tapicerki: beżowy, dopasowany kolorystycznie do tapicerki tapczanów lub równoważny. Ostateczny odcień zostanie uzgodniony z Zamawiającym spośród kolorów spełniających wymagania określone w OPZ.
7. Krawędzie estetycznie wykończone, bez ostrych elementów. 
8. Panel przystosowany do trwałego montażu na ścianie. 
9. System montażu powinien zapewniać stabilne mocowanie panelu, możliwość jego mechanicznego demontażu i ponownego montażu bez uszkodzenia panelu oraz z minimalizacją ryzyka uszkodzenia ściany.
10. Tkanina tapicerska oraz materiały zastosowane do wykonania paneli powinny posiadać właściwości trudnozapalne zgodnie z obowiązującymi normami lub normami równoważnymi.
11. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
12. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz montaż paneli ściennych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 


	12.
	Wieszak ścienny



Minimalne wymagania
1. Ilość: 25 szt.
2. Wieszak ścienny przeznaczony do montażu na ścianie. 
3. Konstrukcja wykonana z metalu (stali). 
4. Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe. 
5. Kolor: czarny mat. 
6. Wieszak wyposażony w minimum 5 haczyków, rozmieszczonych naprzemiennie, umożliwiających wygodne zawieszanie odzieży i akcesoriów. 
7. Wymiary: około 50 × 6 × 6 cm (wys. × szer. × gł.), dopuszczalna tolerancja ± 2 cm. 
8. Konstrukcja zapewniająca trwałość, stabilność oraz bezpieczne użytkowanie. 
9. W komplecie wszystkie elementy niezbędne do montażu na ścianie. 
10. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
11. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż wieszaków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.


Łączna wartość zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszt dostawy, wniesienia, montażu, ustawienia wyposażenia oraz inne koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji.
Termin realizacji zamówienia: do 50 dni od dnia zawarcia umowy. 
4. Miejsce realizacji zamówienia.
Internat Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno.
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