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GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W DĄBROWIE BISKUPIEJ
ZMIANA NR 3
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie: „Modernizacja infrastruktury technicznej dla podniesienia jakości wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych”
Nr postępowania: ZAM.1.2026
Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5–7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 tej ustawy, Zamawiający dokonuje Zmiany nr 3 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
§ 1. Zakres zmiany
Zmianie ulegają:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia – w zakresie terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
2. Załącznik nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących pozycji nr 1–4 systemu nagłośnieniowego;
3. Załącznik nr 1A do SWZ – Formularz rzeczowo-cenowy, w zakresie odpowiadającym zmianom wymagań określonych w Załączniku nr 5.
§ 2. Zmiana wymagań – system nagłośnieniowy
W Załączniku nr 5 do SWZ zmianie ulegają wymagania dotyczące pozycji nr 1–4 systemu nagłośnieniowego. Wprowadza się następujące minimalne wymagania:
1) Pozycja nr 1 – Kolumny pasywne typu top / pełnopasmowe
– pasywna kolumna głównego systemu;
– minimalny zakres pasma przenoszenia deklarowany przez producenta: 70 Hz–20 kHz;
– zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 700 W;
– czułość kolumny deklarowana przez producenta nie mniejsza niż 95 dB SPL (1 W/1 m);
– zdolność akustyczna odpowiednia do pracy jako element głównego systemu;
– obudowa mobilna wykończona poliureą albo powłoką o równoważnej odporności;
– fabryczne lub przygotowane przez Wykonawcę presety DSP i pełna zgodność z oferowanymi wzmacniaczami;
– nie wymaga się konkretnej liczby ani układu przetworników.
2) Pozycja nr 2 – Kolumny pasywne niskotonowe 18 cali
– głośnik niskotonowy o średnicy minimum 18", a nie większej niż 21";
– minimalny zakres pasma przenoszenia deklarowany przez producenta: 35 Hz–120 Hz;
– zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 1550 W lub moc głośnika nie mniejsza niż 1200 W AES;
– maksymalny poziom ciśnienia akustycznego deklarowany przez producenta nie mniejszy niż 133 dB Peak @ 1 m;
– masa nie większa niż 50 kg;
– obudowa przeznaczona do zastosowań mobilnych, z odpornym wykończeniem.
3) Pozycja nr 3 – Monitory sceniczne pasywne 12 cali
– głośnik niskotonowy o średnicy minimum 12", a nie większej niż 15";
– minimalny zakres pasma przenoszenia deklarowany przez producenta: 60 Hz–20 kHz;
– zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 800 W lub moc zestawu głośnikowego nie mniejsza niż 500 W;
– skuteczność minimum 98 dB (1 W/1 m);
– masa nie większa niż 21 kg;
– obudowa mobilna.
4) Pozycja nr 4 – Kolumny sceniczne pasywne 10 cali
– głośnik niskotonowy o średnicy minimum 10";
– minimalny zakres pasma przenoszenia deklarowany przez producenta: 65 Hz–18 kHz;
– zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 450 W lub moc zestawu głośnikowego nie mniejsza niż 250 W;
– skuteczność minimum 94 dB (1 W/1 m);
– masa nie większa niż 17 kg;
– obudowa mobilna.
§ 3. Zmiana Załącznika nr 1A
W związku ze zmianą wymagań technicznych Załącznik nr 1A do SWZ – Formularz rzeczowo-cenowy zostaje odpowiednio dostosowany. Wykonawca wskazuje rzeczywiste oferowane parametry urządzeń zgodnie z aktualnym brzmieniem Załącznika nr 5 po Zmianie nr 3.
§ 4. Zmiana terminów składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert ustala się na dzień 27.08.2026 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 27.08.2026 r. o godz. 10:30.
Termin związania ofertą ustala się do dnia 25.09.2026 r. włącznie.
§ 5. Uzasadnienie zmian
Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz umożliwienie zaoferowania szerszej grupy profesjonalnych urządzeń dostępnych na rynku, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności i przydatności całego systemu do realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.
Zmiany parametrów pozycji nr 1–4 uwzględniają różne sposoby deklarowania parametrów technicznych stosowane przez producentów profesjonalnych systemów nagłośnieniowych. Dopuszczenie alternatywnych parametrów dotyczących mocy wzmacniacza lub mocy zestawu/głośnika pozwala na uwzględnienie różnych konstrukcji i sposobów specyfikowania parametrów.
Całość systemu nadal musi zapewniać właściwą współpracę poszczególnych elementów, w tym z oferowanymi wzmacniaczami, presetami DSP oraz pozostałymi elementami systemu nagłośnieniowego.
Zmiany nie wskazują konkretnego producenta ani modelu urządzenia i pozostają związane z funkcją oraz przeznaczeniem przedmiotu zamówienia.
§ 6. Pozostałe postanowienia
Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznika nr 5 oraz Załącznika nr 1A, nieobjęte niniejszą zmianą, pozostają bez zmian.
§ 7. Teksty ujednolicone
Zamawiający udostępnia wraz z niniejszą zmianą:
1. SWZ – tekst ujednolicony po Zmianie nr 3;
2. Załącznik nr 5 do SWZ – tekst ujednolicony po Zmianie nr 3;
3. Załącznik nr 1A do SWZ – tekst ujednolicony po Zmianie nr 3.
Od dnia publikacji niniejszej zmiany do przygotowania oferty należy stosować wyłącznie dokumenty oznaczone jako teksty ujednolicone po Zmianie nr 3 z dnia 13.08.2026 r.
§ 8. Załączniki publikowane wraz ze Zmianą nr 3
Wraz z niniejszą zmianą Zamawiający udostępnia:
1. Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zmian wymagań technicznych systemu nagłośnieniowego;
2. SWZ – tekst ujednolicony po Zmianie nr 3;
3. Załącznik nr 5 do SWZ – tekst ujednolicony po Zmianie nr 3;
4. Załącznik nr 1A do SWZ – tekst ujednolicony po Zmianie nr 3.


Zmiana nr 3 – ZAM.1.2026




