

Żywiec, dnia 13.08.2026 r.
ZZP.272.35.2026

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Remonty w ciągu DP nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w Przyborowie z podziałem na 2 części

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnienie na złożone zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:
„Proszę o informację dotyczącą postępowania przetargowego oznaczonego znakiem: ZZP.272.35.2026 ,część 2 - w przedmiarze pod poz.6.2 jest napisane : Kanały z rur betonowych i żelbetowych typu WIPRO łączonych na sznur i opaskę żelbetową Fi 600 mm ,żelbetowe ,z rozwiezieniem rur na skraj wykopu ,a w opisie do tego punktu jest napisane :Wykonanie przepustu pod drogą powiatową ,rura żelbetowa fi 800 mm . Pytanie która średnica rur jest prawidłowa. Drugie pytanie dotyczy części 1 zamówienia: na czym ma polegać przebudowa bramy wjazdowej z elementów stalowych oraz przebudowa odgrodzenia ,czy są do tego rysunki ,ponadto czy w pozycji przedmiaru 4.9 jest prawidłowa ilość zbrojenia”

Odpowiedź:
Projektowany przepust pod drogą powiatową zostanie wykonany w miejscu istniejącego przepustu, który zostanie rozebrany. Zaprojektowano przepust z rur żelbetowych o średnicy fi 600 mm, z betonu C45/55, przeznaczonych do stosowania na obciążenie ruchome klasy A. Należy zastosować rury kielichowe, łączone na uszczelkę. Przepust będzie miał długość 11,5 m. Rury żelbetowe należy układać na fundamencie z betonu C16/20 (B20) o grubości 20,0 cm.
Przebudowa bramy przewidywana jest jako dostosowanie wysokościowe i ewentualnie lokalizacyjne do przebiegu remontowanego pobocza uwzględniająca zastosowanie nowych materiałów. Zamawiający nie posiada rysunków dot. bramy i ogrodzenia. 
Należy pozostawić szacowaną ilość zbrojenia zgodnie z poz. 4.9.

Pytanie 2:
„Uprzejmie prosimy o załączenie rysunków do części pierwszej . Rzut , przekroje remontu pobocza, zdjęcia ogrodzenia do przesunięcia.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada innej dokumentacji, poza tą, która została udostępniona.
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