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Gnojno, dnia 13.08.2026 r.
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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Gnojno poprzez termomodernizację trzech budynków oświatowych” 

[bookmark: _GoBack]WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 6

Zamawiający Gmina Gnojno działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Część 1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarząbkach na dz. nr ew. 101 w miejscowości Grabki Małe Gmina Gnojno. 
Pytanie nr 1.
Proszę o podanie obecnej ilość grzejników w pomieszczeniach przeznaczonych do termomodernizacji? 
Odpowiedź na pytanie nr 1. 
Dokładny zakres prac ilości długości wielkości grzejników zostanie określony dobrany na etapie projektu przez projektanta części sanitarnej na podstawie odpowiednich obliczeń doborowych wybranego producenta grzejników  ,zamawiający posiada informacje dotyczące poszczególnych zadań oraz ich zakresów ze należy je wycenić na podstawie załączonego PFU i audytu energetycznego do poszczególnych budynków objętych przetargiem. 
Podczas wizji lokalnej na budynku objętym opracowaniem zaleca się  sprawdzenie ewentualnie policzenie istniejących grzejników i wykonanie własnych obliczeń  do wyceny zgodnych z  założeniami zamawiającego i celem któremu maja służyć. 

Pytanie nr 2.
Proszę o podanie łącznej obecnej mocy kotłów dla obiektu?

Odpowiedź na pytanie nr 2. 
Na budynku objętym opracowaniem znajduje się jeden kocioł który należy wymienić na nowy. Moc kotła należy sprawdzić dokładnie podczas wizji lokalnej  na obiekcie . Moc kotła należy dobrać tak żeby ogrzał cały budynek objęty opracowaniem .   

Pytanie nr 3.
Proszę o podanie obecnej ilość lamp oświetleniowych w pomieszczeniach przeznaczonych do termomodernizacji?
Odpowiedź na pytanie nr 3. 
Na etapie postępowania nie jest możliwe podanie szczegółowego zestawienia ilościowego opraw oświetleniowych przeznaczonych do wymiany. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj”, dobór rodzaju, parametrów, rozmieszczenia oraz liczby opraw należy określić na etapie opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie wykonanych obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach objętych opracowaniem, zgodnie z opisem części elektrycznej PFU. Ostateczna liczba i typ opraw zostaną określone w dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiązującymi przepisami na dzień opracowania projektu ,podczas wizji lokalnej na budynku objętym opracowaniem można dokonać obliczeń własnych  ilości istniejących lamp oświetleniowych,  

Część 2 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Balicach na dz. nr ew. 650 w miejscowości Balice Gmina Gnojno 
Pytanie nr 4.
Proszę o podanie obecnej ilość grzejników w pomieszczeniach przeznaczonych do termomodernizacji?
Odpowiedź na pytanie nr 4. 
Dokładny zakres prac ilości długości wielkości grzejników zostanie określony dobrany na etapie projektu przez projektanta części sanitarnej na podstawie odpowiednich obliczeń doborowych wybranego producenta grzejników  ,zamawiający posiada informacje dotyczące poszczególnych zadań oraz ich zakresów ze należy je wycenić na podstawie załączonego PFU i audytu energetycznego do poszczególnych budynków objętych przetargiem. 
Podczas wizji lokalnej na budynku objętym opracowaniem zaleca się  sprawdzenie ewentualnie policzenie istniejących grzejników i wykonanie własnych obliczeń  do wyceny zgodnych z  założeniami zamawiającego i celem któremu maja służyć. 

Pytanie nr 5.
Proszę o podanie łącznej obecnej mocy kotłów dla obiektu?
Odpowiedź na pytanie nr 5. 
Na budynku objętym opracowaniem znajduje się jeden kocioł który należy wymienić na nowy. Moc kotła należy sprawdzić dokładnie podczas wizji lokalnej  na obiekcie. Moc kotła należy dobrać tak żeby ogrzał cały budynek objęty opracowaniem .   

Pytanie nr 6.
Proszę o podanie obecnej ilość lamp oświetleniowych w pomieszczeniach przeznaczonych do termomodernizacji?
Odpowiedź na pytanie nr 6. 
Na etapie postępowania nie jest możliwe podanie szczegółowego zestawienia ilościowego opraw  oświetleniowych przeznaczonych do wymiany. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj”, dobór rodzaju, parametrów, rozmieszczenia oraz liczby opraw należy określić na etapie opracowania dokumentacji  projektowej, na podstawie wykonanych obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń,  zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach objętych opracowaniem, zgodnie z opisem części elektrycznej PFU. Ostateczna liczba i typ opraw zostaną określone w dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiązującymi  przepisami na dzień opracowania projektu , podczas wizji lokalnej na budynku objętym opracowaniem można dokonać obliczeń własnych  ilości istniejących lamp oświetleniowych.

Część 3 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie na dz. nr ew. 667/2, 667/6, 667/8 w miejscowości Gnojno Gmina Gnojno 
Pytanie nr 7.
Proszę o podanie obecnej ilość grzejników w pomieszczeniach przeznaczonych do termomodernizacji?
Odpowiedź na pytanie nr 7. 
Dokładny zakres prac ilości długości wielkości grzejników zostanie określony/dobrany na etapie projektu przez projektanta części sanitarnej na podstawie odpowiednich obliczeń doborowych wybranego producenta grzejników. Zamawiający posiada informacje dotyczące poszczególnych zadań oraz ich zakresów że należy je wycenić na podstawie załączonego PFU i audytu energetycznego do poszczególnych budynków objętych przetargiem. 
Podczas wizji lokalnej na budynku objętym opracowaniem zaleca się  sprawdzenie ewentualnie policzenie istniejących grzejników i wykonanie własnych obliczeń  do wyceny zgodnych z  założeniami zamawiającego i celem któremu maja służyć. 

Pytanie nr 8.
Proszę o podanie łącznej obecnej mocy kotłów dla obiektu?
Odpowiedź na pytanie nr 8. 
Na budynku objętym opracowaniem znajdują się obecnie dwa  kotły  które należy poddać remontowi. Moc kotłów oraz urządzeń grzewczych należy sprawdzić dokładnie podczas wizji lokalnej na budynku objętym opracowaniem,  zakres prac zgodny z założeniami zawartymi w PFU i audycie energetycznym dotyczącym budynku. Każdy etap związany z remontem  istniejących kotłów na budynku ewentualnie nowym projektowanym należy uzgodnić z zamawiającym oraz użytkownikiem na etapie projektu .


Pytanie nr 9.
Proszę o podanie obecnej ilość lamp oświetleniowych w pomieszczeniach przeznaczonych do termomodernizacji?
Odpowiedź na pytanie nr 9. 
Na etapie postępowania nie jest możliwe podanie szczegółowego zestawienia ilościowego opraw  oświetleniowych przeznaczonych do wymiany. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj”, dobór rodzaju, parametrów, rozmieszczenia oraz liczby opraw należy określić na etapie opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie wykonanych obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach objętych opracowaniem, zgodnie z opisem części elektrycznej PFU. Ostateczna liczba i typ opraw zostaną określone w dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiązującymi przepisami na dzień opracowania projektu , podczas wizji lokalnej na budynku objętym opracowaniem można dokonać obliczeń własnych  ilości istniejących lamp oświetleniowych.

POZOSTAŁE PYTANIA DO WSZYSTKICH CZĘŚCI
Pytanie nr 10
W związku z dużą ilością zmian oraz informacji dla 3 obiektów, proszę o przedłużenie terminu składania ofert o minimum tydzień, prośbę uzasadniam potrzebą czasu na rzetelne przygotowanie kalkulacji i cen, ponadto zwiększy to konkurencyjność, a także obniży ceny składanych ofert. 
Odpowiedź na pytanie nr 10. 
Zamawiający przychyla się do wniosku i wydłuży termin składania ofert – szczegóły w tym zakresie będą podane w oddzielnej informacji  na stronie internetowej postępowania.
Pytanie nr 11
Czy certyfikaty przedstawione dla magazynu energii mogą pochodzić z Chin tj.: CE - China Export, CCC - China Compulsory Certification czy muszą to być europejskie CE (Conformité Européenne)?

Odpowiedź na pytanie nr 11
Dla urządzeń wprowadzanych do obrotu i użytkowanych w UE wymagane jest spełnienie właściwych wymagań wynikających z przepisów UE oraz posiadanie  odpowiedniej  dokumentacji , w szczególności deklaracji zgodności UE i dokumentów potwierdzających zgodność z właściwymi normami . W  związku z powyższym dopuszczalne jest zastosowania magazynów energii produkcji chińskiej pod warunkiem ze konkretny model spełnia wszystkie wymagania obowiązujące na rynku europejskim czyli musi posiadać europejskie certyfikaty . Certyfikaty takie jak CCC (China Compulsory Certification) czy oznaczenie  CE rozumiane jako  ,, China EXPORT ,, NIE zastępują europejskiego oznakowania CE. 

Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji przetargowej!!!!
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