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WAT.272.1.5.2026


Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Remont dachu budynku GIOŚ i WIOŚ 
w Poznaniu”

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi 
na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ, skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 3 złożonym w dniu 05.08.2026 r.

Wniosek nr 3

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie hydroizolacji dachu w równoważnej technologii płynnych membran poliuretanowych lub polimocznikowych zamiast przewidzianego 
w dokumentacji dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, pod warunkiem zastosowania kompletnego systemu posiadającego wymagane dokumenty oraz parametry techniczne nie gorsze niż rozwiązanie opisane w dokumentacji?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie hydroizolacji dachu w równoważnej technologii płynnych membran poliuretanowych lub polimocznikowych. 

Pytanie nr 2
W przypadku dopuszczenia technologii płynnych membran, czy Zamawiający dopuści wykazanie doświadczenia poprzez przedstawienie roboty polegającej na wykonaniu lub remoncie hydroizolacji dachu budynku użyteczności publicznej w technologii płynnej membrany, o wymaganej wartości, zamiast referencji obejmującej wyłącznie papę termozgrzewalną? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści tego typu wykaz robót.

Pytanie nr 3
W przedmiarze wskazano 1716 m² pokrycia papowego, obejmującego powierzchnię dachu 1560 m² powiększoną o 10% na wywinięcia. Jednocześnie oddzielnie ujęto 
111 m²obróbek papowych attyk. Prosimy o potwierdzenie, czy zakresy te nie obejmują tych samych powierzchni i nie zostały naliczone podwójnie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przedmiarze podano prawidłową powierzchnię dachu 
i attyk, a zakresy te nie obejmują tych samych powierzchni i nie zostały naliczone podwójnie.

Pytanie nr 4
Prosimy o podanie dokładnych wymiarów oraz sposobu wykonania: 
– 46 zadaszeń kominowych, 
– 24 rur lub elementów wentylacyjnych, 
– podkonstrukcji pod obróbki kominów.
 Odpowiedź:
Zamawiający nie podaje stałych, jednostkowych wymiarów oraz sposobu wykonania 
z uwagi na konieczność ich indywidualnego dopasowania do warunków rzeczywistych na obiekcie i zaleca dokonanie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji z natury (własnych obmiarów) w celu ustalenia dokładnych wymiarów przedmiotowych  elementów.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający posiada rysunki, przekroje lub dokumentację fotograficzną przedstawiającą kominy, wywiewki wentylacyjne, attyki i pozostałe detale dachowe? Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada rysunków, przekrojów i dokumentacji technicznej dachu budynku WIOŚ w Poznaniu i udostępnia poglądową dokumentację fotograficzną przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6
[bookmark: _GoBack]Czy na dachu znajduje się instalacja odgromowa, urządzenia techniczne lub inne elementy wymagające demontażu i ponownego montażu? Jeżeli tak, prosimy 
o potwierdzenie, czy prace te wchodzą w zakres zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że na dachu budynku GIOŚ i WIOŚ w Poznaniu znajduje się instalacja odgromowa i urządzenia techniczne wskazane w załączniku nr 2 OPZ – szkic sytuacyjny dachu, które nie wymagają demontażu i ponownego montażu.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie hydroizolacji bez demontażu instalacji odgromowej, jeżeli zastosowana technologia umożliwia prawidłowe i szczelne wykonanie powłoki wokół podstaw instalacji? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania pod warunkiem, 
że Wykonawca zagwarantuje pełną szczelność systemu.

Pytanie nr 8
Czy termin realizacji zostanie odpowiednio przedłużony w przypadku wystąpienia udokumentowanych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie prac, w szczególności opadów, zawilgocenia podłoża, zbyt niskiej temperatury lub silnego wiatru? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia 
w oparciu o zapisy § 14 Projektu umowy.

Pytanie nr 9
Czy udział w wizji lokalnej ma charakter wyłącznie zalecany i brak udziału w niej nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia oferty? 
Odpowiedź:
Wizja lokalna ma charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy. Wykonawca sam decyduje, czy potrzebuje dodatkowych informacji z terenu. Zamawiający informuje, 
że brak dokonania wizji lokalnej na obiekcie nie jest podstawą do odrzucenia oferty 
i  stanowiłoby rażące naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zaznaczyć należy, iż nieznajomość Wykonawcy na temat stanu faktycznego, który można było zweryfikować na wizji może skutkować niedoszacowaniem kosztów i błędów w wycenie.


Wyjaśnienia i zmiany treści warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.


Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska

- Leszek Kurek -
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