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Załącznik nr 2 do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Środek transportu z napędem hybrydowym – 1 szt.

Producent:              ………………………………….

Marka                    ………………………….……….
Model / Typ         …………………………………..

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych minimalnych
	Parametr graniczny / oceniany / punktacja
	Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – 
NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ

	1. 
	Pojazd nowy, bezwypadkowy, niemodyfikowany, homologowany wg kat. M1 osobowy 5 miejscowy (łącznie z kierowcą) wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie.

	TAK, podać
	

	2. 
	NADWOZIE:
Rodzaj nadwozia – 5-drzwiowe kombi,
- Długość: od 4600 do 4920 mm,
- Szerokość: od 1750 do 1900 mm.
	TAK, podać
	

	3. 
	Rok produkcji 2026
	TAK, podać.
	

	4. 
	PARAMETRY UKŁADU NAPĘDOWEGO:
 - Rodzaj napędu:  hybrydowy wyposażony w silnik benzynowy i elektryczny
 - Maksymalna moc: min. 130 KM
 - Maksymalny moment obrotowy: 250 Nm.
 - Silnik benzynowy 4 cylindrowy

	TAK, podać
	

	5. 
	Zużycie paliwa i emisja:
 - średnie zużycie paliwa ( cykl mieszany WLTP): max 5,2 l/100 km
 - Emisja CO₂ zgodna z aktualnymi normami UE
	TAK, podać
	

	6. 
	ZASIĘG na silniku elektrycznym: min 130 km 

	Tak, podać
	

	7. 
	KOLOR LAKIERU: 
 - Pojazd lakierowany fabrycznie.
 - Barwa nadwozia srebrna, szara, grafitowa, czarna, lub inna uzgodniona z Zamawiającym. 
	TAK, podać
	

	8. 
	BEZPIECZEŃSTWO:
co najmniej:
 - światła do jazdy dziennej LED
- system stabilizujący tor jazdy,
- kontrola trakcji,
- poduszka powietrzna czołowa co najmniej kierowcy i pasażera,
- światła do jazdy dziennej (automatyczne),
- światła przeciwmgielne tylne,
- czujnik niezapiętych pasów kierowcy,
- system pomiaru ciśnienia w oponach (pośredni lub bezpośredni).
 - obowiązkowe wyposażenie bezpieczeństwa ( apteczka, trójkąt, kamizelka odblaskowa, gaśnica)
 - samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa m.in.: ABS, ESP, ASR
- fabrycznie montowana kamera cofania, czujniki parkowania z przodu 
pojazdu 
 - minimum 1 zabezpieczenie antykradzieżowe

	TAK, podać.
	

	9. 
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie pojazdu. Kolumna kierownicza regulowana.
	TAK, podać.
	

	10. 
	FOTELE:
1. Fotel kierowcy wyposażony w regulację wysokości siedziska.
2. Podłokietnik kierowcy prawy.
3. Tapicerka koloru ciemnego lub ewentualnie innego zaakceptowanego przez Zamawiającego.
4. Liczba miejsc siedzących: 5 osób (wraz z kierowcą):
z przodu: miejsce kierowcy + 1 miejsce pasażera,
2. rząd: 3 miejsca siedzące.
	TAK, podać.
	

	11. 
	WYPOSAŻENIE:
co najmniej:
- fabryczne 2 komplety kluczy lub kart do systemu bezkluczykowego (umożliwiających autoryzowane otwieranie/zamykanie i uruchomienie pojazdu),
- Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu – klimatyzacja strefowa.
- Zabezpieczenie antykradzieżowe – min. 1 elektroniczne,
- centralny zamek sterowany pilotem, fabrycznie montowany, obejmujący wszystkie drzwi,
- elektrycznie sterowane szyby przednie,
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
- fabryczny radioodtwarzacz/radio cyfrowe z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, gniazdem USB oraz sterowaniem w kierownicy,
- komputer pokładowy.
- Światła przeciwmgielne - Montowane fabrycznie przez producenta, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze światłami pojazdu.
- Dywaniki – komplet dedykowany przez producenta lub dystrybutora pojazdu.
	TAK, podać.
	

	12. 
	KOŁA, OGUMIENIE:
1. Dostarczone wraz z pojazdem ogumienie nie starsze niż z roku produkcji pojazdu.
2. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe. W przypadku, gdy producent pojazdu nie przewiduje fabrycznego koła zapasowego 
w zaoferowanym modelu - zestaw naprawczy.
- komplet opon (4 szt.) letnich na samochodzie,
- komplet opon (4 szt.) zimowych 
	TAK, podać.
	

	
	WARUNKI DOTYCZĄCE UDZIELONEJ GWARANCJI
	TAK, podać.
	

	13. 
	Na wszelkie usterki i awarie wynikające z wadliwej produkcji lub montażu wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiące, 
z limitem minimum 100000 km albo bez limitu kilometrów.

	Parametr oceniany
Należy podać wartość
36 mcy - 0 pkt
48 mcy i więcej - 5 pkt
60 mcy i więcej – 10 pkt
	

	14. 
	Gwarancja na lakier: minimum 3 lata (36 miesięcy)
	Parametr oceniany
Należy podać wartość
36 mcy  - 0 pkt.
48 mce – 5 pkt.
60 mce i więcej – 10 pkt.
	

	15. 
	Gwarancja na perforację karoserii:
Wymagany minimalny okres gwarancji na perforację karoserii wynosi 12 lat, tj. 144 miesiące bez limitu kilometrów.
	Parametr oceniany
Należy podać wartość
144 mce – 0 pkt.
156 mcy – 5 pkt.
168 mcy i więcej – 10 pkt.
	

	16. 
	Gwarancja na system hybrydowy:
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat, tj. 60 miesiące,
z limitem minimum 100 000 km albo bez limitu kilometrów.
Gwarancja w tym punkcie obejmuje zarówno napęd spalinowy jak i elektryczny.

	Parametr oceniany
Należy podać wartość
60 mce – 0 pkt.
72 mcy  - 5 pkt.
84 mcy i więcej – 10 pkt.
	

	17. 
	Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Autoryzowaną Stację Obsługi, zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy i w ustalonym przez niego zakresie.
	TAK, podać.
	

	18. 
	W okresie gwarancji Wykonawca wykona coroczny przegląd pojazdu w ramach którego wymieni ojej silnikowy,  wszystkie filtry eksploatacyjne, pióra wycieraczek, baterie do pilotów kluczyków i alarmu oraz wykona dezynfekcje klimatyzacji. Dodatkowo wymieni klocki i tarcze hamulcowe w przypadku stwierdzenia ich zużycia w stopniu co najmniej 80%.
	[bookmark: _GoBack]TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	19. 
	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu max. do 300 km od siedziby Zamawiającego. Wymóg zapewnia realne korzystanie z gwarancji i rękojmi, a jednocześnie nie ogranicza serwisu wyłącznie do najbliższej okolicy Zamawiającego.
	TAK, podać.
	



· W przypadku parametrów ocenianych (jeżeli występują w powyższej tabeli) należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny.
· Sformułowanie „TAK, podać” oznacza bezwzględny wymóg – zalecane. W przypadku wpisania tylko słowa „TAK” w kolumnie parametr oferowany, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.
· Sformułowanie „TAK/NIE” oznacza, że Wykonawca winien wybrać opcję właściwą dla oferowanego przez siebie parametru. 
· Sformułowanie „podać” oznacza konieczność podania wymaganych informacji. W przypadku niewypełnienia rubryki, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.
· „Opis parametrów wymaganych minimalnych” oznacza wartości minimalne lub maksymalne do spełnienia (dotyczy pozycji podlegających ocenie i pozycji „bez punktacji”).
· W przypadku braku podania przez Wykonawcę konkretnych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w pozycjach w których parametr jest oceniany, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia minimalne wymagane parametry.
· W przypadku braku wpisania przez Wykonawcę wartości „TAK” lub „NIE” lub innych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w zakresie parametrów ocenianych skutkować będzie przyznaniem w tej pozycji 0 punktów.
· Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Oświadczam/y, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.
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